Описание предмета закупки
на поставку средств индивидуальной защиты
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Технические характеристики 
	Соответствие
	Размеры
	Кол-во

	1
	Жилет сигнальный
	шт.
	Ткань: 100% полиэфир, 
Плотность не менее 125 и не более 150, г/м²;
Вид одежды – сигнальная;
Пол – унисекс;
Класс защиты – не менее 2;
Защитные свойства:
* центральная застежка на контактную ленту;
* две горизонтальные свет возвращающие полосы шириной не менее 50 мм и не более 68 мм; 
Вариант цветовой отделки: флуоресцентный желтый/ лимонный
	ГОСТ 12.4.281-2021
ТР ТС 019/2011
	112-116/182-188
104-108/182-188
96-100/170-176
96-100/170-176
104-108/170-176
	5

	2
	Костюм защитный 
	шт.
	Комплект: куртка, полукомбинезон.
Сезонность – лето.
Изделия снабжены световозвращающими вставками;
Ткань: смесовая хлопкополиэфирная.
Состав ткани: 
* хлопок – не менее 35 и не более 75, %;
* полиэфир - не мене 35 и не более 75, %;
* плотность не менее 210 и не более 245, г/м²;
Защитные свойства:
- защита от механических воздействий (истирания);
- защита от общих производственных загрязнений.
Куртка:
* прямой крой.
Полукомбинезон:
* бретели с эластичной лентой;
* врезные карманы – наличие;
* наколенники – наличие.
Вариант цветовой отделки: васильковый с темно-синим-черный/ васильковый-черный/ серый-красный-черный / васильковый с темно-синим
	ГОСТ 12.4.281-2021
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014,
ТР ТС 019/2011
	112-116/182-188
104-108/182-188
96-100/170-176
104-108/170-176
96-100/170-176
96-100/170-176
104-108/182-188
	7

	3
	Костюм защитный
	шт
	Вид: костюм для защиты от термических рисков электрической дуги
Материал: огнезащитная ткань.
Состав ткани: 
* хлопок – не менее 85 и не более 90, %;
* нейлон - не мене 10 и не более 15, %;
* антистатическая нить – не менее 1%;
* плотность не менее 260 и не более 305, г/м²;
Сезонность – лето.
Уровень защиты: не менее 2.
Защитные свойства:
- от кратковременного воздействия открытого пламени;
– защита от повышенных температур, от конвективной теплоты;
– защита от повышенных температур, от теплового излучения;
- от статического электричества;
– защита от механических воздействий, истирания;
– защита от общих производственных загрязнений.
Комплект: куртка, брюки.
Куртка:
* прямой крой.
Брюки:
* прямой силуэт;
* врезные карманы – наличие.
Изделия снабжены световозвращающими вставками;
Вариант цветовой отделки: васильковый-красный/ серый-красный/ темносиний-оранжевый
	ГОСТ Р 12.4.234-2012
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014
	104-108/182-188
104-108/182-188
96-100/170-176
	3

	4
	Костюм для защиты от воды
	шт.
	Материал: полиэфир/ поливинилхлорид/ мембранная плащевая ткань.
Состав ткани: 
* ПЭ, ПУ – 100, %;
* плотность не менее 200 и не более 215, г/м²;
Сезонность – лето.
Водоупорность: не менее 8000 и не более 11000, Па;
Защитные свойства:
* защита от механических воздействий, истирания; 
* защита от общих производственных загрязнений;
* защита от воды.
Комплект: куртка, брюки.
Куртка:
* крой прямой;
* центральная застежка на молнию;
* съемный капюшон.
Брюки:
* прямые по всей длине;
* регулировка ширины брюк при помощи кнопок.
Вариант цветовой отделки: темно-синий/ серый
	ТР ТС 019/2011
	96-100/170-176
	1

	5
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий
	пара
	Вид: полуботинки.
Сезонность: демисезонная.
Пол: мужской.
Материал верха: натуральная кожа (толщина не менее 1,5 и не более 2,2 мм).
Клапан-язык: полуглухой;
Подошва: двуслойная , полиуретан/ термополиуретан/ нитрильная резина.
Метод крепления подошвы: литьевой.
Подносок: металлический / композитный материал (от ударов в носочной части энергией до 200 Дж).
Стелька: вкладная формованная.
Защитные свойства: 
- защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций;
- защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям;
- защита от контакта с нагретыми поверхностями;
- защита от механических воздействий;
- защита от общих производственных загрязнений;
Изделия снабжены световозвращающими вставками;
Вариант цветовой отделки: черно-желтый/ серый / черно-оранжевый
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ 28507-99.
ГОСТ 12.4.124-83.
ГОСТ 12.4.033-95.
ГОСТ Р 12.4.187-97
ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
	43
46
42
41
42
	5

	6
	Обувь специальная для защиты от механических воздействий
	пара
	Вид: полуботинки.
Сезонность: демисезонная.
Пол: женский.
Материал верха: натуральная кожа (толщина не менее 1,5 и не более 2,2 мм).
Клапан-язык: полуглухой;
Подошва: двуслойная , полиуретан/ термополиуретан/ нитрильная резина.
Метод крепления подошвы: литьевой.
Подносок: металлический / композитный материал (от ударов в носочной части энергией до 200 Дж).
Стелька: вкладная формованная.
Защитные свойства: 
- защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций;
- защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям;
- защита от контакта с нагретыми поверхностями;
- защита от механических воздействий;
- защита от общих производственных загрязнений;
Изделия снабжены световозвращающими вставками;
Вариант цветовой отделки: черно-желтый/ серый / черно-оранжевый
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ 28507-99
ГОСТ 12.4.124-83
ГОСТ 12.4.033-95
ГОСТ Р 12.4.187-97
ГОСТ 12.4.137-2001
ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011
	36
	1

	7
	Обувь специальная 
	пара
	Вид: полуботинки / ботинки;
Сезонность: демисезонная.
Пол: мужской.
Клапан-язык: полуглухой;
Материал верха: натуральная кожа (толщина не менее 1,5 и не более 2,2 мм).
Подкладка: текстиль;
Подносок: металлический / композитный материал (от ударов в носочной части энергией до 200 Дж).
Стелька: антипрокольная, неметаллическая;
Подошва: двуслойная , полиуретан/ термополиуретан/ нитрильная резина.
Метод крепления подошвы: литьевой.
Изделия снабжены световозвращающими вставками;
Фурнитура пластиковая (MetalFree) – соответствие.
Защитные свойства: 
- защита от механических воздействий, истирания;
- защита от общих производственных загрязнений;
- защита от падений предметов на ноги, от ударов в носочной части (энергией до 200 Дж);
- защита от термических рисков электрической дуги;
- защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций;
- защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям;
- защита от кратковременного воздействия открытого пламени;
- защита от контакта с нагретыми поверхностями;
Изделия снабжены световозвращающими вставками;
Вариант цветовой отделки: черно-красный/ черный / черно-желтый/ серо-синий
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ 28507-99,
ГОСТ 12.4.033-95,
ГОСТ Р 12.4.187-2024
	42
45
43
	3

	8
	Перчатки для защиты от механических воздействий
	пара
	Вид: перчатки.
Состав: 
* хлопок не менее 60 и не более 85, %; 
* полиэфир не менее 20 и не более 45, %;
Класс вязки: не ниже 7 и не выше 10;
Материал покрытия рабочей поверхности: Поливинилхлорид точка;
Защитные свойства: 
- защита от механических воздействий, истирания;
- защита от общих производственных загрязнений.
Вариант цветовой отделки: черный / белый
	ГОСТ 12.4.252-2013
ТР ТС 019/2011
	Размер 7-8 – 50 пар;
Размер 9-10 - 114 пар
	164

	9
	Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений
	шт.
	Вид: бейсболка
Состав: 
* хлопок не менее 60 и не более 75, %; 
* полиэфир не менее 30 и не более 45, %;
Материал: 
* полувелюр 100% х/б;
* плотность не менее 200 и не более 250, г/м²;
Характеристики
- регулировка объёма – хлястик с пряжкой;
- форма пятиклиньевая;
- козырёк: жёсткий.
Защитные свойства: 
защита от общих производственных загрязнений.
Вариант цветовой отделки: васильковый / тёмно-синий.
	ТР ТС 017/2011
ГОСТ 33378-2015
ГОСТ 32118-2013
	Размер 58-60
	9

	10
	Средства защиты органов зрения 
	шт.
	Вид: очки.
Оптический класс - 1;
Пол: мужской.
Материал линзы: поликарбонат прозрачный;
Форма очков – облегающая, открытая;
Защитные свойства:
- защита от ультрафиолетового излучения, слепящей яркости;
- защита от механических воздействий;
- защита от неионизирующих излучений; 
- защита от капель и брызг жидкостей.
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р 12.4.230.1-2007,
EN 166-2002
ТР ТС 019/2011
	Для взрослого человека
	2

	11
	Средства защиты головы
	шт.
	Вид: каска защитная.
Материал: полипропилен.
Материал оголовья: текстиль.
Подбородочный ремень в комплекте - наличие;
Пазы для защитных лицевых щитков и наушников - наличие;
Размерный ряд: от 53 до 64, см; 
Рабочий диапазон температур от -50°С до +50°С.
Регулировка размера – реечная.
Защитные свойства:
- защита головы от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла.
Вариант цветовой отделки: оранжевый / белый.
	ТР ТС 019/2011
	Цвет-белый
(для инженерно-технических работников) 4 шт

Цвет оранжевый
(для рабочих) - 3 шт
	7

	12
	Средства защиты головы
	шт.
	Вид: каска защитная.
Материал: полиамид/
Материал оголовья: текстиль.
Подбородочный ремень кожаный в комплекте - наличие;
Регулировка размера – храповиком.
Размерный ряд: от 53 до 64, см; 
Рабочий диапазон температур от -50°С до +150°С.
Пазы для защитных лицевых щитков и наушников - наличие;
Защитные свойства:
- защита головы от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла.
- защита от электрического тока напряжением до 1000 В; 
- защита головы от теплового излучения при высоких температурах (до +150°С), сверхвысоких температурах при кратковременном воздействии в диапазоне до +1500°С.
Вариант цветовой отделки: оранжевый / красный / белый.;
	ТР ТС 019/2011
	Цвет белый - 1 шт;
Цвет оранжевый/ красный- 2 шт
	3

	13
	Нарукавники для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ
	пара
	Вид: нарукавники защитные.
Материал: 
* 100% хлопок;
* плотность не менее 200, г/м²;
Пол: унисекс.
Влагоустойчивы - соответствие.
Стойкость к кислотам концентрацией до 80% и щелочам концентрацией до 50% - соответствие.
Стойкость к продуктам нефтепереработки, воде, маслам и жирам - соответствие.
Длина: не менее 36 и не более 50, см.
Ширина: не менее 19 и не более 25, см
Защитный свойства:
- защита от общих производственных загрязнений.
Вариант цветовой отделки: синий / черный.
	ТР ТС 019/2011
	
	12

	14
	Средства защиты органов зрения
	шт.
	Вид: очки.
Оптический класс - 1;
Материал линзы: поликарбонат прозрачный с водостойким покрытием;
Форма очков – облегающая, открытая;
Боковая защита – наличие.
Защитные свойства:
- защита от запотевания;
- защита от механических воздействий;
- защита от неионизирующих излучений; 
- защита от капель и брызг жидкостей.
- защита от механических воздействий твердых частиц, брызг растворов кислот и щелочей;
	ТР ТС 019/2011
	Для взрослого человека
	1

	15
	Халат
	шт.
	Вид: халат.
Материал: ткань смесовая, хлопкополиэфирная.
Состав:
* хлопок не менее 35 и не более 85, %;
* полиэфир не менее 20 и не более 70, %;
* плотность не менее 200 и не более 250, г/м²;
Пол: женский.
Сезон: лето.
Защитные свойства:
- защита от механических воздействий (прокол/порез);
– защита от механических воздействий (истираний);
– защита от общих производственных загрязнений.
Халат:
* крой прямой.
Изделия снабжены световозвращающими вставками;
Вариант цветовой отделки: серо-красный / светлосерый-серый / черно-серый / васильково-синий
	ГОСТ 12.4.131-83
ТР ТС 019/2011
	96-100/146-152
96-100/146-152
120-124/158-164
120-124/170-176
88-92/146-152
	5

	16
	Халат 
	шт.
	Вид: халат.
Материал: ткань смесовая, хлопкополиэфирная.
Состав:
* хлопок не менее 35 и не более 85, %;
* полиэфир не менее 20 и не более 70, %;
* плотность не менее 200 и не более 250, г/м²;
Пол: мужской.
Сезон: лето.
Защитные свойства:
- защита от механических воздействий (прокол/порез);
– защита от механических воздействий (истираний);
– защита от общих производственных загрязнений.
Халат:
* крой прямой.
Изделия снабжены свет возвращающими вставками;
Вариант цветовой отделки: серо-красный / светлосерый-серый / черно-серый / васильково-синий
	ГОСТ 12.4.131-83
ТР ТС 019/2011
	96-100/170-176
	1

	17
	Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующий
	шт.
	Вид: респиратор.
Степень защиты: не ниже FFP2.
Клапан выдоха: наличие.
Устойчив к запылению – соответствие.
Внешний вид: фильтрующая полумаска чашеобразной формы, с алюминиевым носовым зажимом.
Крепление: регулируемые ремни оголовья.
Защитные свойства:
- защита от попадания загрязняющих веществ;
- защита от аэрозолей.
	ТР ТС 019/2011
	
	20

	18
	Бельё специальное 
	шт.
	Вид: Белье нательное.
Комплект: фуфайка, кальсоны.
Материал: ткань трикотажная с начесом.
Состав:
* хлопок 100 %.
* плотность не менее 240 и не более 280, г/м²;
Сезонность: зима.
Пол: мужской.
Низ рукавов и кальсон с трикотажными манжетами. 
Вариант цветовой отделки: хаки / оливковый
	ТР ТС 017/2011
ГОСТ 31408-2009
	104-108/182-188 - 4
96-100/170-176 - 2
	6

	19
	Обувь специальная диэлектрическая
	пара
	Вид: галоши.
Материал: резина / синтетический каучук.
Защитные свойства:
- защита от электрического тока напряжением до 1000 В.
Диапазон температур  от -30° до +50° С.
Вариант цветовой отделки: серый / черный
	ТР ТС 019/2011
	Размер 42
	1

	20
	Обувь специальная диэлектрическая
	пара
	Вид: боты.
Материал: резина / синтетический каучук.
Высота бот: не менее 160 мм и не более 200 мм.
Защитные свойства:
- защита от электрического тока напряжением до 1000 В.
Диапазон температур от -30° до +50° С.
Вариант цветовой отделки: серый / черный / белый
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ 13385-78
	Размер 43
Размер 45
	2

	21
	Перчатки защитные
	пара
	Вид: перчатки термостойкие.
Состав материала:
* верхний: волокно пара-амид с плотностью вязки не хуже 7;
* основной: хлопок с плотностью вязки не хуже 7.
Уровень сопротивления порезу – не ниже 4.
Класс риска: не хуже 2.
Защитные свойства: 
- защита от механических воздействий (истирания);
- защита от общих производственных загрязнений;
- защита от термических рисков электрической дуги.;
- защита от открытого пламени, контактного тепла, искр и брызг расплавленного металла.
Вариант цветовой отделки: желтый / черный
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
ГОСТ ЕN 388-2019
ГОСТ ЕN 407-2012
	Размер 9
	8

	22
	Рабочая одежда
	шт.
	Вид: подшлемник термостойкий.
Материал: термоогнестойкое трикотажное полотно.
Состав:
* модакрил не менее 50 и не более 65, %;, 
* хлопок не менее 40 и не более 55, %;
* антистатическое волокно не менее 2 и не более 4, %.
* плотность не менее 250 и не более 340, г/м²;
Модель облегающего силуэта, закрывает голову и шею – соответствие.
Защитные свойства:
- защита от воздействия общепроизводственных загрязнений, пыли, искр и брызг расплавленных металлов;
- защита от источников открытого пламени, лучистой и конвективной теплоты;
- защита от термических рисков электрической дуги.
Вариант цветовой отделки: темно-синий / серый
	ТР ТС 019/2011
	Размер 56-58
	3

	23
	Средства защиты лица
	шт.
	Вид: щиток защитный лицевой.
Материал экрана: ударопрочный термостойкий поликарбонат.
Толщина экрана: не менее 2 и не более 4, мм.
Оптический класс 1;
Светофильтр (2C-1,2) бесцветный – соответствие.
Высота экрана: не менее 210 и не более 230, мм;
Ширина экрана: не менее 280 и не более 300, мм.
Диапазон рабочих температур: -50°C + 130°C.
Защитные свойства: 
- защита от термических рисков электрической дуги;
- защита от повышенных температур;
- от проникновения горячих искр, частиц и брызг;
- защита от запотевания.
Крепление щитка: универсальное на касочное из термостойкого полиамида.
	ТР ТС 019/2011
	
	3

	24
	Перчатки специализированные
	пара
	Вид: перчатки диэлектрические.
Материал: латекс.
Пол: унисекс.
Длина: не менее 360 и не более 400, мм;
Толщина: не менее 1,0 и не более 2,0, мм.
Температура эксплуатации: от 40° до +50°С.
Защитные свойства: 
- защита от поражения переменным током и постоянным электрическим током напряжением до 1000 В.
Вариант цветовой отделки: оранжевый / серый / бежевый
	ТР ТС 019/2011
	Размер 9
	3

	25
	Перчатки защитные
	пара
	Вид: перчатки влагостойкие.
Материал: латекс / резина / каучук. 
Толщина материала: не менее 0,40 и не более 0,60, мм;
Класс риска не хуже 2.
Бесшовные – соответствие.
Пол: унисекс.
Внутренняя обработка: хлопковое напыление
Защитные свойства: 
- защита от общих производственных загрязнений;
- защита от воды и нетоксичных веществ.
Вариант цветовой отделки: желтый / синий / 
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
	Размер 9
	9

	26
	Сапоги
	пара
	Вид: сапоги.
Сезонность: лето.
Пол: мужской.
Материал: ПВХ.
Защитные свойства:
- защита от общих производственных загрязнений;
- защита от воды и противоскользящая подошва.
Подносок металлический – наличие.
Высота: не менее 38 и не более 65, см.
Вариант цветовой отделки: черный / синий / оливковый.
	ТР ТС 019/2011
ТУ 15.20.11-001-58240967-2021
	43
	1

	[bookmark: _Hlk222302606]27
	Средства индивидуальной защиты кожи
	шт
	Вид: средство очищающее.
Назначение:
- для очистки кожи от масел, нефтепродуктов, копоти, жира, угольной, графитовой пыли, металлической пыли.
- для нейтрализации вредного воздействия солей тяжелых металлов и химических раздражителей;
- для увлажнения кожи.
Упаковка: не менее 180 и не более 250, мл.
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ 31696-2012
	
	40

	28
	Средства индивидуальной защиты кожи
	шт
	Вид: крем питательный регенерирующий.
Назначение:
- для ухода за кожей, подверженной стрессам (контакт с водорастворимыми, водонерастворимыми и комбинированными загрязнителями);
- для защиты от негативного влияния окружающей среды (ветер, снег, низкие температуры и т.п.);
- для нейтрализации вредного воздействия солей тяжелых металлов и химических раздражителей;
Гипоаллергенный: соответствие.
Упаковка: не менее 80 и не более 150, мл.
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ 31696-2012
	
	20

	29
	Средства индивидуальной защиты кожи
	шт
	Вид: Крем для ног.
Назначение:
- для использования перед началом либо после окончания работ в закрытой обуви;
- для комплексного ухода за кожей ног и ступней (предотвращения образования болезнетворных бактерий, смягчения и питания кожи);
Упаковка: не менее 80 и не более 150, мл.
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ 31696-2012
	
	8

	30
	Спецодежда
	шт
	Вид: костюм утепленный.
Сезонность: зима.
Комплект: куртка с капюшоном, полукомбинезон.
Материал: ткань смесовая полиэфирнохлопковая.
Состав:
* полиэфир не менее 50 и не более 85, %;, 
* хлопок не менее 20 и не более 55, %;
* плотность не менее 200 и не более 270, г/м²;
Изделия снабжены световозвращающими вставками;
Пол: мужской.
Куртка:
* прямой крой.
Полукомбинезон:
* бретели с эластичной лентой;
* врезные карманы – наличие.
Защитные свойства: 
- защита от пониженных температур воздуха (2 класс защиты третий климатический пояс);
- защита от механических воздействий (истирании);
- защита от общих производственных загрязнений.
Вариант цветовой отделки: серо-черно-красный / сине-красный / синий.
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.137-2001
ГОСТ 28507-99
ГОСТ Р 12.4.187-97
	96-100/170-176
96-100/170-176
	2

	31
	Рабочая обувь
	пара
	Вид: ботинки утепленные.
Сезонность: зима.
Пол: мужской.
Материал: кожа натуральная.
Утеплитель: мех искусственный.
Подошва: двухслойная ПУ / ТПУ.
Метод крепления подошвы: литьевой.
Подносок: композитный (ударной прочностью до 200 Дж).
Стелька: антипрокольное неметаллическое полотно.
Клапан-язык: глухой.
Защитные свойства: 
- защита ног при выполнении технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в зимний период времени.
Изделия снабжены световозвращающими вставками;
Вариант цветовой отделки: черно-оранжевый / черный / синий.
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.137-2001
ГОСТ 28507-99
ГОСТ Р 12.4.187-97
	42
41
	2

	32
	Спецодежда
	шт
	Вид: куртка с капюшоном.
Сезонность: зима.
Пол: мужской.
Материал: ткань смесовая полиэфирнохлопковая.
Состав:
* полиэфир не менее 50 и не более 85, %;,
* хлопок не менее 20 и не более 55, %;
* плотность не менее 200 и не более 270, г/м².
Защитные свойства: 
- защита от пониженных температур воздуха (2 класс защиты третий климатический пояс);
- защита от механических воздействий (истираний);
- защита от общих производственных загрязнений.
Куртка:
* крой прямой;
* карманы накладные – наличие.
Изделия снабжены световозвращающими вставками;
Вариант цветовой отделки: темно-синий / черно-синий / сине-васильковый
	ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.137-2001
ГОСТ 28507-99
ГОСТ Р 12.4.187-97
	104-108/182-188
	1

	33
	Перчатки рабочие
	пара
	Вид: перчатки утепленные.
Класс вязки: не хуже 7.
Материал: пряжа полушерстяная.
Состав: 
* шерсть: не менее 20 и не более 85, %; 
* акрил: не менее 20 и не более 85, %;
Защитные свойства: 
- защита от пониженных температур воздуха (2 класс защиты третий климатический пояс);
защита от механических воздействий (истираний);
защита от общих производственных загрязнений.
Вариант цветовой отделки: серый / черный 
	ГОСТ  12.4.252-2013
ТР ТС 019/2011
	Размер 8 – 4 пары
Размер 9 – 4 пары
	8


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
Товар должен быть включен в Реестр Российской промышленной продукции.
Место поставки: 630090, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, ПР-КТ АКАДЕМИКА КОПТЮГА, ЗД. 4
Срок поставки: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора 
* Доставка, погрузочно-разгрузочные работы до склада Заказчика, осуществляется силами Поставщика.
Требования   к качеству, безопасности товара: 
Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов (не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих);
Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
Требования к упаковке, маркировке товара:
Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.







Ответственный за составление технического задания (Описания предмета закупки)    Хромова Е.М. , специалист по охране труда, (383)-329-74-97
