Приложение №1 к документации 
о проведении запроса предложений 

Техническое задание
	№ п\п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Кол-во

	1
	Клюшка Stex Cobra Metla Medium (или эквивалент) № 2
	Клюшка для игры в хоккей с мячом выполнена из композитных материалов. Материал: Карбон. Сердцевина клюшки – конструкционный пенопласт. Пятка крюка усилена арамидной лентой. Цвет темный.
Характеристики:
Загиб крюка №2. 
Вес 375-380 гр. 
Цвет: Темный.
Длина по наружной стороне: 1320-1325 мм. 
Ширина крюка: 60-61 мм. 
Сечение ручки: 27х16 мм.
	50

	2
	 Клюшка Stex Cobra Metla Medium (или эквивалент) № 3
	Клюшка для игры в хоккей с мячом выполнена из композитных материалов. Материал: Карбон. Сердцевина клюшки – конструкционный пенопласт. Пятка крюка усилена арамидной лентой. Цвет темный.
Характеристики:
Загиб крюка №3. 
Вес 375+5гр. 
Цвет: Темный.
Длина по наружной стороне: 1320-1325 мм. 
Ширина крюка: 60-61 мм. 
Сечение ручки: 27х16 мм.
	35

	3
	Клюшка Standart Junior (или эквивалент) № 2
	Клюшка для игры в хоккей с мячом  игроков юношеского возраста, выполнена из легких пород дерева таких как осина, и тополь. Крюк имеет конструкцию, выполненную из пластин березы и ясеня, и кромку (пятку) из прочного бука. Дополнительное армирование стекловолокном обеспечивает прочность клюшки и ее легкий вес.
Длина: 114-116 см.
Ширина крюка: 60-62 мм. 
Сечение ручки: 27х17 мм.
	10

	4
	Клюшка Stex Junior  (или эквивалент) № 2
	Клюшка деревянная любительского уровня. 
Материал: массив осины, пятка изделия усилена ясенем.
Вес: не более 400 грамм.
Длина: 114-116 см.
Толщина рукояти 15-17мм., цвет чёрный.
Толщина крюка 6-8 мм.
Загиб крюка: №2 Крюк усилен гибридным рукавом (состав: 25% карбон, 75% стекло).
	54

	5
	Клюшка Stex Junior (или эквивалент) № 3
	Клюшка деревянная любительского уровня.
Материал: массив осины, пятка изделия усилена ясенем.
Вес: не более 400 грамм.
Длина: 114-116 см.
Толщина рукояти 15-17мм., цвет чёрный.
Толщина крюка 6-8 мм.
Загиб крюка: №3 Крюк усилен гибридным рукавом (состав: 25% карбон, 75% стекло).
	14

	6
	Клюшка Stex Raider (или эквивалент)  № 2
	Клюшка деревянная любительского уровня.
Материал: массив осины, пятка изделия усилена ясенем.
Вес: 400-410 грамм.
Длина: 120-125 см.
Толщина рукояти 15-17мм., цвет чёрный.
Толщина крюка 6-8 мм.
Загиб крюка: №2
Крюк усилен гибридным рукавом (состав: 25% карбон, 75% стекло).
	139

	7
	Клюшка Fisсher (или эквивалент)  №1
	Клюшка для хоккея с мячом Fischer - модель профессионального и среднего уровня. Имеет надежную конструкцию, где рукоятка выполнена из легких пород дерева таких как осина и тополь. Крюк имеет гнуто клееную конструкцию, выполненную из пластин березы и ясеня, и кромку (пятку) из прочного бука. Дополнительное армирование стекловолокном обеспечивает прочность клюшки и ее легкий вес. Данная модель имеет удлиненную рукоятку + 2”. Цвет – светлый, дерево. Клюшка одобрена Международной Федерацией Хоккея с мячом (FIB).
Характеристики: 
Вес: 425-430 грамм. 
Длина рукоятки: 120-122 см.
Толщина рукоятки: 15-16 мм.
Ширина крюка: 73-74 см.
Загиб крюка: №1 (Радиус внешний по нижней части крюка 19,5 см).
	20

	8
	Клюшка Fisсher (или эквивалент) №2
	 Клюшка для хоккея с мячом Fischer - модель профессионального и среднего уровня. Имеет надежную конструкцию, где рукоятка выполнена из легких пород дерева таких как осина и тополь. Крюк имеет гнуто клееную конструкцию, выполненную из пластин березы и ясеня, и кромку (пятку) из прочного бука. Дополнительное армирование стекловолокном обеспечивает прочность клюшки и ее легкий вес. Данная модель имеет удлиненную рукоятку + 2”. Цвет – светлый, дерево. Клюшка одобрена Международной Федерацией Хоккея с мячом (FIB).
Характеристики: 
Вес: 425-430 грамм. 
Длина рукоятки: 45 (114,3-114,5 см).
Толщина рукоятки: 15-16 мм.
Ширина крюка: 73-74 см.
Загиб крюка: №2 (Радиус внешний по нижней части крюка 23,5 см)

	191

	9
	Клюшка Fisсher (или эквивалент) №3
	Клюшка для хоккея с мячом Fischer - модель профессионального и среднего уровня. Имеет надежную конструкцию, где рукоятка выполнена из легких пород дерева, таких как осина и тополь. Крюк имеет гнуто клееную конструкцию, выполненную из пластин березы и ясеня, и кромку (пятку) из прочного бука. Дополнительное армирование стекловолокном обеспечивает прочность клюшки и ее легкий вес. Данная модель имеет удлиненную рукоятку + 2”. Цвет – светлый, дерево. Клюшка одобрена Международной Федерацией Хоккея с мячом (FIB).
Характеристики: 
Вес: 425-430 грамм. 
Длина рукоятки: 120-122 см.
Толщина рукоятки: 15-16 мм.
Ширина крюка: 73-74 см.
Загиб крюка: №3 (Радиус внешний – 24,8 см).
	40

	10
	Клюшка Vanersborg (или эквивалент)  №1 Bok
	Клюшка для хоккея с мячом Vanersborg - модель профессионального уровня. Имеет надежную конструкцию, где рукоятка и крюк выполнены с использованием твердых пород дерева, а именно бук (Плотность древесины 1700 гр. на куб. метр. Крюк имеет гнуто клееную конструкцию. Дополнительное армирование стекловолокном обеспечивает прочность клюшки и ее легкий вес. Цвет изделия - черный. Клюшка одобрена Международной Федерацией Хоккея с мячом (FIB), о чем свидетельствует специальный знак.
Характеристики: 
Вес: 435-440 грамм. 
Длина рукоятки: 125-126 см.
Толщина рукоятки: 15-16 мм.
Ширина крюка: 74-75 см.
Загиб крюка: №1.
	10

	11
	Мяч хоккейный CCM (или эквивалент)
	Мяч для хоккея на льду. Ядро-плотная прессованная пробковая крошка. Оболочка - морозоустойчивый и ударопрочный пластик, шероховатая, люминесцентная. 
Цвет - розовый. 
Протектор - «волна».
Диаметр - 62,5 мм.
Вес – 63-65 г.
При падении на лед с высоты 150 см мяч отскакивает вверх не более чем на 30 см.
Одобрен Международной Федерацией Хоккея с мячом (FIB), о чем свидетельствует специальный знак.
	575

	12
	Мяч хоккейный Kosa (или эквивалент)
	Мяч для хоккея на льду. Ядро-плотная прессованная пробковая крошка. Оболочка - морозоустойчивый и ударопрочный пластик, шероховатая, люминесцентная. 
Цвет - розовый. 
Протектор - «стрела».
Диаметр - 62,5 мм.
Вес – 63-65 г.
При падении на лед с высоты 150 см мяч отскакивает вверх не более чем на 30 см.
Одобрен Международной Федерацией Хоккея с мячом (FIB), о чем свидетельствует специальный знак.
	1



Требования к Поставщику и условиям поставки:
Поставка осуществляется в соответствие с пропускным режимом, установленным по адресу поставки товара; 
Срок поставки: в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с момента заключения договора.
Место поставки Товара: г. Красноярск, ул. Юности, 18: 




