ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку блок модуля с монтажом для надстройки второго этажа существующего
 модульного дома для нужд ФГБОУ ВО "ГГНТУ им. Акад. М. Д. Миллионщикова" 
В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

	№

п/п
	Код ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875

(Ограничение)
	1875

(Преимущество)

	1
	25.11.10.000
	Блок модуль
	
	
	✓

	2
	43.29.19.190
	Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки


1. Объект закупки

	№ пп
	Наименование товара/услуги
	Характеристикитовара
	Единица измерения
	Количество

	1
	Блок модуль 
	Общая площадь дома должна быть не менее 180 кв.м.
Размер (Д*Ш) не менее 12000*15000мм
Блок модуль должен представлять собой строение высотой не менее 2,4 м и не более 3м

Высота в помещениях от чистого пола до чистового потолка должна быть не менее 2400 мм

Каркас максимальной заводской готовности.

Материал каркаса – должен состоять из стальных профильных труб не менее 50х50х3мм.

Конструкция кровли- фермы и прогоны из стальной профильной трубы с антикоррозийной защитой.    

Утепление – должна быть минеральная вата не менее 50мм (кровли).

Выполнить устройство пароизоляции кровли.

Круговое остекление – холодный алюминий витраж, однокамерные стеклопакеты с не менее 50% тонировкой коричневого цвета.

Внутренняя отделка – полная чистовая отделка потолка (евровагонка) покрашенный в белый цвет
Материал кровли – профнастил толщеной не менее 0,5мм
Материал внешней отделки – ветражи холодный алюминий 
Все деревянные элементы должны быть обработаны противопожарным и противогрибковым составами Все материалы, товары, конструкции, изделия, применяемые, используемые при поставке и монтаже товара: без деформаций и без производственного брака, а также соответствуют требованиям действующих технических регламентов, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, а также иным требованиям, связанным с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика согласно настоящему техническому заданию. Расчётный срок службы сооружения: не менее 15 лет
План блок модулей представлен в приложении №1 к техническому заданию
	К-т
	1

	2
	Монтажные работы
	Виды работ, осуществляемые по договору, и требования к ним:

Монтажные работы производятся силами поставщика либо подрядной организации поставщика при осуществлении авторского надзора со стороны поставщика.

Монтажные работы должны производиться без привлечения крупной строительной техники.

Предусмотреть следующие виды работ:

1.
Строительно-монтажные работы:

1.1. Выполнение СМР каркаса здания, утепления гидро и ветрозащиты;

1.3. Выполнение СМР кровли;

1.4. Выполнение СМР по планировке и внутренней отделке; 

Требования к качественным и функциональным характеристикам работ и услуг

Качество работ должно соответствовать действующим на момент исполнения Договора требованиям законодательств, нормативно-технической и методической документации.
	усл.ед.
	1


Фотография, макет, эскиз (носят информативный характер – допускается изменение внешнего вида по согласованию с Заказчиком)

2. Сроки (периоды) и адрес поставки:

2.1. Срок поставки товара составляет 15 календарных дней с момента заключения договора, по Адресу ГГНТУ: 364902, Чеченская республика, г. Грозный, проспект им. Х.А. Исаева 100, для приемки в том числе разгрузка товара.

3. Адрес поставки и монтажа: Чеченская Республика, городской округ Аргун Карбоновый полигон Waycarbon на базе Ггнту, силами и средствами Поставщика в течение 15 календарных дней после приемки согласно п. 2.1
3.1. Погрузо-разгрузочные работы, установка, монтаж осуществляется силами и средствами Поставщика

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к условиям поставки товара, отгрузке товара:

6.1. Поставка осуществляется по заявке, в которой указывается количество товара. Заявки направляются по почте, факсу, телефонограммой либо другим приемлемым для обеих сторон способом (телефонная связь).

6.2. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента доставки товара Заказчику и принятия его путем подписания товарно-транспортной накладной или УПД.

6.3. При приеме товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в счете-фактуре и других сопроводительных документах по наименованию, количеству и качеству.

6.4. Товар должен сопровождаться следующими документами:

– товарная накладная (ТОРГ-12) или УПД (оригиналы);

– счет на оплату (оригиналы);

– счет-фактура или УПД (оригиналы);

– копия сертификата соответствия или декларации соответствия.

6.5. По окончании поставки товара в полном объеме на основании товарно-транспортных накладных Поставщик и Заказчик подписывают акт сверки.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

7. Порядок выполнения монтажных работ.
7.1. Работы по установке, монтажу блок-модуля выполняются в полном объеме силами и за счет Поставщика, материалами и техническими средствами Поставщика и входят в стоимость договора.

7.2. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке, монтаже Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный зданию Заказчика, возмещается Поставщиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажа, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет.

8. Требования к выполнению работы:

8.1. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

8.2. Поставщик обязан соблюдать технологию и последовательность выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ.

8.3. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. 

8.4. Закупка, доставка, разгрузка, складирование материалов и другого имущества осуществляется силами Поставщика. Места складирования согласовывают с Заказчиком.

9. Требования к безопасности выполняемых работ:

9.1. Обеспечить контроль своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, создание безопасных условий окружающим, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.

9.2. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности во время выполнения работ.

9.3. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности.

Приложение №1
к Техническому заданию 
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