ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение имущества в рамках укомплектования ФОК «Арсенал» после капитального ремонта согласно спецификации 
1.Объект закупки:
	№ п/п
	Наименование изделия
	ОКПД 2
	Нац. режим (З/О/П)
	Технические характеристики
	Показатели
	Ед-изм.
	Кол-во

	1
	Телевизор 

	26.40.20.122
	Ограничение

	Диагональ экрана, дюймов
	32
	штука
	17

	
	
	
	
	Разрешение экрана
	HD, 1366 × 768 пикселей
	
	

	
	
	
	
	Формат экрана
	16:9
	
	

	
	
	
	
	Частота обновления, не менее, Гц
	60
	
	

	
	
	
	
	Технология экрана
	LED
	
	

	
	
	
	
	Технология светодиодной подсветки
	Direct LED
	
	

	
	
	
	
	Угол обзора, горизонталь и вертикаль, градусов
	178
	
	

	
	
	
	
	Яркость, кд/кв.м, не менее
	300
	
	

	
	
	
	
	Контрастность
	1 000 000:1
	
	

	
	
	
	
	Технологии изображения
	HDR: поддержка HDR10+, HDR10
	
	

	
	
	
	
	 Функция усиления контрастности в тёмных сценах
	В наличии
	
	

	
	
	
	
	Функция локального затемнения зон для лучшей детализации
	В наличии
	
	

	
	
	
	
	Функция оптимизации контрастности для эффекта глубины сцены
	В наличии
	
	

	
	
	
	
	Количество динамиков, не менее
	2х5Вт
	
	

	
	
	
	
	Тип дистанционного управления
	Пульт ДУ
	
	

	
	
	
	
	Поддержка Smart TV
	В наличии
	
	

	
	
	
	
	Воспроизведение с USB
	В наличии
	
	

	
	
	
	
	Цифровой тюнер DVB
	T2/C/S2
	
	

	
	
	
	
	Антенный вход, шт., не менее
	1
	
	

	
	
	
	
	Вход HDMI, не менее, шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	Порт USB 2.0 тип А, не менее, шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	LAN разъем RJ45
	В наличии
	
	

	
	
	
	
	Потребляемая мощность, Вт, не более
	60
	
	

	
	
	
	
	Класс энергоэффективности, не ниже
	А+
	
	

	
	
	
	
	Кабель питания
	В наличии
	
	

	
	
	
	
	Кронштейн для крепления на стену
	В наличии
	
	

	2
	Телевизор 

	26.40.20.122
	Ограничение

	Диагональ экрана, дюймов
	55
	штука
	4

	
	
	
	
	Разрешение, не менее
	3840х2160
	
	

	
	
	
	
	Стандарт разрешения экрана
	4K Ultra HD
	
	

	
	
	
	
	Формат экрана 
	16:9
	
	

	
	
	
	
	Технология экрана
	LED
	
	

	
	
	
	
	Технология светодиодной подсветки
	Direct LED
	
	

	
	
	
	
	Частота обновления, Гц, не менее
	60
	
	

	
	
	
	
	Количество динамиков, не менее
	2х10 Вт
	
	

	
	
	
	
	Тип звукового декодера
	Dolby Digital
	
	

	
	
	
	
	Поддержка Smart TV
	В наличии
	
	

	
	
	
	
	Тип дистанционного управления
	Пульт ДУ
	
	

	
	
	
	
	Встроенный модуль Bluetooth
	В наличии
	
	

	
	
	
	
	Поддержка HDR
	В наличии
	
	

	
	
	
	
	Цифровой тюнер DVB
	T/T2/C/S/S2
	
	

	
	
	
	
	Антенный вход, шт., не менее
	1
	
	

	
	
	
	
	Порт USB 2.0 тип А, не менее, шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	Вход HDMI, не менее, шт.
	3
	
	

	
	
	
	
	LAN разъем RJ45
	В наличии
	
	

	
	
	
	
	Слот для CI / PCMCIA
	В наличии
	
	

	
	
	
	
	Тип блока питания
	Встроенный 
	
	

	
	
	
	
	Потребляемая мощность, Вт, не более
	140
	
	

	
	
	
	
	Кабель питания
	В наличии
	
	

	
	
	
	
	Кронштейн для крепления на стену
	В наличии
	
	

	3
	Телевизор 

	26.40.20.122
	Ограничение

	Диагональ экрана, дюймов
	65
	штука
	3

	
	
	
	
	Разрешение, не менее
	3840х2160
	
	

	
	
	
	
	Стандарт разрешения экрана
	4K Ultra HD
	
	

	
	
	
	
	Формат экрана
	16:9
	
	

	
	
	
	
	Технология экрана
	LED
	
	

	
	
	
	
	Технология светодиодной подсветки
	Direct LED
	
	

	
	
	
	
	Частота обновления, Гц, не менее
	60
	
	

	
	
	
	
	Количество динамиков, не менее
	2х10 Вт
	
	

	
	
	
	
	Тип звукового декодера
	Dolby Digital
	
	

	
	
	
	
	Поддержка Smart TV
	В наличии
	
	

	
	
	
	
	Тип дистанционного управления
	Пульт ДУ
	
	

	
	
	
	
	Поддержка HDR
	В наличии
	
	

	
	
	
	
	Цифровой тюнер DVB
	T/T2/C/S/S2
	
	

	
	
	
	
	Антенный вход, шт., не менее
	1
	
	

	
	
	
	
	Порт USB 2.0 тип А, не менее, шт.
	1
	
	

	
	
	
	
	Вход HDMI, не менее, шт.
	3
	
	

	
	
	
	
	LAN разъем RJ45
	В наличии
	
	

	
	
	
	
	Слот для CI / PCMCIA
	В наличии
	
	

	
	
	
	
	Тип блока питания
	Встроенный 
	
	

	
	
	
	
	Потребляемая мощность, Вт, не более
	160
	
	

	
	
	
	
	Кабель питания
	В наличии
	
	

	
	
	
	
	Кронштейн для крепления на стену
	В наличии
	
	

	4
	Системный блок
	26.20.15.120
	Ограничение



	Количество ядер процессора, не менее
	6
	штука
	4

	
	
	
	
	Частота процессора базовая, ГГц, не менее
	2,5
	
	

	
	
	
	
	Частота процессора максимальная, ГГц, не менее
	4,4
	
	

	
	
	
	
	Количество потоков процессора, не менее
	12
	
	

	
	
	
	
	Наличие системы охлаждения процессора
	В наличии
	
	

	
	
	
	
	Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3), не менее
	15 МБ
	
	

	
	
	
	
	Тепловыделение процессора, Вт, не более
	120
	
	

	
	
	
	
	Тип оперативной памяти
	DDR4 
	
	

	
	
	
	
	Объем установленной оперативной памяти, Гб, не менее
	16
	
	

	
	
	
	
	Тактовая частота оперативной памяти, МГц, не менее
	3200
	
	

	
	
	
	
	Объем каждого установленного модуля оперативной памяти, Гб
	8
	
	

	
	
	
	
	Количество слотов оперативной памяти, не менее
	4
	
	

	
	
	
	
	Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти, Гб, не менее
	128
	
	

	
	
	
	
	Наличие установленного дискретного графического контроллера
	В наличии
	
	

	
	
	
	
	Тип видеопамяти дискретного графического контроллера
	GDDR7 
	
	

	
	
	
	
	Разрядность шины дискретного графического контроллера
	128 бит
	
	

	
	
	
	
	Объем дискретной видеопамяти, Гб, не менее
	8
	
	

	
	
	
	
	Тип интерфейса проводного сетевого контроллера
	RJ-45 
	
	

	
	
	
	
	Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45), шт., не менее
	1
	
	

	
	
	
	
	Скорость передачи данных проводного сетевого контроллера
	1000 Мбит/с
	
	

	
	
	
	
	Тип накопителя
	SSD
	
	

	
	
	
	
	Скорость передачи данных накопителя при чтении, не менее
	300 МБ/с
	
	

	
	
	
	
	Время наработки на отказ накопителя, часов, не менее
	1 500 000
	
	

	
	
	
	
	Интерфейс накопителя 
	SATA 
	
	

	
	
	
	
	Количество накопителей типа SSD форм-фактора 2,5″, не менее
	1
	
	

	
	
	
	
	Общий объем накопителей SSD форм-фактора 2,5″, Гб, не менее
	480
	
	

	
	
	
	
	Интерфейс слотов M.2 Key M
	PCIe и SATA3 
	
	

	
	
	
	
	Наличие интегрированного звукового контроллера
	В наличии
	
	

	
	
	
	
	Тип аудиоконтроллера
	Встроенный 
	
	

	
	
	
	
	Наличие входного аудиоразъема для микрофона
	В наличии
	
	

	
	
	
	
	Наличие выходного аудиоразъема
	В наличии
	
	

	
	
	
	
	Наличие комбинированного аудиоразъема
	В наличии
	
	

	
	
	
	
	Количество портов USB 2.0 на передней панели, не менее
	1
	
	

	
	
	
	
	Количество портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) на передней панели, не менее
	2
	
	

	
	
	
	
	Количество портов USB Type-C на передней панели, не менее
	1
	
	

	
	
	
	
	Количество портов HDMI, не менее
	1
	
	

	
	
	
	
	Версия HDMI
	2.1b 
	
	

	
	
	
	
	Количество портов Display Port дискретного графического контроллера, не менее
	3
	
	

	
	
	
	
	Версия DisplayPort
	2.1b 
	
	

	
	
	
	
	Требования к встроенным системным программам (BIOS, UEFI) 
	Поддержка клавиатуры и мыши для настройки BIOS; защита паролем информации, хранящейся на ATA-дисках; управление включением и отключением каждого USB порта; управление включением и отключением каждого порта PCI/PCI-Express; управление включением и отключением каждого порта SATA; запрет подключения любых USB устройств, кроме устройств типа клавиатура и мышь; выбор загрузки операционной системы без использования внешних утилит (стандартные функции UEFI BIOS материнских плат GIGABYTE) 
	
	

	
	
	
	
	Мощность блока питания, Вт, не менее
	600
	
	

	
	
	
	
	Наличие кнопки включения и перезагрузки на передней панели
	В наличии 
	
	

	5
	Монитор 
	26.20.17.110
	Ограничение

	Размер экрана, дюймов
	27
	штука
	4

	
	
	
	
	Разрешение экрана, не менее
	2560х1440
	
	

	
	
	
	
	Стандарт разрешения экрана
	Quad 2K (1440p)
	
	

	
	
	
	
	Соотношение сторон экрана
	16:9
	
	

	
	
	
	
	Тип матрицы
	IPS
	
	

	
	
	
	
	Частота обновления, Гц, не менее
	75
	
	

	
	
	
	
	Покрытие экрана
	Антибликовое
	
	

	
	
	
	
	Яркость экрана, кд/м2, не менее
	250
	
	

	
	
	
	
	Статическая контрастность
	1000:1
	
	

	
	
	
	
	Динамическая контрастность
	10000000:1
	
	

	
	
	
	
	Количество цветов дисплея, млн., не менее
	16,7
	
	

	
	
	
	
	Шаг пикселя, мм, не более
	0,2331х0,2331
	
	

	
	
	
	
	Регулировка наклона экрана, градусов
	-5/+20
	
	

	
	
	
	
	Тип блока питания монитора
	Внешний 
	
	

	
	
	
	
	Функция защиты зрения
	В наличии
	
	

	
	
	
	
	Технология защиты зрения
	Flicker Free, Low Blue Light
	
	

	
	
	
	
	Соединительные кабели
	В наличии
	
	

	6
	Источник бесперебойного питания
	26.20.40.111
	Ограничение
	Топология 
	line-interactive
	штука
	4

	
	
	
	
	Активная мощность, Вт, не менее
	360
	
	

	
	
	
	
	Полная мощность, ВА, не менее
	650
	
	

	
	
	
	
	Форм-фактор
	Напольный 
	
	

	
	
	
	
	Входное напряжение, В
	162- 285
	
	

	
	
	
	
	Частота входного напряжения, Гц
	45- 65
	
	

	
	
	
	
	Входной разъем
	EURO
	
	

	
	
	
	
	Выходные розетки типа EURO с батарейной поддержкой, шт.
	2
	
	

	
	
	
	
	Время переключения на батареи, мс, не более
	10
	
	

	
	
	
	
	Форма выходного сигнала
	Модифицированная синусоида
	
	

	
	
	
	
	Выходное напряжение, В
	220
	
	

	
	
	
	
	 Стабильность напряжения, %
	+/- 10
	
	

	
	
	
	
	Стабильность частоты, Гц
	+/- 1
	
	

	
	
	
	
	Защита от глубокого разряда батареи, от перегрузки
	В наличии
	
	

	
	
	
	
	Индикация работы от сети
	В наличии
	
	

	
	
	
	
	Индикация работы от АКБ
	В наличии
	
	

	
	
	
	
	Уровень шума, дБ, не более
	40
	
	

	
	
	
	
	Тип аккумулятора
	Свинцово-кислотный необслуживаемый
	
	

	
	
	
	
	Количество аккумуляторов, шт., не менее
	1
	
	

	
	
	
	
	Напряжение аккумулятора, В
	12
	
	

	
	
	
	
	Емкость аккумулятора, а/ч
	7
	
	

	
	
	
	
	Степень защиты корпуса ИБП
	IP20
	
	

	
	
	
	
	Температура эксплуатации, градусов по шкале Цельсия 
	От 0 до 40
	
	

	
	
	
	
	Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС
	ТР ТС 020/2011
	
	

	
	
	
	
	Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС
	ТР ТС 004/2011
	
	

	7
	Клавиатура
	26.20.16.110
	Ограничение

	Тип соединения
	Проводной 
	штука
	4

	
	
	
	
	Интерфейс подключения
	USB
	
	

	
	
	
	
	Длина провода, м, не менее
	1,5
	
	

	
	
	
	
	Дизайн клавиш
	Квадратные 
	
	

	
	
	
	
	Защита от попадания жидкости
	В наличии
	
	

	
	
	
	
	Особенности клавиатуры
	Русская раскладка
	
	

	
	
	
	
	Количество клавиш, шт., не менее
	104
	
	

	
	
	
	
	Питание клавиатуры
	По шине
	
	

	
	
	
	
	Цвет корпуса и клавиш
	Черный 
	
	

	8
	Мышь 
	26.20.16.170
	Ограничение

	Тип соединения
	Проводной 
	штука
	4

	
	
	
	
	Интерфейс подключения
	USB
	
	

	
	
	
	
	Длина провода, м, не менее
	1,8
	
	

	
	
	
	
	Тип мыши
	Оптическая 
	
	

	
	
	
	
	Разрешение сенсора максимальное, dpi
	1000
	
	

	
	
	
	
	Количество кнопок, шт. 
	2
	
	

	
	
	
	
	Дизайн мыши
	Для правой и левой руки
	
	

	
	
	
	
	Питание мыши
	По шине
	
	

	
	
	
	
	Цвет мыши
	Черный и серый
	
	

	9
	Телефонный аппарат
	26.30.23.170
	Ограничение

	Тип соединения
	Проводной 
	штука
	3

	
	
	
	
	Повторный набор номера
	В наличии
	
	

	
	
	
	
	Тональный набор
	В наличии
	
	

	
	
	
	
	Регулятор уровня громкости звонка
	В наличии
	
	

	
	
	
	
	Возможность настенной установки
	В наличии
	
	

	
	
	
	
	Цвет корпуса
	Черный 
	
	


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

2.Место поставки Товара: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, д. 83
3. Срок поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора.
Время поставки – рабочие часы Заказчика: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 по Хабаровскому времени.
[bookmark: _Hlk234597650]Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика. 
4.Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара) 
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, не был в употреблении, не подвергался изменениям, замене, ремонту, восстановлению после его производства, изготовлен из новых, не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения, не подвергавшихся изменениям, замене, ремонту, восстановлению материалов и комплектующих, а также не имеет следов механических повреждений, изменения вида комплектующих, признаков эксплуатации, негативного воздействия температурных или иных климатических факторов, ненадлежащих условий хранения.
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
4.6.	Товар должен соответствовать экологическим требованиям к качеству и техническим характеристикам, действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация;
4.7. В комплект поставляемого товара должны входить все интерфейсные шнуры и кабели питания, необходимые для его подключения и полнофункциональной эксплуатации;
4.8. Поставляемый Товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации;
4.9. Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц, не являться предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением.
4.10. Транспортирование и хранение товара (в том числе узлов и деталей) должно осуществляться с учетом требований по безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. 	Поставка товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке (при наличии), обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть прочной, целой (не имеющей следов вскрытия), без посторонних запахов, а также должна предохранять товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работ к месту эксплуатации или складу Заказчика, без механических повреждений и следов воздействия влаги. Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке и (или) на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.
5.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.3. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. 
	Маркировка товара (при наличии) должна содержать:
-	наименование товара.
-	фирменное наименование.
-	наименование страны производителя.
-	штриховой код товара (при наличии).
-	товарный знак производителя (при наличии).
-	наименование фирмы-изготовителя.
-	дату выпуска товара.
-	знак соответствия или знак обращения на рынке (для сертифицированной продукции).
Маркировка упаковки (при наличии) должна соответствовать маркировке товара. При этом маркировка упаковки должна быть осуществлена таким образом, чтобы можно было определить тип, наименование и принадлежность к конкретному товарному знаку и производителю товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантийный срок на Товар составляет не менее срока, установленного производителем (изготовителем) Товара в соответствии с технической (эксплуатационной) документацией, но в любом случае не может составлять менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком документов о приемке. Гарантийный срок на комплектующие к Товару равен гарантийному сроку на основной Товар. Гарантия предоставляется вместе с Товаром. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в Товаре и (или) комплектующих к нему, или заменить Товар и (или) комплектующие к нему, если не докажет, что недостатки возникли после передачи Товара Заказчику в результате нарушения Заказчиком правил хранения или эксплуатации Товара. Устранение недостатков или замена Товара и (или) комплектующих к нему производится в сроки, определенные договором
6.4. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.
6.5. Поставщик предоставляет Заказчику в соответствии с требованиями договора комплект отчетных документов. Комплект отчетной документации должен включать документы, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика и изготовителя товара
7. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов
-Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 768 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования".
-Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 №769 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".
-Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №879 "О принятии технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств".
- "Договор о Евразийском экономическом союзе" 
- "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ.
-Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".
- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
- Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха".
- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".
- Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".
-Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
-Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
-Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации".
-Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 N 1955 "Об обеспечении доступа к информации, содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации".
-ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 N 875).
-ГОСТ Р 50839-2000. Государственный стандарт Российской Федерации. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний" 
-ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты" 
-ГОСТ IEC 60320-1-2021. Межгосударственный стандарт. Соединители приборные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования" 



