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	Перечень основных данных и требований
	Содержание требований по  объекту

	1
	2

	1. Наименование объекта
	Поставка теневых навесов для  нужд МАДОУ НМО «Детский сад № 15 «Березка»

	2. Расположение  объекта
	Свердловская  область, Новолялинский район, п. Лобва, 
ул. Бажова, 21

	3.Цель и назначение работ
	Поставка теневых навесов для нужд  МАДОУ НМО «Детский сад №15 «Березка»

	4. Срок  выполнения работ
	До 15 октября 2026 года

	5. Требования к товару
	1.  Товар, должен полностью соответствовать указанным функциональным, техническим и качественным характеристикам. Поставляемый Товар должен быть новым, принадлежать Поставщику на праве собственности, не являться предметом залога, не состоять под арестом, быть свободным от прав третьих лиц, быть безопасным и разрешенным к применению на территории Российской Федерации.
2. Одновременно с передачей товара передать Заказчику следующие документы:
· паспорта на оборудование (на русском языке) на каждую единицу товара, документы, подтверждающие качество поставляемого товара (сертификат соответствия и (или) декларация и т.п. )
· в случае, если установлено законодательством к данным товарам, а также копии санитарно-эпидемиологических заключений (по товарам, требующим указанных заключений), копии регистрационных удостоверений, выданных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения (по товарам, подлежащим регистрации).
Поставка Товара без указанных документов считается некомплектной.


	6. Требования к  упаковке товара
	Весь товар поставляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной упаковки или консервации, или несоблюдения инструкции по хранению до приема его Заказчиком.

	7. Условия поставки товара

	1.Работы по сборке и установке Оборудования должны соответствовать по качеству действующим стандартам, правилам и нормам (СНиП, СанПин, ГОСТ, ПУЭ, НПБ), правилам охраны труда и безопасности производства работ, иным правовым актам, регулирующим деятельность по выполнению работ, а также требованиям, предъявляемым Заказчиком.
2.Обеспечить выполнение работ необходимыми материально-техническими ресурсами, включая оборудование, технику: машины и механизмы соответствующие технологии производства работ.

3.Поставщик должен обеспечить защиту и сохранность товара, предотвратить повреждение или порчу во время перевозки к месту поставки. 
[bookmark: _GoBack]4.Сборка и установка производятся за счет Поставщика.Так же Поставщик выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий, распаковывает товар, производит проверку всех компонентов, осуществляет сборку, монтаж и установку товара, демонтаж существующего товара с вывозкой. По окончании работ поставщик должен убрать и вывезти за собой мусор и упаковочный материал с территории объекта. Поставщик обеспечивает соблюдение норм техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении работ.
Цвет товара определяется по согласованию с Заказчиком


	8. Требования к гарантийному сроку






	Гарантии качества (гарантийные обязательства): гарантийный срок – не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке товара, но не менее, чем срок действия гарантии производителя Товара. Поставщик в период гарантийного обслуживания товара за свой счет обязан обеспечить восстановление работоспособности установленного поставщиком оборудования в течение  14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения извещения от Заказчика о неисправности оборудования











	№ п/п

	Наименование товара, работ, услуг

	Ед. изм.

	Кол-во

	Технические, функциональные характеристики

	
	
	
	
	Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)
	Описание, значение

	1.
	Веранда
МФ 5.501
Примерный вид
[image: ]
	шт.
	11
	
	

	
	
	
	
	Высота (мм) 
	2975(± 10мм)

	
	
	
	
	Длина (мм)
	6070(± 10мм)

	
	
	
	
	Ширина (мм)
	 4040(± 10мм)

	
	
	
	
	Применяемые материалы 

	
	
	
	
	Полы
	В количестве 12 шт. должны быть выполнены из ламинированной, противоскользящей, влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм, площадью не менее 2 м², опирающейся на металлические фермы в количестве трёх штук из трубы сечением не менее 50х50 мм с толщиной стенки не менее 3 мм.

	
	
	
	
	Профлист крыши
	В кол-ве 6 шт. должен быть из оцинкованного листа размером 4300 мм и должен крепиться к трём фермам из металлической трубы сечением не менее 50х50 мм с толщиной стенки не менее 3 мм и 50х25 мм с толщиной стенки не менее 2 мм.

	
	
	
	
	Ограждение


	В кол-ве 9 шт. должно быть выполнено из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм. Некоторые ограждения должны быть с художественно оформленной поверхностью в различной тематике. Изображение должно быть нанесено при помощи полноцветной ультрафиолетовой печати.

	
	
	
	
	Фасады крыши
	В кол-ве 7 шт. должно быть выполнено из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм.

	
	
	
	
	Скамейки
	В кол-ве 12 шт. должны быть выполнено из ламинированной, противоскользящей, влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. Опирающиеся на ножки диаметром не менее 26 мм с толщиной не менее 2,35 мм.

	
	
	
	
	Сборочные части металлокаркаса
	В кол-ве 20 шт. должны быть выполнены из совокупности металлических труб сечением не менее 50х50 мм с толщиной стенки не менее 3 мм, 50х25 мм с толщиной стенки не менее 2 мм и металлического листа толщиной не менее 4 мм.

	
	
	
	
	Закладные элементы
	В кол-ве 16 шт, должны быть выполнены из трубы диаметром не менее 57 мм с толщиной стенки не менее 3 мм и из листовой стали толщиной не менее 4 мм. Закладные должны заканчиваться монтажным круглым фланцем, выполненным из стали толщиной не менее 3мм, который бетонируются в землю.

	
	
	
	
	Материалы
	Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и окрашена двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. 
Преимущества нанесения на фанеру изображений методом ультрафиолетовой печати:
- абсолютная экологичность. Материал и краски, в которых нет испаряющегося растворителя, полностью безопасны;
- долговечность. Не выгорает, не отслаивается под воздействием жиров и влаги, механической деформации, перепадов температур; 
- легкий уход. Поверхность с изображением легко очищается и моется с помощью обычных растворов.
Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые. Все метизы оцинкованы.

	
	
	
	
	Описание
	Беседка состоит из оцинкованной крыши с фанерными фасадами, фанерных ограждений, сборного металлокаркаса, закладных элементов, площадок и скамеек. 

	2.
	Ограждение металлическое в сборе
МФ 7.081
Примерный вид


[image: ]
	Шт. 
	125
	
	

	
	
	
	
	Высота (мм)
	600 (± 10 мм)

	
	
	
	
	Длина (мм)
	2000 (± 10 мм)

	
	
	
	
	Применяемые материалы: 

	
	
	
	
	Каркас
	Наполнение ограждения выполнено из металлической профильной трубы сечением не менее 20х20 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с ножками из трубы сечением 40х20 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. 

	
	
	
	
	Конструктивные особенности
	Секции собираются между собой при помощи болтового соединения, что позволяет исключить из процесса монтажа сварку.

	
	
	
	
	Материалы
	Окрашенный порошковой краской металл. Все метизы оцинкованы.
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