Техническое задание
на Поставку комплекта звукового оборудования в рамках реализации 

бюджетных инициатив граждан (БИ "Звуковое оформление-это, 

как дыхание спортивного объекта" в пгт.Уренгой)
	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	26.40.31.190
	Звуковое оборудование
	
	✓
	


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
1. Описание объекта закупки: 
	№ п/п
	Наименование
	Описание, комплектация, технические характеристики товара
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Звуковое оборудование для оснащения территории лыжной базы
	Звуковое оборудование для оснащения территории лыжной базы в комплекте:
- Звуковая колонна VOLTA BETA-1840T

Двухполосная всепогодная-соответствие

Мощность в режиме 100 В не менее 40 Вт

Мощность в режиме 70 В не менее 20 не более 40 Вт

Звуковое давление не менее 107 дБ

Размер не менее 250х430х230 мм

Цвет белый

Количество 40 Шт

- Комбинированный микшер-усилитель ВЕКТОР ТУ-480М

Выходная мощность не менее 480Вт

Частотная характеристика не менее 80Гц не более 18000 Гц

Выход от менее 4 не более 16 Ом при 100В

Входы: не менее 1 универсальный и 2 линейных 

Встроенные источники звука: MP3-плеер (читает с USB и SD), цифровой FM-тюнер, Bluetooth

Потребляемая мощность не более 960 Вт

Размеры не менее 430 x 88 x 365 мм

Количество 4 Шт.

-Провод  СИП-4  4х16


Самонесущий -соответствие

Тип жилы-алюминиевая

Материал оболочки-полиэтиленовая

Количество жил -не менее 4

Сечение каждой жилы – не менее 16 мм².

Напряжение не более 0,66/1 кВ

Количество 2300м

-Скрепа для ленты (бугель) EKF С20

Материал-Нержавеющая сталь

Ширина прохода под ленту: 20 мм.

Толщина:  не менее 1,6 мм

Без защитного покрытия -соответствие

В упаковке не менее 100шт

Количество -
300 упаковок

-Лента бандажная EKF F2007.50


Материал- нержавеющая сталь

Необработанная -соответствие

Температура эксплуатации, °C
не менее  от -45 до +60

Длина – не менее 50м

Ширина – не менее 20мм,

Толщина -не менее 0,7 мм

Количество -

300 шт

-Комплект промежуточной подвески EKF ES1500

Назначение- для крепления кабеля на промежуточных опорах

Сечение несущей жилы СИП
не менее 10 не более 95 мм²

Материал-
Алюминий, пластик

Диаметр натяжного троса не менее 10 не более 95 мм

1 кабель- соответствие

Количество - 40 шт


-Зажим ответвительный CTN 16


Прокалывающий-соответствие

Поперечное сечение ответвления не менее 1,5 не более 16 мм²

Поперечное сечение магистрали не менее 16 не более 95 мм²


Количество 80 шт

-Зажим поддерживающий СИП-4 PSP 83

Количество жил: не менее 6.

Рассчитан на 2 жилы по 16 мм² и 4 жилы по 25 мм² - соответствие

работает с СИП-4-соответствие


Количество
20 
шт

-Дополнительные материалы для установки и монтажа, в т.ч. прокалывающие ответвительные зажимы, провод ПВС 2х2,5 мм2, соединители VAGO элементы крепления колонок аккустических к опорам кабель, изолента, стяжки.

Количество- 1 шт.
-Кабель силовой КГ-ХЛ 2х1,5


Соответствие требованиям ГОСТ 24334-2020 Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования

Номинальное напряжение: переменное не менее  660 В постоянное не менее 1000 В

Материал-медь

Холодостойкое климатическое исполнение-соответствие

Температурный диапазон эксплуатации не менее от –60 до +50 °C.

Длина- не менее 1 м

Изоляция-резина

Материал оболочки-резина

Количество жил- 2 шт

Сечение жилы кабеля- 1.5 мм²

Упаковка-намотка


Количество
120 шт

-Кабель силовой

ВБШвнг(А)-LS 4х4 ок (N)-0,66


Изоляция жил из ПВХ-пластиката пониженной пожароопасности

Броня из не менее двух стальных оцинкованных лент

Защитный шланг из ПВХ-пластиката

Категория пожарной безопасности не ниже А

Пониженное дымо- и газовыделение при пожаре- соответствие

4 жилы-соответствие

Сечение каждой 4 мм²-соответствие

Однопроволочная круглая жила-соответствие

Номинальное переменное напряжение 0,66 кВ


Количество
140 шт

-Коробка распределительная Schneider Electric IMT35090


Материал -Пластик

Способ монтажа-
Открытый

Степень защиты не ниже 
IP55

Размеры не менее 70 × 70 × 40 мм


Количество
40 шт

-Звуковая колонна VOLTA BETA-3812T

Двухполосная всепогодная-соответствие

Мощность в режиме 100 В не менее 120 Вт

Мощность в режиме 70 В не менее 60 не более 120 Вт

Звуковое давление не менее 114 дБ

Размер не менее 250х905х230 мм

Степень защиты- не ниже IP56

Частотный диапазон не менее от 80 по 16000 Гц

Цвет белый


Количество
2 шт

-Микшер-усилитель ВЕКТОР ТУ-250М
Выходная мощность не менее 250Вт

Частотная характеристика не менее 80Гц не более 18000 Гц

Выход от менее 4 не более 16 Ом при 100В

Входы: не менее 1 универсальный и 2 линейных 

Встроенные источники звука: MP3-плеер (читает с USB и SD), цифровой FM-тюнер, Bluetooth

Потребляемая мощность не более 500 Вт

Размеры не менее 430 x 88 x 365 мм


Количество 1 шт

-Радиосистема OWS-U1200HD 01L02 plus


рабочий диапазон: не мене 80 м (ручной), не менее 60 м (поясной);

время работы передатчика: не менее 8 часов (от двух батареек АА);

выходное сопротивление: не менее 600 Ом;

диапазон радиочастот: не менее 512 не более 562 МГц (УВЧ)

Комплектация: 

Приемник со съемными антеннами с разъемом BNC.

Ручной передатчик.

Поясной передатчик.

Головной микрофон.

Петличный микрофон.

Стандартный блок питания.

Полужесткий кейс.

Ветрозащитный колпачок 1 шт.

Маркировочное кольцо.

Кабель Jack-Jack не менее 6.35 мм 

Батарейки типа АА не менее 2 шт.

Инструкция.


Количество
2 шт

-Цифровой рэковый микшерный пульт Behringer XR12


Количество каналов – не менее 12

Встроенный WiFi модуль-наличие, 

USB интерфейс-наличие

Стерео процессоры эффектов-не менее 4

40-битный DSP с плавающей запятой-соответствие

Задержка по входу/выходу – не более 0,8мс


Количество
1 шт

-Дистрибьютор питания:
Назначение-подключение оборудования, установленного в рэковую стойку к сети электроснабжения. 

Максимальная мощность подключаемого оборудования- не менее 25 A, не менее 8 розеток SHUKO, высота не более 1 U.

Количество
1 шт


-Активная UHF приёмная антенна RF Intell UA590I

Тип антенны — Активная

Назначение антенны — Для радиосистем

Конструкция-"скелет"(пара)

В комплекте кабели не менее 5 м

Количество
1 шт

-Коаксиальный кабель MrCable HFB-15-L3D2W-С-15Тип кабеля: RG‑58.

Волновое сопротивление: 50 Ом.

Длина: не менее 15 метров.

Разъемы BP-C31

Конфигурация
BNC / BNC
шт
2

Количество
2 шт

-Рэковый шкаф IMLIGHT
Назначение- для монтажа профессионального звукового, светового и видео-оборудования

дверка с замком-наличие, 

задняя стенка-наличие,

Высота- не менее 12U

Количество
1 шт

	компл
	1


2. Место поставки и установки Товара: 629860, АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, пгт Уренгой, Восточная Промзона, 26
3. Срок поставки и установки Товара: с даты заключения договора по 31.08.2026 
3.1. Поставка Товара транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

3.2. Работы по установке, подключению оборудования выполняются в полном объеме силами и за счет Поставщика, материалами и техническими средствами Поставщика и входят в стоимость договора.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара) если таковые требуются;

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должны иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. 

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара (если требуется).
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором
7. Порядок выполнения монтажных работ.
7.1. Работы по установке, подключению Оборудования выполняются в полном объеме силами и за счет Поставщика, материалами и техническими средствами Поставщика и входят в стоимость договора.

7.2. Устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при монтаже Оборудования, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Отходы и мусор, накапливаемые в процессе монтажа, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет.
8. Требования к выполнению работы:
8.1. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов.

8.2. Поставщик обязан соблюдать технологию и последовательность выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ.

8.3. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. До начала производства работ должны быть представлены Заказчику копии приказов о назначении ответственных лиц по объекту и списки специалистов-ремонтников.

8.4. Закупка, доставка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Поставщика. Места складирования согласовывают с Заказчиком.
9. Требования к безопасности выполняемых работ:
9.1. Обеспечить контроль своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, создание безопасных условий окружающим, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.

9.2. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности во время выполнения работ.

9.3. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности.
