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на поставку теневых навесов с монтажом для нужд МАДОУ НМО «Детский сад № 15 «Березка»

	№ п/п
	Код ОКПД2
	На﻿​‍‌‍‌‍⁠⁠​⁠‌​​​‌‍﻿‌﻿‌‌⁠﻿‍​​‌​​​‍﻿‌‌‌⁠‍‌‌​﻿‍‌именование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875
(Ограничение)
	1875
(Преимущество)

	1
	42.99.12.120
	Веранда
	
	
	✓

	2
	42.99.19.142
	Ограждение металлическое в сборе
	
	
	✓

	3
	33.20.39.900

	Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения, не включенные в 
другие группировки












	№ п/п

	Наименование товара, работ, услуг

	Ед. изм.

	Кол-во

	Технические, функциональные характеристики

	
	
	
	
	Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)
	Описание, значение

	1.
	Веранда
МФ 5.501
[image: ]
	шт.
	11
	Высота (мм) 
	2975(± 10мм)

	
	
	
	
	Длина (мм)
	6070(± 10мм)

	
	
	
	
	Ширина (мм)
	 4040(± 10мм)

	
	
	
	
	Применяемые материалы 

	
	
	
	
	Полы
	В количестве 12 шт. должны быть выполнены из ламинированной, противоскользящей, влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм, площадью не менее 2 м², опирающейся на металлические фермы в количестве трёх штук из трубы сечением не менее 50х50 мм с толщиной стенки не менее 3 мм.

	
	
	
	
	Профлист крыши
	В кол-ве 6 шт. должен быть из оцинкованного листа размером 4300 мм и должен крепиться к трём фермам из металлической трубы сечением не менее 50х50 мм с толщиной стенки не менее 3 мм и 50х25 мм с толщиной стенки не менее 2 мм.

	
	
	
	
	Ограждение


	В кол-ве 9 шт. должно быть выполнено из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм. Некоторые ограждения должны быть с художественно оформленной поверхностью в различной тематике. Изображение должно быть нанесено при помощи полноцветной ультрафиолетовой печати.

	
	
	
	
	Фасады крыши
	В кол-ве 7 шт. должно быть выполнено из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм.

	
	
	
	
	Скамейки
	В кол-ве 12 шт. должны быть выполнено из ламинированной, противоскользящей, влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. Опирающиеся на ножки диаметром не менее 26 мм с толщиной не менее 2,35 мм.

	
	
	
	
	Сборочные части металлокаркаса
	В кол-ве 20 шт. должны быть выполнены из совокупности металлических труб сечением не менее 50х50 мм с толщиной стенки не менее 3 мм, 50х25 мм с толщиной стенки не менее 2 мм и металлического листа толщиной не менее 4 мм.

	
	
	
	
	Закладные элементы
	В кол-ве 16 шт, должны быть выполнены из трубы диаметром не менее 57 мм с толщиной стенки не менее 3 мм и из листовой стали толщиной не менее 4 мм. Закладные должны заканчиваться монтажным круглым фланцем, выполненным из стали толщиной не менее 3мм, который бетонируются в землю.

	
	
	
	
	Материалы
	Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и окрашена двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. 
Преимущества нанесения на фанеру изображений методом ультрафиолетовой печати:
- абсолютная экологичность. Материал и краски, в которых нет испаряющегося растворителя, полностью безопасны;
- долговечность. Не выгорает, не отслаивается под воздействием жиров и влаги, механической деформации, перепадов температур; 
- легкий уход. Поверхность с изображением легко очищается и моется с помощью обычных растворов.
Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые. Все метизы оцинкованы.

	
	
	
	
	Описание
	Беседка состоит из оцинкованной крыши с фанерными фасадами, фанерных ограждений, сборного металлокаркаса, закладных элементов, площадок и скамеек. 

	
	
	
	
	Цвет товара 
	определяется по согласованию с Заказчиком

	2.
	Ограждение металлическое в сборе
МФ 7.081[image: ]
	Шт. 
	125
	Высота (мм)
	600 (± 10 мм)

	
	
	
	
	Длина (мм)
	2000 (± 10 мм)

	
	
	
	
	Применяемые материалы: 

	
	
	
	
	Каркас
	Наполнение ограждения выполнено из металлической профильной трубы сечением не менее 20х20 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с ножками из трубы сечением 40х20 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. 

	
	
	
	
	Конструктивные особенности
	Секции собираются между собой при помощи болтового соединения, что позволяет исключить из процесса монтажа сварку.

	
	
	
	
	Материалы
	Окрашенный порошковой краской металл. Все метизы оцинкованы.

	
	
	
	
	Цвет товара 
	определяется по согласованию с Заказчиком


	
Фотография, макет, эскиз (носят информативный характер – допускается изменение внешнего вида по согласованию с Заказчиком)

2. Срок поставки и монтажа: с момента заключения договора до 15.10.2026г.
3. Адрес поставки и монтажа: 624420, Свердловская область, Новолялинский район, поселок Лобва, ул Бажова, д. 21. МАДОУ НМО «Детский сад №15 «Березка»
3.1. Погрузо-разгрузочные работы, установка, монтаж, демонтаж существующего товара с организацией вывоза осуществляется силами и средствами Поставщика
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам. 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара), а именно:
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. гарантийный срок – не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке товара, но не менее, чем срок действия гарантии производителя Товара. Поставщик в период гарантийного обслуживания товара за свой счет обязан обеспечить восстановление работоспособности установленного поставщиком оборудования в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения извещения от Заказчика о неисправности оборудования. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
7. Порядок выполнения монтажных работ.
7.1. Работы по установке, монтажу теневых навесов выполняются в полном объеме силами и за счет Поставщика, материалами и техническими средствами Поставщика и входят в стоимость договора.
7.2. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке, монтаже Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный зданию Заказчика, возмещается Поставщиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажа, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет.
8. Требования к выполнению работы:
8.1. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
8.2. Поставщик обязан соблюдать технологию и последовательность выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ.
8.3. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. 
8.4. Закупка, доставка, разгрузка, складирование материалов и другого имущества осуществляется силами Поставщика. Места складирования согласовывают с Заказчиком.
9. Требования к безопасности выполняемых работ:
9.1. Обеспечить контроль своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, создание безопасных условий окружающим, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.
9.2. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности во время выполнения работ.
9.3. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности.
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