ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка и монтаж автоматического шлагбаума для обустройства въезда на территорию большой гостевой парковки Арены "Ерофей"
1. Наименование предмета закупки: поставка и монтаж автоматического шлагбаума для обустройства въезда на территорию большой гостевой парковки Арены "Ерофей"
2. Место поставки товара и выполнения работ: Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 83. 
3. Сроки поставки товара и выполнения работ: с даты заключения договора в течение 60 календарных дней.
4. Требования к поставляемому Товару:
	Наименование товара
	ОКПД 2/Нац. режим
	Технические характеристики
	Показатели

	Шлагбаум автоматический ведущий
	27.90.70.000, Ограничение
	Ширина проезда, м
	4

	
	
	Длина стрелы, м, не менее
	4,2

	
	
	Тип редуктора
	Электромеханический 

	
	
	Ориентация монтажа
	Правосторонний 

	
	
	Напряжение питания (сеть)
	220В 50Гц

	
	
	Напряжение питания двигателя
	DC 24В

	
	
	Потребляемая мощность, Вт
	Не более 300

	
	
	Крутящий момент, Нм, не менее
	200

	
	
	Время полного открывания, сек.
	2 – 6 

	
	
	Интенсивность использования
	До 100%

	
	
	Класс защиты, не менее
	IP 54

	
	
	Диапазон рабочих температур
	-20 … +55

	
	
	Количество пультов управления, шт.
	8

	
	
	Термообогрев корпуса
	В наличии

	
	
	Функция ESM
	В наличии

	
	
	Функция синхронизации
	В наличии

	
	
	Светоотражающие наклейки
	В наличии

	
	
	Сигнальная лампа
	В наличии

	
	
	Подвесная опора под стрелу
	В наличии

	
	
	Количество
	1 шт.

	Шлагбаум автоматический ведомый
	27.90.70.000, Ограничение
	Ширина проезда, м
	4

	
	
	Длина стрелы, м, не менее
	4,2

	
	
	Тип редуктора
	Электромеханический 

	
	
	Ориентация монтажа
	Левосторонний 

	
	
	Напряжение питания (сеть)
	220В 50Гц

	
	
	Напряжение питания двигателя
	DC 24В

	
	
	Потребляемая мощность, Вт
	200

	
	
	Время полного открывания, сек.
	2 – 6 

	
	
	Интенсивность использования
	До 100%

	
	
	Класс защиты, не менее
	IP 54

	
	
	Диапазон рабочих температур
	-20 … +55

	
	
	Термообогрев корпуса
	В наличии

	
	
	Функция ESM
	В наличии

	
	
	Функция синхронизации
	В наличии

	
	
	Светоотражающие наклейки
	В наличии

	
	
	Сигнальная лампа
	В наличии

	
	
	Подвесная опора под стрелу
	В наличии

	
	
	Количество
	1 шт.


5. Общие требования к выполнению работ:
Проведение работ должно быть в строгом соответствии со строительными нормами и правилами (далее СНиП), предписаниями ГОСТ, ПУЭ (изд. 7), требованиями техники безопасности, требованиями правовых актов по охране окружающей среды, технической документацией и указаниями Заказчика.
Материалы и оборудование, входящие в состав работ, приобретаются за счет Подрядчика. 
Подрядчик обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, с предварительным согласованием списка лиц, допущенных к данным видам работ, и въезду на территорию техники для подвоза строительного материала с руководством КГАУ ДО СШОР «Ерофей». 
Подрядчик до начала выполнения работ должен предоставить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. Нахождение рабочего персонала подрядной организации на территории Заказчика во внерабочее время запрещено. Подрядчик обязан обеспечить своими средствами и за свой счет необходимые санитарно-гигиенические условия для персонала.
Уборку и вывоз строительного мусора с места проведения работ, производить ежедневно, в конце рабочего дня. 
Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ и образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов.  
После завершения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную документацию.
6. Требования к подрядной организации: 
6.1 Подрядчик предоставляет список персонала, направляемого для выполнения работ на объекте. Подрядчик подтверждает принадлежность указанных лиц к штату персонала предприятия; 
6.2 Подрядчик предоставляет на персонал удостоверения об обучении и аттестации по программам: 
· Охрана труда; 
· Допуск к работам на высоте; 
· Допуск к работам по электробезопасности не ниже 3 группы; 
· Пожарно-технический минимум.
6.3 В случае, если персонал Подрядчика аттестовался (по предметам, указанным в п. 6.2) внутренней комиссией предприятия, Подрядчик предоставляет протоколы аттестации членов комиссии, полученные в специализированных учебных центрах; 
6.4 Привлечение Подрядчиком к работам по монтажу субподрядных организаций допускается по согласованию с Заказчиком. В случае привлечения к работам субподрядных организаций Подрядчик предоставляет на привлекаемую организацию и ее персонал весь перечень документов, указанных в п.п. 6.1 – 6.2, а также копию договора о сотрудничестве с данной субподрядной организацией. Персонал Подрядчика, не включенный в список (п.6.1) не территорию объекта допускаться не будет.

7. Требования к качеству работ и материалов:
Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), государственным стандартам, ТУ, технической документации и другим нормативным актам. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию - исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные контрактом и ГК РФ сроки за счет Подрядчика.
Все поставляемые материалы и оборудование должны быть не ранее 2025 года выпуска, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Стоимость материалов и оборудования при составлении актов выполненных работ должна подтверждаться накладными и счетами-фактурами, которые предоставляются Заказчику вместе с актами выполненных работ.
Используемые материалы, изделия и конструкции должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Применяемые при монтаже материалы и оборудование должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.
Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ. 
Документация, передаваемая Подрядчиком Заказчику при сдаче системы в эксплуатацию:
- исполнительная документация; 
- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, примененных при производстве монтажных работ;
- акт о проведении входного контроля материалов и оборудования, примененных при производстве монтажных работ;
- акт приемки установки в эксплуатацию.
Система считается принятой в эксплуатацию после подписания акта о приёмке и предоставления всех вышеуказанных документов представителю Заказчика.
Гарантийные обязательства на оборудование и все виды работ - не менее одного года со дня принятия системы в эксплуатацию.
Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Заказчиком работ и в период гарантийного срока эксплуатации. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик обязан своими силами и за счет собственных средств в согласованный с Заказчиком срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
Устранение неисправностей оборудования в гарантийный период производится Подрядчиком, за счет Подрядчика, при условии соблюдения режимов и условий эксплуатации. На время ремонта вышедшего из строя оборудования Подрядчик предоставляет аналогичное оборудование для обеспечения работоспособности системы на период ремонта.
Если в период гарантийного срока эксплуатации системы обнаружатся дефекты (брак, недоделки, либо работы, выполненные с низким качеством), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию системы до их устранения, то указанный гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком своими силами и за счет собственных средств. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируется в Акте о выявленном дефекте, который подписывается Подрядчиком и Заказчиком.
8. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:
При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующими на территории Российской Федерации и обеспечивающими безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию системы.
Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.
При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.
Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.
9. Наименование проводимых работ:
9.1 Ширина перекрываемого проезда 10 метров. Количество устанавливаемых шлагбаумов – 2 штуки. Место установки шлагбаумов – по краям проезжей части согласно план-схеме территории парковки (Приложение №1 к Техническому заданию). Режим работы шлагбаумов – синхронный, от одного источника управления. Сигнальная лампа устанавливается как на ведущем шлагбауме, так и на ведомом. 
9.2 Для крепления тумбы шлагбаума предусмотреть изготовление бетонных фундаментов. Размер фундамента не менее 400х400мм, глубина – не выше точки промерзания (1,2 – 1,4м) с расширением к низу. Для усиления конструкции при изготовлении фундамента предусмотреть каркас из арматуры диаметром 10мм. 
9.3 Предусмотреть штатное ограждение для защиты стоек шлагбаумов от механических повреждений. 
9.4 В качестве опоры стрелы шлагбаума предусмотреть подвесную опорную стойку на стреле. Стрелу шлагбаума оснастить светоотражающими полосами. 
9.5 Для исключения закрытия шлагбаумов при нахождении автотранспорта под стрелой предусмотреть фотоэлементы. Для возможности подключения датчиков нахождения автотранспорта под поднятой стрелой шлагбаума и реализации функции синхронной работы шлагбаумов между фундаментами тумб шлагбаумов проложить ПНД-трубу диаметром 32мм с заведением трубы внутрь обоих фундаментов. Глубина прокладки трубы – не менее 1,0 метра.
9.6 Для управления шлагбаумом предусмотреть переносной брелок. Количество брелоков в комплекте поставки – 8 штук. 
9.7 Для реализации возможности дистанционного управления шлагбаумом предусмотреть радиореле с радиусом уверенного приема не менее 250 метров в пределах прямой видимости. 
9.8 Электропитание шлагбаума предусмотреть от осветительной опоры, расположенной в непосредственной близости от шлагбаумов. Питающий кабель от шлагбаума до осветительной опоры проложить в металлической гофротрубе. Трасса прокладки кабеля: от шлагбаума под асфальтовым покрытием проезжей части (9 метров), под брусчаткой (1 метр) по столбу осветительной опоры (8 метров) до существующего кабеля марки СИП. Для подключения к кабелю предусмотреть штатные проколы. На световой опоре на расстоянии 3,0 метра от уровня земли предусмотреть ЩМП с автоматами защиты сети соответствующего номинала. 
9.9 Для стабильной работы шлагбаумов в зимнее время предусмотреть внутренний термо-обогрев механизмов шлагбаумов. 


10. Требования к оборудованию и материалам, применяемым при монтаже автоматического шлагбаума

	Наименование изделия
	Технические характеристики
	Показатели

	Плата 
синхронной работы
	Тип изделия
	Интерфейсная плата

	
	Назначение 
	Управление двумя автоматическими системами

	
	Совместимость 
	С платой управления шлагбаумом

	
	Подключение 
	Через специальный разъем на блоке управления автоматикой

	
	Режимы работы
	MASTER или SLAVE

	
	Функциональные возможности
	Синхронизация работы двух шлагбаумов

	Лампа 
сигнальная
	Тип освещения
	Светодиодное 

	
	Напряжение питания
	Универсальное 

	
	Степень защиты
	IP 54

	
	Диапазон рабочих температур
	-20 … +55

	
	Встроенная антенна
	В наличии

	
	Цвет плафона
	Оранжевый 

	
	Кронштейн для крепления
	В наличии

	Фотоэлемент
	Комплектация 
	Передатчик, приемник

	
	Дальность действия, м, не менее
	10

	
	Напряжение питания
	DC 24В

	
	Нагрузочная способность реле, А
	1

	
	Степень защиты
	IP 54

	
	Диапазон рабочих температур
	-20 … +55

	
	Материал корпуса
	Ударопрочный ABS-пластик и поликарбонат

	
	Монтаж 
	Накладной 

	Ограждение тумбы шлагбаума
	Модель 
	Отбойник для тумбы 

	
	Материал 
	Сталь 

	
	Диаметр трубы, мм, не менее
	57

	
	Цвет 
	Оранжевый 

	
	Покрытие 
	Порошковая краска

	
	Крепление 
	Анкерное 

	
	Пятка, мм
	150х150х3

	
	Габариты, мм, не менее
	400х200х800

	Радиореле 
	Электропитание 
	220В AC, 12В DC

	
	Силовое реле, штук, не менее
	1

	
	Коммутируемое напряжение, В
	220

	
	Коммутируемый ток, А
	10

	
	Диапазон частоты радиоканала
	Нелицензируемый

	
	Дальность действия, м
	250 – 950 

	
	Количество каналов, не менее
	1

	
	Диапазон рабочих температур
	-30 … +50

	
	Ток потребления, мА, не более
	20

	
	Режим работы "переключатель"
	В наличии

	
	Режим работы "1 секунда"
	В наличии

	
	Режим работы "2 секунды"
	В наличии

	
	Режим работы "60 секунд"
	В наличии

	
	Режим работы "2 кнопки"
	В наличии

	
	Режим работы "удерживание"
	В наличии

	
	Количество пультов, шт, не менее
	2

	Щит с монтажной панелью
	Габаритные размеры, мм
	500х400х220

	
	Степень защиты
	IP 54

	
	Климатическое исполнение
	У2

	
	Вид установки
	Навесной 

	
	Комплект крепления на вертикальную круглую опору
	В наличии

	
	Материал корпуса
	Сталь 

	
	Толщина металла, мм
	1,0 – 1,5

	
	Цвет корпуса
	Серый 

	Кабель сигнальный
	Конструкция 
	Симметричный кабель парной скрутки

	
	Конструкция жилы
	Однопроволочная 

	
	Материал жилы
	Медь 

	
	Сечение жилы, кв.мм
	0,5

	
	Изоляция жил
	Огнестойкая кремнийорганическая резина

	
	Оболочка кабеля
	ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности

	
	Рабочее напряжение, В
	До 300

	
	Диапазон рабочих температур
	-40 … +70

	
	Сопротивление изоляции 
	100 Мом/км

	Кабель 
силовой
	Количество жил в кабеле
	3

	
	Материал жилы
	Медь 

	
	Изоляция жил
	ПВХ-пластикат

	
	Изоляция кабеля
	ПВХ-пластикат

	
	Номинальное напряжение, В
	380

	
	Номинальная токовая нагрузка, А
	16

	
	Электрическое сопротивление жил, Ом на 1км, не более
	270

	
	Диапазон рабочих температур
	-25 … +40

	
	Климатическое исполнение
	УХЛ



11. Перечень проводимых работ:
11.1 Устройство бетонного фундамента – 2 штуки; 
11.2 Монтаж автоматического шлагбаума – 2 комплекта; 
11.3 Монтаж ограждения тумбы шлагбаума – 2 штуки; 
11.4 Установка сигнальной лампы – 2 штуки; 
11.5 Установка платы синхронной работы – 1 штука; 
11.6 Монтаж фотоэлементов – 1 комплект; 
11.7 Монтаж ЩМП на световую опору – 1 штука; 
11.8 Монтаж автоматического выключателя в ЩМП – 2 штуки; 
11.9 Монтаж радиореле в ЩМП – 1 штука; 
11.10 Программирование брелока на радиореле – 2 штуки; 
11.11 Программирование брелока на ведущий шлагбаум – 8 штук; 
11.12 Прокладка силового кабеля – 30 метров; 
11.13 Прокладка сигнального кабеля – 25 метров; 
11.14 Прокладка ПНД-трубы под асфальтовым покрытием – 19 метров; 
11.15 Монтаж гофро-трубы по осветительной опоре – 8 метров; 
11.16 Автономная наладка оборудования; 
11.17 Комплексная наладка оборудования. 
Подрядчик вправе добавить в перечень виды работ и сопутствующие материалы, характеристики которых являются улучшенными по сравнению с указанными в техническом задании по согласованию с Заказчиком в порядке, предусмотренном договором.
12. Примечание:
Приемка выполненных работ будет проведена после выполнения всех видов работ и предоставлению Заказчику письменного уведомления с полным комплектом исполнительной документации, сертификатов и паспортов на смонтированное оборудование и применяемые материалы. 
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