
Техническое задание
на поставку автобуса для нужд МАУ "ФОК "МОЛОДЕЖНЫЙ"
В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
ОКПД 2: 29.10.30.130-Запрет
	№ п/n
	Спецификация Товара:
требования к транспортному средству (ТС)

	1. 
	Категория автобуса
	М2

	2. 
	Класс автобуса
	А

	3. 
	Количество посадочных мест
	Не менее 15 и не более 20 

	4. 
	Тип двигателя
	Дизель

	5. 
	Тип коробки передач
	Механика

	6. 
	Тип привода
	Моноприводный

	7. 
	Колесная формула/ведущие колеса
	4х2/задние

	8. 
	Схема компоновки транспортного средства
	полукапотная

	9. 
	Расположение двигателя
	переднее продольное

	10. 
	Тип кузова
	цельнометаллический, установлен на раме/4

	11. 
	Количество дверей
	Не менее 4

	12. 
	Пассажировместимость, чел
	Не менее 22

	13. 
	Габаритные размеры, длина мм
	Не менее 6620

	14. 
	Габаритные размеры, ширина мм
	Не менее 2068

	15. 
	Габаритные размеры, высота мм
	Не менее 2720

	16. 
	Технически допустимая масса транспортного средства, т
	Не более 5

	17. 
	Колесная база, мм
	Не менее 3950

	18. 
	Двигатель внутреннего сгорания, тип
	Четырехтактный, с воспламенением от сжатия

	19. 
	Количество и расположение цилиндров
	4, рядное

	20. 
	Рабочий объём цилиндров, см³
	Не менее 2776

	21. 
	Степень сжатия
	Не менее 16,9

	22. 
	Максимальная мощность, кВт (мин-¹) 
	Не менее 102,7 (3400)

	23. 
	Максимальный крутящий момент, Н.м (мин-¹)
	Не менее 320

	24. 
	Топливо
	Дизельное топливо

	25. 
	Система питания (тип)
	впрыск топлива под давлением

	26. 
	Система выпуска и нейтрализации отработавших газов
	Глушитель, нейтрализатор, фильтр твердых частиц

	27. 
	Сцепление 
	Сухое однодисковое с гидравлическим приводом

	28. 
	Передняя подвеска
	Независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

	29. 
	Задняя подвеска
	Зависимая на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

	30. 
	Электропривод боковой двери
	наличие

	31. 
	Тахограф с блоком СКЗИ
	наличие

	32. 
	Устройство экстренного реагирования при авариях, работающее на территории Российской Федерации
	наличие

	33. 
	Возможность установки фаркопа 
	Наличие. Должна быть предусмотрена в эксплуатационной документации завода-изготовителя автобуса (руководстве по эксплуатации)

	34. 
	Год выпуска 
	Не ранее 2025

	35. 
	Цвет
	По согласованию с заказчиком




2. Место поставки товара: 606340, Нижегородская обл, г Княгинино, ул Агрохимиков, дом 2Б, также возможен самовывоз Заказчиком из г. Нижний Новгород.
3. Срок и условия поставки: с момента заключения договора в течение 60 календарных дней. Поставщик не менее чем за 2 дня до осуществления поставки Товара уведомляет Заказчика о времени и дате доставки Товара в место доставки.
3.1. В цену договора включаются все затраты Поставщика, включая все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также расходы на доставку товара по адресу Заказчика, а также другие расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору.
3.2. Поставщик обязан известить Заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по электронной почте.
4. Общие требования к качеству товара:
4.1. Товар должен пройти предпродажную подготовку, а именно: все приборы должны быть установлены на автобус, товар должен быть полностью укомплектован, все параметры товара, его оборудование (приборы, узлы, агрегаты и детали) должны быть проверены. 
4.2. Товар должен быть вымыт и полностью готов к эксплуатации, должен быть заправлен всеми технологическими жидкостями, необходимыми для эксплуатации на момент приема-передачи товара в соответствии с техническим регламентом завода-производителя.
4.3. Допускается наличие технологического пробега, связанного с проведением предъявительских приемо-сдаточных испытаний и погрузкой, разгрузкой автобуса.
4.4. Качество поставляемого товара, включая комплектующие изделия к нему, должны полностью соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством к подобному товару. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), надлежащего качества, не должен иметь вмятин, царапин, дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов. Товар (и его составные части) должен быть серийным. Товар не должен находиться: в залоге, под арестом или другим обременением, должен быть укомплектован запасными частями, инструментами и соответствующими принадлежностями согласно описи завода-изготовителя.
4.5. Поставляемый автобус должен быть новым, не бывшим в употреблении.
5. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара:
5.1. Товар должен сопровождаться соответствующими сертификатами соответствия, безопасности и качества производства, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Поставщик на момент поставки товара должен предоставить полный пакет разрешительной документации для регистрации в органах ГИБДД, в т.ч.:
- паспорт технического средства (оригинал) (далее ПТС) или ЭПТС - 1 экз.;
- инструкцию по эксплуатации автобуса на русском языке - 1 экз.;
- сервисную книжку с гарантийным талоном, с отметкой о проведении предпродажной подготовки - 1 экз;
- ключи зажигания в количестве не менее 2 шт.;
- акты приема передачи автобуса - 2 экз.;
- гарантийные талоны (в том числе на дополнительное оборудование) или аналогичные документы с указанием гарантийного периода, адресов сервисных центров;
- информацию об адресах и телефонах уполномоченных заводом-изготовителем станций технического обслуживания официально авторизованных дилеров, осуществляющих техническое обслуживание, гарантийный ремонт, расположенных на территории Российской Федерации (информационное письмо).
6. Требования к сроку действия гарантии Поставщика: 
6.1. Срок действия гарантии качества на Товар должен быть не менее 36 месяцев с даты подписания акта приема-передачи Товара или не более 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.
6.2. Срок гарантии на транспортное средство исчисляется с момента подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 и (или) Акта сдачи-приёмки Товара, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. В течении гарантийного срока поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе устранение дефектов.
6.3. Гарантийные обязательства исполняются в случае незамедлительного обращения к официальному дилеру и при предъявлении заказчиком неисправного автобуса, а также свидетельства о регистрации и сервисной книжки на него с отметками, подтверждающими регулярное прохождение обязательного технического обслуживания у авторизованного дилера.
6.4. Гарантийные обязательства включают ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей, узлов и агрегатов, имеющих производственные дефекты, а также бесплатное выполнение связанных с этим демонтажно-монтажных работ. 
6.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый автобус отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза № 877 от 09.12.2011 г. «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
6.6. В течение гарантийного срока поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков. Дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком, Поставщик гарантирует, что поставляемый автобус отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза № 877 от 09.12.2011 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
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