УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП «ВКС»

_________В.И. Мусатов

Техническое задание 

на поставку труб, отводов, фланцев для нужд «ВКС»
	№ п/п
	Код ОКПД2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1. 
	22.21.21.123
	ТРУБА 
	
	✓
	


	2. 
	22.21.29.130
	Отвод 
	
	✓
	

	3. 
	22.21.29.130
	Втулка 
	
	✓
	

	4. 
	28.14.20.220
	ФЛАНЕЦ 
	
	
	✓

	5. 
	28.14.20.220
	ФЛАНЕЦ 
	
	
	✓


1. Объект закупки
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Ед. изм.


	Кол-во

	1
	ТРУБА 
	Наружный диаметр:
315 мм

Допустимое отклонение диаметра:2,9 мм

Толщина стенки: 18,7 мм

Допустимое отклонение толщины стенки: 2,9 мм

Максимальная температура:40 °C

Рабочая температура: 20 °C

SDR17
Материал: ПЭ 100
Форма поставки отрезы по 4 м
	м
	36

	2
	Отвод 
	Диаметр (наружный): 315 мм.
Тип-литой

Угол поворота: 90 градусов.
Показатель SDR: SDR 17 
Материал: Полиэтилен низкого давления марки ПЭ 100.
Рабочее давление (PN): До 10 бар
	шт
	2

	3
	Втулка 


	Наружный диаметр: 315 мм.
Толщина стенки: 18.7 мм.
Материал: полиэтилен низкого давления ПЭ 100 (ПНД).
Рабочее давление: до 1,0 Мпа
SDR17
	шт
	2

	4
	ФЛАНЕЦ 
	Диаметр (Ду): 315 мм (подходит для свободного надевания на втулку ПНД).
Рабочее давление (Ру): 10 атмосфер Количество отверстий для болтов: 12 штук.
Диаметр крепежных отверстий: 22 мм.
Толщина металла: от 24 мм.
	шт
	2

	5
	ФЛАНЕЦ 
	 Соответствует требованиям ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования
Диаметр Дн:
325 мм

Присоединение: приварное

Категория: плоские

Диаметр условный Ду (Dn):300 мм

Макс. раб. давление Ру (Pn): 1,6 МПа| 16 бар| 16 кгс/см2
Количество отверстий: 12

Материал: сталь 20

Исполнение:
исполнение 1

Макс. темп. раб. среды °С:
от -40 до +450
	шт
	2


2. Место поставки: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, дом 1-А.

3. Срок поставки: в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора. В рабочие дни Заказчика с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.
3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производится силами Поставщика. 

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

Согласовано:
Главный энергетик                                                     Н.А. Толстов
