Приложение №1
к Договору подряда №82
от "___" августа 2026 года


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение работ по покраске опор контактной сети троллейбуса
АО «Электротранспорт».

	№ п/п 
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта
	Опоры контактной сети троллейбуса

	2
	Местоположение опор контактной сети
	г. Мурманск, проспект Кольский, улицы города в первомайской административном округе, с расположенной на них контактной сетью троллейбуса, согласно Приложений 1, 2 к настоящему Техническому заданию.

	3
	Заказчик
	АО «Электротранспорт»

	4
	Данные подрядной организации
	По результатам закупки

	5
	Вид работ
	Подготовка под покраску и покраска опор контактной троллейбусной сети.

	6
	Сроки выполнения работ
	Начало выполнения работ – день, следующий после дня заключения договора; окончание выполнения работ – до 30 сентября 2026 года

	7
	Количество опор, шт.
	210

	8
	Начальная (максимальная) цена контракта
	735 000 рублей (в т.ч. НДС)

	9
	Особые условия проведения работ
	Работы производятся на улицах города при интенсивном движении транспорта и пешеходов, на высоте с вышек и переносных лестниц, с близко расположенными проводами различного назначения.




Наименование предоставляемых работ.
Выполнение покраски металлических опор контактной сети троллейбуса антикоррозийной эмалью.

Описание последовательности работ.
1. Очистка опоры от рекламных объявлений.
2. Промывка окрашиваемой поверхности от грязи. 
3. Расчистка отстающей краски.
4. Обезжиривание поверхности растворителем.
5. Окраска опор эмалью антикоррозийной по ржавчине 3 в 1 (серая) в один слой.
6. Окраска нижнего звена трёхзвенных цилиндрических опор антивандальной эмалью в два слоя.

Требования, предъявляемые к претенденту на участие в закупочной процедуре:
1. Наличие необходимого автотранспорта и оборудования.
2. Наличие у исполнителя квалифицированного, обученного, подготовленного персонала.
3. Персонал исполнителя должен иметь:
· группы по электробезопасности не ниже третьей;
· удостоверения для работ на высоте;
· удостоверения рабочего люльки (при работе с автовышки);
· удостоверения маляров.
4. Строгое соблюдение правил техники безопасности (работы ведутся на высоте в охранных зонах ВЛ, находящихся под напряжением).
5. Оформление наряд-допуска на проведение всех видов работ по покраске опор контактной сети.
6. Выполнение работ в полном объёме, в запланированные сроки и с надлежащим качеством.
Технические требования к выполнению работ. 
1. Работы производить с использованием сертифицированных материалов с качеством отвечающим требованиям «улучшенная отделка» Образцы всех отделочных материалов согласовать с Заказчиком. 
2. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.
3. Поверхность, подготовленная к окрашиванию, должна быть сухой обеспыленной, без загрязнений маслами и смазками (при наличии повторно обезжирить).
4. Покрытие должно наноситься равномерным слоем. Строго следовать рекомендациям производителя при смешении компонентов ЛКМ.
5. Внешний вид пленки – глянцевый с однородной ровной поверхностью без посторонних включений, оспин, потеков, морщин.
6. При невозможности защиты окрашенной поверхности от осадков, а также при образовании конденсата на поверхности покрытия, не прошедшего отверждение до отлипа, ЛКМ необходимо смыть и провести повторное окрашивание.
7. В процессе работы необходимо визуально контролировать качество покрытия на наличие неокрашенных участков, исключить просвечивание предыдущего слоя краски.
8. Исполнитель обеспечивает выполнение работ необходимым оборудованием и техникой, а также поставку необходимых материалов и запасных частей. 
9. Исполнитель, в согласованные с Заказчиком сроки, сдает работы и представляет Заказчику Акт выполненных работ. 
10. При выполнении работ на объекте Исполнитель обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.
11. Исполнитель обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку рабочих мест и ликвидацию отходов по окончании работ.
12. Исполнитель своевременно предупреждает Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ.
13.  Исполнитель представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении обязательств по настоящему Договору в срок не более 3 рабочих дней с даты получения запроса Заказчика.


Приложение №1.
к техническому заданию на проведение работ 
по покраске опор контактной сети троллейбуса
АО «Электротранспорт»


Показатели товаров, используемых при покраске опор контактной сети.

	№ п/п 
	Наименование товара, используемого при оказании услуг, выполнения работ
	Не изменяемые характеристики
	Изменяемые характеристики
	Показатели изменяемых характеристик 

	1.
	Краска (грунт-эмаль) антикоррозионная по ржавчине "3 в 1"
	Цвет: светло-серый (RAL 7001 или 7004)
Для окрашивания металлических окрашенных ранее поверхностей
Водостойкая 
Атмосферостойкая
 Три в одном: преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт, износостойкая эмаль
	Температура воздуха при  нанесении


	не уже интервала от 0 до +40 °С




	
	
	
	Плотность
	от 1,15 до 1,35 г/см³


	
	
	
	Время высыхания  при +20 °С 
	от 1 до 1,5 часов


	
	
	
	Расход на один слой (теоретический)
	от 0,07 до 0,140 кг/м²

	
	
	
	Адгезия  пленки
	не более 1 балла

	
	
	
	Твёрдость 
	30-40 ед. по Шору D 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2.
	Уайт-спирит
	ГОСТ 3134-78
	
	






2

2

Приложение №2.
к техническому заданию на проведение работ 
по покраске опор контактной сети троллейбуса
АО «Электротранспорт»
Расположение опор троллейбусной контактной сети:
Пр-кт Кольский от перекрестка от пр-кта Кирова до ул. Капитана Копытова.
Ул. Капитана Копытова от пр-кта Кольский до Героев Рыбачьего
Ул. Героев Рыбачьего – от ул. Капитана Копытова до разворотного троллейбусного кольца
Разворотное троллейбусное кольцо по ул. Героев Рыбачьего.
Ул. Щербакова от пр-кта Кольский, 89 до пр-кта Кольский, 131А.
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