
Техническое задание
на поставку агрегата ремонтного БЕЖЕЦК-100
1.Оп‌﻿​⁠⁠​﻿⁠​‌﻿‍﻿⁠​‍﻿‌⁠‍⁠​﻿‌‍﻿⁠‍⁠‍‍‌﻿‌﻿‍⁠⁠‍‌﻿﻿‌​исание объекта закупки:
При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «запрет» допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.
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В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
	№
п/п
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	1.
	Агрегат ремонтный БЕЖЕЦК-100
[bookmark: _GoBack]на шасси (или эквивалент)
	Шасси РКР-63221-4310
Технические характеристики
Колесная формула 6х6
Масса снаряженного шасси: не менее 11500 кг
– приходящаяся на переднюю ось: не менее 5900 кг
– приходящаяся на заднюю тележку: не менее 5600 кг
Полная масса автомобиля: не менее 31500 кг
– приходящаяся на переднюю ось: не менее 7500 кг
– приходящаяся на заднюю тележку: не менее 24000 кг
Грузоподъемность: не менее 20000 кг
Допустимая полная масса прицепа: не менее 30000 кг
Экологические нормы: не ниже Евро-4
Число и расположение цилиндров: не ниже 8, рядный
Рабочий объем: не менее 14,86 л
Наличие наддува
Мощность: не менее 271 (362) кВт (л. с.) при не менее 1900 мин-1
Макс. крутящий момент: не менее 1275 (130) Нм (кгс·м) 
при не менее 1100-1500 мин-1
Напряжение бортовой сети, V 24
Сцепление: не менее однодисковое, сухое
Коробка передач: механическая, не ниже двух диапазонов, 
не менее 8 ступеней
Главная передача мосты центральные, двухступенчатые, односкоростные, промежуточный мост – проходного типа, с межосевым блокируемым дифференциалом
Передаточное число главной передачи 8,173
Раздаточная коробка: механическая, не менее 2 ступеней
Передняя подвеска зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, работающих совместно с двумя гидравлическими амортизаторами
Задняя подвеска зависимая, балансирная на двух полуэллиптических рессорах
Рулевой механизм механический, с гидравлическим усилителем
Тормоза:
– рабочие колесные тормозные механизмы барабанного типа, с внутренними колодками
– стояночные тормозные механизмы осей задней тележки с приводом от тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами
– вспомогательные дроссельного типа с пневматическим приводом, установлена в системе выпуска отработавших газов
Шины 12.00R20
Размер обода 8,5-20
Число колес не менее 10+1 (запасное)
Топливный бак не менее 2х250 л
Максимальная скорость: не ниже 75 км/час
Максимальный преодолеваемый подъем не менее 30
Радиус поворота, габаритный: не менее 14,0 м
Агрегат ремонтный БЕЖЕЦК-100
Технические характеристики
Грузоподъемность максимальная
- допустимая нагрузка с установкой ветровых оттяжек на грунт
не менее 981 (100) кН (т)
- допустимая нагрузка без установки ветровых оттяжек 
не менее 500 (50) кН (т)
Глубина текущего ремонта: (НКТ 14 кг/м) не менее 4 200 м
Условная глубина бурения (колонной 24 кг/м): не менее 2 500 м
Максимальная скорость движения по дорогам общего пользования: не менее 50 км/ч
Снаряженная масса подъемной установки: не более 29000 кг
Габаритные размеры установки в транспортном положении Длина/ширина/высота: не менее 13 330 / 2 520 / 4 200 мм:
Лебедка: Однобарабанная с канавками Лебуса, с цепным приводом в маслонаполненной трансмиссии, с двухленточным тормозом и двумя фрикционными муфтами с плавающими ретинаксовыми вкладышами
Тяговое усилие на барабане: не менее 165 (16,5) кН (тс)
Число скоростей лебедки: не менее 8
Скорость подъема крюкоблока: 
от не более 0,15 и до не менее 1,5 м/с
Наружный диаметр главного барабана: не менее 460 мм
Диаметр тормозных шайб главного барабана: не менее 985 мм
Размеры тормозных колодок барабана: не менее 120х230х32 мм
Гидравлическая лебедка выдвижения верхней секции: 
не менее 1 шт.
-Диаметр каната: не менее 15,0 мм
 - Допускаемая нагрузка на крюке: не менее 29,5 (3) кН (т)
 - Скорость намотки: не менее 0,3 м/с 
- Давление в гидросистеме: не менее 11,8 (120) мПа (кгс /см²)
- Давление холостого хода мПа: не менее 0,98 (10) мПа (кгс /см²) 
Мачта (вышка): Двухсекционная, телескопическая, наклонная с открытой передней гранью
Высота мачты от земли до оси кронблока: не менее 22,7 м
Угол наклона мачты: не менее 4°
Длина свечи: не менее 16 м
Талевая система: С механизмом крепления неподвижного конца талевого каната
Оснастка: не менее 4х5, параллельная
Аутригеры:
- передние, рабочий ход: не менее 800 мм
- задние, рабочий ход: не менее 800 мм
Опоры аутригеров:
- опорная площадь каждой опоры: 0,5 м²
- задняя опорная плита с талрепами: Разборная L= не менее 4500 мм.
- передняя опорная плита Разборная L=не менее 2500 мм.
Гидросистема рабочая:
- Тип насоса: Аксиально-поршневой не менее 2 шт.
- Давление максимальное: не менее 19,6 (200) мПа (кгс/см²)
- Номинальная подача: не менее 0,063-0.38 (63-380) м³/ с, (л/мин)
Гидросистема монтажная:
- Тип насоса: Шестеренчатый не менее 1 шт.
- Давление максимальное: не менее 11,8 (120) мПа (кгс/см²)
- Номинальная подача: не менее 0,05 (50) м³/ с, (л/мин)
Маслобак общий на обе гидросистемы, объем бака: не менее 600 литров
Освещение рабочее:
- Тип Взрывозащищённое, от промысловой сети или электростанции
- Напряжение: не более 24 В
- Количество светильников: не менее 17 шт.
Освещение аварийное:
- Тип: Взрывозащищённое, от электросети силового агрегата
- Напряжение не более 24 В
- Количество светильников не менее 17 шт.
Пневмосистема: Питание от пневмосистемы силового агрегата
- Номинальное давление: не менее 0,68 (7) мПа (кгс/см²)
- Максимальное давление: не менее 0,8 (8) мПа (кгс/см²)
Гидроцилиндр подъема вышки: не менее 2 шт.
- рабочее давление: не менее 11,8 (120) Мпа (кгс/см2)
- максимальное давление: не менее 15,8 (160) Мпа (кгс/см2)
Вспомогательная лебедка:
- допускаемая нагрузка на крюке: не менее 29,5 (3) кН (т)
- давление в гидросистеме: не менее 19.8 (200) Мпа (кгс/см²) 
- диаметр каната: не менее 13,5 мм.
- скорость намотки: не менее 0,3 м/с
Гидрораскрепитель:
- ход: не менее 950 мм.
- максимальное тяговое усилие: 50 (5) кН(тс)
Ограничитель подъёма крюкоблока:
- тип: тросовая система
- перебег: не менее 1,6 м
Ограничитель грузоподъёмности
-точность показаний грузоподъёмности: не менее ± 2,5 %
Аварийный останов двигателя, тип Воздушная заслонка с электромагнитным приводом включение с поста бурильщика и пульта ДУ
- продолжительность работы двигателя после включения останова не более 10 (сек)
Привод ротора: Цепной или Карданный или Гидроприводной
Приспособление для установки агрегата в горизонтальное положение: креномер жидкостный
Манифольд-стояк в сборе: Ду Ø не менее 50
Рабочее давление: не менее 25 (250) Мпа (кгс/см²)
Буровой рукав, длина: не менее 12 000 мм
Штропа эксплуатационные, грузоподъемность: не менее 1137 (125) кН (т).
Состав агрегата ремонтного БЕЖЕЦК-100 входит:
1. Шасси: не менее 1 шт.
2. Навесное оборудование:
2.1 Лебёдка: не менее 1 шт.
2.2 Мачта (вышка) телескопическая 2-х секционная: не менее 1 шт.
2.3 Кронблок: не менее 1 шт.
2.4 Редуктор угловой: не менее 1 шт.
2.5 Редуктор промежуточный: не менее 1 шт.
2.6 Редуктор привода насосов: не менее 1 шт.
2.7 Универсальный редуктор привода ротора: не менее 1 шт.
2.8 Гидроцилиндры для подъёма мачты: не менее 2 шт.
2.9 Талевая система и система оттяжек: не менее 1 комп.
2.10 Крюкоблок: не менее 1 шт.
2.11 Трос талевой системы Ø 25,0 : не менее 280 м.
2.12 Троса системы оттяжек Ø 18,0: не менее 1 комп.
2.13 Лебёдка выдвижения верхней секции мачты, с тросом Ø 15,0: не менее 1 комп.
2.14 Гидравлическая вспомогательная лебёдка, с тросом Ø 13,5:
не менее 2 комп.
2.15 Аутригеры передние гидравлические с механическими замками: не менее 2 шт.
2.16 Аутригеры задние гидравлические с механическими замками: не менее 2 шт.
2.17 Плита опорная под передние аутригеры: не менее 1 шт.
2.18 Плита опорная под задние аутригеры с талрепами: не менее 1 шт.
2.19 Гидросистема рабочая / монтажная: не менее 1 комп.
2.20 Маслобак 600 л.: не менее 1 шт.
2.21 Подвеска гидроключа, с тросом Ø 11,5: не менее 1 шт.
2.22 Подвеска машинных ключей, с тросом Ø 11,5: не менее 2 шт.
2.23 Кронштейн подвески кабеля ЭЦН: не менее 1 шт.
2.24Установка гидрораскрепителя с системой роликов и тросом Ø 11,5: не менее 1 комп.
2.25 Освещение рабочее/аварийное, 24 (взрывобезопасное): не менее 1 комп.
2.26 Пульт бурильщика с укрытием: не менее 1 комп.
2.27 Комплект лестниц и ограждений: не менее 1 комп.
2.28 Стояк манифольда ду50, с буровым рукавом и коленом шарнирным: не менее 1 комп.
2.29 Агрегат типа ВАСТ 800-20ЭМ: не менее 1 комп.
2.30 Штропа ШБД-125: не менее 1 комп.
2.31 Искрогаситель ИГС-110: не менее 1 шт.
2.32 Индикатор веса ИВЭ 50: не менее 1 комп.
2.33 Пневмосистема: не менее 1 комп.
2.34 Вертлюг буровой ВБ-100: не менее 1 комп.
2.35 Ротор буровой с механическим, реверсивным приводом РУ 80х400: не менее 1 комп.
2.36 Труба ВБТ-К-89, L=11,3 м: не менее 1 комп.
2.37 Спайдер СПГ 75: не менее 1 комп.
2.38 ЗИП – на агрегат (согласно упаковочной ведомости): не менее 1 комп.
2.39 Основание подроторное: не менее 1 комп.
2.40 Превентор плашечный ручной сдвоенный PPR2-180х5000 ( плашки: верх - Ø 73 мм., низ – глухие Комплект плашки трубной Ø 63 83) PPR2 180х5000.000-01
Комплект дистанционного управления (удлинители штоков превентора с карданной передачей, защитные щиты): не менее 1 комп.
2.41 Мост приемный (высота 1000мм)
2.42 КП 180x70 – 180х35: не менее 1 комп.
2.43 КП 230x35 – 180х35: не менее 1 комп.
2.44 Элеватор КМ 60,3: не менее 2 комп.
2.45 Элеватор КМ 73: не менее 2 комп.
2.46 Элеватор КМ 89: не менее 2 комп.
2.47 ЗИП – на шасси: не менее 1 комп.
2.48 Комплект сопроводительной документации на установку и полуприцеп: не менее 1 комп.
2.49 Комплект сопроводительной документации на покупные изделия: не менее 1 комп
	Шт.
	1


2. Место поставки товара: 364902, Чеченская республика, г. Грозный, проспект им. Х.А. Исаева, 100
3. Срок поставки товара: в течение 75 рабочих дней с момента заключения договора.
3.1. В цену договора включаются все затраты Поставщика, включая все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также расходы на доставку товара, а также другие расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по договору.
3.2. Поставщик обязан известить Заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи.
4. Общие требования к качеству товара:
4.1. Товар должен пройти предпродажную подготовку, а именно: все приборы должны быть установлены на автомобиль, товар должен быть полностью укомплектован, все параметры товара, его оборудование (приборы, узлы, агрегаты и детали) должны быть проверены. 
4.2. Товар должен быть вымыт и полностью готов к эксплуатации, должен быть заправлен всеми технологическими жидкостями, необходимыми для эксплуатации на момент приема-передачи товара в соответствии с техническим регламентом завода-производителя.
4.3. Качество поставляемого товара, включая комплектующие изделия к нему, должны полностью соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством к подобному товару. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), надлежащего качества, не должен иметь вмятин, царапин, дефектов, связанных с качеством его изготовления, либо с качеством используемых при его изготовлении материалов. Товар (и его составные части) должен быть серийным. Товар не должен находиться: в залоге, под арестом или другим обременением, должен быть укомплектован запасными частями, инструментами и соответствующими принадлежностями согласно описи завода-изготовителя.
4.4. Поставляемый автомобиль должен быть новым, не бывшим в употреблении.
5. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара:
5.1. Товар должен сопровождаться соответствующими сертификатами соответствия, безопасности и качества производства, выданными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Поставщик на момент поставки товара должен предоставить полный пакет разрешительной документации для регистрации в органах ГИБДД, в т.ч.:
- паспорт технического средства (оригинал) (далее ПТС) - 1 экз.;
- инструкцию по эксплуатации автомобиля на русском языке - 1 экз.;
- сервисную книжку с гарантийным талоном, с отметкой о проведении предпродажной подготовки - 1 экз;
- ключи зажигания в количестве не менее 2 шт.;
- акты приема передачи автомобиля - 2 экз.;
- гарантийные талоны (в том числе на дополнительное оборудование) или аналогичные документы с указанием гарантийного периода, адресов сервисных центров;
- руководство по эксплуатации на дополнительное оборудование;
- информацию об адресах и телефонах уполномоченных заводом-изготовителем станций технического обслуживания официально авторизованных дилеров, осуществляющих техническое обслуживание, гарантийный ремонт, расположенных на территории Российской Федерации (информационное письмо).
5.3. Поставщик обязуется подробно проинструктировать представителя заказчика по вопросу эксплуатации и функционирования всех технических систем и иного оборудования, присутствующих и установленных в товаре на момент его передачи.
6. Требования к сроку действия гарантии Поставщика: 
6.1. Гарантийный срок на Товар и его сборку устанавливается в соответствии со сроком указанным заводом-изготовителем с момента получения товара Заказчиком по акту приема-передачи: 
-гарантия на агрегат ремонтный: не менее 18 месяцев,
 (в зависимости от того, что наступит раньше), при условии точного соблюдения Заказчиком всех правил технической эксплуатации транспортного средства, указанных в руководстве по эксплуатации. 
6.2. Срок гарантии на транспортное средство исчисляется с момента подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 и (или) Акта сдачи-приёмки Товара, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. В течении гарантийного срока поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков, в том числе устранение дефектов.
6.3. Гарантийные обязательства исполняются в случае незамедлительного обращения к официальному дилеру и при предъявлении заказчиком неисправного автомобиля, а также свидетельства о регистрации и сервисной книжки на него с отметками, подтверждающими регулярное прохождение обязательного технического обслуживания у авторизованного дилера.
6.4. Гарантийные обязательства включают ремонт или замену (при невозможности ремонта) неисправных деталей, узлов и агрегатов, имеющих производственные дефекты, а также бесплатное выполнение связанных с этим демонтажно-монтажных работ. 
6.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый автомобиль отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза № 877 от 09.12.2011 г. «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
6.6. В течение гарантийного срока поставщик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков. Дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком, Поставщик гарантирует, что поставляемый автомобиль отвечает требованиям Решения Комиссии Таможенного союза № 877 от 09.12.2011 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

