[bookmark: _Hlk146543749]Техническое задание 
на поставку электротоваров для нужд МУП «ВКС» 

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	27.32.13.110
	Кабель ВВГнг(А)-LS 
	
	✓
	

	2
	27.32.13.110
	Кабель ВВГнг(А)-LS 
	
	✓
	

	3
	27.32.13.110
	Кабель ВВГнг(А)-LS 
	
	✓
	

	4
	22.21.29.110
	Труба ПВХ 
	
	✓
	

	5
	22.21.29.110
	Труба ПВХ 
	
	✓
	

	6
	25.93.14.140
	Скоба 
	
	
	✓

	7
	25.93.14.140
	Скоба 
	
	
	✓

	8
	27.12.31.000
	Бокс ЩРН-П-12 ИЭК MKP12-N-12-40-10
	
	✓
	

	9
	27.12.22.000
	Выключатель ИЭК MVA20-2-050-C
	подп. "и" п. 5
	
	

	10
	27.12.22.000
	Выключатель ИЭК MVA 20-1-025-C
	подп. "и" п. 5
	
	

	11
	27.12.22.000
	Выключатель ИЭК MVA 20-1-025-C
	подп. "и" п. 5
	
	

	12
	27.11.42.000
	Трансофрматор ЯТП 0,25 
	
	✓
	

	13
	27.33.11.130
	Выключатель  
	
	
	✓

	14
	27.33.11.130
	Выключатель 
	
	
	✓

	15
	27.33.13.110
	Розетка  
	
	
	✓

	16
	27.33.13.110
	Розетка 
	
	
	✓

	17
	27.40.25.123
	Светильник 
	
	✓
	

	18
	27.40.25.123
	Светильник 

	
	✓
	

	19
	27.12.31.000
	Коробка распр. ОП HEGEL КР2604
	
	✓
	

	20
	27.32.13.110
	Кабель ВВГнг(А)-LS 
	
	✓
	

	21
	27.32.13.110
	Кабель ВВГнг(А)-LS 
	
	✓
	

	22
	25.93.14.140
	Скоба 
	
	
	✓

	23
	27.40.33.130.
	IEK Прожектор LED СДО001-GENERICA LPDO501-100-65-K02-G
	
	✓
	

	24
	27.32.13.110
	Кабель ВВГнг-LS 
	
	✓
	

	25
	22.21.29.110
	Труба CTG20-25-K41-015I
	
	✓
	

	26
	25.93.14.140
	Скоба 
	
	
	✓

	27
	27.12.24.190
	Реле контроля и защиты РКЗМ-25
	
	
	✓

	28
	27.12.24.190
	Реле контроля и защиты РКЗМ-50
	
	
	✓

	29
	27.33.13.162
	Пост кнопочный ПКЕ-212/2 "Пуск-Стоп" 
	
	
	✓

	30
	27.33.13.120
	Колодка клеммная ЗВИ
	
	
	✓

	31
	27.12.40.000
	Каркас ВРУ-1 TDM SQ0905-5400
	
	
	✓



1. Описание объекта закупки: 
	№ п/п
	
Наименование
товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Кабель ВВГнг(А)-LS 
	Соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия
Номинальное переменное напряжение-0,66/1 кВ
Номинальная частота-50 Гц
Материал проводника- медный
Количество жил-2
Площадь сечения-4 мм²
Токовая нагрузка в нормальном режиме работы в воздухе-36 А
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля- от -50 °С до 50 °С
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева	-15 °С
	м
	20

	2
	Кабель ВВГнг(А)-LS 
	Соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия
Количество жил-2
Сечение жилы (мм/кв)	-2.5
Материал жилы- медь
Материал изоляции- ПВХ
Материал оболочки- ПВХ
Электрическое сопротивление жилы (ом/км)-7.41 Ом/км
Номинальное переменное напряжение (кВ)-до 1кВ
Диапазон температур эксплуатации (°С)-от -50°С до 50°С
	м
	70

	3
	Кабель ВВГнг(А)-LS 
	Соответствует требованиям ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия
Количество жил-2
Сечение кабеля-1,5 мм²
Номинальное напряжение, кВ-0,66
Материал жилы- медь
Материал изоляции- ПВХ
Материал оболочки- ПВХ
Диапазон температур эксплуатации	от -50 °С до 50 °С
	м
	60

	4
	Труба ПВХ 
	Внешний диаметр: 20мм
Внутренний диаметр: 14,1мм
Кратность упаковки: 10 м
Тип-труба гибкая легкая гофрированная
Цвет: серый
С зондом: наличие
Материал: Поливинилхлорид (ПВХ)
Климатическое исполнение: УХЛ 2
Степень защиты: IP 55
Монтаж при температуре: от –10 до +60°С.
Температура эксплуатации: от –40 до +60°С.
	м
	20

	5
	Труба ПВХ 
	Материал- ПВХ
Внешний диаметр-16 мм
Внутренний диаметр-10.7 мм
Степень защиты-55 IP
Прочность (сопротивление сжатию на 5 см при +20°C)-370 Н
Разрывная прочность-370 Н
Тип-труба гибкая легкая гофрированная
С зондом: наличие
Температура эксплуатации -от -15 до +60 °С
Температура монтажа -от -5 до +60 °С
С протяжкой- наличие
Способ монтажа- открытый/скрытый
	м
	350

	6
	Скоба 
	Min диаметр кабеля-19 мм
Max диаметр кабеля-20 мм
Материал-оцинкованная сталь
Покрытие-цинк
Фасовка-100 шт
Тип- двухлапковая  
	упак
	40

	7
	Скоба 
	Min диаметр кабеля-16 мм
Max диаметр кабеля-17 мм
Материал- оцинкованная сталь
Покрытие-цинк
Тип- двухлапковая  
	шт
	260

	8
	Бокс ЩРН-П-12 ИЭК MKP12-N-12-40-10
	Вид установки-навесной
На DIN-рейку-наличие
Класс защиты-I
Материал рамы-пластик
Материал дверцы-пластик
Количество модулей-12 шт
Материал корпуса-пластик
Ревизионное окошко-наличие
Номинальный ток-100 А
Степень защиты-41 IP
Высота-200 мм
Глубина-97 мм
Ширина-255 мм
Количество рядов-1 шт
	шт
	1

	9
	Выключатель ИЭК MVA20-2-050-C
	Тип-Выключатель автоматический
Характеристика срабатывания-C
Номинальный ток-50 А
Ширина-36 мм
Высота-80 мм
Тип устройства защиты-Автоматические выключатели ВА47-29
Класс защиты-Тип C
Номинальное напряжение-400 В
Степень защиты IP-IP20
Сечение многопроволочного гибкого проводника с-1 кв.мм
Глубина монтажа, установки-75 мм
Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898-4.5 кА
Род тока-Переменный ток (AC)
Количество полюсов-2
Номинальный ток длительной нагрузки Iu-59 А
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц 4.5 кА
Сечение многопроволочного гибкого проводника по 25 кв.мм
Количество замыкающих контактов-2
	шт
	1

	10
	Выключатель ИЭК MVA 20-1-025-C
	Тип-Выключатель автоматический
Серия ВА47-29
Характеристика срабатывания-C
Номинальный ток-25 А
Тип устройства защиты-Автоматические Серия ВА47-29
Класс защиты-Тип C
Номинальное напряжение-400 В
Степень защиты: IP20
Сечение многопроволочного гибкого проводника с1 кв.мм
Глубина монтажа, установки-75 мм
Род тока-Переменный ток (AC)
Количество полюсов-1
Номинальный ток длительной нагрузки Iu-29 А
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц 4.5 кА
	шт
	5

	11
	Выключатель ИЭК MVA 20-1-025-C
	Тип-Выключатель автоматический
Серия ВА47-29
Характеристика срабатывания-C
Номинальный ток-16 А
Тип устройства защиты- автоматическое выключатели ВА47-29
Класс защиты- Тип C
Номинальное напряжение-400 В
Степень защиты: IP20
Сечение многопроволочного гибкого проводника с 1 кв.мм
Глубина монтажа, установки-75 мм
Отключающая способность 4.5 кА
Род тока: переменный ток (AC)
Количество полюсов-1
Номинальный ток длительной нагрузки Iu-19 А
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц4.5 кА

	шт
	5

	12
	Трансофрматор ЯТП 0,25 
	Вид установки: стационарный
Материал корпуса: сталь
Степень защиты:IP31
Материал рамы: металл
Материал дверцы: металл
Номинальное рабочее напряжение-220 В
Напряжение первичной обмотки-220 В
Напряжение вторичной обмотки-12 В
Количество автоматических выключателей-2 шт.
Температура эксплуатации: от -25 до +40 °С
Габариты без упаковки-122х122х150 мм
Розетка на корпус: наличие
	шт
	1

	13
	Выключатель  
	Монтаж: накладной (открытый)
Количество постов-1
Количество клавиш-1
Тип комплектации: выключатель в сборе
Степень защиты-IP20
Max ток-10 А

	шт
	15

	14
	 Выключатель 
	Монтаж-накладной (открытый)
Количество постов-1
Количество клавиш-2
Тип комплектации-выключатель в сборе
Степень защиты-IP20
Max ток-10 А
	шт
	2

	15
	 Розетка  
	Монтаж-накладной (открытый)
Количество гнезд-2
Количество постов-2
Тип комплектации-розетка в сборе
Max ток-16 А
Степень защиты-IP20
Заземление-наличие
Наличие задней стенки-соответствие
Ориентация монтажа-универсальная
Вид розетки-силовая
Номинальное напряжение-220 В
Количество фаз-1 шт
	шт
	20

	16
	Розетка 
	Монтаж-накладной (открытый)
Количество гнезд-4
Количество постов-4
Тип комплектации-розетка в сборе
Max ток-16 А
Степень защиты-IP20
Заземление-наличие
Вид розетки: силовая
Номинальное напряжение-220В-250 В
	шт
	5

	17
	Светильник 
	Вид крепления-накладной
Мощность светильника-12 Вт
Элементы питания: сеть
Количество и напряжение элементов питания-220В
Тип лампы: встроенные светодиоды
Лампа в комплекте: наличие
Цоколь: встроенные светодиоды (LED)
Тип колбы: плата LED
Длина:16 см -17 см
Высота: 4 см -5 см
Диаметр:  16- см17 см
Цветность:  (3300-5000 К)
Световой поток-800 лм
Защита от пыли и влаги-65IP
Материал корпуса: пластик
Материал плафона: пластик
Основной цвет: белый
Провод-провод без вилки
Влагозащищенный: наличие
Пылезащищенный: наличие 
Форма корпуса: круг
	шт
	4

	18
	Светильник 

	Вид крепления-накладной
Тип: настенные/потолочные
Мощность светильника-36 Вт
Мощность лампочки-36 Вт
Тип лампы: встроенные светодиоды
Цвет плафона: белый
Цветность-холодный белый (более 5000 К)
Напряжение питания-220 В
Длина светильника-1200 мм-1300мм
Ширина светильника-75 мм-78мм
Световой поток-2400 лм
Угол свечения-120 град
Защита от пыли и влаги-IP20
Количество светодиодов/ламп-1 шт
Цветовая температура-6500 К
Форма корпуса: прямоугольник
Температура эксплуатации: от -20 до +50 °С

	шт
	12

	19
	Коробка распр. ОП HEGEL КР2604 
	Назначение-для наружного монтажа (герметичные)
Материал-полипропилен и ПВД
Конструкция-квадратная с крышкой
Тип проводки-открытая
Количество вводов-7 шт
Max диаметр трубы-20 мм
Длина-100 мм
Ширина-100 мм
Глубина-50 мм
Степень защиты-55 IP
Тип-распаечная коробка
Max температура эксплуатации-40 °С
Min температура эксплуатации- -25 °С
В упаковке -74 шт
	уп
	20

	20
	Кабель ВВГнг(А)-LS 
	Количество жил-3 шт
Номинальное напряжение-660 В
Материал-медь/ПВХ
Структура жилы-ОП
Изоляция-поливинилхлорид
Упаковка-бухта
Сечение жилы кабеля-1.5 мм²
С пониженным дымовыделением-наличие
С пониженной токсичностью 
Max нагрузка-4.1 кВт
Форма провода-плоский
Max рабочая температура-50 °С
Min рабочая температура--50 °С
	м
	100

	21
	Кабель ВВГнг(А)-LS 
	Количество жил-3 шт
Номинальное напряжение-660 В
Материал-медь
Структура жилы-ОП
Изоляция-ПВХ-пластикат
Материал оболочки-ПВХ с пониженным дымо- и газовыделением
Упаковка-бухта
Сечение жилы кабеля-2.5 мм²
С пониженным дымовыделением-наличие
Форма провода-плоский
Max рабочая температура-50 °С
Min рабочая температура--50 °С
Min радиус изгиба-7.5 внешних диаметров
	м
	100

	22
	Скоба 
	Min диаметр кабеля-16 мм
Max диаметр кабеля-17 мм
Материал-оцинкованная сталь
Покрытие-цинк
Отверстие-наличие
Тип- однолапковая
	шт
	400

	23
	IEK Прожектор LED СДО001-GENERICA LPDO501-100-65-K02-G
	Способ установки-монтажная скоба (лира)
Материал корпуса-алюминий
Тип лампы-светодиоды
Мощность светильника-100 Вт
Элементы питания-сеть
Количество и напряжение элементов питания-220В
Диапазон рабочего напряжения-220-240 В
Коэффициент мощности-0.9
Цветность-холодный белый (более 5000 К)
Цветовая температура-6500 К
Световой поток-8000 лм
Степень защиты-65 IP
Форма: прямоугольный
Количество режимов работы-1
Габариты без упаковки-240х35х152 мм
Цвет корпуса-черный
Провод-провод без вилки
Цветопередача-70 Ra
	шт
	10

	24
	Кабель ВВГнг-LS 
	Количество жил-4 шт
Сечение жилы кабеля-10 мм²
Номинальное напряжение-660 В
Материал-медь
Структура жилы-ОП
Диаметр-18.7 мм
Изоляция-ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности
Материал оболочки-ПВХ (PVC)
С пониженным дымовыделением-наличие
Форма провода-круглый
	м
	15

	25
	Труба ИЭК CTG20-25-K41-015I
	Материал-ПВХ
Внешний диаметр-25 мм
Внутренний диаметр-18.3 мм
Степень защиты-55 IP
Прочность (сопротивление сжатию на 5 см при +20°C)-350 Н
Тип-труба гибкая гофрированная с зондом
Температура эксплуатации-от -15 до +60 °С
Температура монтажа-от -10 до +60 °С
С протяжкой-наличие
	м
	15

	26
	Скоба 
	Min диаметр кабеля-21 мм
Max диаметр кабеля-22 мм
Материал-оцинкованная сталь
Покрытие-цинк
Тип- двухлапковая
	шт
	30

	27
	Реле контроля и защиты РКЗМ-25
	Потребляемая мощность-40 Вт
Номинальное напряжение-220(230)/380(400) В
Диапазон напряжения питания-160-420 В
Коммутируемое напряжение-420 В
Габариты без упаковки-70х85х53 мм
Диапазон рабочих температур-от -60 до +40 °С
Климатическое исполнение-УХЛ3
	шт
	5

	28
	Реле контроля и защиты РКЗМ-50
	Тип-силовой
Потребляемая мощность-40 Вт
Номинальное напряжение-220(230)/380(400) В
Диапазон напряжения питания-160-420 В
Коммутируемое напряжение-420 В
Габариты без упаковки-104х85х72 мм
Диапазон рабочих температур-от -60 до +40 °С
Климатическое исполнение-УХЛ3
	шт
	5

	29
	Пост кнопочный ПКЕ-212/2 "Пуск-Стоп" 
	Материал корпуса-Пластик
Степень защиты IP-IP40
Количество постов-1
Количество нажимных кнопок, клавиш-2 (1 черн. 1 красн.)
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов--1
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов1
Количество переключающих контактов-2
	шт
	10

	30
	Колодка клеммная ЗВИ-30  
	Материал корпуса-полиэтилен
Сечение провода-6-16 мм²
Количество пар контактов-12 шт
Номинальный ток-30 А
Наличие изоляции-соответствие
Габариты без упаковки-165х26х19 мм
	шт
	20

	31
	Каркас ВРУ-1 TDM SQ0905-5400
	Вид установки-напольный
Материал рамы-сталь
Материал дверцы-сталь
Материал корпуса-сталь
Степень защиты- IP54
Габариты без упаковки: В*Ш*Г (1800*800*450)
Тип передней двери-одностворчатая глухой металл
Тип боковых панелей-глухой металл
с боковыми панелями-наличие
	шт
	2



2. Место поставки: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1-А
3.Сроки поставки: поставка товара осуществляется с момента заключения договора в течении 10 календарных дней. В рабочие дни Заказчика с 08 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин.
Доставка до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы осуществляется силами и средствами Поставщика. 
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.




