Техническое задание

на поставку трубопроводной арматуры и соединительных элементов для нужд МУП «ВКС»
	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	28.14.13.131
	Кран шаровой 
	
	✓
	

	2
	28.14.13.131
	Кран шаровый 
	
	✓
	

	3
	24.20.40.000
	Отвод
	
	
	✓

	4
	28.14.13.131
	Кран шаровой 
	
	✓
	

	5
	28.14.11.110
	Клапан обратный
	
	✓
	

	6
	28.14.13.131
	Кран шаровой трехходовой
	
	✓
	

	7
	24.20.40.000
	Отвод
	
	
	✓

	8
	24.20.40.000
	Сгон
	
	
	✓

	9
	24.20.40.000
	Переход
	
	
	✓

	10
	24.20.40.000
	Переход
	
	
	✓

	11
	24.20.40.000
	Переход
	
	
	✓

	12
	24.20.40.000
	Муфта
	
	
	✓

	13
	24.20.40.000
	Контргайка
	
	
	✓

	14
	24.20.40.000
	Ниппель приварной
	
	
	✓

	15
	24.20.40.000
	Ниппель приварной
	
	
	✓

	16
	24.20.40.000
	Ниппель приварной
	
	
	✓


1. Описание закупки: 

	Наименование
	Технические характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во
	

	1. 
	Кран шаровой 
	условный диаметр DN-15 
номинальное давление Ру16

тип присоединения ВхВ

тип управления - рычаг


	шт
	4

	2. 
	Кран шаровый LD 
	Маркировка- КШЦФ

Диаметр -Ду150/125 
номинальное давление - Ру1,6 МПа

Материал корпуса: сталь 
	шт
	8

	3. 
	Отвод 
	Соответствие требованиям ГОСТ 17375-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R около 1,5 DN). Конструкция
Угол изгиба 90 градусов

наружный диаметр торцов отвода -159мм

толщина стенки – 6 мм

Материал: сталь 

	шт
	14

	4. 
	Кран шаровой 
	условный диаметр DN-50 

номинальное давление Ру16

тип присоединения ВхВ (муфтовое)
тип управления - рычаг
	шт
	3

	5. 
	Клапан обратный 
	Условное обозначение-19ч21бр
условный диаметр- Ду50

условное давление- Ру16
	шт
	2

	6. 
	Кран шаровой трехходовой 
	Назначение – для манометра

Условное обозначение-11б18бк
условный диаметр- Ду15

условное давление- Ру16

Управление- Ручная рукоятка-рычаг
	шт
	6

	7. 
	Отвод 
	Соответствие требованиям ГОСТ 17375-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R около 1,5 DN). Конструкция

Угол изгиба 90 градусов

наружный диаметр торцов отвода -108мм

толщина стенки - 4мм

Материал:сталь
	шт
	8

	8. 
	Сгон 
	Соответствие требованиям ГОСТ 8969-75 Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р = 1,6 МПa. Сгоны. Основные размеры
Условный диаметр- Ду50

Длина  - L-130 

Материал: сталь
	шт
	6

	9. 
	Переход 
	Соответствие требованиям ГОСТ 17378-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция
Тип-К (концентрический)

больший торец - 57×3

меньший торец - 25×1,6

Материал: сталь
	шт
	4

	10. 
	Переход 
	Соответствие требованиям ГОСТ 17378-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция

Тип-К (концентрический)

больший торец - 57×3

меньший торец – 32х2

Материал : сталь
	шт
	4

	11. 
	Переход 
	Соответствие требованиям ГОСТ 17378-2001 Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция

Тип-К (концентрический)

больший торец – 76х3,5

меньший торец – 57×3

Материал: сталь
	шт
	2

	12. 
	Муфта 
	Соответствие требованиям ГОСТ 8966-75 Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов Р=1,6 МПa. Муфты прямые. Основные размеры
Условный диаметр — Ду50

Материал:сталь
	шт
	4

	13. 
	Контргайка 
	Условный диаметр Ду50 

Материал:сталь
	шт
	6

	14. 
	Ниппель приварной 
	Условный диаметр Ду50 (2")

Размер 60,3х3,6мм

Материал- сталь AISI 304

ISO 4144 – соответствие

тип присоединения- НР


	шт
	6

	15. 
	Ниппель приварной 
	Условный диаметр Ду25 (1")

Размер 33,7х3,2мм

Материал- сталь AISI 304

ISO 4144 – соответствие

тип присоединения- НР


	шт
	4

	16. 
	Ниппель приварной 
	Условный диаметр Ду32 (1'1/4")

Размер 42,4х3,2мм

Материал- сталь AISI 304

ISO 4144 – соответствие

тип присоединения- НР


	шт
	4


2. Место поставки: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1-А
3.Сроки поставки: поставка товара осуществляется с момента заключения договора в течении 10 календарных дней. В рабочие дни Заказчика с 08 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин.

Доставка до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы осуществляется силами и средствами Поставщика. 
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

