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1. Объект закупки
	№ п/п
	Наименование товара 
	Ед. изм.
	Характеристика поставляемого товара

	1
	Шпалы
	шт
	Соответствует требованиям ГОСТ Р 58615-2019 Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи. Технические условия
деревянная шпала максимальной прочности, предназначенная для укладки в главные железнодорожные пути
Тип-1
Длина (L): не менее 2750 мм (± 20 мм).
Толщина (h): не менее 180 мм (± 5 мм).
Ширина нижней пласти (b₁): не менее 250 мм (± 5 мм).
Ширина верхней пласти (b): не менее 180 мм.
Высота пропиленных боковых сторон (h₁): не менее 150 мм.
Пропитка- наличие 
Форма сечения: в обрезном виде 
-Двойная сердцевина-Не допускается
-Ядровая, заболонная и наружная трухлявая гнили-Не допускаются
-Грибные ядровые пятна (полосы)-Допускаются размером не более 25% соответствующей площади торцов, пластей и боковых сторон
-Ложное ядро-Допускается размером не более 1/2 торца с выходом только на боковые стороны размером до 2/3 толщины шпалы
- Глубокая червоточина-Допускается в количестве не более 6 шт. на 1 м длины шпалы
Трещины:
- метиковая-Допускается протяженностью по торцу не более 1/3 толщины или ширины шпалы без выхода на верхнюю пласть
- морозная-Допускается глубиной не более 40 мм без выхода на верхнюю пласть. Не допускается при наличии метиковой трещины
- отлупная-Допускается на торцевых поверхностях не более 1/2 толщины шпалы без выхода на остальные поверхности
- от усушки боковая-Допускается длиной не более 700 мм каждая
- от усушки сквозная-Допускается протяженностью по длине шпалы не более 100 мм
- Наклон волокон-Допускается не более 10%
- Прорость-Не допускается в зонах укладки рельсовых подкладок, на остальных поверхностях допускается размером не более: 100 мм - по длине; 50 мм - по ширине; 20 мм - по глубине
- Покоробленность простая-Допускается по пропиленным пластям со стрелой прогиба не более 10 мм
- Крыловатость-Допускается не более половины нормы простой покоробленности



2. Место поставки: 453260, Республика Башкортостан, город Салават, Уфимская ул, зд. 41а
3. Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора. 
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы осуществляется силами Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
