
Техническое задание
на оказание услуг по промывке и опрессовке системы отопления в здании МАОУ Исетская СОШ №2, зданиях филиалов и структурных подразделений МАОУ Исетская СОШ №2»

ОКПД 2: 43.22.12.120 - Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления цент﻿​⁠​​​⁠⁠⁠‍​﻿‍‌﻿⁠‍‍﻿﻿﻿‌⁠⁠‍​‍‍‌﻿﻿﻿‌‌​﻿‌‍⁠‍‌﻿‌﻿ральным отоплением

1. Общие положения.
1.1. Оказание услуг по промывке и опрессовке системы отопления в здании МАОУ Исетская СОШ №2, зданиях филиалов и структурных подразделений МАОУ Исетская СОШ №2
1.2. Место оказания услуг: 
- 626380, Тюменская область, Исетский район, с. Исетское, ул.
Первомайская, 59;
- 626383, Тюменская область, Исетский район, с. Бархатово, ул. Молодежная, 1а;
- 626383, Тюменская область, Исетский район, с. Бархатово, ул. Новая, 15;
- 626385, Тюменская область, Исетский район, с. Красново, ул. Первомайская, 43;
- 626385, Тюменская область, Исетский район, с. Красново, ул. Первомайская, 37;
- 626384, Тюменская область, Исетский район, с. Бобылево, ул. Мира, 22;
- 626384, Тюменская область, Исетский район, с. Бобылево, ул. Мира, 19
1.3. Срок оказания услуг: с момента подписания договора по 20 августа 2026 года.
Начало услуг – не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты подписания договора.
1.4. Услуги оказываются Подрядчиком в полном соответствии с ведомостью объемов услуг, техническим заданием, действующими нормативно-правовыми актами, как в отношении услуг, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при оказании услуг. Качество и объем оказываемых услуг должны соответствовать настоящему техническому заданию и требованиям действующих нормативно–технических документов. Услуги оказываются в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
- СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»;
- СП 347.1325800.2017 «Свод правил. Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила эксплуатации»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- ГОСТ 34059-2017 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования»;
-ГОСТ Р 59501-2021 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусковая наладка систем отопления. Правила и контроль выполнения работ»
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве ч. 1 Общие требования»; 
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве ч. 2 Строительное производство»; 
- ГОСТ 25136-82 «Соединения трубопроводов. Методы испытаний на герметичность».
- Приказ Минэнерго России от 14 мая 2025 года №511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»; 
1.5. Все услуги оказываются исключительно оборудованием (генераторная установка, компрессор и т.д.), материалом (шланги, сантехническая фурнитура и т.д.) и инструментами подрядчика.
1.6. Перед началом услуги Подрядчик согласовывает все отключения с заказчиком.
1.7. Промывка системы отопления производится до полного осветления промывочной воды на выходе из спускников каждого стояка и сдачей теплоснабжающей организации.
1.9. Подрядчик обязан перед началом оказания услуг и после их проведения самостоятельно произвести обследование систем отопления зданий с составлением акта о выявленных неисправностях. В случае обнаружения неисправностей при предварительном осмотре, Подрядчик составляет акт осмотра и вручает его Заказчику, а Заказчик в течение 3-х дней производит устранение выявленных неисправностей и после устранения сообщает об этом Подрядчику, а Подрядчик после получения информации от Заказчика об устранении выявленных неисправностей приступает к промывке и опрессовке системы отопления зданий и сдаче объекта Заказчику и Теплоснабжающей организации. При проведении опрессовки системы отопления  зданий, Подрядчик при выявлении неисправностей уведомляет об этом Заказчика и составляет акт о выявленных неисправностях в системе отопления в ходе проведения опрессовки, а  Заказчик в течение 3-х дней производит устранение выявленных неисправностей и после устранения сообщает об этом Подрядчику, а Подрядчик после получения информации от Заказчика об устранении выявленных  неисправностей приступает к повторной опрессовке системы отопления зданий с повторной сдачей объекта Заказчику и Теплоснабжающей организации.
1.10. Услуги принимаются по факту выполнения, предъявляются инспектору теплоснабжающей организации в установленные договором сроки, после подписывается акт готовности системы отопления здания.
1.11. Подрядчик в ходе услуг обеспечивает выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда, рациональному использованию энергоресурсов, охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли.
1.12. Водяное давление в трубопроводах при промывке должно быть не выше рабочего.
1.13. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления производить согласно ГОСТ 25136-82. После гидравлического испытания система сразу должна быть заполнена водой. Гидравлическое испытание производится давлением на 1,5 – 2 атмосферы выше рабочего, но не более чем 6 – 8 атмосфер.
1.14. По окончанию оказания услуг Подрядчик обязан предоставлять Заказчику комплект документации: 
- акт готовности системы отопления на каждое здание на промывку и опрессовку;
- счет, счет-фактуру, акт оказанных услуг и иные документы. 
1.15. Стоимость всех материалов и все расходы, связанные с оказанием услуг, транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места оказания услуг, все налоги и обязательные платежи включены в стоимость услуг.

2. Содержание услуг и общие требования
2.1. Требуется оказать услуги по промывке и опрессовке системы отопления в соответствии с перечнем и объемом услуг, а также наименованием и качественными характеристиками используемых материалов.
2.2. Требуется провести промывку (гидропневматическая промывка системы отопления (барботаж, т. е. введение в систему смешанных масс воды и сжатого воздуха, которые приводят к разрыхлению и удалению отложений)) по каждому стояку отдельно.
2.3. Требуется провести промывку (гидропневматическая промывка системы отопления (барботаж, т. е. введение в систему смешанных масс воды и сжатого воздуха, которые приводят к разрыхлению и удалению отложений)) системы ГВС.
2.4. По окончании услуг провести гидравлическое испытание системы отопления с составлением соответствующего акта (согласно п. 1.13.).

3. Требования к Подрядчику при оказании услуг:
3.1. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.
3.2. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при оказании услуг на территории Заказчика.
3.3. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.         

4. Порядок оказания услуг и сдачи-приемки услуг
4.1. Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием.
4.2. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет контроль за качеством оказываемых услуг, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям договора и проектной документации, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации.
4.3. Окончание услуг оформляется актом сдачи-приемки услуг. 
4.4. Подрядчик обязан сдать Заказчику услугу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки оказанных услуг.
4.5. В случае, когда услуга оказана Подрядчиком с отступлением от условий договора, ухудшившими результат услуги, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 
4.6. Если в процессе оказания услуг будут обнаружены некачественно оказанные услуги, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков оказания услуг, указанных в договоре, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти услуги для обеспечения надлежащего качества.

5. Ведомость объемов услуг:

	№
	Перечень оказываемых услуг 
	Кол-во
	Ед.изм

	1
	Промывка, опрессовка системы отопления в здании МАОУ Исетская СОШ №2, расположенном по адресу: 626380, Тюменская область, Исетский район, с. Исетское, ул.
Первомайская, 59
	2
	чел. ч

	2
	Промывка, опрессовка системы отопления в здании Бархатовского детского сада - структурном подразделении МАОУ Исетская СОШ №2, расположенном по адресу: 626383, Тюменская область, Исетский район, село Бархатово, ул. Новая, 15
	2
	чел. Ч

	3
	Промывка, опрессовка системы отопления в здании Бархатовской СОШ - филиале МАОУ Исетская СОШ №2, расположенных по адресу: 626383, Тюменская область, Исетский район, с. Бархатово, ул. Молодежная, 1а
	2
	чел. Ч

	4
	Промывка, опрессовка системы отопления в здании Бобылевского детского сада-структурном подразделении МАОУ Исетская СОШ №2, расположенном по адресу: 626384, Тюменская область, Исетский район, с. Бобылево, ул. Мира, 19
	2
	чел. ч

	5
	Промывка, опрессовка системы отопления в здании Бобылевской ООШ - филиале МАОУ Исетская СОШ №2 , расположенной по адресу: 626384, Тюменская область, Исетский район, село Бобылево, ул. Мира, 22
	2
	чел. ч

	6
	Промывка, опрессовка системы отопления в здании Красновской СОШ - филиале МАОУ Исетская СОШ №2, расположенном по адресу: 626385, Тюменская область, Исетский район, с. Красново, ул. Первомайская, 43
	2
	чел. ч

	7
	Промывка, опрессовка системы отопления в здании Красновского детского сада - структурном подразделении МАОУ Исетская СОШ №2, расположенном по адресу: 626385, Тюменская область, Исетский район, с. Красново, ул. Первомайская, 37
	2
	чел. ч



