ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на поставку устройства плавного пуска для объекта 
канализационной насосной станции АО «Юганскводоканал»
ОКПД 2: 27.33.13.169

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
	Общие требования к товару
	Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.
Поставляемый товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации.

	Место, условия поставки
	628307, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 7, строение 57.

	Сроки (периоды) поставки товара (включая доставку)
	В течение 14 (четырнадцати)  рабочих дней с даты заключения Договора.

	Требования к гарантийному сроку товара, и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара (при необходимости)
	Гарантийный срок, при условии правильной эксплуатации, на поставляемый товар составляет не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки товара по договору. 
В случаях обнаружения несоответствия качества продукции обязателен вызов представителя Исполнителя для участия в продолжении приёмки и составлении двухстороннего акта.

	Состав документации при поставке
	- паспорт (если предусмотрен производителем) и инструкция по эксплуатации,
-документы, подтверждающие права Заказчика на использование программного обеспечения (если предусмотрено использование ПО)
-сертификаты и пр.
- перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к такому товару. При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством РФ указанные документы передаются вместе с товаром.

	Требования к упаковке, маркировке товара
	 




ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ*
	№ тов. поз
	Наименование товара

	Комплектность по позиции (если имеется)
	Функциональные, технические и качественные характеристики товара
	Кол-во, ед. изм.

	1.

	Устройства плавного пуска с байпасом 
	-
	УПП 200кВт 400А 380В    c обводным контактором  - для электродвигателя 132кВт
- Номинальное напряжение – 400В
- Номинальный ток – 400А
- Номинальная мощность двигателей – 132 кВт
- Наличие функции энергосбережения и коррекции коэффициента мощности
- Наличие функции автоматической настройки параметров электродвигателя
- Наличие возможности программирования с компьютера через USB-порт
- Функция протоколирования событий в энергонезависимой памяти с метками даты и времени
- Диапазон рабочих температур -10….+40ºC
- Климатическое исполнение – УХЛ4
- ШУ в исполнении не менее IP54
- Выходная частота – 50/60 Гц
- Время разгона и торможения – 1-60
- Встроенная система байпас
Наличие в устройстве плавного пуска:
- Защита двигателя (Вход для термистора/термореле)
- Защита двигателя (Тепловая модель)
- Защита двигателя (Низкий ток)
- Защита двигателя (Мгновенная перегрузка двигателя)
- Защита от к.з. (короткого замыкания)
Входы/Выходы: 4 дискретных входа, 2 дискретных выхода, 3 релейных выхода и 1 аналоговый выход
 -УПП установлены в ШУ на каждый насос в 
количестве 1 шт.
	1 шт.


 
СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 
	Срок уведомления Поставщиком Заказчика о конкретной дате и времени доставки товара:
	за 3 рабочих дня до доставки товара

	Срок и порядок приемки товара по количеству:
	в течение 3 рабочих дней по маркировке, транспортным и сопроводительным документам

	Срок и порядок приемки товара по качеству:
	 осуществляется Заказчиком непосредственно после приемки по количеству в течение не более 3 рабочих дней в процессе самостоятельного запуска товара в соответствии с инструкцией
или иное

	Срок для замены некачественного товара:
	 14 рабочих дней
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