Техническое задание 

на поставку металлопроката
	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	24.10.31.000
	Лист
	
	
	✓

	2
	24.10.71.111
	Уголок
	
	
	✓

	3
	24.20.13.130
	Труба
	
	
	✓

	4
	24.10.31.000
	Лист
	
	
	✓

	5
	24.10.71.111
	Уголок
	
	
	✓

	6
	24.20.40.000
	Отвод
	
	
	✓

	7
	24.10.51.000
	Лист
	
	
	✓

	8
	24.10.62.211
	Арматура
	
	
	✓

	9
	24.10.62.211
	Арматура
	
	
	✓

	10
	24.10.62.211
	Арматура
	
	
	✓


1. Объект закупки
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Ед. изм.


	Кол-во

	1
	Лист 
	Толщина: 3,0 мм

Ширина: 1500 мм

Длина: 3000 мм
Материал: Ст3
	шт
	5

	2
	Уголок 
	Размер: 35x35 мм 

Толщина полки: 3,0 мм

Материал: сталь
	м.п
	30

	3
	Труба 
	Соответствие требованиям ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные.
Условный проход (Ду): 20 мм

Толщина стенки: 3,0 мм

Материал: сталь
Условное давление Ру16
Электросварная-соответствие
	м.п
	120

	4
	Лист 
	Толщина: 2,0 мм

Ширина: 1250 мм

Длина: 2500 мм

Материал: Ст3
	шт
	1

	5
	Уголок 
	Размер: 25x25 мм 

Толщина стенки: 3,0 мм

Материал: сталь
	м.п
	12

	6
	Отвод 
	Диаметр присоединения (Ду): 20 мм

Толщина стенки: 2,8 мм

Угол поворота: 90°

Тип: гнутый

Материал: сталь 

Тип соединения: под сварку
	шт
	20

	7
	Лист 

	Размер: 1250 мм х 2500 мм 

Толщина: 0,4 мм

Материал: сталь с цинковым покрытием
	шт
	40

	8
	Арматура
	Тип арматуры: рифленая

Класс арматуры: АIII (А400)

Диаметр: 14 мм

Материал: Сталь
	м.п
	200

	9
	Арматура 
	Соответствие требованиям ГОСТ 34028-2016 Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия

Тип арматуры: рифленая

Назначение: Для армирования железобетонных конструкций

Диаметр: 12 мм

Материал: Сталь

Способ поставки: прутки 

Способ производства – термоупрочненный
	м.п
	314

	10
	Арматура 
	Тип арматуры: ребристая

Диаметр: 12 мм

Материал: Сталь
	кг
	200


2. Место поставки: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, дом 1-А.

3. Срок поставки: в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора. 
3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производится силами Поставщика. 

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

