Приложение № 2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора: поставка сыворотки подсырной деминерализованной сухой для нужд АО «СМАК».
2. Объемы, сроки и условия поставки товара

2.1. Количество (объем) товара: согласно заявок Заказчика. 

Расчетное количество товара:

	Наименование товара
	Ед. изм.
	 кол-во*
	Срок (период) поставки

	 Сыворотка подсырная деминерализованная сухая с уровнем деминерализации 70 %
	кг
	30 000
	С даты заключения договора по 30.09.2026 г.


*Заказчик имеет право на неполную выборку товара, без изменения при этом условий договора.

2.2. Срок поставки товара – поставка осуществляется по заявкам Заказчика на основании производственных потребностей в соответствии с графиком поставки (график поставки составляется после заключения договора, может меняться по согласованию Заказчика с Поставщиком).
2.3. Условия поставки:

- По заявкам заказчика;
- Поставка товара осуществляется в течение 3 (трех) календарных дней после получения заявки (если иное не предусмотрено графиком поставки).

2.4. Способ поставки: Автотранспортом – силами и за счёт поставщика, выгрузка осуществляется силами Заказчика (при необходимости с использованием спец. техники Транспортные средства для поставки сырья должны быть технически исправными, соответствовать гигиеническим и иным требованиям и правилам к перевозке грузов. Перевозка продукции в автомобильном транспорте производится на деревянных поддонах размера: 1,2 м. х 0,8 м, поддоны должны соответствовать ГОСТ 33757-2016. Товар на поддоне должен быть опалечен, чтобы исключить смещение мешков на поддоне при транспортировке и выгрузке. 

Поставка на поддонах до 1000 кг для возможности размещения на стеллажах (ограничение по высоте и весу)
Внутренняя поверхность грузовых отделений транспортных средств должна быть чистой и сухой, подвергаться регулярной очистке, мойке, дезинфекции с периодичностью (не реже 1 раза в месяц), необходимой для того, чтобы грузовые отделения транспортных средств не могли являться источником загрязнения продукции. Факт мойки и дезинфекции должен подтверждаться соответствующими документами, которые должны быть предоставлены Заказчику при каждой поставке товара.
3. Место поставки: АО "СМАК" ОП производственная площадка РАМКОН, 140103, Московская обл, Раменский г.о., Раменское г, 4-й км Донинское ш, стр. 14 офис 1

Время поставки: в рабочие дни с 08:00 до 14:00

4. Требования к функциональным (потребительским) свойствам, качественным характеристикам, характеристикам безопасности приобретаемого товара.
Требования к товару:
	Техническое задание
	
	
	
	

	Сыворотка подсырная деминерализованная сухая
	
	
	
	

	Функциональное назначение товара:
	для внесения в тесто до выпечки при производстве хлебобулочных и кондитерских изделий. Срок годности хлебобулочных изделий от 60 суток до 5 месяцев, срок годности кондитерских изделий 5 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Качественные характеристики, позволяющие определить эквивалентность продукта
	
	
	
	

	Наименование показателя
	 
	Характеристика нормы. Ед. измерения
	
	
	
	

	Компоненты в составе (в порядке убывания)
	 
	Сыворотка подсырная деминерализованная сухая с уровнем деминерализации 70 %
	
	
	
	

	Упаковка
	 
	4-х слойные крафт-мешки с полиэтиленовым вкладышем. Масса нетто одного мешка 25 кг.
	
	
	
	

	Физико-химические характеристики
	 
	Консистенция: Однородный мелкий сухой порошок. Допускается незначительное количество комочков, рассыпающихся при легком нажатии.
	
	
	
	

	
	
	Цвет: Белый с кремовым или желтоватым оттенком. Однородный по всей массе.
	

	
	
	Вкус : Чистый, сладковатый, характерный для сухой сыворотки. Допускается солоновато-сладковатый вкус. Запах сывороточный, без посторонних привкусов  и запахов.
	
	
	
	

	
	
	Запах: Чистый, сывороточный, сладкий, без посторонних  запахов
	
	
	
	

	
	
	Массовая доля влаги, % не более 5,0
	
	
	
	

	
	
	Массовая доля лактозы, % , не менее 70,0
	
	
	
	

	
	
	Массовая доля жира, % , не более 2,0
	
	
	
	

	
	
	Массовая доля белка, % , не менее 10,0
	
	
	
	

	
	
	Индекс растворитмоси, см*3 сырого осадка, не более 0,7
	
	
	
	

	
	
	Титруемая кислотность °Т, не более 20
	
	
	
	

	
	
	Индекс растворимости, см³ сырого осадка, не более 0,7
	
	
	
	

	Дополнительные требования
	 
	  Не допускается содержание ГМО
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Энергетическая ценность на 100 г продукта (калорийность)
	 
	белки – 10,0 г, жиры – 1,0 г, углеводы -70 г; 1377,5 кДж/329 ккал
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Значения должны точно совпадать с указанными значениями в ТЗ, чтобы готовое изделие сохранило показатели пищевой ценности, заявленные в нормативно-технической документации на изделие.
	
	
	
	

	Показатели безопасности
	
	Соответствует требованиям ТР/ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"


	
	
	
	

	Микробиологические показатели
	
	Соответствует требованиям ТР/ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
	
	
	
	

	Срок годности
	
	24 месяца со дня изготовления
	
	
	
	

	Условия хранения
	 
	при температуре от +1°С до +20°С и относительной влажности воздуха не более 85%.
	
	
	
	

	Условия транспортировки
	
	Температура транспортировки должна соответствовать температуре хранения продукта, а также должна обеспечивать физико-химическую и микробиологическую сохранность продукта в соответствии с требованиями ТУ 10.51.55-002-89334231-2024

При температуре не выше +20°С с отчетом терморегистратора транспортного средства в период транспортировки товара, начиная с момента загрузки товара и выгрузки товара у заказчика (терморегистратор должен быть с действующим свидетельством.
	
	
	
	

	Требования к поставке
	 
	Поставка товара осуществляется по заявке 

Заказчика в течение 3-х суток
	
	
	
	

	
	
	Не допускается к приемке товар:
	
	
	
	

	
	
	с загрязнением упаковки;
	
	
	
	

	
	
	с нарушением целостности упаковки;
	
	
	
	

	
	
	с наличием посторонних включений, не являющихся составной частью продукта.
	
	
	
	

	
	
	Продукция должна соответствовать требованиям:                                                                                                                        
	
	
	
	

	
	
	ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции",     
	
	
	
	

	
	
	ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки",
	
	
	
	

	
	
	ТР ТС 024/2012 "Технический регламент на масложировую продукцию"
	
	
	
	

	
	
	безопасность упаковки должна быть обеспечена в соответствии с требованиями ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки"
	
	
	
	

	
	
	транспорт, используемый для перевозки продукта должен быть чистым, сухим, поддерживающим постоянную температуру, соответствующую условиям хранения продукта.
	
	
	
	

	
	
	остаточный срок годности на момент поставки продукта должен быть не менее 75% от даты производства
	
	
	
	

	
	
	Товар поставляется на поддонах 800х1200 мм. Поддон с товаром должен быть обмотан стрейч-пленкой для возможности перемещения поддона с товаром посредством электропогрузчика или штабелера. Высота поддона с товаром не более 170 см.  
	
	
	
	

	Требование к маркировке
	 
	Общие требования содержания информации в соответствии с ГОСТ Р 51074-2003 "Информация для потребителя" п.4.13.2
В соответствии с ТР ТС 022-2011 и ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции"
	
	
	
	

	Требования к сопроводительным документам
	 
	Полный пакет документов 
1. декларация о соответствии (копия, заверенная изготовителем и поставщиком) – при первой поставке и последующих, при замене декларации по истечении срока действия ; копии протоколов испытаний  к декларации ,на соответствие показателям безопасности по требованиям ТР ТС 021/2011, последующие протоколы испытаний на соответствие показателям безопасности по требованиям ТР/ТС 021/2011.
2. Спецификация на продукт оформленная в соответствии с требованиями к содержанию маркировки по ТР ТС 022/2011, а так же при наличии пищевых добавок, ароматизаторов и биологически активных веществ в составе, указывать их в соответствии с ТР ТС 029/2012, при наличии нормируемых пищевых добавок в составе - указывать их количество.
3. Удостоверение качества и безопасности
4. Протокол испытаний на генно-модифицированные источники
5. Выписка из ТУ
6. УПД/ ТТН должна быть оформлена по сериям производства  с соответствующим количеством  поставляемого сырья

7. Ветеринарное свидетельство.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ФИО ответственного по техническому заданию Корлякова О.Л. 8-496-46-186-61 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


