

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку полимера акриламида ПОЛИФЛОК (Р) марки Н-0305 (водный) 
ТУ 2414-002-74301823-2007

[bookmark: _GoBack]ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
	Общие требования к товару
	Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.
Поставляемый товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации. 

	Начальная (максимальная) цена договора  
	Начальная (максимальная) цена договора, определяется заказчиком в результате изучения рынка необходимых товаров.
В цену Договора входят все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, включая стоимость товара, упаковку, транспортировку, погрузку, разгрузку, страхование, таможенные пошлины и налоги.

	Источник финансирования
	АО «Юганскводоканал»

	Форма, сроки и порядок оплаты 
	Оплата товара осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семь) рабочих дней со дня подписания Заказчиком оригинала товарной накладной на данный товар (партию товара) или универсального передаточного документа, а так же документа, подтверждающего качество товара (паспорт, сертификат, декларация)/ либо в случаях, предусмотренных Договором, со дня подписания оригинала акта взаимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком оригинала счета, счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД), товарно – накладной.

	Место, условия поставки
	Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нефтеюганск, мкр. 7-й, здание 61, строение 61/6.

	Сроки (периоды) поставки товара (включая доставку)
	В течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента заключения договора Срок поставки включает доставку, приемку товара по количеству и качеству. Поставка товара осуществляется единовременно в полном объеме.

	Требования к гарантийному сроку товара, и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара (при необходимости)
	Дата изготовления партии химического реагента должна быть не позднее трех месяцев на момент поставки товара в адрес Покупателя.
Гарантийный срок хранения: 2 года.


	Дополнительные условия
	Доставка продукции осуществляется крытым автомобильным транспортом.

	Общие условия к комплектности при поставке
	Поставляемый товар должен быть новым, изготовлен в заводских условиях в соответствии со стандартами, показателями, параметрами и требованиями ТУ производителя;
Поставляемый Товар должен быть готовым к эксплуатации;
При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а так же использование Товара не должно причинять вред имуществу Заказчика

	Состав документации при поставке
	В комплект документации при поставке товара должны входить:
- перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, подтверждается паспортами, сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическими заключениями, обязательными для данного вида продукции, и иными документами, подтверждающими качество продукции, оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ.
Вышеуказанные документы должные предоставляться на каждую партию продукции.

	Требования к упаковке, маркировке товара
	Упаковка товара – мешки по 45 кг полипропиленовые с двойным полиэтиленовым вкладышем, увязанные каждый в отдельности.







ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ*
	№ тов. поз
	Наименование товара

	Комплектность по позиции (если имеется)
	Функциональные, технические и качественные характеристики товара
	Кол-во, ед. изм.

	1.

	Полимер акриламид ПОЛИФЛОК (Р) марки Н-0305 (водный) 
ТУ 2414-002-74301823-2007
	
	Характеристики:
· Массовая доля основного вещества — не менее 6% (7%);
· Массовая доля остаточного акриламида в расчёте на 1% основного вещества — не более 0,002% (0,002%);
· Кинематическая вязкость раствора полиакриламида с массовой долей 0,25% в растворе хлористого натрия с массовой долей 3% при 30 °С — не менее 2,2 мм²/с (2-4 мм²/с);
· Скорость осаждения суспензии оксида меди — не менее 6 мм/с(7,7мм/с).
	19,98 тонн


(  )-Требование Заказчика
СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 
	Срок уведомления Поставщиком Заказчика о конкретной дате и времени доставки товара:
	за 3 рабочих дня до доставки товара

	Срок и порядок приемки товара по количеству:
	в течение 3 рабочих дней по маркировке, транспортным и сопроводительным документам

	Срок и порядок приемки товара по качеству:
	Не более 3 рабочих дней

	Срок для доукомплектования товара:
	14 рабочих дней

	Срок для замены некачественного товара:
	14 рабочих дней





