Техническ⁠‌‌​‍‌​⁠﻿﻿​﻿﻿‌﻿​⁠‌⁠﻿⁠﻿‌‌‌‍‌‍​‍‌﻿‌﻿⁠​﻿​⁠‍‌⁠‍‍​​‌⁠​﻿‍‍⁠‍‌﻿​​‌﻿ое задание
на поставку кондиционеров с монтажом для нужд МАУ ДО "СШ №1" Г. ТОБОЛЬСКА
[bookmark: _GoBack]В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
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	28.25.12.130
	сплит-система Royal Clima RC-PDC70HN
	
	
	✓

	2
	28.25.12.130
	сплит-система RoyalC1iшaRC- PDC55НN
	
	
	✓

	3
	43.22.12.150

	Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах




1. Объект закупки и характеристики товара:
	№ п/п
	Наиме⁠‌‌​‍‌​⁠﻿﻿​﻿​​‌﻿нование товара
	Требования к характеристикам товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	сплит-система Royal Clima RC-PDC70HN 
	Категория-Настенные кондиционеры
Серия-Pandora
Тип установки внутреннего блока-настенный
Мощность BTU не менее 25000
Обслуживаемая площадь не менее 73 м2
Производительность обогрева не менее 7.6 кВт
Производительность охлаждения не менее 7.2 кВт
Максимальный воздушный поток не менее 20.8 м3/мин
Уровень шума, внутренний блок, мин. Не более 30 дБ
Уровень шума, внутренний блок, макс. 44 дБ
Уровень шума, внешний блок, мин. Не более 30 дБ
Класс энергопотребления, охлаждение не ниже A
Класс энергопотребления, обогрев не ниже A
Марка компрессора-HIGHLY
Хладагент-R410A
Длина трубопровода стандартная не менее 3 м
Длина трубопровода максимальная не менее 25 м
Перепад высот макс. Не более 10 м
Диаметр жидкостной магистрали не менее 
6.35 мм
Наружная рабочая температура, обогрев(мин/макс) -7/24 °С
Наружная рабочая температура, охлаждение(мин/макс) 18/43 °С
Режимы работы--охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
Автоматический режим-наличие
Ночной режим-наличие
Дополнительные режимы-турбо режим
Дополнительные функции и особенности
поддержка Wi-Fi, функция iFEEL
Управление и комфорт-дисплей, память настроек, регулировка силы воздушного потока, таймер, управление с мобильного телефона
Фильтры-тонкой очистки
Поддержка Wi-Fi-наличие
Цвет-белый
Количество коробок-не менее 2
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) не менее 1132 х 332 х 229 мм
Размеры внешнего блока (ШхВхГ) не менее 920 х 699 х 380 мм
Комплектация:
Внутренний блок: Кондиционер, сплит-система бытовая (внутренний блок), 1 шт
Крепления для монтажа на стену (только для внутреннего блока), 1 комплект, Пульт ДУ, 1 шт,
Батарейки типа ААА(R03), не менее 2 шт
Комплект гаек для вальцовочных соединений, 1 комплект, Комплект фильтров тонкой очистки, 1 шт., Руководство пользователя, 1 шт
 Наружный блок: Кондиционер, сплит-система бытовая (наружный блок), 1 шт.
	комп
	2

	2
	сплит-система RoyalC1iшaRC- PDC55НN 

	Категория-Настенные кондиционеры
Серия-Pandora
Тип установки внутреннего блока-настенный
Мощность BTU не менее 18000
Обслуживаемая площадь не менее 54 м2
Производительность обогрева не менее5.5 кВт
Производительность охлаждения не менее 5.4 кВт
Максимальный воздушный поток не менее 
14.2 м3/мин
Уровень шума, внутренний блок, мин. Не более 27 дБ
Уровень шума, внутренний блок, макс. Не более 40 дБ
Уровень шума, внешний блок, мин. Не более 27.5 дБ
Уровень шума, внешний блок, макс. Не более 54 дБ
Класс энергопотребления, охлаждение не ниже A
Класс энергопотребления, обогрев не ниже A
Марка компрессора-GMCC
Хладагент-R32
Длина трубопровода стандартная не менее 3 м
Длина трубопровода максимальная не менее 25 м
Перепад высот макс. Не более 10 м
Диаметр газовой магистрали не менее 12.7 мм
Диаметр жидкостной магистрали не менее 6.35 мм
Наружная рабочая температура, обогрев (мин/макс) -7/24 °С
Наружная рабочая температура, охлаждение (мин/макс) 18/43 °С
Режимы работы-охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
Автоматический режим-наличие
Ночной режим-наличие
Дополнительные режимы-турбо режим
Дополнительные функции и особенности-поддержка Wi-Fi, функция iFEEL
Управление и комфорт-дисплей, память настроек, регулировка силы воздушного потока, таймер, управление с мобильного телефона
Фильтры-тонкой очистки
Поддержка Wi-Fi-наличие
Размеры и цвет
Цвет-белый
Количество коробок-не менее 2
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) не менее 1015 х 313 х 221 мм
Размеры внешнего блока (ШхВхГ) не менее 853 х 602 х 349 мм
Комплектация:
Внутренний блок: Кондиционер, сплит-система бытовая (внутренний блок), 1 шт,  Крепления для монтажа на стену (только для внутреннего блока), 1 комплект,  Пульт ДУ, 1 шт,  Батарейки типа ААА(R03), не менее 2 шт, Комплект гаек для вальцовочных соединений, 1 комплект,   Комплект фильтров тонкой очистки, 1 шт.,  Руководство пользователя, 1 шт
 Наружный блок: Кондиционер, сплит-система бытовая (наружный блок), 1 шт.
	комп
	1

	3
	Монтаж кондиционера (сплит-системы) 
	Работы по монтажу кондиционера (сплит-системы) внутренний/наружный блок Мощностью 20,21,24 (70) до 7,6 кВт
	шт
	2

	4
	Монтаж кондиционера (сплит-системы) 
	Работы по монтажу кондиционера (сплит-системы) внутренний/наружный блок Мощностью 18 (50) до 5,0 кВт
	шт
	1


2. Место поставки и монтажа: Тюменская область, г. Тобольск, мкр-н Менделеево, 7а
3. Срок поставки и монтажа: со дня заключения Договора в течение 30 календарных дней. 
3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, установка, монтаж, пуско-наладка производится силами Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к условиям поставки товара, отгрузке товара:
6.1. Поставка осуществляется по заявке, в которой указывается количество товара. Заявки направляются по почте, факсу, телефонограммой либо другим приемлемым для обеих сторон способом (телефонная связь).
6.2. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента доставки товара Заказчику и принятия его путем подписания товарно-транспортной накладной или УПД.
6.3. При приеме товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в счете-фактуре и других сопроводительных документах по наименованию, количеству и качеству.
6.4. Товар должен сопровождаться следующими документами:
– товарная накладная (ТОРГ-12) или УПД (оригиналы);
– счет на оплату (оригиналы);
– счет-фактура или УПД (оригиналы);
– копия сертификата соответствия или декларации соответствия.
6.5. По окончании поставки товара в полном объеме на основании товарно-транспортных накладных Поставщик и Заказчик подписывают акт сверки.
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
7. Порядок выполнения монтажных работ.
7.1. Работы по установке, монтажу пуско-наладке кондиционеров выполняются в полном объеме силами и за счет Поставщика, материалами и техническими средствами Поставщика и входят в стоимость договора.
7.2. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке, монтаже, пуско-наладке Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный зданию Заказчика, возмещается Поставщиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажа, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет.
8. Требования к выполнению работы:
8.1. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
8.2. Поставщик обязан соблюдать технологию и последовательность выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ.
8.3. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. 
8.4. Закупка, доставка, разгрузка, складирование материалов и другого имущества осуществляется силами Поставщика. Места складирования согласовывают с Заказчиком.
9. Требования к безопасности выполняемых работ:
9.1. Обеспечить контроль своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, создание безопасных условий окружающим, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.
9.2. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности во время выполнения работ.
9.3. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности.
                                                                                                                                                                                
