Техническое задание
на поставку световых приборов
для нужд МБУ ДО "ДШИ № 2 Г. НАДЫМА"
Объект закупки:
	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	27.40.33.130
	Световой прибор
	
	✓
	

	2
	27.40.33.130
	Световой прибор
	
	✓
	

	3
	27.40.33.130
	Световой прибор
	
	✓
	

	4
	27.32.13.199
	Кабель
	
	✓
	



В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

1. Описание закупки:
	№
п/п
	Наименование
	Характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Световой прибор PROCBET SPARROW Wash W
	Габариты не менее 204 x 147 x 254 мм
Питание AC не менее 100- не более 230 В, 50/60 Гц
Тип Полноповоротный WASH
Тип эффекта WASH
Источник света WHITE LED не менее 120 Вт
Цветовая температура в диапазоне не уже 3200K~5600K
Срок службы светодиодов не менее 50 000 часов
Угол раскрытия луча не уже 17°
Тип цветосмешения WW+CW
Точность позиционирования 8/16 bit
Стробирование регулируемая скорость от 1 до 20 вспышек в секунду
Количество каналов DMX не менее 20 
Разъемы DMX-входа/выхода 3-pin XLR male/female
Вращение Pan не менее 540°; Tilt не менее 270°"					
	шт
	6

	2
	Световой прибор Art Wizard MH-200BSW
	Напряжение: не менее 100В – не более 240В, не более 50-60Гц
Каналы DMX: не менее 17 
Режимы работы: DMX512, автоматический режим, звуковая активация
Дисплей: светодиодный сенсорный дисплей и кнопки меню в наличии
Яркость: не менее 15600 люкс (в 3 метрах)
Гарантийный срок работы: не менее 50000 часов
Источник света: Белый светодиод Osram, не менее 200Вт
Цветовое колесо: не менее 8 цветов (зелёный, желтый, тёмно-синий, тёмно-красный, тёмно-зеленый, красный, салатовый, пурпурный) + открытый, полуцветовой эффект
Колесо гобо 1: не менее 6 фиксированных  и не менее 4 открытых
Колесо гобо 2: не менее 6 вращающихся/сменных + открытое
Фокус: Моторизованный
Призма: не менее 4-гранная призма
Строб: двухлепестковый стробоскоп (1-25 Гц)
Угол поворота/наклона: не менее 540° / 270°
Подстройка угла поворота/наклона: автоматическая
Сервоприводы: не менее 13 ультра-тихих сервопривода, не менее два 3-фазных мотора, не менее 16 бит
Zoom угол раскрытия: диапазон не уже  4°-35° 
Frost угол раскрытия: диапазон не уже  8°-40° 
Корпус: огнестоупорный пластик
Размер: не менее  305 x 225 x 470 мм
В комплекте:
- Светодиодная голова.
- Струбцины из легкого металла  не менее 2 штуки.
- Скобы для крепления прибора не менее 2 штуки.
- Кабель питания Power Con в наличии
- Кабель DMX в наличии
- Страховочный трос для закрепления в наличии
	шт
	8

	3
	Световой прибор Art Wizard PL-32CW
	Мощность: не менее 80 Вт;
LEDs: не менее 24 светодиода по не менее 4W 
Цвета RGBW 4 в 1;
цвет: не менее 16,7 млн оттенков;
угол луча: не более 35;
диммер: диапазон не менее 0-100% линейное затухание;
автоматический режим в наличии;
звуковая активация в наличии;
Мaster/Slave в наличии;
DMX каналы: 6/9/16/30/58 CH;
питание: AC110-240V, 50/60Hz;
размеры: не менее 1050х105х80 мм;
	шт
	6

	4
	Кабель KUPFERN KDMX1BL DMX
	Проводник: не менее 2 жилы
(не менее 28 нитей сечением не менее 0,10 мм из бескислородной меди) в индивидуальной изоляции;
Экран 1: алюминиевая фольга в наличии;
Экран 2: оплетка Braid в не менее 128 медных нитей сечением не менее 0.10 мм2 с изоляцией из полиэтилена в наличии;
Внешняя оболочка: ПВХ матовая
Сечение внутреннего проводника: не менее 0.23мм2 (24 AWG);
Емкость: не менее 160 пФ/м
Диаметр: не менее 6.0мм
Сопротивление проводника по постоянному току: не более 88 Ом/км.
Сопротивление оплетки по постоянному току: не более 21 Ом/км.
Цвет: черный
Кабель в нарезку-соответствие
	м
	100



2. Место поставки: 629736, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Город Надым, Проезд Парковый, Дом 2 3.Срок поставки Товара: в течение 90 календарных дней с даты заключения договора
3.1. Поставка Товара транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара) если таковые требуются;
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должны иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. 
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара (если требуется).
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором
