Техническоезадание
 на поставку дизельного генератора для нужд  МУП ‌﻿"Водоканал"
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1. Объект закупки:
	№
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Ед.
изм
	Кол-во

	1
	Дизельный генератор АД150-Т400 
YUCHAI 
	Серия Prof
Тип-основной 4-тактный
Постоянная мощность не менее 187,5 не более 188 кВа /150 кВт 
Резервная мощность 206,25 кВа /165 кВт 
Напряжение 230/400 В 
Частота/скорость вращения50 Гц /1500 об/мин 
Фазы/полюса 3 фазы / 4 полюса 
Габариты электростанции открытой на раме 	3200X1050X1600 мм 
Габариты электростанции в еврокожухене менее 3220 х 1120 х 1630не более 3500X1200X1700 мм 
Щит управления с контроллером -HGM6120 с ЖК дисплеем 
Расход топлива при 100% нагрузке не более 	40,1 л/ч 
Удельный расход топлива -218 г/кВт*ч 
Топливный бак -не менее 345 не более 350 л 
Автономность Мин. 8 часов
Диаметр цилиндра не менее 108 мм не более 116
Ход поршня, мм не менее 125 не более 132
Степень сжатия (компрессия) не менее 17,5:1
Объем системы охлаждения не менее 6 л не более 55 л
Объем системы смазки не менее 13 л не более 24 л
Режим пускаэлектрический стартер 24 В
Двигатель
Номинальная мощность -165 кВт 
Максимальная мощность -не менее 165 не более 181,5 кВт 
Объем двигателя не менее-7 л. 
Число и расположение цилиндров -6, рядное, вертикальное 
Система впуска воздуха -турбонаддув с промежуточным охлаждением 
Охлаждение-принудительное водовоздушное
Удельный расход масла -Не более 1,63 г/кВт*ч 
Температура выхлопных газов -Не более 600 0С 
Постоянная мощность -150 кВт 
Тип -бесщеточный с самовозбуждением 
Количество опорных подшипников-	одноопорный 
КПД- не менее 87,6%
Класс защиты обмоток-не менее IP 22 
Класс изоляции -Н 
	шт
	1



2. Место поставки:416150, Астраханская область, Красноярский р-н, с. Красный Яр, ул. Энергетиков 7
3. Срок поставки:в течение 14 календарных дней с момента заключения договора.
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов.
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
