Техническое задание

на поставку светового и видеооборудования 
	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	26.70.19.000
	Штатив
	
	✓
	

	2
	27.40.33.130
	Световое оборудование
	
	✓
	

	3
	26.40.51.000
	Стабилизатор для видео сьемки
	
	✓
	

	4
	26.40.42.120
	Наушники 
	
	✓
	

	5
	27.40.25.123
	Комплект студийного оборудования
	
	✓
	


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
1. Описание закупки: 

	Наименование


	Технические характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во
	

	1. 
	Штатив 
	Тип- штатив

Цвет ножек-черный

Цвет головки и элементов-черный

Конструкция штатива-трипод

Назначение-для фотосъемки

Установка -напольный

Материал-алюминий

Максимальная нагрузка- не менее 8 кг

Количество секций – не менее 4 шт

Наконечники ножек- резиновые, шипы

Штативная головка - наличие
Тип головки-шаровая

Быстросъемная площадка -наличие
Градусная шкала для панорамирования  -наличие
Пузырьковый уровень -наличие
в комплекте Чехол / сумка, инструкция - наличие 

Минимальная рабочая высота не менее  39.1 см

Максимальная рабочая высота- не менее 153.1 см

Длина в сложенном виде- не менее 58.6 см
	шт
	2

	2. 
	Световое оборудование 
	Тип- LED прожектор постоянного студийного освещения Bi-Color для фото и видеосъемки.

Цветовая температура: не менее 2700K не более 6500K с CRI не менее 95.

Мощность: не менее 250 Вт 

Уровень освещенности при 2700К: не менее 34600 люкс на 1 м, при 6500К: не менее 46800 люкс на 1 м.

Регулировка яркости от 0 до 100%.

Не менее 9 встроенных эффектов.

Крепление для фотозонта - наличие.

Тихое активное охлаждение-наличие

Питание: от адаптера переменного тока через разъем DC 48 В.
	шт
	1

	3
	Стабилизатор для видео сьемки
	Система стабилизации- не менее чем 3-х осевой

Стабилизация по осям- наклон влево-вправо, наклон вперед-назад, поворот вокруг вертикальной оси

Механический диапазон углов вращения не менее 

крен: -77° – 255°, наклон: -224° – 100°, поворот: -109° – 222°

Максимальная управляемая скорость (град./с) не менее

120°/с

Слежение за объектом - наличие

Минимальная ширина устройства – не менее 67 мм

Максимальная ширина устройства – не менее 84 мм

Толщина совместимого устройства не менее 6.9-10 мм

Максимальная нагрузка не менее 300 г

Источник питания- аккумулятор Li-Pol

Емкость аккумулятора- не менее 3350 мА*ч

Время автономной работы- не менее 10 ч

Время зарядки- не более 2.5 ч

Интерфейс для зарядки- USB Type-C

Магнитный держатель для телефона – наличие 
	шт
	1

	4
	Студийные
наушники SRH440A
	Тип- проводные наушники

Способ передачи сигнала-проводной

Тип конструкции-охватывающие

Материал амбушюр-экокожа

Материал крепления чашек наушников-пластик

Метод крепления-оголовье

Мягкие амбушюры, мягкое оголовье, поворотные чаши - соответствие

Формат звуковой схемы  2.0

Тип акустического оформления -закрытые

Диаметр мембраны излучателей – не менее 40 мм

Минимальная воспроизводимая частота – не менее 10 Гц

Максимальная воспроизводимая частота – не менее  22000 Гц

Чувствительность – не менее 97 дБ

Мощность- не менее 500 мВт

Количество излучателей с каждой стороны – не менее 1

Тип излучателей -динамические

Разъем для подключения к устройству -jack не менее 3.5 мм, jack не менее 6.3 мм

Отсоединяемый кабель  - наличие

Длина кабеля – не менее 

Форма штекера кабеля - прямая

Особенности кабеля- позолоченный штекер
	шт
	1

	5
	Комплект студийного оборудования
	Максимальная мощность / Варианты питания осветителя:

Не менее 30Вт / сетевой адаптер 15В, 4А

Не менее 10Вт / литий-ионный аккумулятор (Sony NP-F970/F950/F930) (7,4 В)

Не менее 10Вт / внешний источник USB (5В/2А)

Цветовая температура
5600К±150К

CRI/TLCI
не менее 96

Регулировка мощности светового потока
не менее от 10% до 100% (плавная, с шагом 1%)

Угол раскрытия светового потока
не менее от  6°до   55°

Освещенность в центре светового пятна (100%, 1м)

угол 6° ок. 11300лк

угол 55° ок. 2800лк

Размер осветителя не менее
21.5х10.8х10 см

Количество лепестков шторок не менее 
8

Посадочный/внутренний диаметр шторок не менее
77/65 мм

Размер софтбокса не менее
30х30 см

Соты в комплекте- наличие
Высота стойки
не менее от 56 до 213 см

Ножки стойки не менее
16х7 мм

Телескопическая колонна:

– количество секций не менее 5
– диаметр секций не менее 29/25/19/16/13 мм

Комплектация:

Осветитель с сетевым адаптером, кабелем питания и аккумуляторной площадкой – не менее 3 шт.

Шторки – не менее 3 шт.

Софтбокс с сотами – не менее 2 шт.

Проекционная насадка - наличие
Набор сетчатых масок – наличие
Заслонка отсекающая - наличие
Диафрагма ирисовая - наличие
Набор масок– наличие
Держатель масок - наличие
Набор для цветовых эффектов - наличие
Набор светофильтров коррекции цветовой температуры - наличие
Стойка осветительная – не менее 3 шт.

Сумка для стоек - наличие
Сумка для комплекта оборудования - наличие
Руководство по эксплуатации - наличие

	компл
	1


2. Место поставки: 462781, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЯСНЫЙ, УЛ ЛЕНИНА, Д. 1
3.Сроки поставки: с момента заключения договора до 15.09.2026 
Поставка товара осуществляется силами Поставщика, погрузо-разгрузочные работы осуществляется силами и средствами Поставщика. 
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

