I. Техническое задание 
на поставку запчастей для трактора
1. Объект зак​﻿﻿‌‌​⁠﻿﻿​​​​‍﻿‌​​‍﻿‌⁠⁠⁠‌​‍‍‌‍﻿﻿​​‌﻿﻿⁠​​‍﻿‌​упки: 
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ 
п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1. 
	28.13.14.190
	Насос
	
	✓
	

	2. 
	28.13.14.190
	Насос
	
	✓
	

	3. 
	28.13.14.190
	Насос
	
	✓
	

	4. 
	29.32.30.169
	Стартер с редуктором
	
	
	✓

	5. 
	29.32.30.169
	Стартер с редуктором
	
	
	✓

	6. 
	28.13.11.110
	ТНВД
	
	
	✓

	7. 
	29.32.30.179
	Радиатор охлаждения ДВС
	
	
	✓

	8. 
	28.12.15.112
	Гидрораспределитель
	
	
	✓

	9. 
	29.32.30.181
	Корзина сцепления
	
	
	✓

	10. 
	29.32.30.189
	Диск сцепления
	
	
	✓

	11. 
	29.32.30.189
	Подшипник выжимной
	
	
	✓

	12. 
	29.32.30.240
	Крестовина карданного вала МТЗ
	
	
	✓

	13. 
	29.32.30.159
	Пальцы шаровые рулевой тяги
	
	
	✓

	14. 
	29.32.30.159
	Пальцы шаровые рулевой тяги
	
	
	✓

	15. 
	22.19.30.133
	РВД
	
	✓
	

	16. 
	22.19.30.133
	РВД
	
	✓
	

	17. 
	22.19.30.133
	РВД ДТ
	
	✓
	

	18. 
	22.19.40.129
	Ремень генератора А-1250
	
	✓
	

	19. 
	22.19.40.129
	Ремень генератора
	
	✓
	

	20. 
	22.19.40.129
	Ремень генератора
	
	✓
	

	21. 
	29.20.30.190
	Ось
	
	
	✓

	22. 
	29.20.30.190
	Ось
	
	
	✓

	23. 
	28.11.42.000
	Цилиндр поршневая группа
	
	
	✓

	24. 
	28.11.42.000
	Компрессионные кольца
	
	
	✓

	25. 
	28.11.42.000
	Головка цилиндра
	
	
	✓

	26. 
	28.11.42.000
	Набор прокладок ДВС
	
	
	✓

	27. 
	28.29.13.120
	Фильтр топливной
	
	
	✓

	28. 
	28.29.12.140
	Фильтр гидросистемы
	
	✓
	

	29. 
	28.29.12.134
	Фильтр масляной
	
	✓
	

	30. 
	28.29.13.130
	Фильтр воздушный
	
	
	✓

	31. 
	28.29.13.120
	Фильтр топливной грубой очистки
	
	
	✓

	32. 
	28.29.13.120
	Фильтр топливной тонкой очистки
	
	
	✓

	33. 
	28.29.13.130
	Фильтр воздушный
	
	
	✓

	34. 
	29.32.30.179
	Патрубки радиатора
	
	
	✓

	35. 
	29.32.30.179
	Патрубки радиатора
	
	
	✓

	36. 
	28.30.93.000
	Гидроцилиндр привода навесной системы
	подп. "и" п. 5
	
	

	37. 
	29.32.30.239
	Крыло переднее с крепежом
	
	
	✓

	38. 
	23.12.13.119
	Зеркало заднего вида
	
	
	✓

	39. 
	29.31.23.111
	Фары освещения
	
	
	✓


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
	№ 
п/п
	Наименование товара 
	Наименование характеристики
Значение характеристики
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1. 
	Насос 
НШ-32 
	Рабочий объём: не менее 32 см³
Номинальное давление: 16 МПа
Макс. кратковременное давление: не менее 21 МПа
Макс. пиковое давление: не менее 25 МПа
Макс. частота вращения: не менее 3000 об/мин
Мин. частота вращения: не более 500 об/мин
Диапазон температуры рабочей жидкости: от не более 
-10 и до не менее 80 °C
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика,
	шт..
	3

	2. 
	Насос 
НШ-10 
	Рабочий объём: не менее 10 см³
Номинальное давление: не менее 160 бар
Максимальное давление: не менее 210 бар
Макс. частота вращения: не менее 3600 об/мин
Мин. частота вращения: не более 500 об/мин
Вращение: Правое
Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика,
	шт.
	3

	3. 
	Насос 
НШ-14 
	Рабочий объём: не менее 14 см³
Номинальное давление: не менее 16 МПа
Макс. кратковременное давление: не менее 21 МПа
Макс. пиковое давление: не менее 25 МПа
Макс. частота вращения: не менее 4200 об/мин
Мин. частота вращения: не более 500 об/мин
Материал корпуса: алюминиевый сплав
Направление вращения: Левое
Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика,
	шт.
	3

	4. 
	Стартер с редуктором
	Тип: 9-152-780 12В
Номинальное напряжение: не более 12 В
Номинальная мощность: не менее 2.7 кВт
Количество зубьев шестерни: 10
Ширина: 170 мм
Высота: 150 мм
Длина: 290 мм
Применяемость
Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ-80/82
	шт.
	3

	5. 
	Стартер с редуктором
	Тип: 9-152-780
Номинальное напряжение: не менее 24 В
Частота вращения: не менее ≥1500 об/мин
Номинальная мощность: не менее 4.5кВт
Направление вращения: правое
Длина: 250 мм
Количество зубьев: 10
Модуль: 3 мм
Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика,
	шт.
	2

	6. 
	ТНВД 
	Диаметр плунжера: 9 мм
Ход плунжера: 9 мм
Цикловая подача (номинальная): не менее 77±2.0 мм³/цикл
Макс. давление нагнетания: не менее 70 МПа
Частота вращения вала привода: не менее 2200 об/мин
Тип регулятора: всережимный
Необходимо обеспечить совместимость с двигателем трактора, имеющимся у Заказчика, Д-240
	шт.
	2

	7. 
	Радиатор охлаждения ДВС 
	Исполнение: медно-латунный
Теплоотдача: не менее ≥73 кВт
Ширина: 724 мм
Высота: 9.13 мм
Толщина: 282 мм
Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ 1221 
	шт.
	1

	8. 
	Гидрораспределитель 
	Тип: клапанно-золотниковый моноблочный
Расход номинальный: не менее 80 л/мин
Расход максимальный: не менее 120 л/мин
Количество золотников: не менее 3
Условный проход: 16 мм
Рабочее давление номинальное: не менее 20 МПа
Рабочее давление максимальное: 25 МПа
Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ 80
	шт.
	2

	9. 
	Корзина 
сцепления 
	Диаметр: 347 мм
Количество пружин: 9
Количество заклёпок на ступице: 6
Ширина: 397 мм
Высота: 88 мм
Необходимо обеспечить совместимость с двигателем трактора, имеющимся у Заказчика, Д-240 МТЗ 82
	шт.
	2

	10. 
	Диск 
сцепления 
	Диаметр: 340 мм
Длина: 340 мм
Ширина: 340 мм
Высота: 400 мм
Количество зубьев шлицевого отверстия: 12
Материал диска: сталь 65Г
Материал ступицы: легированная сталь
Заклёпки: Алюминий
Необходимо обеспечить совместимость с двигателем трактора, имеющимся у Заказчика, Д-240 МТЗ 82
	шт.
	4

	11. 
	Подшипник выжимной 
	Длина: 145 мм
Ширина: 105 мм
Высота: 55 мм
Место установки: внутри
Тип двигателя: дизельный
Материал: металл
Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ/Беларус-80/82/350/352
	шт.
	4

	12. 
	Крестовина карданного вала МТЗ
	Наружный диаметр подшипника: 30 мм
Диаметр шипа: 16.3 мм
Расстояние по торцам подшипника: 88 мм
Расстояние по торцам шипов: 80 мм
Крепление: стопорные кольца
Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика,
	шт.
	8

	13. 
	Пальцы шаровые рулевой тяги 
	Материал: Сталь
Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ-80
	шт.
	8

	14. 
	Пальцы шаровые рулевой тяги 
	Материал: Сталь
Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ-82
	шт.
	8

	15. 
	РВД 
	Длина: 500 мм
Тип фитинга: Г-образный
Рабочее давление: не менее 16 МПа
Резьба: М20х1.5
Количество оплёток: 1SN
Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика,
	шт.
	4

	16. 
	РВД 
	Длина: 1000 мм
Тип фитинга: Г-образный
Рабочее давление: не менее 16 МПа
Резьба: М20х1.5
Количество оплёток: 1SN
Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика,
	шт.
	4

	17. 
	РВД ДТ
	Длина: не менее 1500 мм
Рабочее давление: не менее 250 бар
Резьба: М32
Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, Т-150
	шт.
	4

	18. 
	Ремень генератора А-1250  
	Ширина: 13 мм
Высота: 10 мм
Внешняя длина: 1267 мм
Расчётная длина: 1250 мм
Внутренняя длина: 1204 мм
Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ 80
	шт.
	8

	19. 
	Ремень
генератора 
	Ширина: 13 мм
Высота: 10 мм
Расчётная длина: 1120 мм
Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ 1221
	шт.
	4

	20. 
	Ремень 
генератора 
	Тип: 
Ширина: 16 мм
Высота: 11 мм
Расчётная длина: 1450 мм
Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, Т-150
	шт.
	2

	21. 
	Ось 
	Тип: КУН 2000, 18.040
Материал: сталь
Диаметр: 30
Длина: 175
Необходимо обеспечить совместимость с навесным оборудованием трактора, имеющимся у Заказчика,
	шт.
	10

	22. 
	Ось 
	Тип: КУН 2000.00.020
Материал: сталь
Диаметр: 30
Длина: 137
Необходимо обеспечить совместимость с навесным оборудованием трактора, имеющимся у Заказчика,
	шт.
	10

	23. 
	Цилиндр поршневая группа 
	Рабочий диаметр: 105
Состав: гильза, поршень, кольца, пальцы
Необходимо обеспечить совместимость с двигателем трактором, имеющимся у Заказчика, Д-144
	шт.
	2

	24. 
	Компрессионные кольца 
	Диаметр: 105
Количество колец в комплекте: не менее 4
Необходимо обеспечить совместимость с двигателем трактором, имеющимся у Заказчика, Д-144
	комплект
	2

	25. 
	Головка цилиндра 
	Комплектация: в сборе с клапанами
Материал: Чугун
Необходимо обеспечить совместимость с двигателем трактором, имеющимся у Заказчика, Д-144
	шт.
	1

	26. 
	Набор прокладок ДВС 
	Применяемость
Материал: паронит
Длина: 670 мм
Ширина: 240 мм
Высота: 40 мм
Необходимо обеспечить совместимость с двигателем трактором, имеющимся у Заказчика, Д-144
	комплект
	1

	27. 
	Фильтр топливной 
	Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ-1221
	шт.
	3

	28. 
	Фильтр гидросистемы 
	Назначение: Гидросистема
Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ-1221
	шт.
	3

	29. 
	Фильтр масляной 
	Необходимо обеспечить совместимость с двигателем трактора, имеющимся у Заказчика, Д-260
	шт.
	3

	30. 
	Фильтр воздушный 
	Комплектация: основной + вставка
Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ-1221
	шт.
	3

	31. 
	Фильтр топливной грубой очистки 
	Ступень очистки: грубая
Резьба: М16х1.5
Высота: 163 мм
Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ-80
	шт.
	6

	32. 
	Фильтр топливной тонкой очистки 
	Ступень очистки: тонкая
Резьба: М16х1.5
Диаметр: 98 мм
Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ-80
	шт.
	6

	33. 
	Фильтр воздушный 
	Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ-80
	шт.
	6

	34. 
	Патрубки радиатора 
	Расположение: верхние
Материал: резина
Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ-80
	шт.
	6

	35. 
	Патрубки радиатора 
	Расположение: нижние
Материал: резина
Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ-80
	шт.
	6

	36. 
	Гидроцилиндр привода навесной системы 
	Тип: поршневой двустороннего действия
Рабочее давление: не менее 20 МПа
Предельное давление: не менее 25 МПа
Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ-1221
	шт.
	2

	37. 
	Крыло переднее с крепежом 
	Расположение: переднее
Комплектация: с крепежом
Цвет: Черное
Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ-82
	шт.
	2

	38. 
	Зеркало заднего вида 
	Назначение: зеркало заднего вида
Тип крепления: Болтовое соединение
Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика, МТЗ-82
	шт.
	4

	39. 
	Фары освещения 
	Тип
фара освещения ФГ 305
Напряжение: не более 12 В
Тип лампы: Галогеновая
Необходимо обеспечить совместимость с трактором, имеющимся у Заказчика,
	шт.
	4


2. Место поставки: 450535, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Чернолесовское, ул. Тополиная, д.1
3. Срок поставки: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. 
3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика.
3.2. Поставка осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 16.30 (с 09.00 до 16.00 по пятницам, по местному времени).
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.



                                Директор                                                                 И.Г. Мустафин
