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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по обследованию и разработке проектной документации необходимой для выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции или модернизации существующего котлоагрегата на объекте централизованного теплоснабжения в котельной №1020020 для реализации мероприятий в рамках инвестиционной программы к концессионному соглашению от 02.07.2021 № 370/7/КС-6 ООО «ИТЭ», осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории 
г. Санкт-Петербурга

ОКПД 2 - 71.12.19.100 - Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия
71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки

	№
	Наименование
	Содержание

	1
	2
	3

	1.
	Объекты
	Реконструкция или модернизация существующего объекта системы централизованного теплоснабжения (водогрейный котёл КВ-ГМ-11,63-150 зав. № 10475, рег. № 94) на территории г. Санкт-Петербурга в котельной №1020020, по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Суворовская, д. 1, лит. АК, в/г 7.

	2.
	Местоположение объектов,
Виды работ
Технико-экономические показатели Объекта
	Котельная ООО «ИТЭ», полученная в эксплуатацию по концессионному соглашению от 02.07.2021 № 370/7/КС-6: 
Котельная №1020020, по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Суворовская, д. 1, лит. АК, в/г 7., водогрейный котёл КВ-ГМ-11,63-150 зав. № 10475, рег. № 94.

	3.
	Основание для проектирования и строительно-монтажных работ
	· Необходимость исполнения инвестиционной программы к концессионному соглашению от 02.07.2021 № 370/7/КС-6 ООО «ИТЭ», осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории г. Санкт-Петербурга.
· Договор.

	4.
	Заказчик
	Общество с ограниченной ответственностью
«Инновационная теплоэнергетика» (ООО «ИТЭ»).

	5.
	Проектная организация (Исполнитель)
	Определяется по результатам конкурентных процедур.

	6.
	Вид работ
	Определение возможности реконструкции или модернизации существующего объекта системы централизованного теплоснабжения: водогрейный котёл КВ-ГМ-11,63-150 зав. № 10475, рег. № 94 в котельной №1020020, по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Суворовская, д. 1, лит. АК, в/г 7, согласно ведомости объема работ (приложение № 1 к данному техническому заданию).

	7.
	Особые условия строительства 
	На действующей котельной №1020020, по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Суворовская, д. 1, лит. АК, в/г 7.

	8.
	Стадийность проектирования
	Экспертиза промышленной безопасности (обследование) вышедшего из строя Объекта - водогрейного котла КВ-ГМ-11,63-150 зав. № 10475, рег. № 94 (включая работы по подготовке котла к техническому диагностированию и обследованию) с выдачей рекомендаций по ремонту, пуску в работу и эксплуатации котла. Сметная документация на необходимые мероприятия по ремонту и пуск в работу, проектная документация на необходимые мероприятия по ремонту и пуск в работу на основании обследования.

	9. 
	Категория сложности объекта
	Уровень ответственности – нормальный, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ.

	10.
	Назначение объекта
	Теплоснабжение жилых, технических и административных зданий военных городков, коммерческих и муниципальных объектов.

	11.
	Основные технико-экономические показатели объекта и требования к подрядной организации и условия
работы
	Характеристика объекта:
Определение возможности реконструкции или модернизации существующего объекта системы централизованного теплоснабжения: водогрейный котёл КВ-ГМ-11,63-150 зав. № 10475, рег. № 94 в котельной №1020020, по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Суворовская, д. 1, лит. АК, в/г 7. согласно ведомости объема работ (приложении № 1 к данному техническому заданию).
Требования к подрядной организации и условия работы:
1. Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения Договора:
-  обладать необходимыми профессиональными знаниями в области выполнения аналогичных работ;
- обладать управленческой компетентностью и положительной деловой репутацией;
- иметь ресурсные возможности (финансовые, материально - технические, производственные, кадровые), в том числе сертифицированные и аккредитованные (если они подлежат обязательной сертификации и аккредитации);
2. Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации (далее СРО) в области проектирования объектов капитального строительства:
членство в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, имеющей компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого участником закупки был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3. Работы выполняются в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» – с несением руководителями подрядных организаций ответственности за выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности на своих участках, за соответствие квалификации персонала, соблюдение им правил ТБ.
4. Подрядчик имеет право для ознакомления с объемами работ выехать на место их проведения (по предварительному согласованию с Заказчиком).
5. Наличие удостоверений о проверке знаний; наличие списков ответственных лиц для оформления наряда-допуска к работам; копии приказа о назначении руководителя работ. Производство работ выполняется по актам-допускам, нарядам-допускам установленной формы. 
-Наличие у специалистов удостоверений не менее 3 квалификационной группы по электробезопасности. (Копии подтверждающих документов). 
- Руководители и специалисты должны быть обучены по охране труда в соответствии с «Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».
- Руководители и специалисты должны быть аттестованы по промышленной безопасности. 
Так же необходимо предоставить:
- Приказы о назначении ответственных лиц организации в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
12. Работы производятся в условиях действующей сети теплоснабжения.
13. Для выполнения данных работ Подрядчик должен быть укомплектован всем необходимым: оборудованием, спец. приспособлениями, инструментами и т.п., которые должны отвечать соответствующим ГОСТ, СНиП и другим применяемым стандартам.
14. Материалы, оборудование и техника предоставляются Подрядчиком в полном объеме.
15. Применяемые материалы, оборудование, детали и конструкции должны быть соответствующего качества, отвечать требованиям НТД, иметь технические паспорта и сертификаты.
16. Подрядчик обязан подготовить и согласовать с Заказчиком необходимые уточнения в техническое задание и ведомость объемов работ (приложение № 1 к данному техническому заданию)

	12.
	Основные требования к схеме планировочной организации земельного участка
	Не требуется

	13.
	Основные
требования к архитектурно- планировочным решениям,
к конструктивным решениям, к материалам несущих и ограждающих
конструкций
	Конструктивные решения разработать в объёме, необходимом для проведения строительно-монтажных работ по реконструкции или модернизация существующего объекта системы централизованного теплоснабжения и приведение водогрейного котла КВ-ГМ-11,63-150 зав. № 10475, рег. № 94, находящегося в неудовлетворительном состоянии в соответствии с нормами и требованиями для дальнейшей эксплуатации. 
Проектирование вести с учётом технического состояния основных несущих конструкций здания котельной.
Уточненное техническое задание и ведомости объемов работ согласовать с Заказчиком. 
Модернизация не предполагает изменения основных конструктивных характеристик (удельной мощности, габаритных размеров, диаметра, трассировки, типа прокладки и т.д.).

	14.
	Основные требования к применяемым материалам, з/частям, оборудованию, металлоконструкциям
	Применяемые материалы, конструкции, оборудование и изделия должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ и прочим применимым стандартам и сопровождаться сертификатами соответствия нормам РФ. Подрядчик выполняет работы с использованием собственных инструментов, комплекта приспособлений, машин и механизмов.

	15.
	Требования по выполнению сопутствующих работ
	Обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности и охраны труда. По окончанию выполнения работ произвести погрузку, вывоз и утилизацию строительного мусора и строительных материалов. По окончанию выполнения работ произвести восстановление нарушенных конструкций котельной.

	16.
	Потребность в специальном оборудовании
	Наличие производственной базы, складских помещений (при необходимости) в г. Санкт-Петербурге, достаточных для выполнения всего комплекса работ в установленные сроки

	17.
	Требования к гарантиям
	- Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные в ходе строительства, а также в течение гарантированного срока эксплуатации Объекта.
- При выполнении работ с ненадлежащим качеством Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки.
- Подрядчик несет ответственность за гибель Объекта и (или) вред, причиненный третьим лицам, разрушение Объекта, в случае если указанный вред или гибель Объекта явились следствием нарушений или ошибок, допущенных им при проектировании Объекта или в процессе выполнения строительно-монтажных работ.
- Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненных работ на срок не менее 5 лет с момента подписания Заказчиком акта приемки-сдачи выполненных работ.

	18.
	Требования к документации при приемке
	Приемка работ осуществляется по окончании работ представителем Заказчика с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и (или) органов надзора. 
Результатом приемки выполненных выполнения работ станет «Рабочая документация и проектно-сметная документация», передаваемая «Исполнителем» «Заказчику» к моменту завершения работ по их разработке, соответствующих требованиям действующих нормативных документов по строительству, акт о приемке выполненных работ КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, подписанные полномочными представителями Заказчика и Подрядчика.

	19.
	Требования к документации для предоставления Подрядчиком после окончания работ:
	1) Документация должна быть разработана в соответствии с требованиями, установленными:
-Гражданскому кодексу РФ; 
-Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;
-Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной документации, действующей нормативно-технической документацией»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации требований к их содержанию», частью 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Выполнить базисно-индексным методом с переводом итогов в текущий уровень цен;
-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;
-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;
- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.
2)Рабочие чертежи для производства строительно-монтажных работ (основной комплект марки ТМ) на объект согласно приложению № 1 к данному техническому заданию. 
В состав основного комплекта входят:
- общие данные по рабочим чертежам (Общая пояснительная записка);
- ситуационный план;
- Раздел «Технологические решения»
- Раздел «Проект организации строительства»
- поперечные разрезы (при необходимости);
- профили (при необходимости);
- чертежи (планы, разрезы, схемы) (при необходимости)
- Раздел «Смета на реконструкцию или модернизацию котла»
- Раздел «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»
5. После окончания работ Подрядчик предоставляет следующую документацию в составе:
1) Заключение по экспертизе промышленной безопасности вышедшего из строя Объекта - водогрейного котла КВ-ГМ-11,63-150 зав. № 10475, рег. № 94 (включая работы по подготовке котла к техническому диагностированию и обследованию) с выдачей при необходимости рекомендаций по ремонту, пуску в работу и эксплуатации котла.
2) Реестр проектной документации по ремонту, пуску в работу и эксплуатации котла (с подписями о передаче Заказчику).
3) Приказы о назначении ответственных лиц со стороны Подрядчика (основание для проведения контроля и подписания актов освидетельствования работ).
4) Допуск СРО Подрядчика, выписка из реестра СРО.
5) Журналы производства работ:
- общий журнал работ (пронумерован, прошит и зарегистрирован);
6. Акты освидетельствования работ, завизированные ответственными представителями Заказчика, Подрядчика. Акты оформляются на все скрытые работы, на каждый вид работ отдельно, в соответствие с датами в журналах работ, приложенных паспортов на изделия и материалы, проектным маркам и датам производства работ.
7. Акт гидравлических испытаний (при необходимости).
8. Акт промывки (при необходимости)
9. Паспорта и сертификаты на все применённые материалы и изделия, в том числе на давальческие материалы (паспорта на трубопроводную арматуру, заводские изделия, товарный бетон, раствор и железобетонные изделия передаются в оригиналах, сертификаты и паспорта на инертные материалы, трубопроводы, электроды и др., что поставляется частью от партии, передаются в заверенных копиях).
10. Эксплуатационную документацию на покупные изделия.
11. Акт приёмке работ по восстановлению конструкций и целостности зданий и помещений котельных (при необходимости).
12. Сертификат производственной аттестации технологии сварки, в соответствии с РД 03-615-03.
13. Протокол (удостоверение НАКС) аттестации сварщика (специалиста сварочного производства) или его заверенная копия. Данный перечень и наименование документации могут изменяться и дополняться по взаимному согласованию сторон.

	20.
	Требования к
благоустройству
	Не требуется.

	21.
	Основные
требования к «ПОС»
	На период строительства технические условия на инженерное обеспечение (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение) не предусматриваются.

	22.
	Сроки выполнения работ
	[bookmark: _Hlk237446718]В течении 14 рабочих дней с момента заключения договора. 
Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ.
Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет Заказчику:
- утвержденный план график выполнения работ;
- копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;
- список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения).

	этап
	наименование работ / результат выполнения работ
	срок выполнения

	1
	Уточнение, общая проработка технического задания, уточнение ведомостей объемов работ / Откорректированное Техническое задание на проектирование строительно-монтажных работ согласно перечню, указанных в Техническом задании и ведомости объемов работ.
	4 рабочих дня с даты заключения Договора

	2
	Разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) согласно перечню, указанных в Техническом задании и ведомости объема работ согласно приложению №1
	10 рабочих дней с даты приемки работ по этапу № 1 

	
	Передача Заказчику на согласование проектов и смет согласно перечню, указанных в Техническом задании и ведомостей объема работ согласно приложению №1.
	




	23.
	Границы ответственности
	Границы ответственности Подрядчика: Инженерные изыскания (при необходимости), Заключение на основании обследования, Проект на реконструкцию или модернизацию котла согласно ведомости объема работ;
Границы ответственности Заказчика: Паспорт котельной, паспорт котла.

	24.
	Режим работы проектируемого объекта (сезонность, непрерывность, сменность)
	Непрерывность

	25.
	Наличие обслуживающего персонала
	Операторы котельных, начальники производственных участков.

	26.
	Требования о
порядке проведения
согласований
	Согласование проекта и смет осуществляет Подрядчик с Заказчиком. Подрядчик обеспечивает техническое сопровождение в части устранения замечаний, в границах своей ответственности.
Все решения, обоюдно принимаемые в процессе проектирования, оформляются протоколами совещаний.
Разработать и согласовать с Заказчиком проектную и сметную документацию с листами спецификации в соответствии результатами обследования согласно ведомости объема работ.
Сметную документацию разработать базисно-индексным методом на основании Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской Федерации на территории Российской Федерации (приказ Минстроя РФ от 4 августа 2020 г. № 421/пр), а также Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87.
Сводный сметный расчёт выполнить в двух уровнях цен (базисный и текущий). 
Пересчёт в текущий уровень цен выполнить путём применения индексов изменения сметной стоимости на период разработки сметной документации. Для определения текущей стоимости строительства применить индексы изменения сметной стоимости строительства по данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (публикуются ежеквартально).
При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определённому на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъектурного анализа оформить в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в приложении №1 к приказу №421/пр от 04.08.2020 г. и подписать с заказчиком.
2. Состав и содержание документации должен соответствовать требованиям статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2004 года за №190-ФЗ и Постановления от 16 февраля 2008 г. №87.
3 При оформлении документации учесть требования ГОСТ Р 21.101-2026 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
4. При указании в проектной документации товарных знаков (конкретных марок, моделей) оборудования Подрядчик обязан выполнить требования:
а) дополнить указание каждого товарного знака словами «или эквивалент»;
б) для каждого такого оборудования привести в проектной документации параметры эквивалентности, позволяющие определить взаимозаменяемость товаров;
4.1. Состав параметров эквивалентности подлежит согласованию с Заказчиком до включения соответствующего оборудования в проектную документацию.

	27. 
	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
	Для выполнения работ по настоящему техническому заданию, Заказчик предоставляет Исполнителю следующую исходно-разрешительную документацию:
1. Техническое задание.
2. Паспорт котельной.
3. Паспорт котла.

	28.
	Наружные инженерные сети
	Не требуется

	29.
	Энергоэффективность
	При разработке проектно-сметной документации применять современные материалы и технологии, повышающие энергоэффективность объекта и энергосбережение. Требования к энергетической эффективности должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством.    

	30.
	Необходимость выполнения обмерных работ
	Выполнить обмерные работы в объёме, необходимом для разработки проектной документации

	31.
	Необходимость проведения авторского надзора
	Не требуется.

	32.
	Количество экземпляров проекта на каждый объект согласно приложениям №№ 2, 3
	Заключение на основании обследования 2 (два) экземпляра на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате pdf.
Проектная документация – 2 (два) экземпляра на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате pdf.
Сметная документация – 2 (два) экземпляра – на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр – на электронном носителе в формате pdf.
Исполнительная документация - 2 (два) экземпляра – на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр – на электронном носителе в формате pdf.
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Приложение № 1
к техническому заданию.

Ведомость объемов работ
на выполнение работ по обследованию и разработке проектной документации необходимой для выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции или модернизации существующего котлоагрегата на объекте централизованного теплоснабжения в котельной №1020020 для реализации мероприятий в рамках инвестиционной программы к концессионному соглашению от 02.07.2021 № 370/7/КС-6 ООО «ИТЭ», осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории г. Санкт-Петербурга
	№
	Наименование ТУ
	Вид работ/услуг
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Водогрейный котёл КВ-ГМ-11,63-150 
зав. №10475, 
рег. № 94
	Работы по подготовке котла к диагностированию (Вскрытие лючков, снятие/восстановление теплоизоляции, зачистка под контроль)
	котёл
	1
	-

	2
	Водогрейный котёл КВ-ГМ-11,63-150 
зав. №10475, 
рег. № 94
	Техническое диагностирование
(ВИК, УЗТ, УЗК, ПВД)
	котёл
	1
	-

	3
	Водогрейный котёл КВ-ГМ-11,63-150 
зав. №10475, 
рег. № 94
	Экспертиза промышленной безопасности (заключение о вышедшем из строя котле с выдачей рекомендаций по ремонту, пуску в работу и эксплуатации котла). 
	Заключение
	1
	-

	4
	Водогрейный котёл КВ-ГМ-11,63-150 
зав. №10475, 
рег. № 94
	Архитектурно-строительное проектирование (ст. 48 ГК РФ)
Вид документации – рабочая, сметная на необходимые мероприятия по ремонту и пуск в работу на основании обследования
	комплект
	1
	-
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