Техническое задание 
[bookmark: _GoBack]на поставку товара «Спецодежда» 
1. Объект закупки: 
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ 
п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875 (‍​‌‍‌Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1-8
	14.14.23.110
	Блуза женская
	✓
	
	

	9-16
	14.12.22.110
	Брюки женские
	✓
	
	

	17-22
	14.14.23.110
	Блуза женская
	✓
	
	

	23-24
	14.20.10.372
	Жакет женский 
	✓
	
	

	25-32
	14.12.22.110
	Брюки женские
	✓
	
	

	33-34
	14.14.23.110
	Блуза женская
	✓
	
	

	35-36
	14.12.22.110
	Брюки женские
	✓
	
	

	37-43
	14.14.23.110
	Блуза женская
	✓
	
	

	44-47
	14.20.10.372
	Жакет женский 
	✓
	
	

	48-58
	14.12.22.110
	Брюки женские
	✓
	
	

	59-62
	14.19.42.169
	Шапочка
	✓
	
	

	63
	14.12.30.131
	Фартук
	✓
	
	

	64-66
	14.12.11.120
	Костюм мужской
	✓
	
	

	67-68
	14.12.12.110
	Брюки мужские 
	✓
	
	

	69-70
	14.12.30.121
	Куртка мужская 
	✓
	
	



	№
п/п
	Наименование
	Технические и функциональные характеристики
	Размер
	Кол-во
	Ед. изм.
	Кол-во
все-го

	1. 
	Блуза женская 
	Тип: для защиты от мех. воздействий (истирания), общих производственных загрязнений (облегченная)
Защитные свойства:
З – защита от общих производственных загрязнений
Описание:
Силуэт полуприлегающий, с вертикальными рельефами.
Вырез горловины V-образный, легко снимать и надевать, не нужны застежки.
Рукава короткие.
Карманы накладные боковые.
Разрезы внизу боковых швов обеспечивают удобство в положении сидя.
Дизайнерская отделка кантом по горловине, рукавам и карманам украшает блузу и придает модели завершенность. Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% вискоза), плотность 160 г/кв.м. Цвет: розовый.
Отделка: цветной кант.
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014
	88/
170-176
	1
	Шт.
	12

	2. 
	
	
	92/
158-164
	1
	
	

	3. 
	
	
	92/
170-176
	2
	
	

	4. 
	
	
	96/
170-176
	1
	
	

	5. 
	
	
	100/
170-176
	1
	
	

	6. 
	
	
	108/
170-176
	3
	
	

	7. 
	
	
	112/
158-164
	1
	
	

	8. 
	
	
	112/
170-176
	2
	
	

	9. 
	Брюки женские 
	Защитные свойства:
З – защита от общих производственных загрязнений
Описание:Силуэт прямой.
Пояс стянут эластичной тесьмой и фиксируется шнурком спереди, обеспечивая комфортную посадку.
Карманы спереди, сзади и по бокам выше колена. 
Боковые карманы строчками разделены на отделения для хранения небольших предметов.
Разрезы внизу боковых швов 
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% вискоза), 
плотность 160 г/кв.м.
Цвет: розовый.
ТР ТС 019/2011ГОСТ 12.4.280-2014
	88/170-176
	1
	шт
	12

	10. 
	
	
	92/158-164
	1
	
	

	11. 
	
	
	92/170-176
	2
	
	

	12. 
	
	
	96/170-176
	1
	
	

	13. 
	
	
	100/170-176
	1
	
	

	14. 
	
	
	108/170-176
	2
	
	

	15. 
	
	
	112/158-164
	1
	
	

	16. 
	
	
	112/170-176
	3
	
	

	17. 
	Блуза женский
	Тип: для защиты от мех. воздействий (истирания), общих производственных загрязнений (облегченная)
Защитные свойства:
З – защита от общих производственных загрязнений
Описание: Силуэт полуприлегающий, с вертикальными рельефами.
Вырез горловины V-образный, легко снимать и надевать, не нужны застежки.
Рукава короткие.
Карманы накладные боковые.
Разрезы внизу боковых швов обеспечивают удобство в положении сидя.
Дизайнерская отделка кантом по горловине, рукавам и карманам.
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% вискоза), 
плотность 160 г/кв.м.
Цвет: бирюзовый.
Отделка: цветной кант.
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014
	88/158-164
	1
	шт
	8

	18. 
	
	
	92/170-176
	1
	
	

	19. 
	
	
	100/158-164
	2
	
	

	20. 
	
	
	104/170-176
	2
	
	

	21. 
	
	
	112/158-164
	1
	
	

	22. 
	
	
	112/170-176

	1
	
	

	23. 
	Жакет женский 
	для защиты от мех. воздействий (истирания), общих производственных загрязнений
Защитные свойства:
З – защита от общих производственных загрязнений
Жакет с застежкой на молнию, с короткими рукавами. Воротник-стойка. Накладные фигурные карманы, разрезы по бокам, отделочные детали по линии талии. 
Вертикальные рельефы формируют полуприлегающий силуэт.
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% вискоза), плотность 160 г/кв.м. Малоусадочная, малосминаемая. 
Цвет: белый, отделка – бирюзовый.
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014
	144/158-164
	1
	шт
	2

	24. 
	
	
	148/158-164
	1
	
	

	25. 
	Брюки женские 
	для защиты от мех. воздействий (истирания), общих производственных загрязнений
Защитные свойства:
З – защита от общих производственных загрязнений
Описание: Силуэт прямой. Пояс стянут эластичной 
тесьмой и фиксируется шнурком спереди, обеспечивая комфортную посадку.
Карманы спереди, сзади и по бокам выше колена. 
Боковые карманы строчками разделены на отделения для хранения небольших предметов.
Разрезы внизу боковых швов 
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% вискоза), 
плотность 160 г/кв.м.
Цвет: бирюзовый.
ТР ТС 019/2011ГОСТ 12.4.280-2014
	88/158-164
	1
	Шт.

	10

	26. 
	
	
	92/170-176
	1
	
	

	27. 
	
	
	100/158-164
	2
	
	

	28. 
	
	
	104/170-176
	2
	
	

	29. 
	
	
	112/158-164
	1
	
	

	30. 
	
	
	112/170-176
	1
	
	

	31. 
	
	
	144/158-164
	1
	
	

	32. 
	
	
	148/158-164
	1
	
	

	33. 
	Блуза женская
	для защиты от мех. воздействий (истирания), общих производственных загрязнений
Силуэт полуприлегающий, с вертикальными рельефами.
Вырез горловины V-образный
Рукава короткие.
Карманы накладные боковые.
Разрезы внизу боковых швов обеспечивают удобство в положении сидя.
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% вискоза),
плотность 160 г/кв.м.
Цвет: кобальтовый.
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014
	104-108/158-164
	1
	шт
	2

	34. 
	
	
	104-108/170-176
	1
	
	

	35. 
	Брюки женские
	для защиты от мех. воздействий (истирания), общих производственных загрязнений
Силуэт прямой.
Пояс стянут эластичной тесьмой и фиксируется шнурком спереди, обеспечивая комфортную посадку.
Карманы передние боковые.
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% вискоза), 
плотность 160 г/кв.м.
Цвет: кобальтовый.
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014
	104-108/158-164
	1
	Шт.
	2

	36. 
	
	
	104-108/170-176
	1
	
	

	37. 
	Блуза женская
	для защиты от мех. воздействий (истирания), общих производственных загрязнений
Защитные свойства:
З – защита от общих производственных загрязнений
Описание: Силуэт полуприлегающий, с вертикальными рельефами.
Вырез горловины V-образный
Рукава короткие.
Карманы накладные боковые.
Разрезы внизу боковых швов обеспечивают удобство в положении сидя.
Дизайнерская отделка кантом по горловине, рукавам и карманам.
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% вискоза), 
плотность 160 г/кв.м.
Цвет: сиреневый.
Отделка: цветной кант.
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014
	88/158-164
	1
	Шт.

	10

	38. 
	
	
	92/158-164
	1
	
	

	39. 
	
	
	104/158-164
	2
	
	

	40. 
	
	
	/92/170-176
	1
	
	

	41. 
	
	
	96/170-176
	1
	
	

	42. 
	
	
	100/170-176
	1
	
	

	43. 
	
	
	104/170-176
	3
	
	

	44. 
	Жакет женский
	для защиты от мех. воздействий (истирания), общих производственных загрязнений
Защитные свойства:
З – защита от общих производственных загрязнений
Жакет с застежкой на молнию, с короткими рукавами. Воротник-стойка. Накладные фигурные карманы,
разрезы по бокам, отделочные детали по линии талии. Вертикальные рельефы формируют полуприлегающий силуэт.
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% вискоза), 
плотность 160 г/кв.м. 
Цвет: белый, отделка – сиреневый.
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014
	100/158-164
	1
	шт
	4

	45. 
	
	
	112/158-164
	1
	
	

	46. 
	
	
	100/170-176
	1
	
	

	47. 
	
	
	108/158-164
	1
	
	

	48. 
	Брюки женские 
	для защиты от мех. воздействий (истирания), общих производственных загрязнений
Защитные свойства:
З – защита от общих производственных загрязнений
Описание: Силуэт прямой. Пояс стянут эластичной 
тесьмой и фиксируется шнурком спереди, обеспечивая комфортную посадку.
Карманы спереди, сзади и по бокам выше колена. 
Боковые карманы строчками разделены на отделения для хранения небольших предметов.
Разрезы внизу боковых швов 
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% вискоза), 
плотность 160 г/кв.м.
Цвет: сиреневый.
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014
	88/158-164
	1
	Шт.

	16

	49. 
	
	
	92/158-164
	1
	
	

	50. 
	
	
	100/158-164
	3
	
	

	51. 
	
	
	104/158-164
	1
	
	

	52. 
	
	
	92/170-176
	1
	
	

	53. 
	
	
	96/170-176
	1
	
	

	54. 
	
	
	100/170-176
	1
	
	

	55. 
	
	
	104/170-176
	3
	
	

	56. 
	
	
	112/170-176
	2
	
	

	57. 
	
	
	116/170-176
	1
	
	

	58. 
	
	
	112/158-164
	1
	
	

	59. 
	Шапочка
	для защиты от общих производственных загрязнений
Защитные свойства:
Зо – защита от общих производственных загрязнений, включая санитарную и облегченную спецодежду
В затылочной части шапочка стянута эластичной тесьмой.
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% вискоза), 
плотность 160 г/кв.м. 
Цвет: розовый.
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014
	54-62
	12
	шт
	12

	60. 
	Шапочка
	для защиты от общих производственных загрязнений
Защитные свойства:
Зо – защита от общих производственных загрязнений, включая санитарную и облегченную спецодежду
В затылочной части шапочка стянута эластичной тесьмой.
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% вискоза), 
плотность 160 г/кв.м. 
Цвет: бирюзовый.
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014
	54-62
	10
	шт
	10

	61. 
	Шапочка
	для защиты от общих производственных загрязнений
Защитные свойства:
Зо – защита от общих производственных загрязнений, включая санитарную и облегченную спецодежду
В затылочной части шапочка стянута эластичной тесьмой.
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% вискоза), 
плотность 160 г/кв.м. 
Цвет: кобальтовый.
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014
	54-62
	2
	шт
	2

	62. 
	Шапочка
	для защиты от общих производственных загрязнений
Защитные свойства:
Зо – защита от общих производственных загрязнений, включая санитарную и облегченную спецодежду
В затылочной части шапочка стянута эластичной 
тесьмой.
Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% вискоза), 
плотность 160 г/кв.м. 
Цвет: сиреневый
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014
	54-62
	6
	шт
	6

	63. 
	Фартук
	для защиты от общих производственных загрязнений
Защитные свойства:
Зо – защита от общих производственных загрязнений, включая санитарную и облегченную спецодежду
Ткань: бязь (100% хлопок).
Цвет- темно-синий
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014
	92-104/170-176
	5
	шт
	5

	64. 
	Костюм мужской
	ля защиты от мех. воздействий (истирания, проколов, порезов) и ОПЗ (куртка, брюки)
Защитные свойства:
Ми – защита от механических воздействий: истирания
З – защита от общих производственных загрязнений
Куртка с потайной застежкой на пуговицы, с 
накладными карманами, нижние карманы объемные. 
Рукава с локтевым швом, налокотниками, с манжетами на пуговицы, что предотвращает попадание ткани в механизмы. В области подмышечных впадин вентиляционные отверстия. Низ куртки на поясе регулируется по объему патами.
Брюки с поясом и патами для регулирования объема, с карманами боковыми и на задних половинках, с усилительными наколенниками.
Ткань: смесовая (51% хлопок, 49% полиэфир) с водоотталкивающей отделкой, плотность 210 г/кв.м. Сигнальные элементы: световозвращающие полосы 
шириной 50 мм.
Цвет: серый, отделка – красный и темно-серый.
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014 
	96-100/170-176
	1
	комплект
	3

	65. 
	
	
	104-108/170-176
	1
	
	

	66. 
	
	
	112-116/170-176
	1
	
	

	67. 
	Брюки мужские
	для защиты от пониж. температур, мех. воздействий (истирания, проколов и порезов) и ОПЗ
Брюки с высоким поясом и шлевками, с центральной застежкой на тесьму-молнию и две пуговицы на поясе, с бретелями, с накладными карманами. Усилительные накладки в области колен – защита от истирания.
Ткань верха: смесовая (51% хлопок, 49% полиэфир) с водоотталкивающей отделкой, плотность 210 г/кв.м.
Утеплитель: синтепон 150 г/кв.м, 2 слоя.
Подкладка: 100% полиэфир + ветрозащитная ткань.
Сигнальные элементы: световозвращающие полосы 
шириной 50 мм.
Цвет: черный.
ТР ТС 019/2011
	96-100/170-176
	1
	шт
	2

	68. 
	
	
	1041-108/170-176
	1
	
	

	69. 
	Куртка мужская
	для защиты от пониж. температур, мех. воздействий (истирания, проколов и порезов) и ОПЗ
Куртка с центральной потайной застежкой на пуговицы и липучку на воротнике.
Карманы накладные нагрудные и боковые с клапаном, внутренний карман для документов.
Кулиски по талии и по низу куртки – 
дополнительная защита от ветра.
Рукава с локтевым швом для удобства движений, с внутренними полушерстяными напульсниками.
Утепленный капюшон пристегивается на пуговицы.
Ткань верха: смесовая (51% хлопок, 49% полиэфир) с водоотталкивающей отделкой, плотность 210 г/кв.м.
Утеплитель: синтепон 150 г/кв.м, 3 слоя.
Подкладка: 100% полиэфир + ветрозащитная ткань.
Сигнальные элементы: световозвращающие полосы 
шириной 50 мм.
Цвет: серый, отделка – красный и черный.
ТР ТС 019/2011
	96-100/170-176
	1
	шт
	2

	70. 
	
	
	104-108/170-176
	1
	
	


2. Место поставки: 628680, Ханты-Мансийский - Югра автономный округ, город Мегион, пр-кт Победы, д. 21
2.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика.
3. Срок поставки: с момента заключения договора по 30.11.2026 г.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
