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Исх. №____ от ___.___._____г.


Техническое задание 
на открытие закупочной процедуры на приобретение комплектов спецодежды и спецобуви для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий по единичным расценкам
 Перечень закупаемой продукции

	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Ед. изм.
	Ориентировочный объем закупаемой продукции

	1
	Белье нательное х/б 
	кт
	15

	2
	Белье нательное х/б утепленный
	кт
	53

	3
	Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур
	пара
	14

	4
	Ботинки летние кожаные для защиты от повышенных температур, нефти и нефтепродуктов, механических воздействий, с маслобензостойкой, термостойкой подошвой
	пара 
	3

	5
	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от пониженных температур
	пара
	18

	6
	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском на термостойкой подошве 
	пара 
	13

	7
	Валенки с резиновым низом
	пара
	2

	8
	Жилет сигнальный 2 класса защиты
	шт.
	16

	9
	Каска защитная 
	шт.
	10

	10
	Щиток защитный
	шт.
	10

	11
	Каска термостойкая 
	шт.
	5

	12
	Щиток с термостойкой окантовкой
	шт.
	5

	13
	Костюм для защиты от механических воздействий проколов и порезов на ут.прокладке для ИТР
	кт
	3

	14
	Костюм для защиты от механических воздействий проколов и порезов на утепляющей прокладке (полукомбинезон/брюки + куртка)
	кт
	35

	15
	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (полукомбинезон/брюки + куртка)
	кт
	20

	16
	Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей прокладке
	кт 
	8

	17
	Костюм летний из термостойкой ткани с постоянными термостойкими свойствами для защиты от термических рисков электрической дуги (полукомбинезон/куртка, брюки)
	кт 
	6

	18
	Перчатки для защиты от пониженных температур
	пара
	44

	19
	Перчатки термостойкие для защиты от терм. рисков эл.дуги
	пара 
	4

	20
	Плащ для защиты от воды
	шт.
	8

	21
	Подшлемник под каску летний
	шт.
	8

	22
	Подшлемник под каску термостойкий летний
	шт.
	8

	23
	Подшлемник под каску термостойкий утепленный
	шт.
	7

	24
	Подшлемник под каску утепленный
	шт.
	6

	25
	Сапоги летние кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, нефти и нефтепродуктов, механических воздействий, с маслобензостойкой, термостойкой подошвой
	пара
	6

	26
	Сапоги летние кожаные с защитным подноском термостойкие
	пара
	2

	27
	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском на термостойкой подошве 
	пара 
	11

	28
	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском от пониженных температур
	пара
	44

	29
	Сапоги резиновые с защитным подноском
	пара
	18

	30
	Сигнализатор напряжения индивидуальный касочный
	шт.
	3

	31
	Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольные или средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовые
	шт.
	6

	32
	Фартук ПВХ уплотненный
	шт.
	1

	33
	Шапка  утепленная
	шт. 
	56

	34
	Бейсболка
	шт.
	1

	35
	Перчатки с полимерным покрытием
	пара 
	44

	36
	Блуза и брюки от общих производственных загрязнений
	кт
	3



Условия и срок поставки: в течение 30 календарных дней, с момента отправленной заявки поставщику.

Цена договора составляет  не более 1 700 000 с НДС (22%) с учетом доставки до г.Уфа ул.Бессонова, 2Б.
Покупатель оставляет за собой право вносить изменения в количество закупаемых средств индивидуальной защиты (по заявкам).
Поставщик обязан нанести логотип ООО «ГИП-Электро», размеры: высота букв 10см, ширина названия 27см, цвет белый. 
Условия оплаты: в течение 90 календарных дней с даты поставки товара на основании  подписанной сторонами накладной и выставленного счета-фактуры.
Цены должны быть фиксированными на протяжении всего срока действия договора.
Срок действия договора: с момента подписания договора до 31.08.2027 г.
[bookmark: _Toc194897870][bookmark: _Toc217368815][bookmark: _Toc249527400]Договор поставки заключается на плановую стоимость. В договоре будут зафиксированы только цены за единицу продукции. Поставка материалов будет осуществляться на сумму не более плановой. При этом Заказчик вправе заказать не весь ориентировочный объем поставки СИЗ.


1. [bookmark: _Toc302998545][bookmark: _Toc305679988][bookmark: _Toc305680022]Общая информация
1.1. Участник должен представить предложение по всей номенклатуре в соответствии с техническим заданием на средства индивидуальной защиты.

2. [bookmark: _Toc302998547][bookmark: _Toc305679990][bookmark: _Toc305680024]Общие требования
2.1. Поставляемые комплекты должны быть новыми и ранее не использованными;
2.2. Поставляемые комплекты спецодежды должны быть изготовлены из материалов, указанных в описании модели, с соблюдением цветового решения и отделки;
2.3. Материалы и компоненты специальной одежды не должны оказывать неблагоприятного влияния на человека;
2.4. Части и детали специальной одежды, контактирующие с телом потребителя, не должны иметь выступающих частей, которые могут вызвать чрезмерное раздражение кожи и травму;
2.5. Комплекты СИЗ должны обеспечивать защиту от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий;
2.6. Составляющие комплекта должны соответствовать требованиям нормативных документов, распространяющихся на данную продукцию.

3. Характеристики закупаемой продукции.

3.1. Защитные свойства материалов должны сохраняться на протяжении указанного срока эксплуатации. 
3.2. Маркировка одежды. Маркировка должна наноситься на ярлыки и ее изображение должно быть стойким. Маркировка должна содержать сведения:
- наименование изделия; 
- товарный знак изготовителя и его местонахождение;
- размер, рост; 
- тип комплекта, модель защитного костюма;
- сведения об уходе за изделием;
Защитные свойства должны быть обозначены по ГОСТ 12.4.103-83
Допускается нанесение на изделия пиктограмм в соответствии с ГОСТ Р EN 340-2012.
3.3. Фурнитура
Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 29150-91 "Фурнитура для изделий легкой промышленности. Методы контроля".
Пуговицы в соответствии с ОСТ 17-699-88.
Пряжки в соответствии с ОТС 17-602 или ОСТ 17-802.
Нитки в соответствии с ОСТ 17-921.
Лента эластичная в соответствии с ОСТ 17-284. Припуск на шов притачивания ленты должен быть не менее 2,0 см. для сохранения ее эластичных свойств в течении всего срока службы изделия.
Тесьма хлопчатобумажная в соответствии с ОСТ 17-582.
Застежка-молния в соответствии с ОСТ 17-891.
Фурнитура должна быть устойчива к действию отрицательных температур, глажению, химической чистке и термообработке.
3.4. Прикладные материалы
Утеплитель в соответствии с ГОСТ Р 12.4.185-99 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от пониженных температур». 

4. Методы контроля

Методы контроля качества готовых изделий в соответствии с ГОСТ 4103-82 «Изделия швейные. Методы контроля качества».
Костюмы зимние - ГОСТ Р 12.4.236 -2011 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур».

	№ п/п
	             Наименование
	                           Технические требования

	1. 
	Шапка утепленная
	Головной убор трикотажный, утепленный из пряжи из полиакрилонитрильных волокон.
Шапка трикотажная, выполненная кроеным способом, двойная с отворотом по низу, c притачной утепляющей подкладкой. В верхней части - вытачки, для придания округлой формы.
Ткань: трикотажное полотно акрил 100%
Утеплитель: Тинсулейт 40 г/м²
Цвет: Черный
Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам.

	2. 
	Каска защитная
	Средство индивидуальной защиты головы.
Каска предназначена для защиты головы от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, электрического тока напряжением до 1000В. Диапазон температур использования от -50°С до +50°С.
Материал корпуса: полипропилен / PP
Материал оголовья: текстиль
Крепление оголовья: в шести точках
Крепление других видов СИЗ: пазы для щитков, наушников, очков
Температурный режим: от -50 до +50 °C
Масса: 324 г
Цвет каски: оранжевый и белый.
Соответствие ТР ТС 019/2011
Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам.

	3. 
	Щиток защитный
	Средство индивидуальной защиты лица для защиты от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла и горячих частиц).
Щиток с креплением на каску.
Оптический класс: №1 (не дает искажений)
Материал экрана: ударопрочный и термостойкий поликарбонат
Защита: от механического воздействия, летящих частиц с высокоэнергетическим ударом, абразива, искр и брызг неразъедающих экран жидкостей, УФ-излучения
Покрытие: против царапин и истирания
Размер экрана: 220х385 мм
Рабочая температура: от -50°C + 130°C
Масса: 275г
Соответствие ТР ТС 019/2011
Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам.

	4. 
	Блуза и брюки женские от общих производственных загрязнений
	Костюм специальный женский облегченный для защиты от общих производственных загрязнений из хлопкополиэфирной ткани.
Костюм состоит из блузы и брюк.
Блуза приталенного силуэта с центральной застежкой на петли и пуговицы, отложным воротником с лацканами.
Полочка из частей: кокетки, центральной и боковой. Боковая часть полочки с карманом. 
Спинка с кокеткой. На спинке регулировка ширины блузы по талии при помощи пояса.
Рукав втачной, длиной 3/4, с обтачкой по низу.
Детали из ткани верха отделочного цвета: воротник, пояс, обтачки карманов, обтачки рукавов.
Кант из ткани верха отделочного цвета: по низу обтачек нижних карманов и верху обтачек низа рукавов.
Брюки прямого силуэта с застежкой в среднем шве передних половинок на тесьму "молния", притачным поясом.
Передние половинки с боковыми карманами.  Пояс с застежкой на пуговицу и эластичной лентой в области боковых швов.
Брюки из ткани верха отделочного цвета.
Состав: хлопок – 52%, полиэфир – 48%, плотность 161 г/м²
Соответствие ТР ТС 019/2011
Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам.

	5. 
	Костюм для защиты от механических воздействий проколов и порезов на утепляющей прокладке (полукомбинезон/брюки + куртка)
	Костюм спецальный для защиты от пониженных температур (3,4 класс защиты для эксплуатации в IV и «Особом» климатических поясах) и ветра, механических воздействий (проколов, порезов, истирания) и общих производственных загрязнений из смешанной (хлопкополиэфирной) ткани с водоотталкивающей отделкой.
Костюм состоит из куртки и брюк.
Куртка прямая c притачной утепляющей подкладкой, пристегивающимся капюшоном, центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, верхняя петля на кокетке сквозная, кулиской по линии талии. Полочка с кокеткой, нижним накладным карманом с фигурным клапаном с текстильной застёжкой. 
Спинка, удлинённая с фигурной линией низа, кокеткой.
Рукав втачной, двухшовный.
Воротник отложной меховой с закругленными концами. Нижний воротник из ткани верха выстеган с утеплителем зигзагообразной строчкой. На нижнем воротнике пуговицы для пристегивания капюшона.
Кулиска по линии талии со шнуром и фиксаторами. Концы шнура выводятся через прорезные обмётанные петли на подкладке полочек.
Капюшон, утеплённый с притачной подкладкой из частей: боковых и средней, с текстильной застёжкой в подбородочной части, кулиской по лицевому вырезу со шнуром и фиксаторами.  Концы шнура выводятся с лицевой стороны через прорезные обмётанные петли на боковых частях капюшона. По низу капюшона прорезные обмётанные петли для пристёгивания к нижнему воротнику куртки.
Утепляющая подкладка с внутренним накладным карманом на левой полочке, трикотажными напульсниками.
Световозвращающая лента: на полочках и спинке по наметке на лекалах.
Детали из искусственного меха: верхний воротник.
Детали из ткани верха отделочного цвета: кант в швах притачивания кокеток полочек и спинки.
Брюки с притачной утепляющей подкладкой, застёжкой в среднем шве передних половинок на петли и пуговицы, притачным поясом со съёмной бретелью. 
Передние половинки брюк с боковыми накладными карманами.
Задние половинки брюк с вытачками по линии талии.
Пояс, расширенный сзади, со сквозной зигзагообразной строчкой, с пятью шлевками, застёжкой на концах на две петли и пуговицы.
Съёмная бретель с двойной эластичной лентой и держателем с петлями, для пристёгивания к поясу на пуговицу сзади. Концы бретели с петлями для пристёгивания на пуговицы к поясу спереди.
Световозвращающая лента: по низу передних и задних половинок по наметке на лекалах.
Ткань верха: смесовая, хлопок - 80%, полиэфир - 20%, 250 г/м², ВО
Утеплитель: Термофайбер, 150 г/м², куртка -3 слоя, брюки - 2 слоя
Соответствие ТР ТС 019/2011
Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний.

	6. 
	Жилет сигнальный 2 класса защиты
	Жилет специальный сигнальный повышенной видимости (2 класс) из фонового и флуоресцентного материала с полосами из световозвращающих материалов.
Жилет с центральной застежкой на контактную ленту с двумя накладными карманами. Лента светоотражающая 50мм обеспечивает максимальную видимость.
Ткань: Трикотажное полотно 100% полиэфир, плотность 120г/м2.
Класс: 2-й класс защиты.
Соответствие ТР ТС 019/2011
Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний.

	7. 
	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от пониженных температур
	Ботинки специальные с верхом из натуральной кожи для защиты от пониженных температур для эксплуатации в II, III, IV и «Особом климатических поясах, механических воздействий (истирания, от ударов носочной части энергией 200Дж), от химических факторов (нефти, нефтепродуктов), от общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным, мокрым и обледенелым поверхностям, от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течении 60 сек.) на двухслойной термостойкой, маслобензостйокой, кислотощелочестойкой, морозостойкой при -45С подошве из полиуретана и нитрильной резины.
Верх обуви: натуральная кожа 1,8-2 мм
Колодка по ГОСТ 3927-88
Утеплитель состоит из нескольких слоев:
- шерстяной мех (содержание шерсти 80%,
полиэфир 20%), плотность меха 440 г/м2,
- полотно обувное/войлок (содержание шерсти
68%, полиэфир 32%), плотность 550 г/м2,
- фольгированная плёнка,
- сетка для укрепления"
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/ нитрильная резина (от -45 °C до +300 °C) Метод крепления подошвы: литьевой
Прочность материала подошвы: не менее 4,3 Н/мм2
Прочность на разрыв ходовой части подошвы: не менее 260 Н/см 
Высота ботинок (42 размер): не менее 140 мм
Теплоизоляция м2 С/Вт: не менее 0,584
Для эксплуатации в IV и «Особом» климатических поясах.
Размерный ряд - с 35 по 50.
Соответствие ТР ТС 019/2011
Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний.

	8. 
	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от пониженных температур
	Сапоги специальные с верхом из натуральной кожи для защиты от пониженных температур для эксплуатации в II, III, IV и «Особом климатических поясах, механических воздействий (истирания, от ударов носочной части энергией 200Дж), от химических факторов (нефти, нефтепродуктов), от общих производственных загрязнений, от скольжения по зажиренным, мокрым и обледенелым поверхностям, от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течении 60 сек.) на двухслойной термостойкой, маслобензостйокой, кислотощелочестойкой, морозостойкой при -45С подошве из полиуретана и нитрильной резины.
Верх обуви: натуральная кожа 1,8-2 мм
Колодка по ГОСТ 3927-88
Утеплитель состоит из нескольких слоев:
- шерстяной мех (содержание шерсти 80%,
полиэфир 20%), плотность меха 440 г/м2,
- полотно обувное/войлок (содержание шерсти
68%, полиэфир 32%), плотность 550 г/м2,
- фольгированная плёнка,
- сетка для укрепления"
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/ нитрильная резина (от -45 °C до +300 °C) Метод крепления подошвы: литьевой
Прочность материала подошвы: не менее 4,3 Н/мм2
Прочность на разрыв ходовой части подошвы: не менее 260 Н/см 
Высота сапог (42 размер): не менее 275 мм
Теплоизоляция м2 С/Вт: не менее 0,594
Для эксплуатации в IV и «Особом» климатических поясах.
Размерный ряд - с 35 по 50.
Соответствие стандартам: 
ГОСТ Р 12.4.187-97
ГОСТ 28507-99
ГОСТ 12.4.177-89
ГОСТ 12.4.137-2001
ГОСТ 12.4.032-95
ТР ТС 019/2011
Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний.

	9. 
	Подшлемник под каску утепленный
	Головной убор специальный для защиты от пониженных температур (для эксплуатации в I-II климатических поясах), ветра общих производственных загрязнении и механических воздействий (истирания) из хлопчатобумажной ткани.
Применяется для предохранения лба, шеи, подбородка в зимнее время и надевается под каску.
Подшлемник состоит из двух боковых частей, пелерины и планки для защиты подбородка.
Материал верха: диагональ, хлопок - 100%, 230 г/м²
Утеплитель: ватин
Регулировки: шнуровка от лицевого выреза до затылка, завязки
Особенности: пелерина, закрывающая затылочную часть головы.
Цвет: черный
Размер: 52-64
Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам.

	10. 
	
Белье нательное х/б утепленный
	Белье нательное трикотажное первого слоя, из хлопчатобумажного трикотажного полотна.
Предназначается для защиты от пониженных температур.
Комплектация: фуфайка и кальсоны с начесом.
Рукава и низ кальсон на манжетах.
Ткань: трикотажное полотно, хлопок - 100%, пл. не менее 250 г/м²
Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам.

	11. 
	
Белье нательное х/б
	Белье нательное первого слоя из хлопчатобумажного трикотажного полотна.
Комплектация: фуфайка и кальсоны без начеса.
Рукава и низ кальсон на манжетах.
Ткань: трикотажное полотно, хлопок - 100%, пл. не менее 160 г/м²
Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам.

	12. 
	Сапоги резиновые с защитным подноском
	Сапоги специальные из поливинилхлорида для защиты от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от растворов кислот концентрацией до 80%, от растворов щелочей концентрацией до 50%, от общих производственных загрязнений и механических воздействий ( от ударов носочной части энергией 200Дж, истирания), от скольжения по мокрым или зажиренным поверхностям.
Материал верха: ПВХ
Материал подошвы: ПВХ (от -10 °C до +30 °C)
Метод крепления: литьевой
Подкладка: трикотаж
Подносок: сталь (200 Дж)
Тип подошвы: однослойная
Цвет: оливковый
Соответствие ТР ТС 019/2011
Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам.

	13. 
	Фартук ПВХ уплотненный
	Фартук специальный из материала на текстильной основе 100% ПЭ с двухсторонним полимерным поливинилхлоридным покрытием. 
Фартук с широким набором защитных свойств:
К80 (от растворов с массовой долей кислот до 80%)
Щ50 (от растворов щелочей концентрации до 50%)
Нж (от нефти, нефтепродуктов, масел и жиров)
Вн (для защиты от воды)
Материал: трикотажная основа с ПВХ покрытием, плотность 480 гр/м².
Размер: Длина фартука не менее 120 см, ширина по низу не менее 97 см.
Цвет: оливковый
Соответствие ТР ТС 019/2011
Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам.

	14. 
	Плащ для защиты от воды
	Плащ специальный для защиты от воды (3 класс защиты), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 80%, от щелочей концентрацией до 40%, от нефти и нефтепродуктов).
Материал: полиэфир - 100%, толщина - 0,38 мм, ПВХ покрытие
Водоупорность — более 8000 Па
Застежка: на кнопках с двойной планкой
Защитные элементы: проклеенные швы
Регулировки по ширине: кнопки по низу рукавов
Карманы: накладные с клапанами
Вентиляционные отверстия: в области пройм, под отлетной кокеткой – сетка
Светоотражающие полосы на спинке, полочках и рукавах
Цвет: синий.
Соответствие ТР ТС 019/2011
Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам.

	15. 
	Перчатки для защиты от пониженных температур
	Перчатки специальные для защиты от понеженных температур (для эксплуатации в I-II и III климатических поясах), общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, проколов, порезов). Перчатки, комбинированные из кожи и хлопкополиэфирной ткани, утепленные искусственным мехом. 
Материал: воловий спилок сорт А (толщина 1,1–1,3 мм),  100% хлопок
Материал утеплителя: искусственный мех, 500 г/м2
Цвет: желтый с красным 
Длина: 285 мм
Рекомендованы для: обслуживания зданий, наружных строительных работ, погрузки и приемки, работы в тяжелых условиях, где не требуется тактильная чувствительность, техническое обслуживание автострад и работа на открытом воздухе, штамповка легких металлов в условиях пониженных температур
Защитные свойства: ГОСТ EN 388-2012 - 4344B
Стойкость к истиранию - 4 (8000 циклов)
Стойкость к порезам - 3 (5 - показатель)
Сопротивление раздиру - 4 (75 Ньютонов) 
Сопротивление проколу - 4 (150 Ньютонов)
Стойкость к порезам (EN ISO 13997) - B (5 Ньютонов) 
Соответствие ТР ТС 019/2011
Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам.

	16. 
	Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольные или средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противогазовые
	Средство индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаска, фильтрующая для защиты от аэрозолей.
Противоаэрозольная фильтрующая полумаска обеспечивает высокоэффективную защиту органов дыхания от различных видов аэрозолей. Фильтрующая полумаска чашеобразной формы, с алюминиевым носовым зажимом и клапаном выдоха, оснащена фильтром электростатического действия, дополнительным уплотняющим материалом в области переносицы, регулируемыми ремнями оголовья и внутренним слоем из гипоаллергенных материалов. Клапан выдоха обеспечивает эффективное удаление тепла, влаги и выдыхаемого воздуха, создавая оптимальные условия для комфортного и легкого дыхания. Многослойный фильтрующий материал с высоким качеством фильтрации обеспечивает низкое сопротивление дыханию. Продукт успешно прошел тест на стойкость к доломиту, что подтверждает его пригодность для использования в условиях высокой запыленности.
Конструкция: чашеобразная
Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
D: пройден тест на устойчивость к запылению с использованием мелкодисперсной пыли
Внутренний слой: гипоаллергенный материал
Носовой зажим: есть
Регулируемые ремни: есть
Фильтр: электростатического действия
Клапан выдоха: есть
Индивидуальная упаковка: нет
Условия эксплуатации: от - 30 °C до +70 °C
Условия хранения: от -20 °C до +40 °C, при максимальной влажности <75%.
Соответствие ТР ТС 019/2011
Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний.

	17. 
	Бейсболка
	Модель регулируется по размеру с помощью хлястика с креплением. Жесткий козырек защищает глаза и лицо от солнечных лучей, ветра, осадков, пыли.
Кепка изготовлена из прочной ткани «Томбой» с масловодоотталкивающей и кислотозащитной отделкой.
Ткань: «Томбой»
Состав ткани: полиэфир — 67%, хлопок — 33%, плотность 245 г/м²
Отделка: МВО, кислотостойкая отделка К50
Регулировки: хлястик с креплением для регулировки по ширине.
Цвет: серый

	18. 
	Перчатки с полимерным покрытием
	Перчатки для грубых работ, сшитые из хлопчатобумажного трикотажа с полным покрытием из нитрила, с манжетой. Предназначены для защиты от механических воздействий и общепроизводственных загрязнений.
Материал основы: хлопковое джерси
Материал покрытия: нитрил
Тип покрытия: полное
Рекомендованы для: работы с листовым материалом и металлическими панелями, газо- и электроснабжения, погрузки и приемки, сборки и осмотра частей и небольших узлов двигателей, уборки улиц и сбора мусора, штамповки
Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019: 3112А
Стойкость к истиранию - 3 (2000 циклов)
Стойкость к порезам - 1 (1,2 индекс)
Сопротивление раздиру – 1 (10 Н)
Сопротивление проколу – 2 (60 Н)
Стойкость к порезам (EN ISO 13997) – А (2 Н)

	19. 
	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (куртка и полукомбинезон/брюки)
	Костюм специальный для защиты для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) из полиэфирно-хлопковой ткани с масловодоотталкивающей и кислотостойкой отделками.
Комплектация: куртка, брюки.
Куртка с центральной застёжкой на 5 кнопок, отложным воротником. 
Полочка состоит из кокетки, средней и нижней частей. 
На средней части полочки накладной карман с клапаном с текстильной застежкой, на нижней накладной карман с наклонной линией входа. Верхний накладной карман с разделительной строчкой и вставкой, создающей объём по внутреннему боковому срезу. 
Спинка состоит из кокетки, средней, боковых и нижней частей. В швах стачивания средней части с боковыми вставки из отделочной ткани. По низу средней части спинки кулиска, стянутая эластичным шнуром. Концы шнура в кулиске спинки крепятся в правом боковом шве, на участке левого обметываются петли, через которые выводится шнур, образуя петлю, петля регулируется с помощью фиксатора и колечка. 
Рукава втачные, трехшовные с разрезом в локтевом шве, притачными манжетами с застёжкой на кнопки, с ластовицами. Ластовицы с вентиляционными отверстиями прорезными обмётанными петлями. 
На верхней части левого рукава накладной карман с клапаном с текстильной застёжкой. 
По нижнему срезу средней части рукава мягкая односторонняя складка, сгиб которой направлен к локтевому шву. 
На прямом участке низа клапанов накладных карманов "флажки" из стропы.
Брюки прямые с застежкой в среднем шве передних половинок на тесьму "молнию", притачным поясом с застежкой на кнопку, шлевками, с эластичной лентой в области боковых швов. 
Передние половинки с боковыми карманами с наклонной линией входа. Вход с обтачкой на лицевую сторону и кантом. 
Задние половинки с накладными карманами с клапанами с текстильной застежкой. 
Детали из ткани верха отделочного цвета: кокетки полочек и спинки, вставка спинки и верхних карманов полочек, средняя часть рукавов, карман и клапан кармана рукава куртки. 
Отделочный кант: по низу кокеток куртки и нижнему краю обтачки бокового кармана брюк.
Состав ткани: полиэфир - 67%, хлопок - 33%, плотность 250 г/м²
Отделка: МВО, кислотостойкая отделка К50
Цвет: темно-синий с серым
Соответствие ТР ТС 019/2011
Или эквивалент, не уступающий по характеристикам.

	20. 
	Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур
	Ботинки специальные с комбинированным верхом из кож и и текстильного материала для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов), общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, от ударов носочной части энергией 200Дж), скольжения на двухслойной маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления.
Материал верха: натуральная кожа толщ. 1,8-2 мм
Подкладка: текстильный материал, спилок в пяточной зоне
Материал подошвы: ПУ/ТПУ (от -35 °C до +160 °C)
Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС
Тип подошвы: двухслойная 
Метод крепления: литьевой 
Глубина протектора: не менее 2,5 мм
Подносок: композитный (200 Дж)
Стелька: вкладная анатомическая 
Высота: не менее 126 мм
Масса (42 р-р): не более 650 г
Цвет: чёрный
Высота: не менее 122 мм
Масса: не более 513,00 г.
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный.
Прочность крепления верха с подошвой: не менее 4,6 Н/мм
Прочность на разрыв ходовой части подошвы: не менее 223 Н/см
Твердость подошвы: не более 63 ед.по Шору
Размерный ряд - с 35 по 50.
Соответствие ТР ТС 019/2011
Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний.

	21. 
	
Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур
	Сапоги специальные с верхом из натуральной кожи для защиты от механических воздействий (истирания, от ударов носочной части энергией 200Дж), от химических факторов (нефти нефтепродуктов), от скольжения по зажиренным, мокрым и сухим поверхностям, от общих производственных загрязнений на двухслойной маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления.
Верх обуви: натуральная кожа толщ. 1,8-2 мм
Высота: не менее 247 мм
Масса: не более 746 г.
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная ПУ/ТПУ (от -35 °C до +160 °C) Метод крепления: литьевой
Прочность крепления верха с подошвой: не менее 4,6 Н/мм
Прочность на разрыв ходовой части подошвы: не менее 223 Н/см
Твердость подошвы: не более 63 ед.по Шору
Размерный ряд - с 35 по 50.
Соответствие ТР ТС 019/2011
Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний.

	22. 
	Валенки с резиновым низом
	Сапоги специальные валяные для защиты от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах, в том числе от механических воздействий на резиновой подошве.
Название: Валенки обрезиненные
Обувь валяная, проверенная веками в условиях суровых российских зим национальная валяная обувь.
Валяная обувь с резиновым низом предназначена для носки в сырую холодную погоду
Материал верха: 100 % натуральная овечья шерсть
Цвет: натуральный серый
Материал подошвы: резина (маслобензостойкая)
Размерный ряд - с 35 по 50.
Соответствие ТР ТС 019/2011
Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам.

	23. 
	Подшлемник под каску 
	Головной убор трикотажный из полушерстяной, полиакрилонитрильной пряжи.
Применяется для предохранения лба, шеи, подбородка в летнее время и надевается под каску.
Подшлемник состоит из двух боковых частей, пелерины и планки для защиты подбородка.
Материал: шерсть - 30%, акрил - 70%, плотность 300 г/м.кв.
Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам.

	24. 
	Костюм летний из термостойкой ткани с постоянными термостойкими свойствами для защиты от термических рисков электрической дуги (куртка/полукомбинезон, брюки)
	Костюм специальный для защиты от термических рисков электрической дуги (4 уровень защиты, ЗЭТВ до 33,4 кал/см2 от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты и кратковременного воздействия открытого пламени) от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, проколов, порезов) из термостойкой антиэлектростатической ткани с огнестойкими свойствами и маслонефтеводоотталкивающей отделкой.
Комплектация: куртка, полукомбинезон
Куртка удлиненная, с притачным поясом, cо смещенной центральной застежкой на тесьму "молния", закрытую цельновыкроенной планкой с потайной застежкой на кнопки и внутренней планкой под молнию, цельновыкроенной с усилителем полочки.
Полочка с внутренней накладкой, кокеткой, верхним и нижним накладными карманами с фигурными клапанами. Клапаны верхних карманов с текстильной застежкой. Клапаны нижних с застежкой на потайные кнопки. Нижние карманы с объемом по боковым сторонам. Внешние боковые стороны и клапаны нижних карманов входят в боковые швы. Верхние срезы верхних карманов входят в швы притачивания кокеток. По низу клапанов карманов кант из нижней детали. 
Спинка с кокеткой. 
Рукав втачной, двухшовный, с внутренней накладкой, притачной манжетой. Манжета с застежкой на петлю и две пуговицы для возможности регулирования по ширине. На левом рукаве накладной карман с объемом по боковой стороне со стороны локтевого шва, складкой,  клапаном с текстильной застежкой. По низу клапана кармана кант из нижней детали.
Воротник – стойка с текстильной застежкой.
Пояс с потайной застежкой на  петлю и пуговицу, эластичной лентой в области боковых швов.
Полукомбинезон с отрезным передом лифа, центральной застежкой на тесьму "молния", бретелями, шлевками по линии талии. Шлевки посередине спинки расположены крестообразно. Перед лифа с внутренней накладкой, цельновыкроенной с передними половинками, поясом. Передние половинки с внутренними накладками, с боковыми накладными карманами с наклонной линией входа и объемом с внутренней боковой стороны. Передние половинки и внутренние накладки с мягкими складками по боковым и шаговым швам в области колена. Задние половинки с цельновыкроенной спинкой, настрочным поясом с изнаночной стороны с эластичной лентой, усилительными накладками в области среднего шва. В усилительных накладках обработаны карманы с горизонтальной линией входа. Бретели с застежками "карабин" и пряжкой со стороны переда лифа и эластичной лентой со стороны спинки.
Уровень защиты: 33,4 кал/см2
Защитные свойства:
Ти - от теплового излучения
Тт - от конвективной теплоты
То - от кратковременного воздействия открытого пламени
З - от общих производственных загрязнений
Ми - от истирания
Мп - от проколов и/или порезов
Нормативная база: ТР ТС 019/2011
Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний.

	25. 
	Перчатки термостойкие для защиты от термических рисков электрич.дуги
	Перчатки термостойкие трикотажные для защиты от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты и кратковременного воздействия открытого пламени), от механических воздействий (истирания, порезов) из термоогнестойкой антиэлектростатичесокй арамидной пряжи.
Уровень защиты: 16 кал/см2
Защитные свойства:
Ти - от теплового излучения
Тт - от конвективной теплоты
То - от кратковременного воздействия открытого пламени
Ми - от истирания
Мп - от проколов и/или порезов
Нормативная база: ТР ТС 019/2011
Цвет:	серый
Размер: 8, 9, 10, 11
Состав: 100% метаарамид 
Плотность, вес полупары: 400 гр/м² ±5%, 32 гр
Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний.

	26. 
	Ботинки летние кожаные для защиты от повышенных температур, нефти и нефтепродуктов, механических воздействий, с маслобензостойкой, термостойкой подошвой
	Ботинки специальные термостойкие для защиты от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур (от кратковременного воздействия открытого пламени, контакта с нагретыми поверхностями до + 300С в течении 60 сек.), от химических факторов (нефти нефтепродуктов), от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, вибраций, скольжения, ударов носочной части энергией 200Дж с защитным композитным подноском с верхом из натуральной кожи на двухслойной термостойкой, маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве  из полиуретана и нитрильной резины литьевого метода крепления.
Ботинки изготавливаются с верхом из натуральной кожи, с внутренними защитными подносками и задниками, с втачными и вкладными стельками. 
 Ботинки имеют конструкцию настрочной союзки: состоят из берец, союзки, глухого клапана, мягкого канта, надблочника, отрезного надблочника; подкладки под союзку, подкладки под берцы; подкладки под глухой клапан, кожкармана; подноска, задника и подошв двухслойных. Фиксация на ноге осуществляется с помощью шнуровки через перфорацию в деталях. Обувь фиксируется на ноге с помощью обувных огнестойких шнурков длиной 120 мм.
Цвет:	Черный с синим
Состав:
Материал верха: Натуральная кожа (термостойкая юфть), 
Подкладка: текстильный материал, кожа
Подносок: поликарбонат.
Подошва: полиуретан/нитрильная резина (от -45 °С до +300 °С (60 с)).
Нормативная база:	
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234-2012, СТО 86546719-204-2019
Размерный ряд - с 35 по 50.
Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний.

	27. 
	Сапоги летние кожаные для защиты от повышенных температур, нефти и нефтепродуктов, механических воздействий, с маслобензостойкой, термостойкой подошвой
	Сапоги специальные термостойкие для защиты от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур (от кратковременного воздействия открытого пламени, контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течении 60 сек.), от химических факторов (нефти, нефтепродуктов), от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, вибраций, скольжения, ударов носочной части энергией 200Дж с защитным композитным подноском) с верхом из натуральной кожи, на двухслойной термостойкой, маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве из полиуретана и нитрильной резины литьевого метода крепления. 
Материал верха: натуральная термоустойчивая кожа (юфть)
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: композитный (200 Дж.
Подошва: полиуретан/нитрильная резина (от -45°С до +300°С)
Цвет:	Черный с синим
Защитные свойства: 
То - от открытого пламени
Тп300 - от контакта с нагретыми поверхностями до 300º С
З - от общих производственных загрязнений
Ми - от истирания
Мв - от вибрации
Мун200 - от ударов в носочной части энергией 200 Дж
Сж - от скольжения по зажиренным поверхностям
См - от скольжения по мокрым, загрязнённым и другим поверхностям
Сл - от скольжения по обледенелым поверхностям
Нс - от сырой нефти
Нм - от нефтяных масел и продукции тяжёлых фракций
Нормативная база: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234-2012, СТО 86546719-204-2019
Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний.

	28. 
	Каска термостойкая

	Комплектация: 2-х точечный кожаный подбородочный ремень с креплением к оголовью
Материал корпуса: полиамид / PA / Super Termotrek 
Материал оголовья: текстиль
Крепление оголовья: в восьми точках
Регулировка оголовья: храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для щитков, наушников, очков
Температурный режим: от -50 до +150 °C
Электрическая изоляция: 440 В, 1000 В
Масса: 380
Соответствие ТР ТС 019/2011
Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам.

	29. 
	Щиток с термостойкой окантовкой
	Щиток защитный для защиты лица от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла и горячих частиц), термических рисков электрической дуги. Брызг жидкостей.
Термостойкий лицевой щиток для защиты от воздействия электродуги с креплением на каску и огнестойкой окантовкой. Защита от ударного воздействия 14,9 Дж. 
Универсальное накасочное крепление PARTNER.
Цвет: бесцветный;
Оптический класс: 1 (не дают искажений, не дают ограничений по длительности ношения);
Покрытие: Strong Glass;
Материал экрана: поликарбонат;
Защитные свойства: 2C-1.2 RZ 1 AT 3 8 9 K N                                                                                                                          
2С-1,2 - обозначение светофильтра                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1 - первый оптический класс                                                                                                                                                           
АТ - воздействие высокоэнергетического удара при экстремальных температурах                                                                         
3 - защита от капель и брызг жидкостей                                                                                                                                                         
8 - излучение дуги короткого замыкания и других тепловых процессов                                                                                                                                                                                                                           9 - устойчивость к расплавленному металлу и горячим частицам       
К - символ сопротивляемости к поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолям (устойчивость к царапинам)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
N - защита от запотевания.    
Соответствие ТР ТС 019/2011                                                                                                                                                        
Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам.

	30. 
	Подшлемник летний термостойкий из трикотажного полотна для защиты от термических рисков электрической дуги
	Подшлемник термостойкий для защиты от термических рисков электрической дуги, кратковременного воздействия открытого пламени, теплового излучения, конвективной теплоты из термоогнестойкого трикотажного полотна.
Материал: термостойкое трикотажное полотно (хлопок - 40%, модакрил - 60%)
Плотность: 250 г/кв.м
Цвет: серый
Подшлемник выполнен из огнестойкого трикотажа. 
Модель облегающего силуэта, закрывает голову и шею. 
Лицевой вырез обработан трикотажной бейкой. 
Все швы плоские, способствуют удобной посадке изделия, не натирают кожу. 
Благодаря содержанию хлопка обладает хорошими гигроскопическими свойствами, впитывает влагу, отводит излишнее тепло.
Уровень защиты (информотивно): 12,3 кал/см2
Защитные свойства:
Ти - от теплового излучения
Тт - от конвективной теплоты
То - от кратковременного воздействия открытого пламени
З - от общих производственных загрязнений
Ми - от истирания
Соответствие ТР ТС 019/2011                                                                                                                                                        
Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний.

	31. 
	[bookmark: _Toc315200801][bookmark: _Toc315972874]Костюм зимний из термостойкой ткани с постоянными термостойкими свойствами для защиты от термических рисков электрической дуги (куртка, полукомбинезон)
	Костюм специальный для защиты от термических рисков электрической дуги (5 уровень защиты ЗЭТВ до 55,7 кал/см2), от пониженных температур(1,2 класс защиты для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), повышенных температур (теплового излучения, конвективной теплоты и кратковременного воздействия открытого пламени), от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, проколов, порезов) из термостойкой антиэлектростатической ткани с огнестойкими свойствами и маслонефтеводоотталкивающей отделкой.
Комплектация: куртка, полукомбинезон
Куртка с притачной утепляющей подкладкой, пристегивающимся капюшоном, центральной  застежкой на тесьму "молния", закрытую планкой с застежкой на потайные кнопки и планкой под молнию, кулиской по низу.
Кулиска по низу с эластичным шнуром и фиксаторами. Петли шнура выводятся на обтачке низа через обметанные петли в области боковых швов и крепятся петлями из эластичного шнура в боковых швах.
Полочка с кокеткой, центральной частью, верхним и нижним накладными карманами c фигурными клапанами. Клапаны верхних карманов с текстильной застежкой. Клапаны нижних карманов с застежкой на потайные кнопки. Нижние карманы с объемом со стороны борта. Внешние боковые стороны и клапаны нижних карманов входят в боковые швы. Верхние срезы клапанов верхних карманов входят в швы притачивания кокеток. По низу клапанов карманов кант из нижней детали. 
Спинка с кокеткой.
Рукав втачной, двухшовный с накладкой на нижней части рукава. На левом рукаве накладной карман с объемом по боковой стороне со стороны локтевого шва, складкой, клапаном с текстильной застежкой. По низу клапана кармана кант из нижней детали.
Воротник широкая стойка. В шве втачивания верхней стойки планка с петлями для пристегивания капюшона. 
Капюшон утепленный, состоит из боковых и средней частей, с текстильной застежкой в подбородочной части. По шву притачивания подкладки - кулиска с эластичным шнуром и фиксаторами. Для регулирования объёма на средней части капюшона хлястик с текстильной застежкой. По низу капюшона, с внутренней стороны, пуговицы для крепления к планке воротника.
Притачная утепляющая подкладка куртки с втачными трехшовными рукавами, внутренними накладными карманами: карман с текстильной застежкой на левой полочке и объемный карман для рации с клапаном с текстильной застежкой на правой полочке. По линии талии подкладки кулиска со шнуром и фиксатором. Петля шнура выводится через обметанные петли на кулиске в области правого бокового шва. Рукав с трикотажным напульсником.
Полукомбинезон с притачной утепляющей подкладкой, цельновыкроенным 
передом лифа и отрезной спинкой, центральной застёжкой на тесьму "молния", закрытую планкой с текстильной застежкой и внутренней планкой под молнию, бретелями. Передние половинки с боковыми накладными карманами с наклонной линией входа, объемом со стороны центральной застежки, наколенниками. Наколенники с вытачками по боковым и
шаговым швам. Передние половинки с мягкими складками по боковым и шаговым швам в области колена. Задние половинки с усилительными накладками в области среднего шва. В усилительных накладках обработаны карманы с горизонтальной линией входа. Пояс настрочной, с эластичной лентой и фигурными закрепками на концах, шлевками, петлей со стороны спинки. Шлевки посередине спинки расположены крестообразно. Бретели с застежками "карабин" и пряжкой со стороны переда лифа и эластичной лентой со стороны спинки.
Ткань: "БиОТерм®", НМВО, огнестойкая отделка
Уровень защиты: 55,7 кал/см2
Защитные свойства:
Тн - от пониженных температур 1,2 класс
Ти - от теплового излучения
Тт - от конвективной теплоты
То - от кратковременного воздействия открытого пламени
З - от общих производственных загрязнений
Ми - от истирания
Мп - от проколов и/или порезов
Нормативная база: ТР ТС 019/2011
Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний.

	32. 
	Подшлемник под каску термостойкий утепленный

	Подшлемник термостойкий для защиты от термических рисков электрической дуги, кратковременного воздействия открытого пламени, конвективной теплоты в том числе для защиты от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III климатических поясах из хлопчатобумажного термоогнестойкого трикотажного полотна.
Материал: хлопок огнестойкий
Цвет: тёмно-синий
Рекомендуется для использования в комплекте с костюмом, предназначенным для защиты от воздействия электрической дуги.
Модель облегающего силуэта, безразмерный, двухслойный, закрывает голову.
Все швы подшлемника плоские, обеспечивают комфорт при эксплуатации изделия.
Уровень защиты: 35,8 кал/см2
Защитные свойства:
Ти - от теплового излучения
Тт - от конвективной теплоты
То - от кратковременного воздействия открытого пламени
Тн - от пониженных температур
З - от общих производственных загрязнений
Ми - от истирания
Соответствие ТР ТС 019/2011                                                                                                                                                        
Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний.

	33. 
	Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском на термостойкой подошве

	Ботинки специальный термостойкие для защиты от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур (от кратковременного воздействия открытого пламени, контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течении 60 сек.), от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах (с подкладкой из натурального меха), от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, вибраций, скольжения, ударов носочной части энергией 200Дж с защитным композитным подноском) с верхом из натуральной кожи на двухслойной термостойкой, маслобензостойкой, кислотощелочестойкой, морозостойкой подошве из полиуретана и нитрильной резины литьевого метода крепления.
Ботинки изготавливаются с верхом из натуральной кожи, с внутренними защитными подносками и задниками, с втачными и вкладными стельками. 
Ботинки имеют конструкцию настрочной союзки: состоят из берец, союзки, глухого клапана, мягкого канта, надблочника, отрезного надблочника; подкладки под союзку, подкладки под берцы; подкладки под глухой клапан, кожкармана; подноска, задника и подошв двухслойных. Фиксация на ноге осуществляется с помощью шнуровки через перфорацию в деталях. Обувь фиксируется на ноге с помощью обувных огнестойких шнурков длиной 120 мм.
 Нормативная база: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234-2012, СТО 86546719-204-2019
Цвет:	Черный с синим
Верх: натуральная кожа (термостойкая юфть), Подносок: поликарбонат.
Утеплитель: натуральный мех.
Подошва: полиуретан/нитрильная резина (от -45 °C до +300 °C (60 с)).
Размерный ряд - с 35 по 50.
Защитные свойства: 
То - от открытого пламени
Тп300 - от контакта с нагретыми поверхностями до 300º С
З - от общих производственных загрязнений
Ми - от истирания
Мв - от вибрации
Мун200 - от ударов в носочной части энергией 200 Дж
Сж - от скольжения по зажиренным поверхностям
См - от скольжения по мокрым, загрязнённым и другим поверхностям
Сл - от скольжения по обледенелым поверхностям
Нс - от сырой нефти
Нм - от нефтяных масел и продукции тяжёлых фракций
Тн40 - от температур до минус 40 °С
Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний.

	34. 
	Ботинки кожаные с защитным подноском на термостойкой подошве

	Ботинки специальный термостойкие для защиты от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур (от кратковременного воздействия открытого пламени, контакта с нагретыми поверхностями до +300С в течении 60 сек.), от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, вибраций, скольжения, ударов носочной части энергией 200Дж с защитным композитным подноском) с верхом из натуральной кожи на двухслойной термостойкой, маслобензостойкой, кислотощелочестойкой, подошве из полиуретана и нитрильной резины литьевого метода крепления.
Ботинки изготавливаются с верхом из натуральной кожи, с внутренними защитными подносками и задниками, с втачными и вкладными стельками. 
Ботинки имеют конструкцию настрочной союзки: состоят из берец, союзки, глухого клапана, мягкого канта, надблочника, отрезного надблочника; подкладки под союзку, подкладки под берцы; подкладки под глухой клапан, кожкармана; подноска, задника и подошв двухслойных. Фиксация на ноге осуществляется с помощью шнуровки через перфорацию в деталях. Обувь фиксируется на ноге с помощью обувных огнестойких шнурков длиной 120 мм.
 Нормативная база: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234-2012, СТО 86546719-204-2019
Цвет:	Черный с синим
Верх: натуральная кожа (термостойкая юфть), Подносок: поликарбонат.
Утеплитель: натуральный мех.
Подошва: полиуретан/нитрильная резина (от -45 °C до +300 °C (60 с)).
Размерный ряд - с 35 по 50.
Защитные свойства: 
То - от открытого пламени
Тп300 - от контакта с нагретыми поверхностями до 300º С
З - от общих производственных загрязнений
Ми - от истирания
Мв - от вибрации
Мун200 - от ударов в носочной части энергией 200 Дж
Сж - от скольжения по зажиренным поверхностям
См - от скольжения по мокрым, загрязнённым и другим поверхностям
Сл - от скольжения по обледенелым поверхностям
Нс - от сырой нефти
Нм - от нефтяных масел и продукции тяжёлых фракций
Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойствам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний.

	35. 
	Костюм для защиты от механических воздействий проколов и порезов на утепляющей прокладке (полукомбинезон/брюки + куртка) для ИТР
	Костюм специальный для защиты от понеженных температур (3,4 класс защиты, для эксплуатации в IV и «Особом» климатических поясах), ветра. Механических воздействий (истирания) и общих производственных загрязнений из полиамидной водонепроницаемой ткани с полиуретановым покрытием, масловодоотталкивающей отделкой.
Комплектация: куртка, полукомбинезон
Ткань верха: «Оксфорд», полиамид – 100%, 110 г/м², ПУ-покрытие, МВО
Утеплитель: «Тинсулейт», куртка – 3 слоя 150 г/м², полукомбинезон – 2 слоя 150 г/м²
Капюшон: утепленный, отстегивается, регулируется по лицевому вырезу, с козырьком
Защитные элементы: двойная ветрозащитная планка, ветрозащитная юбка с силиконовыми нитями, внутренние трикотажные манжеты на рукавах с отверстием для большого пальца, влагозащитные молнии на верхних карманах куртки, снегозащитные юбки по низу полукомбинезона
Карманы: нижние накладные с двухсторонним входом с клапанами, верхние с влагозащитной молнией, карман на рукаве, карманы на молнии на грудке полукомбинезона
Световозвращающие полосы: по полочкам, спинке, рукавам куртки, по низу полукомбинезона
Цвет: темно-синий с черным
Изготавливается в соответствии с: EN ISO 13688:2013 «Защитная одежда. Общие требования».
Соответствует:
ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р 12.4.303-2016 Костюмы для защиты от пониженных температур, 3-4 класс защиты. (в IV и Особом климатических поясах)- п. 5.3., п. 5.4.1. 
ГОСТ 12.4.280-2014 Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. - п.5.3.10, п. 5.4.2.
Стойкость к истиранию: не менее 3200 циклов
Общая теплоизоляция: не менее 0,95 °С*м²/Вт
Паропроницаемость: не мене 8,5 мг/(см2⋅ч)
Или эквивалент, не уступающий по характеристикам и защитным свойтсвам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний.

	36. 
	Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском на термостойкой подошве

	Сапоги специальные для защиты от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур (от кратковременного воздействия открытого пламени, контакта с нагретыми поверхностями до + 300С в течении 60 сек.), от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах (с подкладкой из натурального меха), от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, вибраций, скольжения, ударов носочной части энергией 200Дж с защитным композитным подноском), с верхом из натуральной кожи на двухслойной термостойкой, маслобензостойкой, кислотощелоче   

Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная термостойкая с высокими берцами мужская и женская для защиты от термических рисков электрической дуги; от пониженных температур для эксплуатации в IV и «Особом» климатических поясах (с подкладкой из натурального меха) от повышенных температур (от кратковременного воздействия открытого пламени, контакта с нагретыми поверхностями до +300°С); от общих производственных загрязнений и механических воздействий; от ударов в носочной части энергией до 200 Дж с защитными композитными/поликарбонатными подносками; от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от скольжения по зажиренным и обледенелым поверхностям, применяемые в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги, для всех отраслей промышленности с верхом из натуральных кож, на двухслойной термостойкой, маслобензостойкой, морозостойкой подошве (полиуретан/нитрильная резина) литьевого метода крепления.
Цвет:	Черный с синим
Верх: натуральная кожа (термостойкая юфть), поликарбонат.
Утеплитель: натуральный мех.
Подошва: полиуретан/нитрильная резина.
Уровень защиты:	не менее 10,0 кал/см²
Размерный ряд - с 35 по 50.
Или эквивалент, не уступающий по характеристикам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний.

	37. 
	Сапоги летние кожаные с защитным подноском на термостойкой подошве

	Сапоги специальные для защиты от термических рисков электрической дуги, от повышенных температур (от кратковременного воздействия открытого пламени, контакта с нагретыми поверхностями до + 300С в течении 60 сек.), от химических факторов (нефти и нефтепродуктов), от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, вибраций, скольжения, ударов носочной части энергией 200Дж с защитным композитным подноском), с верхом из натуральной кожи на двухслойной термостойкой, маслобензостойкой подошве.
Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная термостойкая с высокими берцами мужская и женская для защиты от термических рисков электрической дуги; от повышенных температур (от кратковременного воздействия открытого пламени, контакта с нагретыми поверхностями до +300°С); от общих производственных загрязнений и механических воздействий; от ударов в носочной части энергией до 200 Дж с защитными композитными/поликарбонатными подносками; от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от скольжения по зажиренным и обледенелым поверхностям, применяемые в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков электрической дуги, для всех отраслей промышленности с верхом из натуральных кож, на двухслойной термостойкой, маслобензостойкой, подошве (полиуретан/нитрильная резина) литьевого метода крепления.
Цвет:	Черный с синим
Верх: натуральная кожа (термостойкая юфть), поликарбонат.
Утеплитель: натуральный мех.
Подошва: полиуретан/нитрильная резина.
Уровень защиты:	не менее 10,0 кал/см²
Размерный ряд - с 35 по 50.
Или эквивалент, не уступающий по характеристикам, подтверждается предоставлением протоколов испытаний.



5. [bookmark: _Toc302998550][bookmark: _Toc305679993][bookmark: _Toc305680027]Требования к обуви
5.1. Зимняя обувь должна обеспечивать защиту от пониженных температур.
5.2. Требования к материалам:
· материалы, применяемые при изготовлении обуви не должны оказывать токсического воздействия на пользователей, вызывать аллергической реакций;
· истирание материала подошвы, не более 180 циклов;
5.3. Зимняя обувь должна изготавливаться с учётом IV и «Особого» климатического пояса. Протокол испытаний теплозащитных свойств должен содержать время непрерывной работы на открытом воздухе при наиболее вероятной температуре воздуха и скорости ветра соответствующего климатического пояса. 

6. [bookmark: _Toc302998551][bookmark: _Toc305679994][bookmark: _Toc305680028]Требования к маркировке.

6.1. Маркировка поставляемой продукции должна быть выполнена в соответствии требованиям ТР ТС 019/2011.

7. [bookmark: _Ref93088313][bookmark: _Toc234645818][bookmark: _Toc302998553][bookmark: _Toc305679996][bookmark: _Toc305680030]Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям
7.1. Участник закупки в составе  Предложения должен представить заверенные своей печатью копии следующих документов, подтверждающих соответствие предлагаемой им продукции установленным требованиям: 
7.1.1. сертификаты соответствия на изделия входящие в состав комплектов;
          7.1.2. технические описания на всю предлагаемую к поставке продукцию;
7.1.3. протоколы испытаний и заключения, подтверждающие защитные и эксплуатационные свойства всех составляющих комплектов, в том числе: 
7.1.4. протоколы испытаний всех костюмов и соответствующих им пакетов материалов: 
7.1.5. для зимнего костюма предоставляется протокол о подтверждении теплоизоляционных свойств защитной одежды;
7.1.6. протоколы испытаний подошвы обуви;
7.1.7. протокол испытаний материала верха обуви по ОСТ 17-317-74;
7.1.8. Заключение Минпромторга о производстве продукции на территории РФ на спецодежду и спецобувь.

     Главный инженер                                                             А.В.Краснов

    Зам. директора по экономике                                           А.Ш. Галеева

    Зам.главного инженера                                                    О.Н.Гаврюшин



Исп. Ю.С.Ермолаева
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