
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _GoBack]на поставку  и установку комплектующих для кузова
	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1. 
	25.11.23.120
	Роллета 
	
	✓
	

	2. 
	29.32.30.239
	Адаптеры под штатные дуги
	
	
	✓



В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

Наименование предмета закупки:
Поставка  и установка комплектующих для кузова для нужд ОГБУ «Мелекесский центр ветеринарии и безопасности продовольствия»
1. Место поставки  и установки товара: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район ,р. п. Чердаклы, ул. Врача Попова 80.,телефон –8(842)312-12-37
2. Сроки (периоды) поставки  и установки товара: с даты заключения договора в течение 20 (двадцати) календарных дней. Единовременно.
Поставка, погрузочно-разгрузочные работы  и установка осуществляются Поставщиком за его счет 
3. Характеристики поставляемого товара:










	№
п/п
	Наименование
товара/услуги

	НД на товар/услугу.
Указание функциональных,
технических и качественных
характеристик, критерии оценки качества
	Назначение
	Ед. изм.
	Кол-во
	срок годности на момент поставки

	1
	Роллета алюминиевая механическая 

	Характеристики:
Материал: алюминиевый сплав с порошковым покрытием. Лёгкий, прочный и устойчив к коррозии и механическим повреждениям.
Размеры (в развёрнутом виде): не менее 159,5 см в ширину и не менее  153,5 см в длину.
Нагрузка: не менее 250кг.
Механизм: выдвижная конструкция. Роллету можно зафиксировать в трёх положениях: полностью закрыто, полностью открыто и полузакрыто.
Замок: механический, с ключом. В комплекте не менее 2 ключа. LED-подсветка.
Регулировка: регулируемая пружина натяжения- наличие. Она делает открывание и закрывание плавным и удобным.
Установка: без сверления кузова. Роллета крепится с помощью струбцин. Не менее 4шт наличие
 Конструкция совместима со штатными дугами безопасности кузова пикапа.
Вес: около не менее 40 кг.
Комплектация: наличие
Барабан с пружинным механизмом.
Не менее двух направляющих с пазами.
Крышка на барабан.
Верхний уплотнитель для переднего борта.
Комплект струбцин.
Трубки (гофры) для водоотвода.
Замок с ключами- не менее 2 ключа.
Монтажный комплект.
Паспорт/гарантийный сертификат-наличие
Необходимо обеспечить совместимость с автомобилями, имеющимися у Заказчика, Sollers ST6 и Sollers ST8
	крышка кузова (роллетная система), защита груза и самого кузова пикапа.
	комплект
	1
	Не менее 1 года

	2
	Адаптеры под штатные дуги 

	Назначение. Обеспечивают надёжную фиксацию штатной дуги, позволяя использовать её вместе с крышкой кузова или тентом.
Характеристики:
Важно: подходят только для штатной (чёрной) дуги
Материал низкоуглеродистая сталь толщиной не менее 3 мм.
Защита от коррозии. Применяется двойная обработка: сначала наносится антикоррозийный грунт, затем — порошковая краска-наличие
Конструкция. Адаптеры точно повторяют изгиб кузова и технические отверстия, поэтому устанавливаются в штатные места без дополнительной доработки.
Комплектация: наличие
Не менее два адаптера (левый и правый), а также весь необходимый крепёж: болты, гайки, шайбы.
Паспорт/гарантийный сертификат-наличие
Необходимо обеспечить совместимость с автомобилями, имеющимися у Заказчика, Sollers ST6 и Sollers ST8
	специальные переходники, которые позволяют установить дугу кузова вместе с крышкой или тентом, не нарушая заводских креплений. Они приподнимают дугу, освобождая место для монтажа трёх- или четырёхсекционной крышки, а также трёхсекционного тента.
	комплект
	1
	Не менее 1 года



4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара) если таковые требуются;
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должны иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. 
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара (если требуется).
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем, но не менее 1 года. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

