Техническое задание
на поставку и монтаж оборудования мусоросортировочного комплекса 

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	28.22.17.119
	Транспортер подающий цепной ТП 1780
	
	
	✓

	2
	28.22.17.119
	Сортировочный транспортер ТС 3125
	
	
	✓

	3
	28.22.17.119
	Транспортер ленточный для подачи хвостов ТЛН 1425
	
	
	✓

	4
	26.20.15.160
	Система управления АСУ
	
	✓
	

	5
	28.22.17.119
	Платформа сортировочная, с климатической кабиной И ПРОЧИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
	
	
	✓

	6
	33.20.50.000
	Шеф-монтаж, пуско-наладочные работы и обучение специалистов
	
	
	



В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

1. Объект закупки:
	№
п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Количество

	1. 
	Транспортер подающий цепной ТП 1780
	Назначение:
Транспортер подающий применяется преимущественно для транспортировки твердых бытовых отходов или твердого отсортированного вторичного сырья с площадки разгрузки на линию дальнейшей сортировки, в пресс-компактор или гидравлический пресс, а также для перегрузки твердых бытовых отходов или твердого отсортированного вторичного сырья с площадки разгрузки на другую, выше расположенную площадку.
Температурные ограничения: не менее -40°C - + 40°С.
Тяговый элемент:
Цепь тяговая пластинчатая МС112. 
Разрушающая нагрузка не менее 112 кН.
Грузонесущий элемент: Комбинированный. 
Омега профиль из высокопрочной низколегированной стали, накрытый транспортерной лентой.
Габариты:
Длина общая, м: не менее 17,8
Длина горизонтального участка, м: не менее 4,8
Высота подъема, м: не менее 5
Ширина ленты транспортера, мм: не менее 1200
Длина ленты транспортера, м: не менее 35,75
Рабочая ширина ленты транспортера, м: не менее 1100
Габариты д/ш/в. м: не менее 16,1/2,2/7,5
Нагрузка на ленту:
До не менее 100 кг/м2 (до не менее 150 кг/м2 при наличии разгрузочной лыжи)
Скорость ленты: до 18 м/мин
Уровень звукового давления: до не более 70 дБ
Тип привода:
Электрический. АС 400 В / 50 Гц
Потребляемая мощность, кВт: не более 7,5
Степень защиты: не ниже IP55
Тип масла в редукторе: Shell Omala S4 GX 320
Объем масла, л: не менее 9.0
Тип подшипников:
Приводной вал 2 x 22215E (SKF)
Натяжной вал: 2 x 3311A-2RS (SKF)
Смазка подшипников:
Приводной вал: низкотемпературная LGLT 2

Натяжной вал: не обслуживается
	шт.
	1 

	2. 
	Сортировочный транспортер ТС 3125
	Назначение: Транспортер сортировочный применяется для транспортировки твердых бытовых отходов вдоль участка ручной сортировки.
Температурные ограничения: не менее -40°C - + 40°C.
Тяговый элемент: Конвейерная лента EP500/4 3/0 MR.
Грузонесущий элемент: Стол опорный комбинированный. Боковые участки сплошные (возможна футеровка листами сверхвысокомолекулярного полиэтилена), центральный участок состоит из опорных роликов.
Габариты:
Длина общая, м: не менее 31,25
Ширина ленты транспортера, мм: не менее 1200
Ширина транспортера в районе сортировочного участка, мм: не менее 1460
Длина ленты транспортера, м: не менее 62,5
Габариты, д/ш/в, м: не менее 31,4/1,9/1,3
Погонная масса груза максимальная: до не менее 50 кг/м
Скорость ленты: до не менее 42 м/мин
Уровень звукового давления: до не более 70 дБ
Тип привода: Электрический. АС 400 В / 50 Гц
Потребляемая мощность, кВт: не более 5,5
Степень защиты: IP не ниже 55
Тип масла в редукторе: Shell Omala S4 GX 320
Объем масла, л: не менее 6,1
Тип подшипников: 4 x FY 55 TR (SKF)
Смазка подшипников: Низкотемпературная
	шт.
	1 

	3. 
	Транспортер ленточный для подачи хвостов ТЛН 1425
	Назначение:
Транспортер ленточный применяется для транспортировки твердых бытовых отходов в том числе крупных и мелких сыпучих фракций горизонтально или под углом к горизонту.
Температурные ограничения: не менее -40°C - + 40°C.
Тяговый элемент:
Конвейерная лента EP 400/3 3/0 MR (возможны шевроны).
Грузонесущий элемент:
Стол опорный комбинированный. Боковые участки сплошные (возможна футеровка листами сверхвысокомолекулярного полиэтилена), центральный участок состоит из опорных роликов.
Габариты:
Длина общая, м: не менее 14,25
Ширина конвейера, мм: не менее 1560
Ширина ленты транспортера, мм: не менее 1200
Длина ленты транспортера, м: не менее 28,5
Угол установки транспортера, град: не менее 17
Габариты, д/ш/в, м: не менее 13,8/2/7,5
Погонная масса груза максимальная: не менее 25 кг/м
Скорость ленты: не менее до 42 м/мин
Уровень звукового давления: не более до 70 дБ
Тип привода:
Электрический. АС 400 В / 50 Гц
Потребляемая мощность, кВт: не более 4
Степень защиты: не ниже IP55
Объем масла, л: не менее 6,1
Тип подшипников: 4 x FY 55 TR (SKF)
Смазка подшипников: Низкотемпературная
	шт.
	1 

	4. 
	Система управления АСУ 
	Назначение:
АСУ ТП МСК предназначена для:
дистанционного измерения текущих значений технологических параметров;
- автоматического регулирования параметров технологического процесса на основе уставок, задаваемых с панели оператора;
- сигнализации отклонений технологических параметров от установленных пределов;
сигнализации состояния оборудования и исполнительных механизмов;
сигнализации срабатывания блокировок и защит;
автоматической блокировки и защиты технологического оборудования; дистанционного управления исполнительными механизмами.
Количество секций шкафа управления, шт: не менее 1
Длина, мм: не менее 800
Ширина, мм: не менее 600
Глубина, мм: не менее 250
Номинальный ток вводного устройства, А: не менее 63
Выносные панели: Выносные панели к преобразователям частоты VECTOR-100 EKF
Выносные панели: Выносные панели к преобразователям частоты VECTOR-80 EKF Basic
Частотные преобразователи: Преобразователь частоты 7,5/11кВт 3х400B VECTOR- 100 EKF
Частотные преобразователи: Преобразователь частоты 5,5/7,5кВт 3х400B VECTOR- 100 EKF
Устройства плавного пуска: Преобразователь частоты 4 кВт 3х400B VECTOR- 80 EKF Basic
Автоматические выключатели: 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ОДНО- ТРЕХ- ПОЛЮСНЫЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА «С»
	шт.
	1 

	5. 
	Платформа сортировочная, с климатической кабиной И ПРОЧИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ
	Допустимая снеговая нагрузка, кгс/ м2: не менее 240
Максимальное ветровое давление, кгс/м2: не менее 32
Платформа сортировочная состоит из платформы сортировочного участка, ячеек зоны накопления и климатической кабины. 
Платформа сортировочного участка выполнена в виде рабочей площадки, установленной на заданной высоте (высота платформы) с помощью опорных стоек.
Габариты платформы:
Длина общая, м: не менее 38,5
Ширина общая, м: не менее 7,7
Высота отм. пола, м: не менее 3,4
Ячейки накопления: 
Ширина, м: не менее 2,5
Количество: не менее 11.
Сортировочные посты: 
Размер бункера, м: не менее 0,6 х 0,74
Количество: не менее 20
Габариты климатической кабины, внешние:
Длина, м: не менее 25,2
Ширина, м: не менее 5,4
Высота, м: не менее 2,9
Габариты климатической кабины сортировки внутренние: 
Длина, м: не менее 24,9
Ширина, м: не менее 5.2
Высота, м: не менее 2,5
Площадь климатической кабины, внутренняя: не менее 129.5 м2
Объем климатической кабины, внутренний: не менее 323,8 м3
Исполнение:
Каркасное. Каркас металлический разборно-сборный выполнен из гнутого стального профиля
Материал каркаса сталь 09Г2С (C345)
Обшивка кабины: 
Стеновые и кровельные сэндвич-панели толщиной не менее 100 мм
Обшивка сэндвич-панелей листовая сталь с антикоррозионным цинковым покрытие и декоративным полимерным покрытием
Утеплитель - минеральная ват:
Освещение: Естественное и искусственное
Вентиляция: Естественная и принудительная
Платформа для установки оборудования
Допустимая снеговая нагрузка, кгс/ м2: не менее 240
Максимальное ветровое давление, кгс/м2: не менее 32
Габариты платформы:
Длина общая, м: не менее 97
Ширина общая, м: не менее 5,1
Высота отм.пола, м: не менее 4,08
Исполнение: Каркасное
Каркас металлический разборно-сборный выполнен из гнутого стального профиля
Материал каркаса сталь 09Г2С (С345)
Настил: Решетчатый
Перила: Труба гнутая горячекатаная
	шт.
	1 

	6. 
	Шеф-монтаж, пуско-наладочные работы и обучение специалистов
	Установка, настройка, пуско-наладка оборудования производится силами Поставщика, а именно:
всё оборудование должно быть собрано, установлено и настроено по месту нахождения Заказчика. Все материалы необходимы для установки, настройки и пуско-наладки оборудования (кабеля, кабель-каналы (напольные и настенные), крепления, расходные материалы) предоставляются Поставщиком в рамках поставки и не требуют дополнительных расходов со стороны заказчика.
	усл. ед.
	1 




[bookmark: _GoBack]2. Место поставки и монтажа Товара: Республика Башкортостан, Баймакский муниципальный район, сельское поселение Ишмурзинский сельсовет, ориентир 9 км на северо-восток от с. Ишмурзино.
3. Сроки поставки и монтажа Товара: с момента заключения договора в течение 10 календарных дней.
[bookmark: _Hlk226021619]3.1. Поставка Товара по заявке Заказчика, транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам/удостоверения качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).
4.3. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ.
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара.
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
[bookmark: _Hlk224202043]6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором
[bookmark: _Hlk219709078][bookmark: _Hlk199492794]7. Порядок выполнения монтажных работ.
7.1. Работы по установке, подключению Оборудования выполняются в полном объеме силами и за счет Поставщика, материалами и техническими средствами Поставщика и входят в стоимость договора.
7.2. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при монтаже Оборудования, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный зданию Заказчика, возмещается Поставщиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажа, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет.
8. Требования к выполнению работы:
8.1. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.
8.2. Поставщик обязан соблюдать технологию и последовательность выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ.
8.3. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. До начала производства работ должны быть представлены Заказчику копии приказов о назначении ответственных лиц по объекту и списки специалистов-ремонтников.
8.4. Закупка, доставка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Поставщика. Места складирования согласовывают с Заказчиком.
9. Требования к безопасности выполняемых работ:
9.1. Обеспечить контроль своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, создание безопасных условий окружающим, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.
9.2. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности во время выполнения работ.
9.3. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности.

