Приложение № 1
к извещению о проведении
запроса цен
в электронной форме


Техническое задание
на поставку битума нефтяного дорожного вязкого марки БНД 100/130
	Наименование товара
	Объем поставляемого товара, тонна
	Требования к качеству, техническим, качественным и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, в том числе наименования, максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, требования к упаковке, безопасности товара
	Требования к упаковке, безопасности товара

	Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130
	200
	Глубина проникновения иглы 0,1 мм, при 25°C: (101-130)**
Температура размягчения по кольцу и шару, °C: не ниже 45**
Растяжимость при 25 °C: не менее 70 см**
Растяжимость при 0°C: не менее 4,0 см**
Температура хрупкости, °C: не выше – 20**
Температура вспышки, °C:  не ниже 230** 
Изменение температуры размягчения после прогрева, °C: не более 7**
Индекс пенетрации: (от -1,0 до +1,0)**
	Налив в емкость


Значения показателей товара должны соответствовать требованиям, установленным ГОСТ 33133-2014.

Инструкция по описанию конкретных показателей товара:
** - конкретный показатель, не подлежащий изменению участником закупки (при описании конкретных показателей товара указание слов «не менее», «не более», «не ниже», «не выше», «св…до…», «от…до…», символов «±», «-» допускается; либо участник закупки вправе указать конкретные значения показателей товара в соответствии информацией, содержащейся в документах о качестве (в пределах значений показателей, установленных в приложении № 1 к документации о проведении запроса предложений в электронной форме), без указания слов «не менее», «не более», «не ниже», «не выше», «св…до…», «от…до…»  и символов «±», «-»).
В случаях, прямо не описанных в настоящей инструкции, считать, что показатели являются неизменными.


