ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку станка горизонтально-направленного бурения для 
МАУ ДЖКХ "Борай" Сельского Поселения Бураевский Сельсовет
В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
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1. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара
	№
	Наименование товара
	Фактические характеристики
	Кол-во 
	Ед. изм.

	1
	Станок горизонтально-направленного бурения СГБ-8
	Станок горизонтально-направленного бурения СГБ-8, (в дальнейшем - станок)
предназначен для бестраншейной прокладки трубопроводов диаметром до 250 мм длиной до 250 м
и является составной частью комплекса установки направленного бурения УНБ-8
1. Тип привода- гидравлический, трехпоточный, с общим сливом
2. Максимальное рабочее давление (настройки предохранительных клапанов), Мпа не менее 18±0,2
3. Номинальный расход масла, л/мин 
І поток (привод вращателя) не более 80
ІІ поток (привод подачи и ключ раскрепителя) не более 80
ІІІ поток (привод бурового насоса) не более 40
4. Максимальное усилие прямой/обратной тяги. кН(т) не менее 63(6,3)/85(8,5)
5. Максимальный крутящий момент, кНм не менее 2000
6. Частота вращения шпинделя в номинальном режиме, об/мин не менее 0 не более 170
7. Скорость прямой/обратной подачи в номинальном режиме, м/с не менее 0.36/0,28
8. Диаметр буровой штанги, мм не менее 50
9. Длина буровой штанги рабочая/полная, мм не менее 2000/2060
10. Полный ход вращателя, мм не менее 2240
11. Номинальная производительность бурового насоса, л/мин: 
І режим, не менее 40
ІІ режим, не менее 100
12. Максимальное давление развиваемое буровым насосом. Мпа не менее 6,3
13. Угол наклона оси бурения к поверхности, град: 
Без дополнительной задней опоры не менее 10
С дополнительной задней регулируемой опорой от 10 до 20
14. Разрешенная скорость буксировки, км/ч, не более 25
15. Дорожный просвет в транспортном положении, мм, не менее 200
16. Давление в шинах, кПа (кг/см2) не менее 180±10 (1,8±0,1)
17. Масса в транспортном положении, кг, не менее:
Полная-450
Приходящаяся на ось шасси-400
Приходящаяся на тягово-сцепное устройство-50
18. Габаритные размеры (длина ширина высота), м, не менее 3.65 x 1,8 x 1,0
19. Средний срок службы, лет не менее 10
Комплект поставки
Станок горизонтально-направленного бурения СГБ-8 (с сидением и двумя анкерами)-1 шт
Дополнительный Комплект ЗИП- 1 комплект
Дополнительная передняя анкерная опора-1 шт
Паспорт-1 шт
	1
	шт


2. Место поставки: 452960, Республика Башкортостан, село Бураево, улица Химиков 2 зд
3. Срок поставки: с момента заключения Договора в течение  30 календарных дней. 
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы выполняются силами Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
[bookmark: _GoBack]4.3. Поставляемый Товар может быть ранее использованным (Б/У, год выпуска должен быть не ранее 2012г.), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором
