Техническое задание

на поставку электротоваров
Объект закупки:

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	27.40.25.113
	Светодиодная панель потолочная
	
	✓
	

	2
	27.40.25.123
	Панель светодиодная встраиваемая
	
	✓
	

	3
	27.40.25.123
	Панель светодиодная
	
	✓
	

	4
	27.40.15.150
	Лампа светодиодная
	
	✓
	

	5
	27.33.13.110
	Розетка двойная
	
	
	✓

	6
	27.33.13.110
	Розетка тройная
	
	
	✓

	7
	27.33.13.110
	Розетка двойная
	
	
	✓

	8
	27.33.11.140
	Выключатель
	
	
	✓

	9
	27.33.11.140
	Выключатель
	
	
	✓

	10
	27.33.11.140
	Выключатель
	
	
	✓

	11
	27.33.11.140
	Выключатель
	
	
	✓

	12
	27.33.14.000
	Кабель канал
	
	
	✓

	13
	27.33.14.000
	Монтажная коробка
	
	
	✓

	14
	27.33.14.000
	Монтажная коробка
	
	
	✓

	15
	27.32.13.111
	Кабель
	
	✓
	

	16
	27.32.13.111
	Кабель
	
	✓
	


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

1. Описание закупки:
	№ п/п
	Наименование
	Характеристика
	Ед. изм.
	Количество

	1. 
	Светодиодная панель потолочная
	Тип
-Светодиодная универсальная панель

Мощность не менее
40 Вт

Световой поток
не менее 3600 Лм

Цветовая температура
6500 К (холодный белый)

Напряжение питания
220–230 В

Габариты (Д × Ш × В)
595 × 595 × 24 мм

Материал рассеивателя -
Полистирол, матовый

Драйвер в комплекте
-соответствие
	шт
	25

	2. 
	Панель светодиодная встраиваемая 
	Тип-
Светодиодная встраиваемая панель

Мощность не менее
18 Вт

Форма -
Круглая

Световой поток  не менее
1080 Лм

Цветовая температура
4000 К (нейтральный белый)

Напряжение питания
220–230 В

Диаметр внешний
225 мм

Установочный диаметр отверстия
не менее 205 не более 215 мм

Встроенный драйвер
-соответствие

Материал рассеивателя -
Поликарбонат, матовый
	шт
	10

	3. 
	Панель светодиодная 
	Тип
 -Светодиодная панель

Мощность не менее
36 Вт

Форма:
Прямоугольная, линейная

Световой поток
не менее 3100 Лм

Цветовая температура
6500 К (холодный белый)

Напряжение питания
220–230 В

Габариты (Д × Ш × В)
1200 × 180 × 20 мм

Установочный диаметр отверстия
не менее 205 не более 215 мм

Встроенный драйвер
-соответствие

Материал рассеивателя:
Полистирол, опаловый (матовый)
	шт.
	10

	4. 
	Лампа светодиодная 
	Тип:
Светодиодная лампа (LED)

Мощность не менее 6 не более 10 Вт

Форма:
Таблетка (плоский цилиндр)

Световой поток не менее
480 Лм

Цветовая температура
3000 К (тёплый белый)

Напряжение питания
220–230 В

Цоколь
GX53

Материал колбы: 
Пластик, матовый
	шт
	15

	5. 
	Розетка двойная 
	Монтаж: накладной (открытый)

Количество гнезд: не менее 2

Количество постов: не менее 2

Тип комплектации: розетка в сборе

Рамка в комплекте-соответствие

Max ток не менее 16 А

Степень защиты не ниже IP20

Заземление -наличие

Цвет: белый

Материал: АБС-пластик

Наличие задней стенки - соответствие

Форма-прямоугольная

Ориентация монтажа-универсальная

Вид розетки-силовая

Номинальное напряжение- 250 В

Количество фаз- не менее 3 шт
	шт
	10

	6. 
	Розетка тройная
	Монтаж- накладной (открытый)

Количество гнезд- не менее 3

Количество постов- не менее 3

Тип комплектации: розетка в сборе

Рамка в комплекте-соответствие

Max ток- не менее 16 А

Степень защиты: не ниже IP20

Заземление - наличие

Материал: АБС-пластик

Наличие задней стенки-соответствие

Форма: прямоугольная

Ориентация монтажа: универсальная

Вид розетки: силовая
Цвет: белый
	шт
	6

	7. 
	Розетка двойная
	Монтаж: встраиваемый (скрытый)

Количество гнезд: не менее 2

Количество постов: не менее 2

Тип комплектации: розетка в сборе

Рамка в комплекте-соответствие

Max ток не менее 16 А

Степень защиты: не ниже IP20

Заземление: наличие

Материал: пластик

Форма: прямоугольная

Ориентация монтажа: универсальная

Вид розетки: силовая
Цвет: белый
	шт
	15

	8. 
	Выключатель 
	Тип: оконечный

Назначение: для освещения

Монтаж: накладной (открытый)

1 пост-соответствие

Материал: АБС-пластик

1 клавиша -соответствие

Тип комплектации: выключатель в сборе

Рамка в комплекте-соответствие

Степень защиты- не ниже IP20

Max ток: не менее 10 А

Форма: квадрат

Номинальное напряжение: 250 В
Цвет:белый
	шт
	10

	9. 
	Выключатель 
	Назначение: для освещения

Монтаж: накладной (открытый)

Материал: АБС-пластик

2х клавишный -соответствие

Тип комплектации: выключатель в сборе

Рамка в комплекте-соответствие

Степень защиты не ниже IP54

Max ток не менее 10 А

Цвет:белый
	шт
	10

	10. 
	Выключатель 
	Тип: оконечный

Назначение: для освещения

Монтаж: встраиваемый (скрытый)

1 пост-соответствие

Материал: пластик

1 клавиша -соответствие

Тип комплектации: выключатель в сборе

Рамка в комплекте-соответствие

Степень защиты- не ниже IP20

Max ток: не менее 10 А

Цвет:белый
	шт
	10

	11. 
	Выключатель
	Назначение: для освещения

Монтаж: встраиваемый (скрытый)

Материал: АБС-пластик

2х клавишный -соответствие

Тип комплектации: выключатель в сборе

Рамка в комплекте-соответствие

Степень защиты не ниже IP54

Max ток не менее 10 А

Цвет: белый
	шт
	10

	12. 
	Кабель канал
	Вид-магистральный (парапетный)

Материал короба- ПВХ

Материал аксессуаров-ПВХ

Размер короба (ШхВ)- не менее 25х25 мм

Длина- не менее 2000 мм

Степень защиты- не ниже IP40

Цвет- белый

Тип-кабель-канал

Крышка - наличие
	шт
	15

	13. 
	Монтажная коробка
	Внутренние габариты- не менее 68х45 мм

Количество вводов- не менее 8 шт

Max диаметр трубы- не менее 68 мм

Степень защиты- не ниже 30 IP

Материал-полипропилен

Конструкция-круглая

Тип проводки-скрытая

Назначение: для кирпича и бетона/для сплошных стен

Тип: монтажные (подрозетники)
	шт
	15

	14. 
	Монтажная коробка
	Внутренние габариты- не менее 66х45 мм

Количество вводов- не менее 6 шт

Степень защиты не менее 20 IP

Материал- полипропилен

Конструкция -круглая, пластиковые лапки

Тип проводки: скрытая

Назначение: для гипсокартона и полых стен

Длина: не менее 68 мм

Ширина: не менее 68 мм

Глубина: не менее 45 мм

Тип: монтажные (подрозетники)
	шт
	15

	15. 
	Кабель 
	Тип -ВВГнг

3х2,5 — три жилы, сечение каждой не менее 2,5 мм².


	м
	50

	16. 
	Кабель 
	Тип-ВВГнг 

3х1.5— три жилы, сечение каждой не менее 1,5 мм².
	м
	50


2. Место поставки: 628616, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира 5П строение 10 склад 1этаж
3. Срок поставки:  в течение 20 календарных дней с момента заключения договора 

3.1. Поставка,  погрузочно-разгрузочные работы осуществляются Поставщиком за его счет 
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара) если таковые требуются;

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должны иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. 
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара (если требуется).

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

