Техническое задание

на поставку насосов
	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	28.13.14.110
	Насос 
	
	✓
	

	2
	28.13.14.110
	Насос 
	
	✓
	

	3
	28.13.14.110
	Насос 
	
	✓
	

	4
	28.13.14.110
	Насос 
	
	✓
	


1. Описание закупки: 

	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во
	

	1
	Насос 
Wellmix NBW

65-50-125-4.0/2-380-G-BQQE
	Тип насоса- Моноблочный одноступенчатый

насос с горизонтальным расположением вала
код торцевого уплотнения (BQQE). 
Номинальный диаметр всасывающего

патрубка (DN) 65

Номинальный диаметр напорного патрубка (DN) 50

Номинальный диаметр рабочего колеса, 125 мм
Номинальная мощность двигателя, 4 кВт
Количество полюсов электродвигателя -2

Напряжение питания электродвигателя, 380 В
Материал рабочего колеса чугун HT200
Условия эксплуатации: температура окружающей среды не менее от +5 до +50 °C, 
относительная влажность воздуха не более 95%. 
	шт
	2

	2
	Насос Wellmix NBW 100-80-125-7.5/2-380-G-BQQE
	Тип насоса- Моноблочный одноступенчатый

насос с горизонтальным расположением вала
код торцевого уплотнения (BQQE). 
Номинальный диаметр всасывающего

патрубка (DN) 100

Номинальный диаметр напорного патрубка (DN) 80

Номинальный диаметр рабочего колеса, 125 мм
Номинальная мощность двигателя, 7,5 кВт
Количество полюсов электродвигателя -2

Напряжение питания электродвигателя, 380 В
Материал рабочего колеса чугун HT200
Условия эксплуатации: температура окружающей среды не менее от +5 до +50 °C, 
относительная влажность воздуха не более 95%.
	шт
	3

	3
	Насос Wellmix NBW L 100-80 -125-7,5/2-380-G
	Тип насоса- Моноблочный одноступенчатый

насос с горизонтальным расположением вала
Номинальный диаметр всасывающего

патрубка (DN) 100

Номинальный диаметр напорного патрубка (DN) 80

Номинальный диаметр рабочего колеса, 125 мм
Номинальная мощность двигателя, 7,5 кВт
Количество полюсов электродвигателя -2

Напряжение питания электродвигателя, 380 В
Материал рабочего колеса чугун HT200
Условия эксплуатации: температура окружающей среды не менее от +5 до +50 °C, 
относительная влажность воздуха не более 95%.
	шт
	1

	4
	Насос Wellmix NBW

80- 65-160-15.0/2-380-G-BQQE
	Тип насоса- Моноблочный одноступенчатый

насос с горизонтальным расположением вала
код торцевого уплотнения (BQQE).
Номинальный диаметр всасывающего

патрубка (DN) 80

Номинальный диаметр напорного патрубка (DN) 65

Номинальный диаметр рабочего колеса, 160 мм
Номинальная мощность двигателя, 15кВт
Количество полюсов электродвигателя -2

Напряжение питания электродвигателя, 380 В
Материал рабочего колеса чугун HT200
Условия эксплуатации: температура окружающей среды не менее от +5 до +50 °C, 
относительная влажность воздуха не более 95%.
	шт
	3


2. Место поставки: АО, с.Красный Яр, ул. Газовиков д1 или до терминала в г. Астрахань
3.Сроки поставки: в течение 14 календарных дней с момента заключения договора
Доставка, погрузочные работы производятся за счет Поставщика, разгрузка за счет Заказчика
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

