[bookmark: _GoBack]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку противообледенительных жидкостей (ПОЖ) и противогололедные реагенты (ПГР) для борьбы с гололедом на взлетно-посадочной полосе ФКП "АЭРОПОРТ КЫЗЫЛ"
1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№
п/п
	Код 
ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875
(Ограничение)
	1875
(Преимущество)

	1. 
	20.59.43.130
	Противогололедные реагенты
	
	✓
	

	2. 
	20.59.59.900
	Противообледенительная жидкость
	
	✓
	

	3. 
	20.59.59.900
	Противообледенительная жидкость
	
	✓
	



	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1. 
	Противогололедные реагенты
 «Алексор-60»
	Предназначен для борьбы с гололедом на взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и стоянках воздушных судов
Тип- жидкий на ацетатной основе (49%) 
Прозрачная жидкость со светло-желтым оттенком без механических примесей
Плотность при 20°С, - 1,25 г/см³
Температура кристаллизации, -58 ± 2°С
Температура кристаллизации 50% водного раствора: 
- 14 °С
Показатель активности водородных ионов, при температуре 20°С, в пределах 9 – 11 pH,
Коррозионное воздействие на материалы (конструктивная сталь, кадмиевое покрытие, алюминиевый сплав без покрытия, алюминиевый сплав с Ан.Окс.нхр. покрытием:
— при полном погружении образцов в раствор на 1 час изменение массы образцов в г/м. час 
— при испытаниях во влажной камере в течение 30 суток состояние поверхности образцов с остатками реагента и контрольных - 0,1 одинаково
Коррозионное воздействие на цементно-бетонные покрытия. Коэффициент агрессивности, 0,2
Коэффициент сцепления после удаления продуктов разрушения льдообразования и в процессе предупреждения льдообразования должен составлять от величины сцепления на мокрой поверхности, 80 %,
Концентрация действующего вещества, 49 %
Толщина расплавленного льда (критерий пригодности) при взаимодействии со льдом в течении 30 минут при температуре минус 7,1°С, 1,8 мм
Плавящая способность на 1 кг реагента при минус 5°С, льда 3 кг
Плавящая способность на 1 кг реагента при минус 10°С, льда 1,38 кг
Тара-полиэтиленовый контейнер в металлической обрешетке объемом 1000 литров.
	кг
	15000

	2. 
	Противообледенительная жидкость
 тип I
«ORANGE FLO» водный раствор 70:30
	На основе этиленгликоля.
Внешний вид – однородная жидкость оранжевого цвета. 
− Водородный показатель при 20ОС – 7,0 – 9,0 рН
− Показатель преломления при 200С – 1,3965 -1,3995
− Предельная температура применения (LOUT) для высокоскоростных самолетов
не ниже – 44о С
Предлагаемые к поставке ПОЖ соответствуют требованиям Технических условий и международных SAE AMS 1424/1,
ТУ-20.59.43-001- 41813465-2025
Тара-полиэтиленовый контейнер в металлической обрешетке объемом 1000 литров.
	литр
	10000

	3. 
	Противообледенительная жидкость 
тип IV
«GREEN FLO» 100%
	На основе этиленгликоля.
Внешний вид – однородная жидкость зеленого цвета (жидкость может быть прозрачной или слегка мутной)
− Динамическая вязкость (при производстве) при 20оС – 5600-13500 мПа*с
− Водородный показатель при 20оС – 6,7 - 7,7 рН
− Показатель преломления при 20оС – 1,3835 -1,3865
− Предельная температура применения (LOUT) – не ниже минус 31оС
Предлагаемые к поставке ПОЖ соответствуют требованиям Технических условий и
международных спецификаций SAE AMS 1428/1
ТУ-20.59.43-002- 41813465-2025 
Тара-полиэтиленовый контейнер в металлической обрешетке объемом 1000 литров.
	литр
	5000


2. Место поставки товара: 667000, Россия, Тыва Республика., г. Кызыл, ул. Московская, 145
3. Срок поставки товара: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора. 
3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы производится силами Поставщика. Товар поставляется единоразово.
4.. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, не ранее 2-й квартал 2026 г. выпуска, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
