ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	27.90.20.110
	Светодиодная панель  
	
	
	✓

	2
	28.99.39.190
	Генератор холодных искр подвесной
	
	✓
	



1. Предмет закупки:
	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Светодиодная панель  
	Цвет светодиодов: RGB
Количество светодиодов: 144шт.
LED-тип: SMD5050 RGB 3в1
Угол раскрытия луча: 90 `
DMX вход: 3-pin разъем XLR (IN)
DMX выход: 3-pin разъем XLR (OUT)
DMX режим: 3, 5, 8, 36 или 40 каналов.
Элементы управления: Menu, Enter, Up, Down
Дисплей: 4-значный LED Дисплей.
Рабочее напряжение: 100-240В, 50/60 Гц.
Потребляемая мощность: 24Вт.
Разъем питания: PowerCon вход/выход
Размеры: 1030x110x55мм.
Вес: 1.5кг.
Дополнительные свойства и аксессуары: Крепление для установки струбцин, или для напольного использования
Функция RDM
	30
	шт.

	2
	Генератор холодных искр подвесной
	Характеристики: 
Питание
Входное напряжение и частота: 220-240 В, 50/60 Гц.
Тип ограничителя тока: прерыватель.
Технические характеристики ограничителя тока: 5 А, 250 В.
Общая потребляемая мощность: 600 Вт.
Рабочий ток: 2,6 А.
Входной разъем питания: блокируемый PowerCon.
Выходной разъем питания (последовательное подключение): блокируемый PowerCon.
Время предварительного разогрева: менее 3 минут.
Вместимость емкости для порошка: 200гр.
Вентилятор: канальный, 1 шт.
Входное напряжение: 12 В.

Выход
Регулируемый объем выхода.
Диапазон регулировки объема: 1-10.
Максимальная высота: около 4м.
Расход порошка при полном выходе: ок. 11,0 г/мин.
Максимальная длительность эффекта при полном объеме: ок. 30 сек.
Без непрерывного выхода.
Максимальный непрерывный выходной уровень: уровень 10.
Совокупная длительность эффекта на максимальном уровне: около 18 мин.
Электронный терморегулятор.
Регулируемый выход.
Регулируемая скорость вентилятора.
Уровень шума: ок. 1м, 80 дБ.
Управление
Ручное управление на устройстве: ЖК-панель управления.
Беспроводное управление: W-2 / RF 315MHz / внешний приемник.
Протокол управления: DMX-512.
Каналы DMX: 2.
Разъемы: 3-контактный XLR.
RFID карта (радиочастотная идентификация).

Расходный материал: порошок Spark Seed PRO-K.
Вес нетто: 7,8кг.
Размеры устройства: 228 х 206 х 227мм.
	2
	шт



2. Место поставки: 628181, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Нягань, 1-й Микрорайон, дом 29/Г4.
[bookmark: _GoBack]3. Срок поставки: с момента заключения договора в течение 3 (Трех) календарных дней.
3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

