Техническое задание

на поставку техники
	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	25.11.22.150
	Кронштейн на стену
	
	
	✓

	2
	26.20.16.122
	МФУ 
	
	✓
	

	3
	26.40.20.122
	Телевизор 
	
	✓
	


1. Описание закупки: 

	Наименование 


	Технические характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во
	

	1. 
	Кронштейн на стену
	Тип
кронштейн на стену

Назначение
универсальный

Максимальная нагрузка
45 кг

Минимальная диагональ ТВ
32 "

Максимальная диагональ ТВ
65 "

Угол наклона вниз
10 °

Количество степеней свободы
 4

Материал
металл, пластик

Стандарт крепления VESA
100 x 100, 100 x 200, 200 x 100, 200 x 200, 200 x 400, 300 x 200, 300 x 300, 300 x 400, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600x400 мм

Расстояние от стены/потолка мин.
66 мм

Расстояние от стены/потолка макс.
440 мм

Регулировка
наклон, наклон и поворот, отступ от стены, поворот


	шт
	3

	2. 
	МФУ HP Laser 137fnw
	Тип  МФУ лазерное

Основной цвет -белый

Дополнительный цвет-серый

Функции устройства -копир, принтер, сканер, факс

Размещение-настольный

Оперативная память -128 МБ

Частота процессора -360 МГц

Принтер: 

Технология печати -лазерная

Цветность печати -черно-белая

Максимальный формат печати -A4

Максимальное разрешение черно-белой печати 

 1200x1200 dpi

Скорость черно-белой печати (стр / мин) 

20 стр/мин (A4)

Время выхода первого черно-белого отпечатка -8.9 сек

Рекомендуемый месячный объем печати-2000 стр

Максимальный месячный объем печати -10000

Сканер:
Тип сканера-планшетный/протяжный

Тип датчика сканера -CIS

Оптическое разрешение сканера -600x600 dpi

Скорость сканирования (ч / б) -20 изоб/мин (A4)

Максимальный формат бумаги (сканер) -A4

Устройство автоподачи -наличие
Тип устройства автоподачи -одностороннее

Емкость устройства автоподачи--40

Функции сканирования -WSD(WIA)-сканирование, преобразование файла в электронную книгу, сканирование на компьютер

Глубина цвета сканера-16 бит

Число градаций серого-8

Копир: 
Максимальное разрешение копира -600x600 dpi

Скорость копирования -20 стр/мин (A4)

Изменение масштаба 25-400 %

Максимальное количество копий за цикл 99

Дополнительные функции копирования: 
копирование удостоверений личности, настройка изображения

Факс:
Функция факса -наличие
Память факса -400 страниц

Максимальное разрешение факса-300x300 dpi

Максимальная скорость передачи -33.6 Кбит

Лотки: 
Емкость подачи-150 листов

Емкость выходного лотка-100 листов

Поддерживаемая плотность носителей 60 - 163 г/м2

Количество картриджей 1 шт

Модель картриджей:
 HP 105A (W1105A), HP 106A (W1106A), HP 107A (W1107A)

Ресурс черного картриджа 1000 страниц

Интерфейсы : Ethernet (RJ-45), USB Type-B, Wi-Fi
Мобильные технологии печати 

 Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP Smart, Mopria (Android), Wi-Fi Direct

Прямая печать  -наличие
Язык меню дисплея-русский

Тип и напряжение питания: 220-240В/50-60Гц

Потребляемая мощность в работе: 300 Вт

Потребляемая мощность в режиме ожидания: 38 Вт

Потребляемая мощность в спящем режиме: 1.9 Вт

Отображение информации - дисплей

Уровень шума при работе -65 дБ

Диапазон рабочих температур-от 10 до 30 °С

Комплектация:
документация, кабель USB, кабель питания, стартовый картридж, телефонный кабель-наличие

	шт
	2

	3. 
	Телевизор Hyundai H-LED65BU7006
	Питание 220-240 В ～ 50/60 Гц

Цвет: черный

Тип подсветки экрана: Direct LED

Диагональ экрана (дюйм): 65"

Диагональ экрана- 165 см

Разрешение экрана 4K UltraHD, 3840x2160

Стандарты HDTV Ultra HD (4K) 2160p

Поддержка HDR -наличие
Технология HDR-HDR10

Частота обновления экрана -60 Гц

Яркость -350 Кд/м²

Контрастность -6000

Угол обзора-178° / 178°

Поддержка Smart TV- соответствие
Распознавание голоса - соответствие
Google Ассистент-Wi-Fi встроенный

Объем оперативной памяти -1.5 Гб

Объем постоянной памяти -8 Гб

Совместимые экосистемы -Google Home

Протокол передачи данных-Wi-Fi

Цифровые тюнеры:
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2

Телетекст -наличие
Мощность звука-20 Вт

Технология звука-Dolby Digital

Основные видеофайлы и кодеки:
AV1, H.263, H.265 HEVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VC1, VP8, VP9

Форматы аудиофайлов:
AC3, EAC3, FLAC, MPEG-1, MPEG-2

Основные графические файлы:
BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG

Количество HDMI портов- 4

Версия HDMI- HDMI 2.1

Другие аудио- / видеовходы

антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV

Выход на наушники -наличие
Количество USB -2 шт

Версия USB-USB 2.0 Type-A
Слот для CI / PCMCIA  -наличие
Bluetooth -наличие
 есть

Порт Ethernet  -наличие
 есть

Функция TimeShift  -наличие
Запись видео -наличие
Беспроводная передача мультимедиа

 Google Cast (Chromecast)

Возможность настенного крепления -соответствие
Размер VESA-300 x 200

Расположение подставки -по бокам

Комплектация

документация, настольная подставка, пульт ДУ, сумка для винтов -наличие

	шт
	2


2. Место поставки: Российская Федерация, 162220, Вологодская область, Сямженский район, с.Сямжа, ул.Румянцева, д.22                  
3.Сроки поставки: в течении 14 календарных дней с момента заключения договора.
Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

