Приложение № 1
к контракту №_________ от «___»______2026 года
УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБУ «Благоустройство»
________________ Д. В. Федоров



Описание объекта закупки

1. Предмет контракта: Выполнение работ по ремонту кровли административного здания по адресу: город Обнинск, ул. Лесная 15а, строение1Б, пристройка к строению 1. 
2. Заказчик: МБУ "Благоустройство".
3. Подрядчик: определяется по результатам проведения конкурентной процедуры.
4. Место выполнения работ: Калужская область, Г.О. Город Обнинск, г. Обнинск, ул. Лесная 15а, строение1Б, пристройка к строению 1.
5. Объёмы и виды выполняемых работ указаны в ведомости объёмов работ (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью описания объекта закупки.
6. Срок выполнения работ: в течение 40 (сорока) рабочих дней, исчисляемых со следующего дня после даты заключения контракта.
7. Нормативные документы, применяемые при проведении работ:
Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим описанием объекта закупки, ведомостью объемов работ (Приложение №1). При проведении работ на территории города Обнинск, работники Заказчика и работники Подрядчика в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 27.12.2002 N 184 - ФЗ «О техническом регулировании» обязаны руководствоваться следующими нормативными документами, в том числе:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- ГОСТ 32805-2014 «Межгосударственный стандарт. Материалы гибкие рулонные кровельные битумосодержащие. Общие технические условия»;
- ГОСТ 5802-2024 «Межгосударственный стандарт. Растворы строительные. Методы испытаний»;
- ГОСТ 14918-2020 «Межгосударственный стандарт. Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия»;
- ГОСТ 15588-2014 «Межгосударственный стандарт. Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия»;
- ГОСТ 26589-94 «Межгосударственный стандарт. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний»;
- ГОСТ 30693-2000 «Межгосударственный стандарт. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия»;
- ГОСТ Р 59123-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация»;
- ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда(CСБТ). Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»;
- ГОСТ 12.1.004-91 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда(ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования»;
- ГОСТ 12.1.010-76 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда(ССБТ). Взрывобезопасность. Общие требования»;
- ГОСТ 17.0.0.01-76 «Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения»;
- СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции СНиП II-2281*»;
- СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли»;
- СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»;
- СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»; 
- СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;
-СП 82.13330.2016 «Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»;
-СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- ОДМ 218.6.019-2016 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства работ»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. N 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»,
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве ч.1 Общие требования»,
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве ч. 2 Строительное производство»,
- Правилами благоустройства и озеленения территории Муниципального образования «Город Обнинск», утверждёнными Решением Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 N 02-33.
- иных требований и документов, обязательных при выполнении работ. (В случае выхода актуализированной версии документов применяется актуальная редакция). Если в настоящем техническом задании не указаны требования к какому-либо виду работ или к части какого-либо вида работ, то при выполнении таких работ или их части необходимо руководствоваться требованиями актуальной Нормативно-технической документации (СНиП, СП, ТУ и т.д.).
8. Требования к качеству применяемых материалов:
Требования к основным строительным материалам:	
а) раствор готовый кладочный, цементно-песчаный - ГОСТ 31357-2007 «Межгосударственный стандарт. Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия»; 
б) мастика битумная кровельная горячая - ГОСТ 30693-2000 «Межгосударственный стандарт. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия»; 
в) материал рулонный битумно-полимерный кровельный - ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) «Межгосударственный стандарт. Материалы гибкие рулонные кровельные битумосодержащие. Общие технические условия»;
г) плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола - ГОСТ 15588-2014 «Межгосударственный стандарт. Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия»; 
д) сетка стальная сварная из арматурной проволоки - ГОСТ Р 71261-2024 «Национальный стандарт Российской федерации. Сетки сварные для железобетонных конструкций. Технические условия»;
е) листовая оцинкованная сталь - ГОСТ 14918-2020 «Межгосударственный стандарт. Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия».
 Применяемые Подрядчиком материалы, оборудование и выполняемые работы должны соответствовать требованиям технического задания, ведомости объемов работ (Приложение №1), локальному сметному расчету (Приложение №2), должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без дефектов, высокого качества, которое обеспечило бы нормальную эксплуатацию объекта. Все используемые оборудование и материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (сертификаты соответствия (декларации о соответствии), сертификат пожарной безопасности и т.п., если предусмотрено Российским законодательством). Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику при выполнении работ.
Используемые в процессе выполнения работ материалы, оборудование по техническим характеристикам должны соответствовать материалам, оборудованию, указанным в сметной документации. Замена материалов на аналогичные, либо лучшие, по характеристикам допускается только по согласованию с Заказчиком. Для всех наименований материалов, оборудования, указанных в сметной документации, имеющих указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, марки, применяется дополнение «или эквивалент». Эквивалентность определяется по техническим характеристикам материалов, оборудования. 
В соответствии с частью 7 статьи 95 ФЗ-44 при исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка материалов, оборудования (в ходе выполнения работ), качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.  
9. Содержание и условия производства работ:
9.1. К основным работам на объекте или его части разрешается приступать только при соблюдении следующих условий:
- соблюдении мероприятий и требований по охране труда и окружающей среды;
- до начала производства работ на объекте предоставить Заказчику заполненный Общий журнал работ; 
-  до начала производства работ на объекте предоставить Заказчику приказ о назначении ответственного лица.
9.2. Требования к безопасности выполнения работ:
Ответственность за нарушение требований техники безопасности при выполнении работ и компенсация ущерба пострадавшим, в течение всего срока действия Контракта лежит на Подрядчике. 
При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования пожарной безопасности в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Подрядчик гарантирует, что применяемое оборудование, механизмы и материалы соответствуют требованиям безопасности, разрешены к применению на территории Российской Федерации и Подрядчик гарантирует обеспечение их надлежащего хранения и применения.
Подрядчиком постоянно обеспечивается наличие оборудования, механизмов и материалов, необходимых для обеспечения качественного выполнения работ на объекте Заказчика.
После окончания всех кровельных работ необходимо выполнить требования экологической чистоты:
- все остатки битума, мастичных комьев, обрезков рулонных материалов должны быть тщательно упакованы, уложены в емкости, контейнеры и спущены с кровли с помощью механизированных средств, затем вывезены в специально отведенные зоны;
- утилизация отработанных материалов, используемых при выполнении работ, а также строительного мусора с объекта производится Подрядчиком самостоятельно на основании действующих нормативных актов.
9.3 Ответственность за соблюдение правил противопожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда, окружающей среды и санитарно-гигиенического режима в отношении всех лиц, имеющих доступ в зону производства и прилегающие опасные зоны на объекте, возлагается на Подрядчика.
Всю ответственность за обеспечение безопасности третьих лиц (ограждение опасной территории, сопровождение и т.п.) несет Подрядчик. Подрядчик несет ответственность за сохранность находящегося в зоне производства работ имущества Заказчика и третьих лиц. Ущерб, нанесенный Подрядчиком Заказчику и третьим лицам, возмещается из средств Подрядчика. В случае невозмещения ущерба третьим лицам, Подрядчик единолично выступает в качестве ответчика в суде.
[bookmark: _Hlk220514283]9.4 В случае нарушения сроков производства работ по не зависящим от Подрядчика причинам Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и документально подтвердить необходимость (возможность) продолжения производства работ;
Представитель Заказчика самостоятельно либо совместно с Подрядчиком (его представителем) осуществляет ежедневный выездной контроль за выполнением и качеством выполняемых работ. Подрядчик обязан в течение 3-х дней безвозмездно устранить все выявленные в ходе проверки дефекты, допущенные в процессе производства работ. 
10. Требования к Подрядчику
10.1. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее следующего дня после заключения Контракта.
10.2 Подрядчик при проведении работ обязан:
- Совместно с Заказчиком предварительно выехать на объект до начала выполнения работ с целью уточнения границ и порядка производства работ;
- Ежедневно информировать Заказчика о месте и времени проведения работ;
[bookmark: _Hlk220514358]- Работы выполнять в сроки согласно утвержденного графика производства работ;
- Обеспечивать ежедневное ведение общего журнала производства работ в соответствии с требованиями Приказа Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.12.2022 г. № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»;
- Подрядчик в период действия контракта обязан производить ежедневную фотофиксацию всех проводимых работ и предоставлять в течении рабочего дня представителю Заказчика соответствующие фотоотчеты посредствам мессенджера «МАХ» («фотография рабочего дня»);
- Работы выполняются в условиях работы учреждения (Пн-Пт: 08:00-17:00) по рабочим дням, а также в выходные и праздничные дни (по согласованию с Заказчиком);
- В случае нарушения во время проведения работ сетей электроснабжения, связи, охраны, восстановить их за собственный счёт;
- Проверка работ, выполняемых Подрядчиком, и выполнение Подрядчиком условий контракта производится Заказчиком на протяжении всего срока действия контракта. Контрольные мероприятия проводятся Заказчиком путём изучения документации Подрядчика, обследований и проверок объёмов работ, выполнения технологии и качества работ;
- Осуществлять ежедневный вывоз строительных отходов (мусора) с объекта после проведения работ;
- Размещать строительные материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей;
-  После завершения работ привести место работы в надлежащее состояние.
11. Порядок приёмки скрытых работ:
[bookmark: _Hlk201846169][bookmark: _Hlk193455354]11.1. Скрытые работы подлежат приёмке перед производством последующих работ. Подрядчик письменно, в срок согласно контракту, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию. Уведомление о назначении даты приёмки скрытых работ должно быть направлено Подрядчиком и получено Заказчиком в рабочие дни и в часы не позднее 2 (двух) дней. При производстве работ в выходные и праздничные дни по скрытым работам Подрядчик обязан сообщить о данных видах работ, не позднее 11.00 часов в пятницу предвыходного дня и в предпраздничные соответственно;
В случаях, если закрытие скрытых работ произведено без оформления Акта освидетельствования скрытых работ, а Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Заказчик имеет право, при принятии решения о целесообразности этого, обязать Подрядчика, а Подрядчик обязан за свой счёт и своими силами открыть, а затем восстановить данную часть скрытых и последующих работ;
11.2. Освидетельствование скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с технической документацией оформляется Актом освидетельствования скрытых работ в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;
11.3. К каждому Акту освидетельствования скрытых работ обязательно должны прилагаться: фотофиксация конструктива, который подлежит освидетельствованию, исполнительная схема, паспорт качества, сертификаты и иные документы, подтверждающие качество применяемых в процессе скрытых работ материалов. Каждому Акту освидетельствования скрытых работ присваивается номер, Акт регистрируется в журнале производства работ;
11.4 Акты освидетельствования скрытых работ составляются в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Если скрытые работы произведены без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её.
11.5. В случае, если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные работы, подлежащие закрытию, Заказчик вносит соответствующую запись в журнале производства работ, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счёт, в разумный срок не более 5 (пяти) дней переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и повторно предъявить их к приёмке. В этом случае Подрядчик несёт ответственность в полном объёме в соответствии с условиями настоящего Контракта.
12. Порядок сдачи - приёмки выполненных работ:
12.1. Подрядчик в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работы, предусмотренной контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приёмку выполненной работы в соответствии с настоящим разделом.
12.2. По завершению работ, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней Подрядчик письменно уведомляет Заказчика об окончании выполненных работ на объекте и одновременно предоставляет на проверку комплект отчётной (исполнительной) документации(Согласно приказа Минстроя России №344/пр от 16.05.2023 «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»):
- Акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС-3);
- Акты освидетельствования скрытых работ;
- Исполнительные схемы;
- Сертификаты соответствия /паспорта на все применяемые материалы;
- Зарегистрированные в установленном порядке журналы производства работ, входного операционного контроля по типовой форме;
- Гарантийный паспорт;
- Обеспечение гарантийных обязательств.
12.3. Приёмка работ осуществляется по факту их выполнения и включает в себя следующие этапы:
- проверка объёма и качества выполненных работ;
- проверка полноты и правильности оформления комплекта документов в соответствии с условиями настоящего Контракта.
12.4. Проверка выполненных работ осуществляется Заказчиком своими силами, с привлечением экспертов, экспертных организаций или специализированных лабораторий в соответствии с действующим законодательством.
12.5. Срок приёмки работ, включая оформление результатов приёмки, не должен превышать 20 (десять) рабочих дней.
12.6. В случае, если в ходе приёмки выполненных работ (в том числе экспертизы результатов выполненных работ) будет выявлено несоответствие результатов выполненных работ, Заказчик составляет и передаёт (направляет) Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ с указанием перечня недостатков и сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить указанные недостатки в установленные сроки без дополнительной оплаты.
12.7. При отсутствии замечаний со стороны Заказчика к Подрядчику по результатам выполненных работ производится приёмка работ. Непосредственно по завершению приёмки выполненных работ, представленные Подрядчиком Акт о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС-3) подписываются Заказчиком. 
12.8. Подтверждение полного выполнения работ Подрядчиком считается исполненным с момента подписания Заказчиком акта о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС-3).
13. Гарантийные обязательства:
13.1. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему контракту работы, материалы и изделия составляет 60 месяцев со дня подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ и гарантийного паспорта, в том числе и на используемые материалы - не менее гарантийного срока, установленного изготовителем.
[bookmark: _Hlk195689686]Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту. Гарантийный срок на работы, материалы не отраженные в настоящем техническом задании, но выполняемые по контракту, принимаются в соответствии с действующими нормативно правовыми актами РФ.
[bookmark: Par62]Подрядчик выдаёт гарантийный паспорт, где указаны гарантийные сроки по конструктивам, которые начинают истекать с даты подписания акта о приёмке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС-3).
13.2. Заказчик вправе требовать устранения за счёт Подрядчика обнаруженных недостатков (дефектов) при условии эксплуатации объекта в соответствии с действующими Правилами и нормами технической эксплуатации.
[bookmark: _Hlk195689768]13.3. Течение гарантийных сроков прерывается на период устранения недостатков (дефектов) работ, за которые Подрядчик несет ответственность, и продлевается на этот период. Началом исчисления сроков устранения недостатков (дефектов) работ является дата акта выявленных недостатков (дефектов) работ.
[bookmark: _Hlk195539117]13.4. В случае если в период гарантийной эксплуатации объекта ремонта обнаружатся недостатки (дефекты), то Подрядчик обязан их устранить в порядке и сроки, установленные ниже. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийных сроков, осуществляется за счет Подрядчика собственными и/или привлеченными силами.
13.5. Если в течение гарантийных сроков будут выявлены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
Не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) работ, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения (далее - акт). В случае уклонения Подрядчика от составления акта в установленный срок Заказчик вправе составить акт без участия Подрядчика.
Если иной срок не будет определен сторонами в акте, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от Заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.
В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный актом срок Заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) работ привлечь третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.

К описанию объекта закупки прилагаются:
-Приложение № 1 - ведомость объёмов работ № 1;
- Приложение № 2 - локальный сметный расчет (Смета) № 1, содержится в отдельно прикреплённом файле;
[bookmark: _Hlk193358551]- Приложение № 3 – график производства работ, содержится в отдельно прикреплённом файле;
- Приложение № 4 –план-кровли, содержится в отдельно прикреплённом файле.
 
СОСТАВИЛ:
Начальник ПТО
МБУ «Благоустройство»                                              ______________________ Е.В. Вдовина

ПРОВЕРИЛ:
Заместитель директора МБУ «Благоустройство»      ____________________ О.А. Васильев

Примечание: В случае внесения изменений (в т.ч. утраты силы) в нормативные документы, неучтенные в вышеуказанном перечне, руководствоваться действующими редакциями документов по мере вступления их в законную силу.
	Указания в Ведомости объемов работ на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара носят информационный характер. При указании на товарный знак читать «или эквивалент». Эквивалентность определяется согласно техническим характеристикам указанного изделия, материала, оборудования.  Эквивалентом признаются материалы, изделия, конструкции и оборудование с идентичными или с улучшенными характеристиками по сравнению с приведенными в локальном сметном расчете и в ведомости объемов работ.


Приложение № 1 к описанию объекта закупки 
к контракту №_________ от «___»______2026 года


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Наименование объекта: Выполнение работ по ремонту кровли административного здания по адресу: город Обнинск, ул. Лесная 15а, строение1Б, пристройка к строению 1. 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтажные работы:

	Разборка парапетного фартука из оцинкованной стали:

	1
	Разборка парапетного фартука из оцинкованной стали
	м
	33,5
	 

	Демонтаж отливов из оцинкованной стали:

	2
	Разборка парапетного фартука из оцинкованной стали
	м
	18,5
	 

	Разборка покрытий из мягкой кровли:

	3
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	м2
	128,65
	 

	Демонтаж стяжки из ЦПС толщ.50мм:

	4
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 50 мм: цементных
	м2
	118,625
	 

	Демонтаж разуклонки толщ. 150 мм:

	5
	Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 150 мм: легкобетонных
	м2
	118,625
	 

	Погрузка и вывозка строительного мусора:

	6
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1т груза
	43,26
	 

	7
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
	1т груза
	43,26
	 

	Раздел 2. Монтаж мягкой кровли:

	Заделка швов в плитах перекрытия

	8
	Заделка поврежденных швов между плитами перекрытия
	м
	27
	 

	Устройство пароизоляции обмазочной:

	9
	Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой ( Мастика битумная гидроизоляционная для антикоррозийной защиты)
	м2
	128,65
	 

	Устройство теплоизоляционного слоя толщ. 50 мм на парапетах  (вертикальных и горизонтальных) из пенополистирола:

	10
	Утепление покрытий плитами: из экструзионного пенополистирола толщ. 50 мм
	м2
	11,93
	 

	Нанесение на парапеты (вертикальные и горизонтальные) защитного слоя из клея (цементно-кладочная смесь):

	11
	Оштукатуривание парапетов защитным слоем клея (цементно-кладочная смесь) с армированием стеклосеткой размером ячейки 5 х 5 мм 
	м2
	11,93
	 

	Устройство теплоизоляционного слоя из XPS пенополистирола толщ. 100 мм:

	12
	Утепление покрытий плитами: из экструзионного пенополистирола толщ. 100 мм
	м2
	118,6
	 

	Устройство разуклонки кровли из XPS пенополистирола:

	13
	Утепление покрытий плитами: из экструзионного пенополистирола толщ. 50 мм / разуклонка
	м2
	55,5
	 

	Устройство выравнивающих стяжек из цементно-песчаного раствора М300 толщ. 50 мм с армированием сварной сеткой 100 х 100 мм:

	14
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм
	м2
	118,6
	 

	15
	Армирование стяжек сетками сварными
	м2
	118,6
	 

	Монтаж отливов из оцинкованной стали длиной 27м:

	16
	Устройство отливов из оцинкованной стали толщ. 0,5-0,8 мм шириной 500 мм, длиной до 27м
	м2
	9,23
	 

	Устройство галтелей из ЦПР марки М 200 вдоль парапетов:

	17
	Устройство галтелей из ЦПР марки М200 вдоль парапетов (размером 100 х100 мм)
	м
	44
	 

	Огрунтовка оснований кровли и парапетов битумным праймером:

	18
	 Огрунтовка бетонного основания (стяжки) кровли и парапетов битумным праймером
	м2
	128,65
	 

	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя:

	19
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	м2
	118,6
	 

	20
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	м
	44
	 

	Устройство парапетных фартуков из оцинкованной стали:

	21
	Устройство парапетных фартуков из листовой оцинкованной стали
	м2
	19,94
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