Приложение №1 к договору
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет работ:
- текущий ремонт наружных сетей системы отопления.
2. Место выполнения работ:
- 680052, г. Хабаровск, ул. Донская, 1м, зона ответственности ФГБУ «Хабаровский АСЦ МЧС России»

3. Требования к выполнению работ

	№
п/п
	Перечень основных
данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2
	3

	1.
	Условия выполнения работ
	Подрядчик обеспечивает Объект строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием. 

	1.1
	Код ОКПД 2
	43.22.12.190 Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки

	1.2
	Основание для выполнения работ:
	Локальный сметный расчет

	2.
	Гарантийный срок:
	Гарантийный срок 5 лет

	3.
	Виды работ:
	Инженерные работы (отопление) 

	4.
	Требования к качеству работ
	Работы должны быть выполнены в соответствии с 
локальным сметным расчетом (Приложение к техническому заданию №1), 
Подрядчик обязан использовать строительные материалы и оборудование, имеющие соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и разрешительные документы.
Работы должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим необходимые допуски (в том числе по электробезопасности и сварочным работам).
Скрытые работы должны быть оформлены актом освидетельствования скрытых работ и фото.

	5.
	Требования к безопасности
	Подрядчик самостоятельно организовывает работы и несёт ответственность за выполнение на месте производства работ мероприятий по охране труда, безопасности дорожного движения, охране окружающей среды.

	6.
	Пожарная безопасность
	Обеспечение пожарной безопасности осуществляется за счёт соблюдения требований соответствующих нормативов по соблюдению возгораемости, огнестойкости в соответствующих условиях («Правила противопожарного режима утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479»). Необходимо выполнять меры осторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами, оборудованием.  Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение его средствами пожаротушения несёт руководитель подрядной организации.

	6.
	Охрана окружающей среды
	Ответственность за соблюдение Законов и требований по охране окружающей природной среды и рациональному использованию и сохранению природных ресурсов несёт руководитель Подрядной организации. Не допускается сброс отработанных масел и других нефтепродуктов на землю и в воду. Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, задымления лесных массивов категорически запрещается сжигание промасленной ветоши, автомобильных покрышек и других видов мусора. Элементы благоустройства (твердое покрытие, газоны, кустарники и т.п.), нарушенные в процессе производства работ, должны быть восстановлены за счёт Подрядчика.



5. Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении подрядных работ
Таблица 2
	№ п/п
	Обозначение 
нормативного документа
	Название нормативного документа

	1
	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ
	«О пожарной безопасности»

	2
	Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ
	«Об охране окружающей среды»

	3
	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ
	«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

	4
	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ
	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	5
	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 
	«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

	6
	СанПиН 1.2.3685-21
	«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»

	7
	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ
	«Градостроительный кодекс Российской Федерации»

	8
	Приказ Госкомархитектуры от 23.11.1988 г. № 312
	«Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (вместе с «ВСН 58-88 (р). Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»)

	9
	Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464	
	«О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (вместе с «Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»)

	10
	Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 656н
	«Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)»

	11
	Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н
	«Об утверждении правил по охране труда при работ строительстве, реконструкции и ремонте»

	12
	Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 835н
	«Об утверждении правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»

	13
	Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н
	«Об утверждении правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»

	14
	СП 29.13330.2011 
	 «Полы»

	15
	СП 118.13330.2022
	«Общественные здания и сооружения»

	16
	СП 70.13330.2012
	«Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»

	17
	СП 71.13330.2017
	«Изоляционные и отделочные покрытия»

	18
	СП 60.13330.2020 
	«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003)

	19
	СП 131.13330.2025 
	«Строительная климатология»

	20
	СП 118.13330.2022
	«Общественные здания и сооружения. Актуализирован-
ная редакция СНиП 31-06-2009»

	21
	СП 41-101-95 
	«Проектирование тепловых пунктов»

	22
	СП 510.1325800.2022 
	«Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения»

	23
	СП 44.13330.2011 
	«Административные и бытовые здания»

	24
	СП 61.13330.2012 
	«Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»

	25
	ГОСТ 30494-2011 

	«Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»

	26
	СП 73.13330.2016 
	«Внутренние санитарно-технические системы зданий» (Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85)

	27
	ГОСТ 34059-2017 
	«Технические вертикальные и горизонтальные системы отопления. Правила монтажа и пусконаладки»

	28
	ГОСТ Р 56779-2015 
	«Системы отопления зданий. Метод расчета энергопотребления и эффективности систем»

	29
	ГОСТ 21.602-2016 

	«Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования»






Приложение 
К техническому заданию
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж  плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т
	шт
	1
	 

	2
	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
	шт
	3
	 

	3
	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг
	шт
	6
	 

	4
	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм (демонтаж шарового крана Ду65)
	шт
	2
	 

	5
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм
	м
	4
	 

	6
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм
	м
	20
	 

	7
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм
	м
	150
	 

	8
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1т груза
	2
	 

	9
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
	1т груза
	2
	 

	Раздел 2. Монтаж. Узел ввода. Насосно-смесительный узел. Распределительная гребенка

	10
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм
	шт
	2
	 

	11
	Кран шаровой стальной для теплоснабжения, неполнопроходной, под приварку, с редуктором, сталь 09Г2С, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм
	шт
	2
	 

	12
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	шт
	6
	 

	13
	Кран шаровой стальной для теплоснабжения, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 09Г2С, номинальное давление до 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	6
	 

	14
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т
	шт
	2
	 

	15
О
	Насос циркуляционный Wilo NOC Q6,2 30/8-180
	шт
	2
	 

	16
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	шт
	3
	 

	17
О
	Клапан обратный пружинный латунный, межфланцевый, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	3
	 

	18
	Установка фильтров диаметром: 50 мм
	шт
	1
	 

	19
	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со сливным краном, для очистки воды, максимальная, условное давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм
	шт
	1
	 

	20
	Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 50 мм
	шт
	2
	 

	21
О
	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	2
	 

	22
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 20 мм (прим)
	шт
	1
	 

	23
	Клапан предохранительный регулируемый, давлением 0,1-1,2 МПа, диаметр 20 мм
	шт
	1
	 

	24
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	4
	 

	25
	Клапан проходной фланцевый 15нж65бк, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	4
	 

	26
	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг (ПРИМ: УСТАНОВКА ПРИБОРА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ НАСОСОВ)
	шт
	1
	 

	27
О
	Шкаф управления насосами SK-702 WILO
	шт
	1
	 

	28
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	12
	 

	29
	Кран шаровой фланцевый для воды, пара, нефтепродуктов, из коррозионно-стойкой стали, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	6
	 

	30
	Кран шаровой фланцевый для воды, пара, нефтепродуктов, из коррозионно-стойкой стали, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	6
	 

	31
	Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 25 мм
	шт
	3
	 

	32
	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением, давление 1,6 МПа, диаметр 25 мм
	шт
	3
	 

	33
	Установка манометров: с трехходовым краном
	компл
	14
	 

	34
О
	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 10 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5
	шт
	14
	 

	35
О
	Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	14
	 

	36
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	компл
	6
	 

	37
О
	Термометр биметаллический А 5000-63 (от 0 до +200 °C)
	шт
	6
	 

	38
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 65 мм
	м
	4
	 

	39
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	4
	 

	40
	Отвод 90° сегментный стальной оцинкованный
	шт
	4
	 

	41
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм
	м
	20
	 

	42
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	20
	 

	43
	Отвод 90° сегментный стальной оцинкованный
	шт
	4
	 

	44
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
	м
	1
	 

	45
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	1
	 

	46
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками
	м
	24
	 

	47
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 20 мм
	м
	4,4
	 

	48
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 57 мм, толщина 20 мм
	м
	22
	 

	49
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	4,62
	 

	50
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м2
	4,62
	 

	51
	Краска масляная МА-025, цветная
	кг
	1,13652
	 

	Металлоконструкции для крепления трубопроводов

	52
	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 100 мм, диаметр хомута от 50 до 64 мм
	шт
	5
	 

	53
	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 160 мм, диаметр хомута от 75 до 80 мм
	шт
	10
	 

	54
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	м
	85
	 

	55
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	м
	4
	 

	Раздел 3. Монтаж. Отопление

	56
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10
	шт
	4
	 

	57
	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 4, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 0,788 кВт
	шт
	2
	 

	58
	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,97 кВт
	шт
	2
	 

	59
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16
	шт
	4
	 

	60
	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 12, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 2,364 кВт
	шт
	4
	 

	61
	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: до 4
	шт
	1
	 

	62
	Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 4, межосевое расстояние 350 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 0,556 кВт
	шт
	1
	 

	63
	Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 3/4"
	компл
	19
	 

	64
	Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм
	шт
	30
	 

	65
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	шт
	26
	 

	66
	Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	2
	 

	67
	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	16
	 

	68
	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, под приварку, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм
	шт
	8
	 

	69
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм
	м
	6
	 

	70
	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена жесткие для отопления и водоснабжения, номинальный наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	6
	 

	71
	Тройник ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм
	шт
	2
	 

	72
	Угольник 90° ХПВХ, номинальное давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм
	шт
	2
	 

	73
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
	м
	12
	 

	74
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	12
	 

	75
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
	м
	64
	 

	76
	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	64
	 

	77
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	м2
	8
	 

	78
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	м2
	8
	 

	79
	Краска масляная МА-025, цветная
	кг
	1,968
	 

	80
	Хомуты металлические оцинкованные двухлапчатые с резиновым профилем для крепления трубопроводов, в комплекте с винт-шурупом сантехническим, диаметр резьбы шурупа М8, длина шурупа 50 мм, диаметр хомута от 20 до 25 мм
	шт
	120
	 

	81
	Изготовление стальных гильз диаметром: 76 мм (прим)
	шт
	2
	 

	82
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	0,55
	 

	83
	Изготовление стальных гильз диаметром: 50 мм
	шт
	8
	 

	84
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	2,2
	 

	85
	Укладка плит перекрытий площадью: до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т (б/у)
	шт
	1
	 





Инженер тыла 									А.А. Кусков

Приложение №1 к договору

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 

 

1. Ïðåäìåò ðàáîò:

 

-

 

текущий ремонт наружных сетей системы отопления

.

 

2. Место выполнения работ:

 

-

 

680052, ã. Õàáàðîâñê, óë. Äîíñêàÿ, 1ì, çîíà îòâåòñòâåííîñòè ÔÃÁ

Ó «Õàáàðîâñêèé ÀÑÖ Ì×Ñ 

Ðîññèè»

 

 

3. Òðåáîâàíèÿ ê âûïîëíåíèþ ðàáîò

 

 

№

 

ï/ï

 

Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ

 

äàííûõ è òðåáîâàíèé

 

Ñîäåðæàíèå 

îñíîâíûõ äàííûõ è òðåáîâàíèé

 

1

 

2

 

3

 

1.

 

Óñëîâèÿ âûïîëíåíèÿ 

ðàáîò

 

Ïîäðÿä÷èê îáåñïå÷èâàåò Îáúåêò ñòðîèòåëüíûìè ìàòåðèàëàìè, 

èçäåëèÿìè è êîíñòðóêöèÿìè, èíæåíåðíûì (òåõíîëîãè÷åñêèì) 

îáîðóäîâàíèåì. 

 

1.1

 

Êîä ÎÊÏÄ 2

 

43.22.12.190 Ðàáîòû ïî ìîíòàæó ñèñòåì îòîïëåíèÿ, 

âåíòèëÿöèè è 

êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà ïðî÷èå, íå âêëþ÷åííûå â äðóãèå 

ãðóïïèðîâêè

 

1.2

 

Îñíîâàíèå äëÿ 

âûïîëíåíèÿ ðàáîò:

 

Ëîêàëüíûé ñìåòíûé ðàñ÷åò

 

2.

 

Ãàðàíòèéíûé ñðîê:

 

Ãàðàíòèéíûé ñðîê 

5 ëåò

 

3.

 

Âèäû ðàáîò:

 

Èíæåíåðíûå ðàáîòû (îòîïëåíèå)

 

 

4.

 

Òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó 

ðàáîò

 

Ðàáîòû äîëæíû áûòü âûïîëíåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ 

 

ëîêàëüíûì ñìåòíûì ðàñ÷åòîì (Ïðèëîæåíèå

 

ê òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ 

¹

1

), 

 

Ïîäðÿä÷èê îáÿçàí èñïîëüçîâàòü ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû è 

îáîðóäîâàíèå, èìåþùèå ñîîòâåòñòâóþùèå ñåðòèôèêàòû ñîîòâåòñòâèÿ, 

òåõíè÷åñêèå ïàñïîðòà è ðàçðåøèòåëüíûå äîêóìåíòû.

 

Ðàáîòû äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ êâàëèôèöèðîâàííûì ïåðñîíàëîì, 

èìåþùèì íåîáõîäèìûå äîïóñêè (â òîì ÷èñëå ïî ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè 

è ñâàðî÷íûì ðàáîòàì).

 

Ñêðûòûå ðàáîòû äîëæíû áûòü îôîðìëåíû àêòîì îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ 

ñêðûòûõ ðàáîò è ôîòî.

 

5.

 

Òðåáîâàíèÿ ê 

áåçîïàñíîñòè

 

Ïîäðÿä÷èê ñàìîñòîÿòåëüíî îðãàíèçîâûâàåò ðàáîòû è íåñ¸ò 

îòâåòñòâåííîñòü çà âûïîëíåíèå íà ìåñòå ïðîèçâîäñòâà ðàáîò 

ìåðîïðèÿòèé ïî îõðàíå òðóäà, áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, 

îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû.

 

6.

 

Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü

 

Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷¸ò 

ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ñîîòâåòñòâóþùèõ íîðìàòèâîâ ïî ñîáëþäåíèþ 

âîçãîðàåìîñòè, îãíåñòîéêîñòè â ñîîòâåòñòâóþùèõ óñëîâèÿõ 

(«Ïðàâèëà 

ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà óòâåðæäåííûå Ïîñòàíîâëåíèåì 

Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ î

ò 16.09.2020 ¹1479»

). Íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü 

ìåðû îñòîðîæíîñòè ïðè ïðîâåäåíèè ðàáîò ñ ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèìèñÿ 

æèäêîñòÿìè, äðóãèìè îïàñíûìè â ïîæàðíîì îòíîøåíèè âåùåñòâàìè, 

ìàòåðèàëàìè, îáîðóäîâàíèåì.  Îòâåòñòâåííîñòü çà ïîæàðíóþ 

áåçîïàñíîñòü, ñâîåâðåìåííîå âû

ïîëíåíèå ïðîòèâîïîæàðíûõ 

ìåðîïðèÿòèé, îáåñïå÷åíèå åãî ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ íåñ¸ò 

ðóêîâîäèòåëü ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè.

 

6.

 

Îõðàíà îêðóæàþùåé 

ñðåäû

 

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäåíèå Çàêîíîâ è òðåáîâàíèé ïî îõðàíå 

îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû è ðàöèîíàëüíîìó 

èñïîëüçîâàíèþ è 

ñîõðàíåíèþ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ íåñ¸ò ðóêîâîäèòåëü Ïîäðÿäíîé 

îðãàíèçàöèè. Íå äîïóñêàåòñÿ ñáðîñ îòðàáîòàííûõ ìàñåë è äðóãèõ 

íåôòåïðîäóêòîâ íà çåìëþ è â âîäó. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ çàãðÿçíåíèÿ 

àòìîñôåðíîãî âîçäóõà, çàäûìëåíèÿ ëåñíûõ ìàññèâîâ êàòåã

îðè÷åñêè 

çàïðåùàåòñÿ ñæèãàíèå ïðîìàñëåííîé âåòîøè, àâòîìîáèëüíûõ 

ïîêðûøåê è äðóãèõ âèäîâ ìóñîðà. Ýëåìåíòû áëàãîóñòðîéñòâà (òâåðäîå 

ïîêðûòèå, ãàçîíû, êóñòàðíèêè è ò.ï.), íàðóøåííûå â ïðîöåññå 

ïðîèçâîäñòâà ðàáîò, äîëæíû áûòü âîññòàíîâëåíû çà ñ÷¸ò Ïîäðÿä÷èêà.

 

