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Техническое задание 
[bookmark: _Hlk238725885][bookmark: _Hlk238726406]на проведение ремонтных работ с заменой запасных частей и деталей
Автомобиль: Газель Next Cummins
Гос. номер: у 458 ан 55
ОКПД 2: 45.20.11.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки.
Описание работ: 
	№
п/п
	Наименование выполняемых работ 
	Кол-
во
	Ед. 
изм.

	
	Диагностика ДВС
	1
	ч.

	
	Замер давления масла в ДВС
	1
	ч.

	
	Техническая мойка ГБЦ
	1
	ч.

	
	Техническая мойка блока ДВС
	1
	ч.

	
	Опрессовка блока цилиндров
	1
	ч.

	
	Шлифовка блока цилиндров
	1
	ч.

	
	Моторкомплект
	1
	ч.

	
	Снятие/установка ДВС
	1
	ч.

	
	Капитальный ремонт ДВС
	1
	ч.

	
	Диагностика форсунок на стенде
	4
	ч.

	
	Тех. мойка деталей ДВС
	6
	ч.

	
	Диагностика и обучение ДВС
	1
	ч.

	
	Замена фильтра топливного
	1
	ч.

	
	Гильзовка блока цилиндров
	1
	ч.



Перечень запасных частей и расходных материалов для выполнения ремонта.
	№
п/п
	Наименование запасных частей
	Кол-
во
	Ед. 
изм.

	
	Масло моторное REPSOL RP ELITE COSMOS F FUEL 5W30
	9
	Л.

	
	Шатун Газель Cummins 2,8
	4
	Шт.

	
	Крышка клапанов Газель Cummins ISF 2,8л. FOTON
	1
	Шт.

	
	Форсунка охлаждения поршня Газель Cummins 2,8л.
	4
	Шт.

	
	Очиститель карбюратора и дроссельной заслонки 650 мл(аэрозоль)
	5
	Шт.

	
	Прокладка передней крышки Газель Cummins 2,8
	1
	Шт.

	
	Направляющая цепи (успокоитель) LH Газель Cummins ISF 2,8 FOTON
	1
	Шт.

	
	Направляющая цепи (успокоитель) RH Газель Cummins ISF 2,8 FOTON
	1
	Шт.

	
	Цепь ГРМ Газель NEXT Cummins 2,8TDi
	1
	Шт.

	
	Герметик высокотемпературный 200 мл Victor Reinz
	1
	Шт.

	
	Сальник коленвала задний Газель с двиг. Cummins
	1
	Шт.

	
	Прокладка ГБЦ Газель Cummins 2,8
	1
	Шт.

	
	Прокладка впуск коллектора Газель Cummins 2,8
	1
	Шт.

	
	Прокладка выпускного коллектора Газель Cummins 2,8
	1
	Шт.

	
	Патрубок перепускной к корпусу термостата Next Cummins 2.8
	1
	Шт.

	
	Прокладка корпуса шестерен ГРМ FOTON Газель Cummins 2,8
	1
	Шт.

	
	Натяжитель цепи Газель Cummins 2,8
	1
	Шт.

	
	Прокладка вакуумного Hаcoca Газель Cummins 2,8
	1
	Шт.

	
	Кольцо уплотнительное форсунки VICTOR REINZ
	4
	Шт.

	
	Прокладка трубки турбины Ford (Ford 115, 140)
	1
	Шт.

	
	Фильтр масляный Газель -NЕХТ Cummins 2.8 ТО (ориг)
	1
	Шт.

	
	Болт кардана ГАЗ-24 (установочный к-т, одноразовый) ГАЗ
	3
	Шт.

	
	Фильтр воздушный Газель -NЕХТ Cummins 2.BTDi/Evotech 2.7 BIG-FILTER
	1
	Шт.

	
	Кольцо уплотнительное обратки MB/lveco Daily 3.0/Cummins 2.8 (черное) Quattro Freni
	4
	Шт.

	
	Опора вилки сцепления Газель -NЕХТ Cummins 2.BTDi (короткая) ГАЗ
	1
	Шт.

	
	Вилка сцепления Газель -NЕХТ Cummins 2.8 (длинная) ГАЗ
	1
	Шт.

	
	Болт М8х30 крепления корзины сцепления ГАЗ
	10
	Шт.

	
	Шайба/гравер 8
	8
	Шт.

	
	Подшипник коленвала Газель Cummins ISF 2,8 ESPRA
	1
	Шт.

	
	Турбокомпрессор Газель Cummins 2,8 Евро-4
	1
	Шт.

	
	Вкладыш коренной верхний Газель Cummins ISF2.8 FOTON (штучно)
	4
	Шт.

	
	Вкладыш коренной упорный Газель Cummins ISF2.8 FOТON
	1
	Шт.

	
	Вкладыш шатунный нижний Газель -NЕХТ Cummins ISF2,8 FOTON (штучно)
	4
	Шт.

	
	Вкладыш шатунный верхний Газель -NЕХТ Cummins ISF2,8 FOTON
	4
	Шт.

	
	Вкладыш коренной нижний Газель Cummins ISF2.8 FOТON
	5
	Шт.

	
	Шпилька крепления турбокомпрессора Cummins 2.8
	3
	Шт.

	
	Хомут оцинкованный "NORMA"
	6
	Шт.

	
	Фильтр топливный GAZ с двиг. Cummins
	1
	Шт.

	
	Сальник коленвала передний Газель -NЕХТ Cummins2.8TDi
	1
	Шт.

	
	Картер масляный без/отв. в сб. Газель Cummins 2,8 Евро4 FOTON
	1
	Шт.

	
	Хомут черный
	40
	Шт.

	
	Шланг расширительного бачка Газель NEXT
	1
	Шт.

	
	Изолента черная ABRO
	1
	Шт.

	
	Масло трансмиссионное REPSOLATF DX-III
	1,5
	Л.

	
	Вал распределительный Газель -NЕХТ Cummins 2,BTDi
	1
	Шт.

	
	Болт М10*35 крепления тормозного диска к ступице Газель -NЕХТ GAZ
	5
	Шт.

	
	Гайка М8*1,25 с фланцем
	8
	Шт.

	
	Набор медных шайб
	2
	Шт.

	
	Термостат Газель -NЕХТ Cummins 2,8, 82Сº
	1
	Шт.

	
	Прокладка корпуса термостата Газель Cummins 2,8
	1
	Шт.

	
	Головка блока цилиндров Газель -NЕХТ Cummins 2,8 FOТON
	1
	Шт.

	
	Подшипник выжимной Газель -NЕХТ Espra
	1
	Шт.

	
	Вал коленчатый Газель -NЕХТ Cummins 2,8 T□i Евро-3,4 FOTON
	1
	Шт.

	
	Крышка двигателя передняя (в сборе м/насос+помпа) Cummins ISF 2,8 Евро-4 FOТON
	1
	Шт.



2.1. Услуги оказываются с использованием запасных частей Исполнителя, указанных в настоящем Техническом задании. 
2.2. Исполнитель обязан обеспечить ответственное хранение автомобилей на огороженной, охраняемой стоянке для автомобилей до их передачи Заказчику.
2.3. Исполнитель в случае гибели или хищения автомобилей Заказчика в период их нахождения у Исполнителя, возмещает Заказчику полную балансовую стоимость такого автомобиля.
[bookmark: _Hlk238726229]3. Место оказания услуг: все работы по ремонту автомобиля производятся специалистами Исполнителя, имеющими специальное техническое образование, в ремонтном цехе на собственной территории производственно-технической базы Исполнителя, оснащенной соответствующим оборудованием. Местонахождение автосервиса в пределах города Омск.
[bookmark: _Hlk238726479]4. Срок оказания услуг: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.
4.1. Стоимость работ включает все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость запасных частей, материалов и оборудования применяемых при выполнении работ, погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы и иные платежи.
4.2. Приемка выполненных работ осуществляется в рабочие дни учреждения.
4.3. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о планируемой дате окончания ремонтных работ не позднее чем за 5 дней до дня приемки автомобиля.
5. Требования к качеству и безопасности оказания услуг
5.1. Запасные части, используемые Исполнителем при выполнении работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, замаркированы согласно нормативно-технической документации предприятия-разработчика, не отремонтированными, сертифицированы в соответствии с действующим законодательством РФ и являться оригинальными. Качество запасных частей и деталей должно соответствовать требованиям Договора, техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара. Исполнитель обязуется в момент сдачи выполненных работ предоставить документацию (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации) на использованные запасные части и детали Заказчику по акту приемки.
5.2. Ремонт автомобилей должен осуществляться в строгом соответствии с требованиями заводов-изготовителей автомобилей.
5.3. Автотранспортное средство, прошедшее ремонт, должно соответствовать требованиям, предъявляемым к техническому состоянию транспортных средств, участвующих в дорожном движении, в части обеспечения безопасности дорожного движения.
[bookmark: _GoBack]5.4. Гарантийный срок на ремонт ДВС, трансмиссии, ходовой части составляет не менее 3 месяца либо 30 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее) с даты подписания Заказчиком документа о приемке.



