Техническое задание

на поставку лыжной экипировки
	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	32.30.11.111
	Беговые лыжи 
	
	✓
	

	2
	32.30.12.110
	Лыжные ботинки 
	
	✓
	

	3
	32.30.12.110
	Лыжные ботинки 
	
	✓
	


	4
	32.30.11.122
	Палки лыжные 
	
	✓
	

	5
	32.30.11.121
	Крепления 
	
	✓
	


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
1. Описание закупки: 

	Наименование
	Технические характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во
	

	1
	Беговые лыжи FISCHER SPEEDMAX 90

Skate 
	Модель – JR
Скользящая боковая поверхность Gliding Sidewall снижает трение.

Метод холодной склейки Cold Base Bonding обеспечивает лучшее взаимодействие с мазями скольжения и простоту нанесения структуры.

Сотовый сердечник Air Core HM Carbon и носок World Cup Tip делают лыжи легкими.

Скользящая поверхность World Cup со структурой DTG WC. Структура P5-1 подходит для любого типа снега при температуре не менее от +5 °С до -10 °С.

Конструкция Skating 610 снижает давление на мысок и пятку. Это обеспечивает превосходную работу лыж на подготовленной трассе и мягком снегу. Конструкция Skating 115, в которой точки контакта лыж со снегом максимально удалены друг от друга, улучшает устойчивость и управляемость лыж на жесткой трассе.

Размер/количество: 

166-2, 

171-3, 

176-3, 

181-3
	пар
	11

	2
	Лыжные ботинки Fischer COMBI 

	Модель – JR
Модель подойдет для обучения как классическому, так и коньковому ходу.
Назначение-для беговых лыж

Хорошая устойчивость и поддержка голеностопа. Комфортные и теплые. 
Стиль катания:

Классический/коньковый ход 
Назначение: Комби

Возраст: Подростковые, детские

Уровень: Спортивный, любительский

Поддержка голеностопа:

Высокая манжета на шарнире Ankle Support Cuff ASC3 обеспечивает поддержку голеностопа.

Защита от снега и влаги:

Высокий клапан на молнии защищает шнуровку и предотвращает попадание снега и влаги внутрь.

Сохранение тепла:

Легкий водоотталкивающий утеплитель Comfort Guard защищает от холода.

Комфорт:

Мембрана Triple-F обеспечивает комфорт.

Индивидуальная адаптация:

Термоформуемый внутренний ботинок Thermo Fit принимает форму стопы.
Жесткость подошвы: Soft

Совместимость:

Обеспечить совместимость с закупаемым товаром поз. 5 Технического задания
Размер/количество:
40-2,

41-2,

42-2
	пар
	6

	3
	Лыжные ботинки Fischer COMBI 

	Модель – RC1
Модель подойдет для обучения как классическому, так и коньковому ходу. 
Назначение-для беговых лыж
Высокая манжета Ankle Support Cuff ASC3 для поддержки голеностопа. 
Высокий защитный клапан Lace Cover на молнии защищает от влаги.
 Благодаря комбинированной подошве TURNAMIC Performance Sole ботинки прослужат долго. Предусмотрена вставка Injected Exterior Heel Cap для комфортной посадки по ноге. 
Обеспечить совместимость с закупаемым товаром поз. 5 Технического задания
Размер/количество:

43-2

47-2

48-1
	пар
	5

	4
	Палки лыжные PROTEAM 

	Диаметр: верх – не менее 16мм, не более 18мм

низ – не менее 10мм, не более 12мм

Темляк: РК-02

Рукоятка: двухкомпонентная (пластик + пробка натуральная)

Опора: ОГ-09

Наконечник: ВК-15

Материал: 100% углеволокно

Эргономичная конструкция ручки, очень удобная в

обхвате с пробковой вставкой и темляк-«капкан» из

прочного и легкого материала, опора-«лапка» с твердосплавными наконечниками (победит) подходит для любых типов гоночных трасс.

Размер/количество:

150-3, 

155-4,

160-2,

170-2
	пар
	11

	5
	Крепления PROTEAM Sport NNN
	Стиль катания: классический, коньковый. 
Способ открывания: механический
Предназначены для продвинутых любителей и спортсменов-профессионалов. 
Пятка в креплениях раздвигается и предусмотрена на размер обуви с 36 по 47.

Таким образом крепления универсальны и удобны в использовании для лыжников любого уровня.

В комплекции две головные части, две пяточные части, не менее 10 саморезов для самостоятельной установки, инструкция по установке и коробка.
Материал: пластик, металл.
	пар
	11


2. Место поставки: 628647, Ханты-Мансийский - Югра автономный округ, Нижневартовский район, поселок городского типа Новоаганск, ул. 70 лет Октября, д.25
3.Сроки поставки: в течении 60 календарных дней с момента заключения договора.
Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

