Техническое задание
[bookmark: _Hlk239231883][bookmark: _Hlk239232284][bookmark: _Hlk239232460]на оказание услуг по разработке проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения (ремонт окон) в здании, расположенном по адресу: 410002, г. Саратов, ул. Московская, д.7, являющимся объектом культурного наследия регионального значения.
		№
п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. 
	Основные данные:

	1.1. 
	ОКПД 2: 71.12.12.130 Услуги, связанные с разработкой инженерно-технической проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию зданий, являющихся объектами культурного наследия

	1.2. 
	Заказчик
	Государственное автономное учреждение «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве».

	1.3. 
	Вид строительства
	Разработка проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения (ремонт окон) в здании, расположенном по адресу: 410002, г. Саратов, ул. Московская, д.7, являющимся объектом культурного наследия регионального значения.

	1.4. 
	Исходные данные
	Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения от 18.07.2022 №03-10/63-исх., выданное Комитетом культурного наследия Саратовской области.
Нормативные документы:
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55528-2013 "Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. N 593-ст);
- Свод правил СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия". Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 3 декабря 2016 г. N 891/пр) (с изменениями и дополнениями);
- Свод правил СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19 мая 2022 г. N 389/пр) (с изменениями и дополнениями);
- Свод правил СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции". Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25 декабря 2012 г. N 109/ГС) (с изменениями и дополнениями);
- Свод правил СП 131.13330.2025 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 августа 2025 г. N 470/пр);
- Свод правил СП 50.13330.2024 "Тепловая защита зданий" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 мая 2024 г. N 327/пр);
- Межгосударственный стандарт ГОСТ 23166-2024 "Блоки оконные и балконные. Общие технические условия" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 марта 2024 г. N 361-ст);
- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58766-2019 "Растворы строительные. Общие технические условия" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2019 г. N 1397-ст);
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями и дополнениями).

	1.5. 
	Особые условия 
	Наличие у исполнителя лицензии Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Все работы, предусмотренные в настоящем Техническом задании (в том числе согласования, транспортные и почтовые расходы), входят в стоимость работ по настоящему договору.

	1.6. 
	Стадийность разработки
	Одностадийное: "Проектная документация в объеме, необходимом для проведения работ по сохранению (ремонту окон) объекта культурного наследия, включающая в себя рабочие чертежи и сметы на выполнение производственных работ, маркировочные чертежи и шаблоны (при необходимости), ведомости объемов работ, в части, не противоречащей сохранению объекта культурного наследия.

	1.7. 
	Перечень, функциональное назначение и основные показатели по проектируемым объектам
	Здание является объектом культурного наследия регионального значения, «Дом жилой, кон. XIX вв.».
г. Саратов, ул. Московская, 7
Нежилое помещение с временным пребыванием людей двухэтажное с мансардой  
Общая площадь здания S = 1 327,6 м2 
Общий объём здания V = 4 092 м3

	1.8. 
	Категория пожарной опасности помещений
	Определяется в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:
- класс функциональной пожарной опасности – Ф4.2,
- класс конструктивной пожарной опасности – СО,
- категория по пожаровзрывоопасности - пониженная пожароопасность (Д),
- степень огнестойкости здания или сооружения – II.

	2. .
	Сроки выполнения работ:

	2.1. 
	Сроки разработки и согласования проектной документации: 
	[bookmark: _Hlk239232389]Начало выполнения работ - с даты заключения договора.
Общий срок выполнения работ – в течение 15 рабочих дней.

	3. 
	Основные требования к проектной документации:
	[bookmark: _Hlk238802128]В соответствии с Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 55528-2013 "Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. N 593-ст)
Разработанная проектная документации должна соответствовать требованиям настоящего Технического задания, функциональному назначению объекта, действующему законодательству РФ, градостроительным нормам, а также обязательным экологическим, противопожарным, санитарно-гигиеническим требованиям, строительным нормам и правилам.
Текстовые и графические материалы проекта должны быть выполнены согласно требованиям:
-	Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.101-2026 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 февраля 2026 г. N 129-ст);
-  стандартов Системы проектной документации для строительства и прочими нормативными документами РФ.
Применяемые товары, материалы и оборудование должны быть описаны с указанием их технических и функциональных характеристик, требований к качеству, безопасности, потребительским свойствам и размерам.
В случае внесения изменений в действующие нормативы в процессе разработки проектной документации – проектировщик вносит необходимые изменения в проектную документацию в пределах стоимости договора.

	4. .
	Состав проектной документации: 

	4.1. 
	Архитектурно-строительные решения:
	Предусмотреть замену, утративших эксплуатационные характеристики, пластиковых окон с сохранением расположения и габаритов световых проемов, материала, расстекловки и цветового решения:
- Десять окон второго этажа фасада основного здания, выходящего на ул. Московскую (ГОСТ 23166-2024);
- Одно окно второго этажа северо-западного фасада основного здания (ГОСТ 23166-2024);
- Одно окно третьего этажа северо-западного фасада основного здания (ГОСТ 23166-2024).
Предусмотреть работы по замене наружных отливов, восстановлению (штукатурка, покраска) внутренних и наружных оконных откосов.

	5. 
	Требования к отделке помещения:
	Ремонт оконных откосов внутри здания
(штукатурным способом с покраской), в соответствии с фактическим (начальным) материалом.

	6. 
	Требования к безопасной эксплуатации объекта капитального строительства

	6.1. 
	«Мероприятия по безопасной эксплуатации объекта капитального строительства»
	Определить проектом в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения и параметров объекта, а также требований Свода правил СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 августа 2016 г. N 590/пр)

	7. 
	Требования к сметной документации
	Сметную стоимость определить ресурсно-индексным методом.
При составлении сметной документации следует руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 г. №421/пр (в редакции Приказа Минстроя РФ от 30.01.2026 г. №42/пр).
Локальные сметные расчёты выполнить с использованием ФСНБ-2022 (с изменениями, действующими на дату разработки сметной документации).
Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе, принять по результатам конъюнктурного анализа с выбором наиболее выгодного предложения не менее чем от трёх поставщиков (производителей).
Компенсацию НДС принять на основании Федерального закона Российской Федерации от 28.11.2025 г. № 425-ФЗ, а также пп. 15 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.

	8. 
	Порядок оформления и комплектность выдачи
	Разработанная проектная документация должна быть сброшюрована в тома, подписана уполномоченными лицами, заверена печатью Исполнителя, имеющего лицензию Минкультуры РФ.
Документация передается Заказчику в 3-х (трех) экземплярах на бумажном носителе (в сброшюрованном виде отдельных томов формата А4 книжной ориентации), в 1 (один) экземпляре на электронном носителе (USB-флеш-карта). Текстовые и графические материалы передаются в формате PDF (с распознанным текстовым слоем, разрешение не менее 300 dpi), чертежи — в редактируемом формате DWG (или эквивалент, в формате, согласованном с Заказчиком), сметная документация — в форматах PDF и XML (или формате, согласованном с Заказчиком). 

	9. 
	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ
	Исполнитель обязан обеспечить выполнение работ с использованием своих расходных материалов, инструментов и механизмов, своими силами.
Применяемые Исполнителем при выполнении работ механизмы, электрооборудование и электроприборы, должны отвечать требованиям по электробезопасности и ПУЭ.
Применяемые исполнителем измерительные инструменты должны быть поверены и иметь паспорта и акты проверок.
Исполнитель обеспечивает своих работников средствами индивидуальной защиты, необходимыми для выполнения работ, согласно нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации.
Дополнительные объемы и перечень работ (при необходимости) определить в процессе проектирования.



	




