Техническое задание 
на поставку IPкамер и коммутаторов.
1. Объект закупки:
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ 
п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1. 
	26.40.33.119
	IP Видеокамера
	
	✓
	

	2. 
	26.40.33.119
	IP Видеокамера
	
	✓
	

	3. 
	27.33.13.161
	Коммутатор
	
	✓
	


[bookmark: _Hlk188026805]В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».
	№
п/п
	Наименование
	Технические и функциональные характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	IP ВидеокамераAlfavision AV-IPWD406F 
	Матрица: 1/2.9" CMOS
Тип корпуса: Купольная
Тип объектива: Фиксированный
Объектив: не менее 2.8 мм
Разрешение: не ниже 4 Мп
Чувствительность: 
не ниже 0.01 Лк(F2.0, АРУ вкл.); 
ч/б: не ниже 0 Лк с вкл. ИК-подcветкой наличие
Количество пикселей: не менее 2560 × 1440
Скорость затвора: не менее 1/3 - 1/100000 с
Режим день/ночь: 
Автоматическая, ручная, по времени: наличие
Встроенный ИК-фильтр: наличие
Форматы сжатия: H.264 / H.265 / MJPEG наличие
Скорость отображения
Осн.п-к: 2560x1440@25к/с,1920x1080@30к/с,1280x1080@30к/c.Доп. п-к:30к/с@720x480,640x360,352x288
Потоковое видео: не менее 2 потоков
DWDR: наличие
Видео выход: Локальная сеть
Настройки изображения
Насыщенность/Яркость/Контраст/Резкость, Зеркало, 3D DNR, Баланс белого, FLK (Контроль мерцания)
Аудио сжатие: G711A/U, AAC
Сетевые протоколы: 
TCP/IP,IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP,Qos,
Интерфейс приложений: ONVIF 24.12 (профиль S/T/M)
Интеллектуальные функции: Обнаружение вторжений, обнаружение движения на основе обнаружения человека
Конфигурация: Web интерфейс, CMS
Питание через:Ethernet(POE) наличие
Поддерживается
Подсветка: не менее 30 м
Разъемы ввода / вывода: RJ45, 10M/100M Ethernet
Встроенный микрофон: наличие
Корпус: Металл
Класс защиты: не ниже IP66
Питание: DC не 12V±10%, POE IEEE 802.3af
Аудио: Встроенный микрофон наличие
	Шт.
	18

	2. 
	IP ВидеокамераAlfavision AV-IPW408F MIC 
	Матрица: 1/3" CMOS Progressive Scan GC4083
Типкорпуса: Цилиндрическая
Тип объектива: Фиксированный
Объектив: не менее 2,8 мм
Разрешение: не менее 4 МР
Чувствительность: 
не ниже 0.04 Лк(F2.0, АРУ вкл.); ч/б: не ниже 0 Лк с вкл. ИК-подcветкой
Количество пикселей: не менее 2560x1440
Скорость затвора: не менее 1/3 - 1/100000 с
Режим: день/ночь
Поддерживается
Встроенный ИК-фильтр: наличие
Форматы сжатия: H.264/H.265/MJPEG наличие
Скорость отображения
Осн.п-к: 2560x1440@25к/с,1920x1080@30к/с,1280x1080@30к/c.Доп. п-к:30к/с@720x480,640x360,352x288
DWDR: наличие
Видео выход: Локальная сеть
Настройки изображения: Насыщенность/Яркость/Контраст/Резкость, Зеркало, 3D DNR, Баланс белого, FLK (Контроль мерцания) наличие
Аудио сжатие: G. 711A/U, AAC
Сетевые протоколы: TCP/IP,IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP,Qos,
Интерфейс приложений: ONVIF 24.12 (профиль S/T/M)
Интеллектуальные функции: Обнаружение вторжений, обнаружение движения на основе обнаружения человека
Конфигурация: Web интерфейс, CMS
Питание через:Ethernet(POE): наличие 
Подсветка: ИК подсветка (IR) наличие
Разъемы ввода / вывода: RJ45, разъем питания
Встроенный микрофон: наличие
Корпус: Металл,
Класс защиты: не ниже IP67
Питание: DC12V±10%,700MA / POE IEEE 802.3af
Аудио: Встроенный микрофон
	Шт.
	4

	3. 
	Коммутатор AlfaVision
AV-PS708/2G 
	Тип коммутатора: Неуправляемый
POE порты: не менее 8 портов POE RJ45 10/100 Мбит
Порты RJ45: не менее 2 порта RJ45 10/100/1000 Мбит
Таблица MAC-адресов: 2K
Напряжение питания: AC100~240В
Расстояние передачи данных: не менее 250 метров
Пропускная способность: не менее 12 Гбит/с
PoE Бюджет: не менее 120 Ватт
PoEСтандарты: IEEE 802.3af/IEEE 802.3atPoE
Блок питания: Внутренний адаптер питания: наличие
Требования к окружающей среде
Рабочая температура: от не более -10° и до не менее ~55°C· 
Влажность: от не более 5% и до не менее 90%，без конденсации наличие
Метод коммутации: Store-and-Forward
Размер: не менее 200x118x44 мм
	Шт.
	4


2. Место поставки: 453700, Республика Башкортостан г. Учалы ул. Мира 9
3. Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.
3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
