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Техническое задание
на поставку сервера базы данных для нужд МУП "ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
1. Общие сведения о закупке 
1.1. Наименование объекта закупки: Сервер базы данных. 
1.2. Количество поставляемого товара: 1 (один) комплект. 
1.3. Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ 
п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 
(Преимущество)

	1. 
	26.20.14.150
	Сервер базы данных
	
	
	✓


1.4. Цель использования: Корпоративный физический сервер для эксплуатация информационных систем на платформе «1С:Предприятие» и Microsoft SQL Server с обеспечением одновременной работы от 100 до 150 пользователей, а также размещение сопутствующих сервисов.
1.5. Место поставки: 624760, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ, Г ВЕРХНЯЯ САЛДА, УЛ ПАРКОВАЯ, Д. 1А
1.6. Срок поставки: в течении 30 календарных дней с момента заключения договора.
1.7. Доставка: доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика.

2. Состав и технические требования к объекту закупки 
Поставляемое оборудование должно быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), серийно выпускаемым, свободным от прав третьих лиц. 
	№
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Сервер базы данных
	В составе:
Базовая платформа (шасси)
Форм-фактор корпуса – стоечный (Rackmount), не менее 2U
Материнская плата - двухпроцессорная (Dual CPU) под сокет LGA4677
Системный чипсет – С741 (или эквивалент*)
Слоты памяти – не менее 32 DDR5 (допускается 16)
Слоты расширения - не менее 5x PCIe 5.0 (включая x16) полной высоты (допускается через расширитель)
Слот OCP: не менее 2х ОСP 3.0 (PCIe 5.0 x8)
Внешние порты (Front) – VGA, USB 3.1
Внешние порты (Rear) - VGA, COM port, 2x USB 3.1
Порты удаленного управления - выделенный порт IPMI/iDRAC/IMC/BMC RJ-45 со встроенным KVM-over-IP
IPMI – IPMI2.0/SNMP/Redfish
Безопасность - поддержка TPM module
Контроллер хранилища – наличие интерфейсов MiniSAS HD, SATA M.2 SSD, NVMe M.2 SSD, MCIO
Поддержка ОС: MS Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Cent OS, Ubuntu
Поддержка виртуализации: WMware ESXi, Citrix Xen Server, Linux KVM, Windows Hyper-V

Система питания и охлаждения
Блоки питания – AC 220V, Platinum/Titanium, поддержка горячей замены (Hot Swap), 2 шт.
Мощность каждого блока - не менее 1600 Вт, 
Охлаждение – не менее 3 вентиляторов (N+1) с поддержкой горячей замены (может определяться характеристиками шасси)

Центральный процессор (CPU)
Модель - Intel Xeon Gold 6544Y (или эквивалент*) – 2 шт.
Сокет - LGA4677 (Socket E)
Архитектура - Emerald Rapids
Техпроцесс - Intel 7 (10 нм)
Ядра / Потоки - 16 ядер / 32 потока (Hyper-Threading)
Базовая / Турбо частота - 3.6 ГГц / 4.1 ГГц
Кэш-память – не менее L1 — 80 КБ на ядро, L2 — 2 МБ на ядро, L3 — 45 МБ (общий)
Количество линий PCI Express	 - Не менее 80 линий стандарта PCIe 5.0
Контроллер и тип памяти: 8 каналов, до 4ТБ DDR5-5200 MT/s с коррекцией ошибок (ECC)
Интерконнект (UPI) - Поддержка до 3 шин UPI 2.0 со скоростью 20 GT/s (для многопроцессорных систем)
Набор инструкций - AVX-512, AMX (Advanced Matrix Extensions), DL Boost, AES-NI, TSX-NI, SGX
TDP - 270 Вт

Оперативная память (RAM) 
Суммарный объем - не менее 256 ГБ
Тип модуля: 16GB DDR5 ECC Registered (RDIMM) - 16 шт.
Конфигурация - 1 модуль на канал (1DPC), по 8 модулей (128ГБ) на каждый сокет CPU
Тактовая частота (скорость) - не менее 5200 МТ/s
Пропускная способность - не менее 41600 МБ/с (PC5-41600)
Коррекция ошибок и буферизация - поддерживается (RDIMM)

Передняя объединительная панель (Front Backplane)	
Количество отсеков – не менее 12 отсеков формата 3.5" (с комплектом адаптеров для накопителей формата 2.5") 
Тип - прямое подключение (не экспандер) с поддержкой горячей замены (Hot-swap)
Интерфейс – смешанное подключение, SAS/SATA/U.2 (NVMe), допускается фиксированные по типу слоты, но не менее 4 х U.2(NVMe) и 8 x SAS/SATA

Задняя объединительная панель (Rear Backplane)	
Количество отсеков – не менее 2 отсеков формата 2.5" 
Тип - Прямое подключение с поддержкой горячей замены (Hot-swap)
Интерфейсы - поддержка SATA/U.2 (NVMe)

Дисковая подсистема
Контроллер - аппаратный RAID Контроллер с защитой кэш-памяти Broadcom RAID Controller 9560-16i + CacheVault Power Modules + LSI BBU-BRACKET-05, (или эквивалент *) – 1 шт.
Параметры устройства:
Тип устройства - внутренний адаптер шины PCI Express 4.0 x8
Чипсет - SAS3916 12Gb/s SAS Tri-Mode RAID-on-Chip (ROC) (или эквивалент *) 
Количество внутренних портов - не менее 16 физических линий
Количество внешних портов – не менее 2, x8 SFF-8654 (SlimSAS) Поддерживаемые протоколы накопителей - одновременная поддержка NVMe (PCIe Gen 4), SAS 12 Гбит/с и SATA 6 Гбит/с (Tri-Mode)
Количество подключаемых устройств - Не менее SAS/SATA: 240, NVMe: 32
Режимы работы - RAID-массивы (0, 1, 5, 6, 10, 50, 60), JBOD (HBA Mode), Single Drive
Скорость передачи данных - До 12 Гбит/с на каждую линию SAS/SATA; до 16 GT/s на линию PCIe (NVMe)
Кэш адаптера - не менее 8 ГБ DDR4 SDRAM (с коррекцией ошибок ECC). Кэш должен быть интегрирован на плате адаптера 
Защита кэш-памяти - защита на базе суперконденсатора (CacheVault Flash Cache Protection) или эквивалентное решение без использования Li-Ion аккумуляторных батарей (BBU). Время удержания заряда - не менее срока службы компонента при простое
Управление и мониторинг - поддержка WebBIOS, StorCLI, LSA (LSI Storage Authority), MCTP (Management Component Transport Protocol). Совместимость с UEFI HII Configuration Utility
Совместимость с бэкплейнами - поддержка Universal Backplane Management (UBM) и стандартных экспандеров SFF-8485 (SGPIO)
Совместимость с ОС - драйверы должны официально поддерживать актуальные серверные ОС: Windows Server 2019/2022, RHEL 8.x/9.x, SLES 15.x, VMware ESXi 7.x/8.x
Низкопрофильное исполнение - Наличие низкопрофильной планки (SFF) в комплекте поставки
Энергопотребление - В режиме активной работы — не более 25 Вт
Рабочий диапазон температур - от +0 °C до +55 °C
Комплект соединительных кабелей: комплект кабелей должен обеспечивать в соответствии со спецификацией, подключение накопителей, через объединительные платы к контроллерам дисковой подсистемы. Дополнительно должны быть предусмотрены кабеля для перспективного подключения незадействованных слотов на объединительных платах.

Накопители
Дисковый массив «А» – Уровень RAID 1 
Назначение: Операционная система и приложения
Общий объем массива: не менее 1,92ТБ
Накопители - SSD Samsung SSD PM897 SATA, 1.92 ТБ, 2 шт.
Параметры накопителя:
Артикул - MZ7L31T9HBNA-00A07 (или эквивалент *)
Тип накопителя – Твердотельный накопитель (SSD)
Объем памяти – не менее 1920 ГБ (1.92 ТБ)
Форм-фактор - 2.5 дюйма
Толщина корпуса -7 мм
Интерфейс - SATA III (SATA 6 Гбит/с)
Тип флеш-памяти - 3D TLC NAND
Аппаратное шифрование - AES 256-bit
Поддержка команды TRIM - поддерживается
Скорость последовательного чтения -	до 560 МБ/с
Скорость последовательной записи - до 530 МБ/с
Случайное чтение блоков 4К (QD32) - до 97 000 IOPS
Случайная запись блоков 4К (QD32) - до 60 000 IOPS
Среднее время наработки на отказ (MTBF) – не менее 2 000 000 часов
Ресурс перезаписи (TBW/ DWPD) - не менее 10512 ТБ или не менее 3DWPD в течение 5 лет
Защита от потери питания (PLP) - Базовая защита (без конденсаторов)
Рабочая температура	от 0 °C до +70 °C
Габариты (Ш х В х Д)	69.85 мм х 7 мм х 100 мм

Дисковый массив «Б» – Уровень RAID 1 
Назначение: Базы данных 1С (SQL)
Общий объем массива: не менее 3,2ТБ
Накопители - SSD Intel SSD DC P4610 Series NVMe, 3.2TB, 2 шт. 
Параметры накопителя:
Артикул - SSDPE2KE032T807 (или эквивалент *)
Тип накопителя – Твердотельный накопитель (SSD)
Объем памяти - не менее 3200 ГБ (3.2 ТБ)
Форм-фактор - U.2 (SFF-8639), 2.5 дюйма
Толщина корпуса - 15 мм
Интерфейс - PCIe 3.1 x4, протокол NVMe версии не ниже 1.3
Тип флеш-памяти - TLC 3D NAND
Наличие аппаратного шифрования - AES-256; поддержка стандартов TCG Opal 2.0 или IEEE-1667
Поддержка команды TRIM - поддерживается
Скорость последовательного чтения - не менее 3200 МБ/с
Скорость последовательной записи - не менее 3000 МБ/с
Случайное чтение блоков 4К (IOPS) - не менее 620 000 IOPS
Случайная запись блоков 4К (IOPS) - не менее 200 000 IOPS
Среднее время наработки на отказ (MTBF) - Не менее 2 000 000 часов
Ресурс перезаписи (TBW / DWPD) - Не менее 17.5 ПБ (PBW) или не менее 3DWPD в течение 5 лет
Защита от потери питания (PLP) - Наличие встроенной аппаратной защиты (Power-Loss Protection) на базе конденсаторов для сохранения кэша
Сквозная защита данных (End-to-End Data Path Protection) - поддерживается
Потребляемая мощность - в режиме активной работы — не более 16 Вт; в режиме простоя — не более 5 Вт
Рабочий диапазон температур - от 0 °C до +70 °C
Габаритные размеры (ШхВхД) - не более 70 x 15 x 100 мм

Дисковый массив «В» – Уровень RAID 10
Назначение: Резервные копии и файлы пользователей
Общий объем массива: не менее 16ТБ
Накопители - HDD Toshiba Enterprise MG08 Capacity 8TB SAS, 4 шт. 
Параметры накопителя:
Артикул - MG08SDA800E (или эквивалент *)
Тип накопителя - Жесткий диск (HDD)
Форм-фактор - 3.5 дюйма
Интерфейс - SAS 12 Гбит/с (SAS-3)
Объем памяти - не менее 8000 ГБ (8 ТБ)
Скорость вращения шпинделя - 7200 об/мин
Размер буферной кэш-памяти - не менее 256 МБ
Технология записи - Conventional Magnetic Recording (CMR). Запрещается использование технологии SMR (Shingled Magnetic Recording)
Секторация (формат) - Advanced Format 512e (эмуляция сектора 512 байт)
Внешняя скорость передачи данных - До 260–270 МБ/с (соответствует интерфейсу 12 Гбит/с)
Среднее время задержки (Latency) - Не более 4.17 мс
Среднее время поиска (Random Read/Write Seek Time) - не более 8.5 мс
Количество циклов парковки головок (Load/Unload Cycles) - не менее 600 000
Среднее время наработки на отказ (MTBF) - не менее 2 000 000 часов
Годовая рабочая нагрузка (Workload Rate Limit — WRL) - не менее 550 ТБ/год
Рабочий диапазон температур - от +5 °C до +55 °C
Потребляемая мощность - В режиме активной работы — не более 10 Вт; в режиме простоя — не более 6 Вт
Габаритные размеры (ШхВхД)	не более 101.6 x 26.1 x 147 мм

Сетевой интерфейс
Суммарное количество портов: не менее 4х Ethernet 10GBASE-T (допускается комбинация встроенных и дискретных портов 2x10GbE + 2x1GbE)
Тип дискретного устройства - сетевой адаптер
Форм-фактор - OCP 3.0 SFF
Чипсет - intel X710 (или эквивалент *)
Количество портов – не менее 2 х 8P8C (RJ45)
Тип интерфейсов - 10GBase-T
Среда передачи данных - Медь
Скорость интерфейса - 100/1000Mbps/2.5/5/10Gbps
Поддержка протоколов - IEEE 802.3an 10GBASE-T Ethernet, IEEE 802.3bz 2.5/5GBASE-T Ethernet, IEEE 802.3ab, 1000BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet, IEEE 802.3az - Energy Efficient, Ethernet (EEE), IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q VLANs, IEEE 802.3x, IEEE 1588

Необходимо обеспечить совместимость сервера базы данных с программным обеспечение, имеющимся у Заказчика,
 «1С: Предприятие», сервер должен работать корректно без сбоев, ошибок, неполадок.

Комплект поставки
В комплект обязательной поставки должны входить:
-	Сервер в сборе согласно спецификации, готовый к эксплуатации – 1 шт.
-	Набор рельсов (рельсовая система) для монтажа в стандартный 19-дюймовый телекоммуникационный шкаф – 1 шт.
-	Кабель питания C13-C14 (Schuko-C14 не допускается) — 2 шт.
-	Управления сервером (iDRAC, iLO, IPMI) Enterprise уровня с выделенным портом удаленного доступа — 1 шт.
-	Комплект драйверов – 1 шт.
-	Паспорт изделия и руководство по эксплуатации на русском или английском языке.
	К-т
	1



* Под эквивалентом понимается продукция другого производителя, чьи технические характеристики равны или превосходят указанные по всем ключевым параметрам (количество ядер, тактовая частота, архитектура шины памяти, объем кэша) без ухудшения итоговой производительности относительно связки «1С» + «MS SQL». Указание конкретной модели используется исключительно в качестве справочного примера технических параметров.

3. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара
3.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
3.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
3.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
3.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
3.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

4. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара
4.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
4.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
4.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
4.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

5. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
5.1. Срок гарантийного обслуживания: не менее 36 месяцев (3 лет) с даты подписания акта приема-передачи.
5.2. Тип гарантии: обслуживание на месте эксплуатации на следующий рабочий день после обращения или доставка силами Поставщика до сервисного центра и обратно за счет Поставщика.
5.3. Гарантия распространяется на все компоненты сервера, включая жесткие диски и твердотельные накопители.
5.4. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

6. Порядок приемки и проверки качества
6.1. Приемка осуществляется на территории Заказчика. 
6.2. Проверка включает: визуальный осмотр на отсутствие повреждений, сверку серийных номеров комплектующих с паспортом изделия, проверку фактического объема RAM средствами BIOS/IPMI, проверка статуса дисковой подсистемы. 
6.3. Функциональное тестирование: включение, прохождение самотестирования POST без ошибок, проверка доступности модуля удаленного управления, загрузка предустановленной операционной системы. 
6.4. По результатам успешных испытаний подписывается Акт приема-передачи и ввода в эксплуатацию.

7.Обоснование заявленной спецификации
Характеристики подобраны исходя из методических рекомендаций фирмы «1С», требований к эксплуатации MS SQL Server и необходимости обеспечения бесперебойной работы критически важных бизнес-процессов:
1. Процессор: Высокая тактовая частота на ядро критична для движка 1С; большое количество ядер необходимо для фоновых заданий и обслуживания запросов SQL.
1. Оперативная память: Большой объем необходим для размещения кэша SQL Server и рабочих процессов 1С (rphost) без обращения к дисковой подсистеме.
1. Система хранения: Обязательное разделение уровней (SSD NVMe/SAS для ОС и логов транзакций, емкий SAS HDD или Read-Intensive SSD для архивных данных и файлов вложений). Наличие аппаратного RAID-контроллера с кэш-памятью и батарейным модулем (BBU/FBWC) обязательно для гарантии целостности базы данных при сбоях питания.
1. Отказоустойчивость: Резервирование блоков питания (БП), сетевых интерфейсов и удаленное управление необходимы для минимизации времени простоя.
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