ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку строительных материалов

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	20.30.11.120
	Водоэмульсионная краска
	подп. "и" п. 5
	
	

	2
	20.30.22.120
	Шпатлёвка гипсовая 
	подп. "и" п. 5
	
	

	3
	20.30.11.130
	Грунтовка глубокого проникновения 
	подп. "и" п. 5
	
	

	4
	22.23.15.000
	Линолеум
	
	
	✓

	5
	20.52.10.110
	Клей 
	подп. "и" п. 5
	
	

	6
	17.24.11.110
	Фотообои
	
	
	✓

	7
	32.91.19.120
	Валик малярный
	
	
	✓

	8
	25.73.60.190
	Шпатель фасадный
	подп. "и" п. 5
	
	

	9
	25.73.60.190
	Мастерок штукатурный
	подп. "и" п. 5
	
	

	10
	32.91.19.120
	Кисть малярная 
	
	
	✓



В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

1. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара
  
	№ п/п
	Наименование Товара

	Технические и функциональные характеристики товара (описание объекта закупки)
	Ед. 
изм.
	Кол-
во 

	1. 
	Водоэмульсионная краска
 ВД-АК EXTRA



	Тип- акриловая (водно-дисперсионная)
Вид тары- ведро
Объем- не менее 3 л
Возможность колеровки- соответствие
Время высыхания между слоями- не менее 1 ч
Без запаха - соответствие
Цвет- белый
Степень блеска-матовый
Плотность- не менее 1.6 кг/л
Разбавитель-вода
Основания- бетон/кирпич/цсп/гвл/гкл
Способ нанесения- кисть/валик/краскораспылитель
Время полного высыхания- не более 1 ч
Моющаяся - соответствие
Влагостойкость- соответствие
Быстросохнущая- соответствие

	л
	30

	2. 
	Шпатлёвка гипсовая Obern

	Цвет- Белая
Расход- не более 1 кг/1 кв.м (при толщине слоя 1 мм)
Размер гранул (зерен)- не более 0.2 мм
Температура использования- не менее От +10°С до +30°С
Тип-Сухая шпаклевочная смесь.
Назначение-Для сплошного шпаклевания тонким слоем. И получения высококачественной поверхности под покраску, обои и другие декоративные покрытия.
Типы поверхностей-Для бетонных поверхностей, гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, пазогребневых плит, гипсовых и цементных штукатурок.
Место применения-Для внутренних работ.
Основа- Гипсового вяжущего с модифицирующими добавками
Прочность- Высокая. Стойкость к образованию трещин. Упаковка- мешок
Фасовка- не менее 20 кг
	шт
	6

	3. 
	Грунтовка глубокого проникновения Старатели

	Материал основания-бетон/стяжка/наливной пол/ячеистый бетон/кирпич/ПГП/ГВЛ/ЦСП/ГКЛ/старые, рыхлые, отмеливающие основания
Финишное покрытие-стяжка/наливной пол/гипсовая штукатурка/гипсовая, цементная, полимерная шпатлевка/плитка/краска/обои
Функции-глубокого проникновения
Тип основы- акриловая дисперсия
Цвет-бесцветный
Расход- не более 0.2 л/м²
Место применения-внутри и вне помещения
Объект применения-пол/стены/потолок
Способ нанесения-кисть/валик/краскопульт
Температура использования- не менее От +5°С до +30°С
Время полного высыхания- не более 1 ч
Быстросохнущая - соответствие
Без запаха - соответствие
Преобразователь ржавчины
Морозостойкость - соответствие
Вид тары- канистра
Объем- не менее 10 л
	шт
	2

	4. 
	Линолеум 
	Тип- коммерческий
Класс износостойкости не менее 33 не более 34
Цвет и рисунок по согласованию с Заказчиком

	м²
	40

	5. 
	 Клей для коммерческих ПВХ покрытий Homakoll 149 PROF
	Назначение - для коммерческих ПВХ покрытий
Тип-контактный
Основа клея-полимеры
Условия отверждения-испарение воды
Консистенция-клей
Цвет-бежевый
Вид тары- ведро
Склеиваемые материалы-бетон или цементная стяжка, самовыравнивающиеся смеси на минеральном связующем, дерево, ДСП, ДВП
Фасовка- не менее 1 кг

	шт
	1

	6. 
	Фотообои/3D-панели
	Длина- не менее 2.5 м
Ширина- не менее 4 м
Основа- флизелин
Плотность- не менее 230 г/м²
Материал верхнего слоя- винил
Моющиеся - соответствие
Нанесение клея- на стену
Цвет и рисунок по согласованию с Заказчиком 

	Компл.
	1

	7. 
	Валик малярный 
	Вид-фасадный
Тип-валик с ручкой
Длина- не менее 250 мм
Высота ворса/Толщина шубки/Длина иглы- не менее 14 мм
Длина ручки- не менее 100 мм
Диаметр- не менее 40 мм
Материал шубки-полиакрил/искусственная шерсть
Материал рукояти-пластик
Назначение-универсальный
Бюгель- не менее 6 мм
	шт
	2

	8. 
	Шпатель фасадный 
	Ширина лезвия- не менее 350 мм
Толщина лезвия- не менее 0.4 мм
Высота лезвия- не менее 90 мм
Материал лезвия-нержавеющая сталь
Материал рукояти-двухкомпонентный
	шт
	2

	9. 
	Мастерок штукатурный
	Тип-Кельма штукатура
Форма полотна-сердце
Длина лезвия- не менее185 мм
Ширина полотна- не менее 150 мм
Материал рабочей части-нержавеющая сталь
Материал рукояти-пластик
	шт
	2

	10. 
	Кисть малярная 
	Тип-кисть плоская
Назначение-акриловые и водно-дисперсионные ЛКМ
Ширина- не менее 50 мм
Ширина (дюйм)- не менее 2
Длина кисти- не менее 198 мм
Щетина-искусственная
Материал рукояти-дерево
Материал бандажа- никелированная сталь
	шт
	2


    
Цвет предварительно согласовывается с Заказчиком

2. Место поставки: 174581, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ХВОЙНИНСКИЙ, УЛ. СВЯЗИ, РП. ХВОЙНАЯ, Д. 37
3. Срок поставки: с момента подписания договора по 30.09.2026
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы выполняются силами и за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором
﻿​​​​​​﻿​​﻿‍‍‍﻿​⁠​‍﻿⁠​‍‌﻿​⁠‌‍‍‌​‌​‍‍​‌​﻿‌‌‌​
