[bookmark: _GoBack] УТВЕРЖДАЮ 
Директор МУП «ВКС»
В.И. Мусатов

_____________


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку запорной арматуры для нужд МУП "ВКС"


	№ п/п
	Код ‍﻿‍​​﻿‌​‍﻿‍‌‌‌‌‍‌‍‍​‍‌‌​ОКПД2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875
(Запрет)
	1875
(Ограничение)
	1875
(Преимущество)

	1
	42.21.12.150
	отвод 
	
	
	✓

	2
	42.21.12.150
	отвод 
	
	
	✓

	3
	42.21.12.150
	отвод 
	
	
	✓

	4
	24.20.40.000
	переход
	
	
	✓

	5
	24.20.40.000
	переход 
	
	
	✓

	6
	24.20.40.000
	переход 
	
	
	✓

	7
	24.20.40.000
	переход 
	
	
	✓

	8
	24.20.40.000
	переход 
	
	
	✓

	9
	24.20.40.000
	переход 
	
	
	✓

	10
	28.14.13.131
	КШЦФ 
	
	✓
	

	11
	28.14.13.131
	КШЦФ 
	
	✓
	

	12
	28.14.13.131
	КШЦФ 
	
	✓
	

	13
	28.14.13.131
	КШЦФ 
	
	✓
	

	14
	28.14.13.120
	Задвижка 30с41нж
	
	✓
	

	15
	28.14.13.120
	Задвижка 30с41нж
	
	✓
	

	16
	28.14.13.120
	Задвижка 30с41нж
	
	✓
	

	17
	28.14.20.220
	Фланец 
	
	
	✓

	18
	28.14.20.220
	Фланец 
	
	
	✓

	19
	28.14.20.220
	Фланец 
	
	
	✓

	20
	28.14.20.220
	Фланец 
	
	
	✓

	21
	28.14.20.220
	Фланец 
	
	
	✓

	22
	28.14.20.220
	Фланец 
	
	
	✓

	23
	28.14.13.131
	Кран шаровой 
	
	✓
	

	24
	28.14.13.131
	Кран шаровой 
	
	✓
	

	25
	28.14.13.131
	Кран шаровой 
	
	✓
	

	26
	28.14.13.131
	Кран шаровой 
	
	✓
	

	27
	25.94.11.190
	Резьба 
	
	
	✓

	28
	25.94.11.190
	Резьба 
	
	
	✓

	29
	25.94.11.190
	Резьба 
	
	
	✓

	30
	25.94.11.190
	Резьба 
	
	
	✓




1. Объект закупки
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	отвод 

	Тип: бесшовный цельнотянутый
Диаметр Дн: 219 мм
Толщина стенки Т: 12 мм
Угол изгиба: 90 градусов
Материал: сталь 
Присоединение: под приварку
	шт
	16

	2. 
	отвод 

	Тип: бесшовный цельнотянутый
Диаметр Дн: 108 мм
Толщина стенки Т: 8 мм
Угол изгиба: 90 градусов
Материал: сталь 
Присоединение: под приварку
	шт
	20

	3. 
	отвод 

	Тип: бесшовный цельнотянутый
Диаметр Дн: 57 мм
Толщина стенки Т: 6 мм
Угол изгиба: 90 градусов
Материал: сталь 
Присоединение: под приварку
	шт
	26

	4. 
	переход 

	Тип: бесшовный цельнотянутый
Диаметр D1, мм- 219
Диаметр D, мм-273 
Толщина стенки Т: 12 мм
Материал: сталь 
	шт
	4

	5. 
	переход 

	Тип: бесшовный цельнотянутый
Диаметр D1, мм- 219
Диаметр D, мм-159 
Толщина стенки Т: 10 мм
Материал: сталь
	шт
	8

	6. 
	переход 

	Тип: бесшовный цельнотянутый
Диаметр D1, мм- 133
Диаметр D, мм-159 
Толщина стенки Т: 10 мм
Материал: сталь
	шт
	2

	7. 
	переход 
	Тип: бесшовный цельнотянутый
Диаметр D1, мм- 133
Диаметр D, мм-108 
Толщина стенки Т: 8 мм
Материал: сталь
	шт
	8

	8. 
	переход 

	Тип: бесшовный цельнотянутый
Диаметр D1, мм- 108
Диаметр D, мм-89 
Толщина стенки Т: 8 мм
Материал: сталь
	шт
	10

	9. 
	переход 

	Тип: бесшовный цельнотянутый
Диаметр D1, мм- 89
Диаметр D, мм-57 
Толщина стенки Т: 6 мм
Материал: сталь
	шт
	8

	10. 
	КШЦФ 

	Тип: ручка-рычаг
Исполнение: стандартный проход
Диаметр условный Ду(Dn): 150 мм
Макс. раб. давление Ру(Pn): не ниже 16 бар
Макс. темп. раб. среды °С: до 200°С
Строительная длина L: 380 мм
Присоединение: фланцевое
Количество отверстий: 8
Материал: сталь
	шт
	2

	11. 
	КШЦФ 

	Тип: ручка-рычаг
Исполнение: стандартный проход
Диаметр условный Ду(Dn): 100 мм
Макс. раб. давление Ру(Pn): не ниже 16 бар
Макс. темп. раб. среды °С: до 200°С
Строительная длина L: 230 мм
Присоединение: фланцевое
Количество отверстий: 8
Материал: сталь
	шт
	16

	12. 
	КШЦФ 

	Тип: ручка-рычаг
Исполнение: стандартный проход
Диаметр условный Ду(Dn): 80 мм
Макс. раб. давление Ру(Pn): не ниже 16 бар
Макс. темп. раб. среды °С: до 200°С
Строительная длина L: 210 мм
Присоединение: фланцевое
Количество отверстий: 4
Материал: сталь
	шт
	22

	13. 
	КШЦФ 

	Тип: ручка-рычаг
Исполнение: стандартный проход
Диаметр условный Ду(Dn): 50 мм
Макс. раб. давление Ру(Pn): не ниже 16 бар
Макс. темп. раб. среды °С: до 200°С
Строительная длина L: 180 мм
Присоединение: фланцевое
Количество отверстий: 4
Материал: сталь
	шт
	26

	14. 
	Задвижка 30с41нж
	Тип: с выдвижным шпинделем
Строительная длина L: 230 мм
Диаметр условный Ду(Dn): 100 мм
Макс. раб. давление Ру(Pn): 16 бар
Присоединение: фланцевое
Количество отверстий: 8 шт
Диаметр отверстий: 18 мм (под болт М16)
Макс. темп. раб. среды °С: до 425°С
Материал: сталь
	шт
	2

	15. 
	Задвижка 30с41нж
	Тип: с выдвижным шпинделем
Строительная длина L: 280 мм
Диаметр условный Ду(Dn): 150 мм
Макс. раб. давление Ру(Pn): 16 бар
Присоединение: фланцевое
Количество отверстий: 8 шт
Диаметр отверстий: 22 мм (под болт М20)
Макс. темп. раб. среды °С: до 425°С
Материал: сталь
	шт
	10

	16. 
	Задвижка 30с41нж
	Тип: с выдвижным шпинделем
Строительная длина L: 330 мм
Диаметр условный Ду(Dn): 200 мм
Макс. раб. давление Ру(Pn): 16 бар
Присоединение: фланцевое
Количество отверстий: 12 шт
Диаметр отверстий: 22 мм (под болт М20)
Макс. темп. раб. среды °С: до 425°С
Материал: сталь
	шт
	16

	17. 
	Фланец 
	Присоединение: приварное
Категория: плоские
Диаметр условный Ду(Dn): 50 мм
Макс. раб. давление Ру(Pn): 16 бар
Количество отверстий: 4
Материал: сталь 
Макс. темп. раб. среды °С: от -40 до +450
	шт
	46

	18. 
	Фланец 
	Присоединение: приварное
Категория: плоские
Диаметр условный Ду(Dn): 80 мм
Макс. раб. давление Ру(Pn): 16 бар
Количество отверстий: 4
Материал: сталь 
Макс. темп. раб. среды °С: от -40 до +450
	шт
	40

	19. 
	Фланец 
	Присоединение: приварное
Категория: плоские
Диаметр условный Ду(Dn): 100 мм
Макс. раб. давление Ру(Pn): 16 бар
Количество отверстий: 8
Материал: сталь 
Макс. темп. раб. среды °С: от -40 до +450
	шт
	26

	20. 
	Фланец 
	Присоединение: приварное
Категория: плоские
Диаметр условный Ду(Dn): 133 мм
Макс. раб. давление Ру(Pn): 16 бар
Количество отверстий: 8
Материал: сталь 
Макс. темп. раб. среды °С: от -40 до +450
	шт
	12

	21. 
	Фланец 
	Присоединение: приварное
Категория: плоские
Диаметр условный Ду(Dn): 150 мм
Макс. раб. давление Ру(Pn): 16 бар
Количество отверстий: 8
Материал: сталь 
Макс. темп. раб. среды °С: от -40 до +450
	шт
	16

	22. 
	Фланец 
	Присоединение: приварное
Категория: плоские
Диаметр условный Ду(Dn): 200 мм
Макс. раб. давление Ру(Pn): 16 бар
Количество отверстий: 12
Материал: сталь 
Макс. темп. раб. среды °С: от -40 до +450
	шт
	16

	23. 
	Кран шаровой 

	Диаметр (Ду / DN): 25 
Давление (Ру / PN): 16 бар 
Тип присоединения: муфтовое 
Управление: ручка-рычаг или «бабочка»
Материал-латунь
	шт
	60

	24. 
	Кран шаровой 

	Диаметр (Ду / DN): 32 
Давление (Ру / PN): 16 бар 
Тип присоединения: муфтовое 
Управление: ручка-рычаг или «бабочка»
Материал-латунь
	шт
	55

	25. 
	Кран шаровой 

	Диаметр (Ду / DN): 40
Давление (Ру / PN): 16 бар 
Тип присоединения: муфтовое 
Управление: ручка-рычаг или «бабочка»
Материал-латунь
	шт
	55

	26. 
	Кран шаровой 

	Диаметр (Ду / DN): 50 
Давление (Ру / PN): 16 бар 
Тип присоединения: муфтовое 
Управление: ручка-рычаг или «бабочка»
Материал-латунь
	шт
	10

	27. 
	Резьба 
	Условный проход (Ду / DN): 25 мм 
Толщина стенки: 4,0 мм
Тип резьбы: трубная цилиндрическая
Материал: углеродистая сталь
	шт
	8

	28. 
	Резьба 
	Условный проход (Ду / DN): 32 мм 
Толщина стенки: 4,0 мм
Тип резьбы: трубная цилиндрическая
Материал: углеродистая сталь
	шт
	16

	29. 
	Резьба 
	Условный проход (Ду / DN): 40 мм 
Толщина стенки: 4,0 мм
Тип резьбы: трубная цилиндрическая
Материал: углеродистая сталь
	шт
	8

	30. 
	Резьба 
	Условный проход (Ду / DN): 50 мм 
Толщина стенки: 4,0 мм
Тип резьбы: трубная цилиндрическая
Материал: углеродистая сталь
	шт
	8



2. Место поставки: 624760, Свердловская обл., М.О. Верхнесалдинский, г. Верхняя Салда, ул. Парковая 1-А.
3. Срок поставки: в течении 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора. В рабочие дни Заказчика с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Время местное заказчика.
3.1 Доставка Товара, погрузо-разгрузочные работы до места поставки, осуществляется за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.


Входной контроль обеспечивает: руководитель службы ТС  МУП «ВКС»_____________Ташланов С.Б.




