 Техническое задание
[bookmark: _Hlk173489507]на поставку комплекта легких стальных тонкостенных конструкций кровли теплицы, находящейся по адресу: г. Иркутск ул. Омулевского 49/5
 АО «Горзеленхоз» г. Иркутска

1. Наименование: Поставка легких стальных тонкостенных конструкций (далее – ЛСТК) согласно Проекта 23-26-ЕП-(О49/5)/26-АС.

2. Место поставки товара: 664023, г. Иркутск, ул. Омулевского, дом № 49/5. 

[bookmark: _Hlk239670294]3. Срок изготовления и поставки товара: в течение 14 рабочих с момента заключения договора.

ОКПД 2: 25.11.23.119 - Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки

4. Общие положения и предмет поставки:
	№ п/п
	Наименование
	Характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-
во
	Ед. изм.
всего
	Кол-во
всего

	1
	Комплекта легких стальных тонкостенных конструкций кровли теплицы
	Тип: ПП 200х50х1,2
Стандарт 
ТУ 1120-001-03530276-2016 
Длина и количество: согласно Проекту 
№ 23-26-ЕП-(О49/5)/26-АС
	м
	245,01
	к-т.
	1

	
	
	Тип: ПС 200х50х1,2
Стандарт 
ТУ 1120-001-03530276-2016 
Длина и количество: согласно Проекту 
№ 23-26-ЕП-(О49/5)/26-АС
	м
	250,50
	
	

	
	
	Тип: ПО 50х100х1,2
Стандарт 
ТУ 1120-001-03530276-2016 
Длина и количество: согласно Проекту 
№ 23-26-ЕП-(О49/5)/26-АС
	м
	564,73
	
	

	
	
	Тип: ПШ 60х1,2
Стандарт 
ТУ 1120-001-03530276-2016 
Длина и количество: согласно Проекту 
№ 23-26-ЕП-(О49/5)/26-АС
	м
	1344,08
	
	

	
	
	Тип: ПП 50х50х1,2
Стандарт 
ТУ 1120-001-03530276-2016 
Длина и количество: согласно Проекту 
№ 23-26-ЕП-(О49/5)/26-АС
	м
	45,00
	
	

	
	
	Тип: ПС 50х50х1,2
Стандарт 
ТУ 1120-001-03530276-2016 
Длина и количество: согласно Проекту 
№ 23-26-ЕП-(О49/5)/26-АС
	м
	983,15
	
	

	
	
	Тип: ПУ 50х50х1,2
Стандарт 
ТУ 1120-001-03530276-2016 
Длина и количество: согласно Проекту 
№ 23-26-ЕП-(О49/5)/26-АС
	м
	656,37
	
	

	
	
	Тип: Саморез Daxmer ПШС 4,2х13мм
Стандарт 
ТУ 25.94.11-063-75483238-2023
	Шт.
	25000
	
	



4.1  Предметом поставки является комплект профилей, элементов несущего каркаса из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), а также полный комплект необходимых крепежных элементов (далее — Товар).
4.2. Товар изготавливается и поставляется в строгом соответствии с существующей проектной документацией: Проект № 23-26-ЕП-(О49/5)/26-АС (далее — Проект).
4.3. Указанный Проект является неотъемлемой частью настоящего Технического задания (Приложение №1).
4.4. Общий объем поставляемых конструкций ЛСТК должен на 100% обеспечивать полную сборку объекта в соответствии с Проектом № 23-26-ЕП-(О49/5)/26-АС. Поставка неполного комплекта деталей, не позволяющая завершить монтаж каркаса, признается недопоставкой Товара.
4.5. Изменение геометрии элементов, замена сечений профилей, толщины стали или класса покрытия без предварительного письменного согласования с Заказчиком категорически запрещены. В случае расхождений между текстом ТЗ и Проектом, приоритет имеют чертежи Проекта.

5. Технические требования к конструкциям и материалам
5.1. Материал конструкций: Марка стали, толщина проката и класс цинкового покрытия (г/м²) должны строго соответствовать спецификации элементов и ведомости металла, указанным в Проекте № 23-26-ЕП-(О49/5)/26-АС.
5.2. Качество проката: Поставляемые элементы не должны иметь геометрических деформаций, искривлений полок, трещин или повреждений защитного цинкового слоя.
5.3. Маркировка: Каждая деталь каркаса (профиль, панель, ферма) должна иметь стойкую заводскую маркировку, четко соответствующую монтажным схемам КМД для быстрой сборки на строительной площадке.
5.4. Заводская готовность: Профили должны быть нарезаны в проектный размер, снабжены пуклевками (выштамповками) и отверстиями под болтовые/саморезные соединения в соответствии с Проектом.

6. Комплектность поставки
6.1. Профили и элементы: Направленные, стоечные и узловые профили ЛСТК, соединительные фасонки, пластины, косынки и опорные элементы согласно спецификации Проекта.
6.2. Крепежные элементы: Полный комплект метизов (саморезы, болты, гайки, шайбы, анкеры), необходимый для сборки каркаса в соответствии с Проектом, с запасом на утерю/брак не менее 5%. Все крепежные элементы должны иметь стойкое антикоррозийное покрытие (цинковое или кадмиевое) и соответствовать прочностным характеристикам, заложенным в Проекте.
6.3. Документация:
· Комплект сборочных чертежей (марки КМД), разработанный заводом на основании Проекта.
· Паспорт качества на партию продукции.
· Сертификаты соответствия на используемый металл и крепежные элементы.

7. Требования к доставке и логистике
7.1. Условия поставки: Доставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика на объект Заказчика по адресу: г. Иркутск, ул. Омулевского, д. 49/5.
7.2. Упаковка: Поставщик обязуется упаковать Товар в транспортные пакеты (паллеты), исключающие перемещение деталей внутри упаковки и их повреждение при транспортировке. Пакеты должны быть снабжены жесткими прокладками для предотвращения замятия кромок ЛСТК стяжными ремнями. Крепеж поставляется в прочной заводской таре (ящики/коробки) с четкой маркировкой типа и количества метизов.
7.3. Маркировка мест: Каждый упаковочный пакет должен снабжаться упаковочным листом (биркой) с указанием позиций по КМД, количества элементов и общего веса пакета.
7.4. Обязанности сторон при разгрузке: Поставщик обязан уведомить Заказчика о дате и времени прибытия автотранспорта не менее чем за 24 часа. Разгрузка Товара на строительной площадке осуществляется силами и за счет Заказчика, если иное не согласовано сторонами.

8. Порядок сдачи-приемки
8.1. Приемка Товара по количеству мест (упаковочных пакетов, коробок с крепежом) и отсутствию видимых повреждений упаковки производится в момент разгрузки на объекте Заказчика.
8.2. Окончательная приемка по количеству деталей внутри упаковок, штучному пересчету крепежа и качеству (геометрия, марка стали) производится в течение 10 календарных дней  с момента разгрузки на основании товарно-сопроводительных документов и сверки маркировки с упаковочными листами.

9. Гарантийные обязательства
[bookmark: _Hlk239670348]9.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар полностью соответствует требованиям действующих нормативных документов (ГОСТ, СП) и Проекта № 23-26-ЕП-(О49/5)/26-АС.
9.2. Гарантийный срок на поставляемые геометрические параметры элементов каркаса и несущую способность конструкций составляет 1 (один) год с момента подписания акта приема-передачи Товара.
9.3. Гарантийный срок на целостность антикоррозийного (цинкового) покрытия металлопроката составляет 1 (один) год с момента поставки.
9.4. В случае обнаружения дефектов, скрытого брака, несоответствия геометрии или марки стали проектным значениям в процессе монтажа или эксплуатации в пределах гарантийного срока, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки или заменить бракованные элементы в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

9.5. Приложение №1 - Проект № 23-26-ЕП-(О49/5)/26-АС (приложено отдельным файлом).

