
Техническое задание 
Оказание услуг по ремонту автомобиля с заменой запасных частей и деталей

Автомобиль: Ssang Yong Kyron
Гос. Номер: М700ТХ96

Описание работ: 

ОКПД 2: 45.20.11.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки.

	№
п/п
	Наименование выполняемых работ 
	Кол-
во
	Ед. 
изм.

	
	Замена колодок зад. (дисковые)
	1
	Шт.

	
	Замена колодок передних
	1
	Шт.

	
	Замена наконечника + тяги рулевой рейки
	1
	Шт.

	
	Замена втулок стабилизатора
	1
	Шт.

	
	Замена перед. верх рычага
	2
	Шт.

	
	Замена стойки стабилизатора
	2
	Шт.

	
	Замена шарового шарнира (1 шт.)
	2
	Шт.

	
	Замена шруса (пыльника) внутреннего
	1
	Шт.

	
	Замена сайленблоков передних рычагов
	1
	Шт.

	
	Замена магистрали высокого давления гидроусилителя
	1
	Шт.

	
	Замена магистрали низкого давления гидроусилителя
	1
	Шт.

	
	Замена жидкости гидроусилителя
	1
	Шт.

	
	Замена приводного ремня+роликов
	1
	Шт.

	
	Замена масла в МКПП
	1
	Шт.

	
	Замена масла в раздатка
	1
	Шт.

	
	Замена масла мост
	2
	Шт.

	
	Замена трубки турбины нижней
	1
	Шт.

	
	Замена вискомуфты
	1
	Шт.

	
	Замена радиатора кондиционера
	1
	Шт.

	
	Замена карданного вала
	2
	Шт.

	
	Замена локера
	2
	Шт.



Перечень запасных частей и расходных материалов для выполнения ремонта.
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875 
(Ограничение)
	1875 
(Преимущество)

	2.1-2.35
	29.32.30.390
	Запасных части и расходных материалов для выполнения ремонта
	
	
	✓



	№
п/п
	Наименование запасных частей
	Кол-
во
	Ед. 
изм.

	
	Смазка синяя графитовая
	1
	Шт.

	
	Комплект прокладок турбокомпрессора Ssangyong
	1
	Шт.

	
	Муфта вентилятора Ssangyong, Stellox
	1
	Шт.

	
	Наконечник рулевой левый
	1
	Шт.

	
	Наконечник рулевой правый
	1
	Шт.

	
	Ремень поликлиновой Trialli 6PK2155
	1
	Шт.

	
	Ролик обводной приводного ремня
	1
	Шт.

	
	Ролик обводной ремня
	1
	Шт.

	
	Ролик привод. ремня для а/м SsangYong Actyon (05-)
	1
	Шт.

	
	Трубка маслянная турбины слив
	1
	Шт.

	
	Тяга рулевая
	2
	Шт.

	
	Конденсатор кондиционера Ssangyong, Nissens
	1
	Шт.

	
	Пыльник ШРУСа внутр.
	1
	Шт.

	
	Вал карданной передачи зад Ssangyong
	1
	Шт.

	
	Вал карданной передачи перед Ssangyong
	1
	Шт.

	
	Опора шаровая передняя нижняя
	2
	Шт.

	
	Рычаг верхний | перед лев | Ssangyong, Febest
	1
	Шт.

	
	Рычаг верхний | перед прав | Ssangyong, Febest
	1
	Шт.

	
	Сайлентблок переднего нижнего рычага | перед прав/лев |
	2
	Шт.

	
	Сайлентблок переднего нижнего рычага | перед прав/лев | SGAB-016
	2
	Шт.

	
	Стойка стабилизатора переднего Саньенг левая
	1
	Шт.

	
	Стойка стабилизатора переднего Саньенг правая
	1
	Шт.

	
	Втулка полиуретановая стабилизатора, передней подвески | перед прав/лев | Ssangyong ТОЧКА ОПОРЫ
	2
	Шт.

	
	Колодки тормозные дисковые | зад | SB Nagamochi Ssangyong
	1
	Шт.

	
	Цилинд тормозной зад Renault
	1
	Шт.

	
	Шланг гидроусилителя малый
	1
	Шт.

	
	Шланг гур высокого давления ssangyong kyron 07
	1
	Шт.

	
	Подкрылок передний левый
	1
	Шт.

	
	Подкрылок передний правый
	1
	Шт.

	
	80W-90 A-LINE GL5 4л (мин. транс. масло) NGN
	1
	Шт.

	
	ATF DEXRON II A-LINE 4л (авт. транс. мин. масло) NGN
	1
	Шт.

	
	ATF DEXRON III A-LINE 1л (авт. транс. полу синт. масло)
	2
	Шт.

	
	ATF DEXRON III H A-Line 1л (авт. транс. синт. масло) V182575150
	2
	Шт.

	
	Очиститель тормозов 500мл
	2
	Шт.

	
	Смазка многоцелевая LV-40, 520 мл
	1
	Шт.



2.1. Услуги оказываются с использованием запасных частей Исполнителя, указанных в настоящем Техническом задании. 
2.2. Исполнитель обязан обеспечить ответственное хранение автомобилей на огороженной, охраняемой стоянке для автомобилей до их передачи Заказчику.
2.3. Исполнитель в случае гибели или хищения автомобилей Заказчика в период их нахождения у Исполнителя, возмещает Заказчику полную балансовую стоимость такого автомобиля.

3. Место проведения ремонтных работ: все работы по ремонту автомобиля производятся специалистами Исполнителя, имеющими специальное техническое образование, в ремонтном цехе на собственной территории производственно-технической базы Исполнителя, оснащенной соответствующим оборудованием. Местонахождение автосервиса в пределах города Верхняя Салда.

4. Срок проведения работ: в течение 10 рабочих дней, исчисляемых с даты зачисления аванса на расчётный счёт Исполнителя.
4.1. Стоимость работ включает все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость запасных частей, материалов и оборудования применяемых при выполнении работ, погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы и иные платежи.
4.2. Приемка выполненных работ осуществляется в рабочие дни.
4.3. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о планируемой дате окончания ремонтных работ не позднее, чем за 2 дня до дня приемки автомобиля.

5. Требования к качеству и безопасности оказания услуг
5.1. Запасные части, используемые Исполнителем при выполнении работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, замаркированы согласно нормативно-технической документации предприятия-разработчика, не отремонтированными, сертифицированы в соответствии с действующим законодательством РФ и являться оригинальными. Качество запасных частей и деталей должно соответствовать требованиям Договора, техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимися обязательными в отношении данного вида товара. Исполнитель обязуется в момент сдачи выполненных работ предоставить документацию (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации) на использованные запасные части и детали Заказчику по акту приемки.
5.2. Ремонт автомобилей должен осуществляться в строгом соответствии с требованиями заводов-изготовителей автомобилей.
5.3. Автотранспортное средство, прошедшее ремонт, должно соответствовать требованиям, предъявляемым к техническому состоянию транспортных средств, участвующих в дорожном движении, в части обеспечения безопасности дорожного движения.


