
Приложение №1 к документации 
об электронном аукционе
Техническое задание
на поставку дизельного топлива
(в качестве резервного топлива для котельных МУП «ЭТС»)

1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком: 
Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государстве​⁠‍﻿﻿‌​​‍​​⁠⁠‌‍﻿‌​​⁠​​​​‍​‌​‌﻿‌﻿​‌‌‍⁠‌﻿‌​﻿‍‍нных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ 
п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 
(Преимущество)

	1
	19.20.21.345
	Дизельное топливо
	
	
	✓



1. Объект закупки и характеристики товара:
	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во (литры)
	Технические характеристики (показатели)

	1. 
	Дизельное топливо по сезону
	100 000
	Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия
Топливо дизельное - ДТ 
Экологического класса не ниже К5. 
Сезонность топлива: в зависимости от сезона года, когда приобретается топливо
Массовая доля серы: не более 10,0 мг/кг



*возможно изменение экологического класса топлива (по Постановлению Правительства Российской Федерации от 05.08.2026 № 976 «О реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 24 июля 2026 г. № 509 «О некоторых мерах по повышению надежности топливообеспечения в Российской Федерации»). Допустимым считается реализация нефтепродуктов экологических классов К2, К3, К4, К5 по согласованию с Заказчиком

2. Основная цель закупки: обеспечение бесперебойной работы систем жизнеобеспечения МУП «ЭТС» в нештатных ситуациях, когда основное топливо недоступно или его подача прерывается.
Заказчик не обязан обеспечивать выборку объема товаров на общую максимальную стоимость товаров по Договору, в этом случае обязательства Поставщика по передаче товара не возникают. Соответственно, Заказчик не несёт никакой ответственности за выборку объема товаров на сумму меньше, чем общая максимальная стоимость товаров по Договору. 
В случае если в период действия настоящего Договора потребность в выборке топлива не возникнет, Заказчик не несёт ответственности за невыборку.

3. Место поставки товара:
- Центральная отдельностоящая отопительная котельная п. Энергетик, находящаяся по адресу: Челябинская область, г. Троицк, ул. Юго-восточный тракт, д. 54
- Котельная № 1, находящаяся по адресу: Челябинская область, г. Троицк, ул. Качинского, д. 2А
- Котельная № 3, находящаяся по адресу: Челябинская область, г. Троицк, ул. Челябинская, д. 2А
- Котельная № 6, находящаяся по адресу: Челябинская область, г. Троицк, п. Мясокомбинат 
- Котельная № 9, находящаяся по адресу: Челябинская область, г. Троицк, ул. Сони Кривой, д. 34Б
Поставщик обеспечивает доставку, слив с использованием собственных насосов и сертифицированных счетчиков в резервуар Заказчика. Оборудование Поставщика должно быть исправным, сливные рукава необходимой длины. Откалиброванная цистерна с действующим свидетельством о поверке. Средства пожаротушения и заземления. Пломбировка: Горловины и сливные краны должны быть опломбированы номерными пломбами, указанными в ТТН. Слив осуществляется силами Поставщика под контролем представителя Заказчика.

4. Сроки поставки товара: с момента заключения договора по 30.04.2027г. в течении 1 (одних) суток по Заявке Заказчика одной партией или несколькими партиями в пределах количества и ассортимента, указанных в Заявке, поданной Заказчиком

5. Требования к техническим, качественным характеристикам товара:
По физико-химическим и эксплуатационным показателям дизельное топливо должны соответствовать следующим нормам и требованиям: поставляемое горючее должно соответствовать положениям таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденному Решением Комиссии таможенного Союза от 18.11.2011 № 826 (ТР ТС 013/2011)

6. Требования к безопасности поставляемого Товара: ГСМ не должны содержать металлосодержащие присадки, ГСМ может содержать красители (кроме зеленого и голубого цвета) и вещества-метки, а также может содержать моющие присадки, не ухудшающие его показатели и свойства.
Поставщик в паспорте на Товар, поступающий на реализацию, должен указывать сведения о наличии (наименование, свойства и содержание) присадок или об их отсутствии в этих топливах. 
Продукция может содержать присадки, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, жизни и здоровью животных и растений.

