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на о⁠⁠казание услуг по организации и проведению ремонта оборудования
ОКПД 2: 33.12.29.900 - Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки
1. Общие сведения
1.1. Наименование оборудования: каландр гладильный «ЛОТОС» ЛК-35, инв. № 04900006 — 1 шт.
1.2. Место оказания услуг: на территории Заказчика (ОАО «Коммунальник») по адресу: 644511, Россия, Омская обл., Омский     р-н, с. Красноярка, ул. с/п Коммунальник, 4
1.3. 	Сроки оказания Услуг: в течение 30 календарных дней с момента подписания договора
1.4. Вид услуг: капитальный ремонт всех сборочных единиц и деталей каландра с разборкой, восстановлением/заменой изношенных частей, полной сборкой, наладкой и испытанием под нагрузкой.
1.5. Техническая документация, принимаемая за основу: руководство по эксплуатации ЛК 35.00.00.000 РЭ, ГОСТ 12.2.084-93 Машины и оборудование для прачечных и предприятий химчистки. Общие требования безопасности , ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения», действующие нормы ТО и ремонта электрооборудования.
2.  Демонтажные услуги:
Исполнитель выполняет разборку, необходимую для проведения капитального ремонта:
2.1. Демонтаж валкового механизма в сборе, опорных, прижимных и натяжных валиков, съёмников (металлических пластин), разделителей лент.
2.2. Демонтаж валов основных, прижимных (7шт).
2.3. Разборка редуктора червячного на детали; демонтаж и дефектация звёздочек цепных передач (ЛК 35.01.00.007, ЛК 35.01.08.001, ЛК 35.03.00.005, ЛК 35.01.00.003).
2.4. Демонтаж лотка подающего (ЛК 35.05.00.000), лотка приёмного (ЛК 35.06.00.000), привода ножного (ЛК 35.07.00.000).
2.5. Демонтаж панели управления (ЛК 35.36.00.000), панели электрооборудования (ЛК 35.23.00.000) с отсоединением и маркировкой проводов.
2.6. Снятие съёмных облицовок, поддона, передней блокировочной панели.
3. Ремонтные услуги:
3.1. Валковый механизм (ЛК 35.01.00.000): промывка и ревизия; замена ступиц; замена подшипников 180206 ГОСТ 8882-75 и 7206 ГОСТ 27365-87; замена смазки в подшипниковых узлах (Литол 24М ГОСТ 21150-2017, не менее 30 г на узел); ревизия натяжных пружин и секторов натяжного валика; восстановление/замена съёмников и разделителей лент.
3.2. Восстановление валов (7 шт) не разборных (650х2150мм; 950х2150мм), с заменой концевых частей на валах: демонтаж концевых частей вала, изготовление новых концевых частей (токарные работы), установка концевых частей на валы (сварочные работы); центровка валов на стенде.
3.3. Гладильный цилиндр (барабан): проверка геометрии и биения; удаление окалины и загрязнений с торцевых поверхностей; ревизия опорных роликов; ревизия калорифера: проверка ТЭНов (ТЭН-190В 13/1.4 Т220В) на обрыв, замер сопротивления изоляции, замена неисправных; проверка и настройка термостатов SK1 «T min», SK2 «T max», SK3 «T уст.» (31-04 УХЛ4) — без изменения заводских уставок.
3.4. Редуктор червячный: промывка (бензин/нитроэмаль), ревизия червячной пары; замена манжет; замена подшипников при износе; замена масла ТМ-5-18 ГОСТ 17479.2-2015 (0,8 л, уровень по верхней риске масломерной иглы).
3.5. Цепные передачи: ревизия звёздочек (Z=19, t=15,875 мм, сталь 45), замена при износе зубьев; регулировка натяжения двухрядной натяжной звёздочкой.
3.6. Ременная передача: замена ремня Б-1400 ГОСТ 1284.1-89.
3.7. Электродвигатели: приводной АИР100S 8/4 (1,0/1,7 кВт, 750/1500 об/мин): промывка, ревизия, замена подшипников (180101 ГОСТ 8882-75 и др. по ревизии), замена смазки (ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-2022), проверка щёток/коллектора, замер сопротивления изоляции обмоток — не менее 1 МОм при 500 В.
3.8. Электрооборудование и пульт управления: замена частотного преобразователя 0,37 кВт 220В SV004 iG 5-1U; ревизия контактов (зачистка от окислов и подгара), протяжка клемм; проверка и при необходимости замена: контакторов ПМ 12-010  и ПМ 12-040, реле промежуточное РП-21М, выключателей кнопочных ВК 43-21, микровыключателей МИ-3А, МП2101, ВКМ-21, выключателей автоматических АЕ 2026М (50А), ВА47-29 (3А), предохранитель с плавкой вставкой ВП2Б-6,3А вставкой ASK-2LD, индикаторов АМЕ 323, АМЕ 322, АМЕ 325, звонка 3В-1 220В; проверка блокировок, световой и звуковой сигнализации, кнопки «Аварийный стоп», педали ножного привода и концевого выключателя.
3.9. Прочие узлы: ревизия лотков подающего и приёмного, привода ножного с регулировкой конечного выключателя; ревизия стоек, облицовок, поддона; восстановление окраски каландра.
3.10. Антикоррозионная обработка и очистка цилиндра: пропуск через разогретый каландр ткани/бумаги, пропитанной парафином, с последующей протиркой влажной тканью.
4. Сборочно-монтажные услуги.
4.1. Монтаж ступиц, барабана, редуктора, электродвигателей.
4.2. Монтаж валкового механизма, опорных, прижимных и натяжных валиков, съёмников и разделителей.
4.3. Монтаж цепных передач с соединительными звеньями и регулировкой натяжения; монтаж ременной передачи.
4.4. Установка лент подающего транспортера ЛК 35.09.00.000 и основного транспортера ЛК 35.10.00.000 — накладные клапаны лент при движении должны перекрывать скрепки замков и не находиться все на одной линии по ширине глажения; регулировка натяжения (автоматическая натяжным валиком и пружинами в левой/правой стойках).
4.5. Монтаж лотков, привода ножного, облицовок, поддона, передней блокировочной панели.
4.6. Монтаж и подключение панели управления и панели электрооборудования; подключение к электросети (кабель с медными жилами сечением не менее 10 мм², в трубе/металлорукаве); выполнение защитного заземления; подключение пароотводящего патрубка Ø140 мм к системе вытяжной вентиляции.
5. Наладка, испытания и сдача
5.1. Проверка технического состояния в объёме разд. 6.2 руководства по эксплуатации: исправность привода, реверса, педали ножного привода, блокировок, сигнализации, «Аварийного стопа»; направление вращения двигателя вентилятора.
5.2. Замеры: сопротивление изоляции токоведущих частей — не менее 1 МОм при 500 В; сопротивление заземления — не более 0,1 Ом.
5.3. Прогрев цилиндра до рабочей температуры (90–170 °С), проверка автоматического поддержания температуры, срабатывания термостатов и блокировки нагрева при остановленном вентиляторе.
5.4. Пробный пуск и обкатка под нагрузкой (пропуск парафинированной ткани/бумаги), проверка качества глажения, отсутствия смещения и пробуксовки лент.
5.5. Сдача каландра Заказчику по акту, акта скрытых работ (при наличии), перечня заменённых частей.
6.	Основные требования к оказываемым услугам
6.1. Результатом являются выполненные работы по ремонту каландра гладильного «ЛОТОС» ЛК-35, инв. № 04900006, отвечающего требованиям технической и пожарной безопасности.
Работы выполняются в полном объеме силами и за счет Исполнителя, материалами и техническими средствами Исполнителя и входят в стоимость договора.
6.2.Исполнитель должен иметь специалистов для выполнения работы по ремонту каландра гладильного «ЛОТОС» ЛК-35.
6.3. Услуги оказываются в условиях действующего учреждения, без прерывания цикла административно-хозяйственной и основной деятельности Заказчика. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика или представлять угрозу для сотрудников и посетителей Заказчика.
6.4. Исполнитель несет материальную ответственность за порчу имущества и оборудования Заказчика при оказании услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Исполнитель обязан предупреждать Заказчика об обнаружении возможных неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть в процессе оказания услуг и приостановить их оказание до получения соответствующих указаний Заказчика.
6.7. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Исполнитель;
6.8. В случае возникновения претензий к персоналу Исполнителю независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Исполнителя, Заказчик имеет право дать указание Исполнителю на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).
6.9. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Перед началом работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения.
6.10. Исполнитель должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годность или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
6.11. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Исполнителя и производятся за его счет.
6.12. Заказчик имеет право:
- требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;
- осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Исполнителем для выполнения работ;
- осуществлять контроль качества поставляемых Исполнителем оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики;
- предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре. 
- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;
- отказать в оплате за выполненные работы, не предусмотренные настоящим Договором;
- отказать от оплаты выполненных Исполнителем работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии с условиями договора обязательств, до момента устранения Исполнителем соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Исполнителем требований о продлении сроков выполнения работ.
7. Ведомость запасных частей и материалов (руководство по эксплуатации ЛК 35.00.00.000 РЭ)
	№
	Обозначение / стандарт
	Наименование
	Кол-во, шт

	1
	ЛК 35.10.00.000
	Лента основного транспортера, 2790×200 мм
	4

	2
	Б-1400 ГОСТ 1284.1-89
	Ремень приводной
	1

	3
	180206 ГОСТ 8882-75
	Подшипник 30×62×20
	14

	4
	7206 ГОСТ 27365-87
	Подшипник 30×62×16
	4

	5
	180101 ГОСТ 8882-75
	Подшипник 12×28×8
	2

	6
	ТЭН-190Д 13/1.4 Т220В
	Электронагреватель трубчатый
	2

	7
	ЛК 35.21.00.003
	Диск (муфта соединительная)
	1 

	8
	ЛК 35.01.00.003
	Звёздочки Z=19, t=15,875 мм, сталь 45
	4

	9
	ЛК 35.01.00.016
	Муфта
	1

	10
	ПМ 12-010
	Контактор
	4

	11
	 ПМ 12-040
	Контактор
	2

	12
	РП-21М
	Реле промежуточное 220 В
	4

	13
	SV004 iG 5-1U
	преобразователь частоты  0,37 кВт 220В
	1

	14
	ВК 43-21
	Выключатель кнопочный
	5

	15
	МП2101 / ВКМ-21 / ММ-3А
	Микровыключатели
	3

	16
	31-04 УХЛ4
	Термостат промышленный
	3

	17
	АЕ 2026М , ВА47-29 
	Выключатели автоматические
	3

	18
	ASK-2LD + ВП2В-2,5А
	Предохранитель с вставкой
	1

	19
	АМЕ 323, АМЕ 322, АМЕ 325
	Индикаторы сигнальные
	3

	20
	3В-1 220В
	Звонок электрический
	1

	21
	ТМ-5-18 ГОСТ 17479.2-2015
	Масло редукторное
	1 л

	22
	Литол 24М ГОСТ 21150-2017
	Смазка подшипниковых узлов
	по потр. (≥30 г/узел)

	23
	ЦИАТИМ-203 ГОСТ 8773-2022
	Смазка подшипников электродвигателей
	по потр.

	24
	Castrol LMX или эквивалент
	Смазка подшипника натяжной звёздочки
	по потр.

	25
	—
	Ткань/бумага парафинированная, парафин
	1 к-т



Необходимо обеспечить совместимость с оборудованием, имеющимся у Заказчика
8. Требования к качеству материалов (товаров):
8.1. Материалы используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Исполнителя соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.
8.2. Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.
9. Требования к качеству работ, безопасности и гарантии
9.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с Руководством по эксплуатации, Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;
- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);
- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
-ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности, правил техники безопасности и охраны труда.
9.2. Гарантийный срок на выполненные работы не менее 12 месяцев с даты подписания акта приёмки, на заменённые части — не менее 12 месяцев с даты подписания акта приёмки, но не более срока установленного заводом изготовителем.
